附件3
福建闽侯县烟草制品零售点间距测量规则（2026版）

第一条  为统一烟草制品零售点间距测量标准，保障烟草专卖零售许可审查公开、公平、公正，根据《福建省闽侯县烟草制品零售点合理布局规划》（以下简称《合理布局规划》），特制定本规则。
第二条  本规则适用于福建省闽侯县烟草专卖局在烟草专卖零售许可审查中，对申请设立烟草制品零售点的经营场所与最近已设零售点之间的间距，以及经营场所与中小学、幼儿园出入口之间的距离等间距限制模式进行现场测量。
第三条  新设零售点与已设零售点各自最近一侧出入口中心点为测量点，以交通规则允许的行人可安全步行的无障碍最短距离不少于15米，以发证机关现场核查结果为准。消防通道、应急通道、员工专用通道、货运通道以及现场实际封闭且不供消费者日常通行的门，不作为测量点。
第四条  以交通规则允许的行人可安全步行的无障碍最短距离，是指从测量起点至测量终点，按照道路交通管理规定允许行人正常、安全通行的路径所形成的最短步行距离。测量路径应当连续、客观、可重复，不得穿越依法禁止行人通行的道路、封闭区域或者固定隔离设施，不得通过攀爬、翻越等非正常方式缩短距离。
第五条  本规则所称影响通行的障碍物，是指依法设置或者客观形成、具有相对固定性，并实际阻断行人沿原路径正常安全通行的建筑物、构筑物、绿化带、隔离带（栏）、护栏、水体等。对不影响行人通行的设施，不增加测量分段；临时停放的车辆、临时堆放的物品、临时施工围挡以及未经批准擅自设置的设施，不作为确定长期测量路径的障碍物。
第六条  零售点之间的间距按照下列方法测量。图中三角形表示申请人经营场所，五角星表示最近已设零售点，红色圆点表示出入口中心点，蓝色箭线及大写字母表示计入间距的测量分段。图示仅用于说明方法，现场测量以实际合法、安全、可通行条件为准：
[image: 图2  道路同侧无障碍物测量示意]（一）位于道路同侧，且两测量点之间不存在影响通行障碍物的，沿可通行区域测量两点之间的最短直线距离。
图1  道路同侧无障碍物测量示意

（二）位于道路同侧，且两测量点之间存在影响通行障碍物的，沿障碍物外沿选择最短安全绕行路径分段测量，各分段实测距离之和为间距。
[image: 图3  道路同侧存在障碍物测量示意]图2  道路同侧存在障碍物测量示意
（3） 通行道路存在转角的，沿行人实际可通行的最短路径分段测量，各分段实测距离之和为间距。
[image: 图4  通行道路转角测量示意]图3  通行道路转角测量示意
（4） 位于道路异侧，附近无应当使用的人行横道、过街天桥、地下通道等设施，且道路交通管理规定允许行人通过的，应当先沿道路一侧通行至适宜横过位置，再垂直横过道路，按照最短合法路径分段测量。
[image: 图5  道路异侧分段测量示意]图4  道路异侧分段测量示意
（5） [image: 图6  道路异侧经隔离设施开口绕行测量示意]位于道路异侧，中央隔离带、护栏、绿化带等阻断直接通行的，应当经距离最近且依法允许通行的开口绕行，按照形成最短合法路径的各分段实测距离之和确定间距。
图5  道路异侧经隔离设施开口绕行测量示意
（6） [image: 图7  开放道路允许直接通行测量示意]位于未划分机动车、非机动车和人行通行区域的开放道路或者通行区域，现场交通规则允许行人直接通行的，测量两点之间的最短直线距离。

图6  开放道路允许直接通行测量示意
（7） 依据道路交通管理规定应当使用人行横道、过街天桥、地下通道等过街设施的，应当选择能够形成最短合法通行路径的过街设施，分段测量并计算各段距离之和。
[image: 图8  经人行横道等设施过街测量示意]图7  经人行横道等设施过街测量示意
（8） 两经营场所位于不同水平空间，之间有台阶、楼梯、坡道、自动扶梯或者电梯的，按照消费者可以正常使用且距离最短的通行设施分段测量。台阶、楼梯、坡道和自动扶梯按实际通行长度计量；电梯运行段按两停靠层地面之间的垂直距离计量，并加计出入口至电梯口的实际通行距离。
[image: 不同水平空间间距测量示意图（Word同款底色版）]
图8  不同水平空间测量示意
第七条  下列特殊场所或者情形，按照以下规则确定测量点和测量路径：
（一）市场、广场、商业街区、封闭式小区等开放或者半开放区域，按照原规划设计道路、人行通道或者现场实际长期供公众正常安全通行的最短路径测量。
（二）商场、商厦、商业综合体等建筑内部的固定经营场所，以该经营场所供消费者进出的出入口中心点为测量点，沿建筑内部公共通道、正常开放的建筑出入口及外部道路形成的最短合法通行路径测量。不得以建筑外门替代经营场所出入口作为测量点。
（三）因地形、地貌、建筑设计或者通行条件特殊，无法直接适用前述方法的，按照行人正常、安全、合法通行的最短路径测量。
[bookmark: _GoBack]第八条  测量经营场所与中小学、幼儿园出入口之间的距离，是指以中小学、幼儿园最近一侧出入口的门线任意点为起点，按照道路交通规则允许通行的最短路径测量，距离在50米以内的区域。“中小学、幼儿园出入口”是指供人员、车辆出入的校门，含教职工通道、后勤通道、消防通道、应急通道、垃圾通道以及边门等。
本规则由福建省闽侯县烟草专卖局负责解释，自发布之日起施行。原《福建省闽侯县烟草制品零售点现场测量规则》作废，以本规则为准。
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