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附件
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删除，涉及商业秘密

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州鑫银华金属有限公司金属制品加工项目

	项目代码
	2605-350121-04-01-874716

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	**

	建设地点
	福州市闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区（二期）东岭路3-1号

晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间内

	地理坐标
	经度：119° 9'37.565"，纬度： 26° 9'29.132"，地理位置图详见附图1

	国民经济

行业类别
	C3360（金属表面处理及热处理加工）
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	闽侯县发展和

改革局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备[2026]A080337号

	总投资(万元)
	200
	环保投资（万元）
	70

	环保投资占比(%)
	35.0
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	租赁厂房面积2290.83

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，土壤、声不开展专项评价，项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价类别

设置原则
本项目情况

是否

设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目2。
本项目排放的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等，不涉及左列废气污染物。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不涉及工业废水直排。项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。

否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
本项目危险物质存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于海洋工程建设项目。

否

地下水
地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
本项目区域地下水不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。
根据上表分析，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》

审批机关：/
审批文号：/
规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》

审批机关：福建省人民政府

审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《闽侯县铁岭工业集中区（二期）环境影响报告书》
召集审查机关：原闽侯县环境保护局
审查文件名称及文号：关于闽侯县铁岭工业集中区(二期)环境影响报告书的批复(侯环保〔2007〕126号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与规划符合性
1.1 与《闽侯经济技术开发区规划提升(控制性详细规划和城市设计)》符合性分析
根据《闽侯经济技术开发区规划提升(控制性详细规划和城市设计)》可知，闽侯经济技术开发区位于闽侯县城北部、峰福铁路以北。本次规划研究范围包含闽侯经济开发区一、二、三期、陈店湖工业园和关口工业区，南至峰福铁路、北至闽侯县城北部山体、东至石井路、西至闽侯大桥，涉及甘蔗、荆溪两个街道（镇），总用地面积912公顷。

闽侯经济技术开发区功能定位为：综合上位及相关规划对闽侯经济技术开发区的发展定位指引，结合园区实际，本次规划将园区发展定位确定为：园城融合、产业集聚、生态友好、配套完善，以“制造+智造”为核心的福州市近郊型工业园区转型升级样板，具体内涵包括福州市都市型工业示范区、福州市智能制造基地、闽侯县“制造+智造”转型示范园区，本片区规划形成“一核、三心、一轴、两带、四区”的空间布局结构。“四区”为陈店湖国际创意家居生产聚集区、克姆湖产城融合综合发展区、铁岭二期智能制造工业示范区及铁岭一期都市型工业集聚区。

本项目位于闽侯县经济技术开发区（二期），主要从事金属制品加工，属于工业企业，项目符合闽侯经济技术开发区功能定位提出的形成“一核、三心、一轴、两带、四区”的空间布局结构，项目符合园区产业规划要求。
1.2 与《闽侯县国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析
根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》可知，闽侯县国土空间规划范围为：闽侯县行政辖区除高新区以外的范围，总面积1935平方公里（高新区范围包含南屿镇、上街镇的厚庭、建平、马排、新洲、马保等5个村）。将构建“中心城区——重点镇——一般镇”的城镇等级结构，引导人口集聚和公共设施合理布局。其中中心城区：包含甘蔗、竹岐、荆溪、上街、南通、青口、祥谦、尚干等8个乡镇范围；重点镇：白沙镇、鸿尾乡、大湖乡、洋里乡；一般镇：廷坪乡、小箬乡。

根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》内容：“5.1构建特色产业体系：全面融入福州现代化国际城市建设，着力发展壮大战略性新兴产业，优化升级传统优势产业，繁荣发展现代服务业，构建具有区域竞争力的现代化产业体系。发展壮大三大战略性新兴产业：创意创新与数字经济、生物与新医药产业、新材料产业；优化升级六大传统优势产业：汽车、机电、传统工艺制造、鞋帽服装纺织、建材、现代化农业；繁荣发展四大现代服务业商贸服务业、现代物流业、文旅产业、总部经济”。
本项目位于闽侯县经济技术开发区（二期），主要从事金属制品加工，属于传统工艺制造行业，项目符合《闽侯县国土空间总体规划(2021-2035年)》要求。

2.与规划环境影响评价符合性分析

根据《闽侯县铁岭工业集中区(二期)环境影响报告书》及批复（侯环保〔2007〕126号，详见附件八）可知，闽侯县铁岭工业集中区（二期）规划用地性质为综合性生态园区，工业区近中期重点发展机械、电子、食品、工艺品、家具、包装和纺织服装等工业项目，远期发展为科技含量高的高科技工业园区，开发如电子、医药、生物、生态、环保等方面的高科技产品。

本项目从事金属制品加工，能源使用主要是电能，属于低污染、低能耗的轻工类项目，符合闽侯县铁岭工业集中区（二期）功能定位要求。项目与《闽侯县铁岭工业集中区(二期)环境影响报告书》及其批复中环保要求符合性详见表1-2。

表1-2 与规划环评及批复意见符合性分析一览表
序号

规划环评环保准入要求(摘录)
项目情况

符合性

1

环境

规划

水环境：铁岭工业集中区所临的荆溪执行《地表水质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，闽江竹岐段执行《地表水质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，将定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置；项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，不涉及直接外排周边水体，正常情况不会改变周边地表水体环境功能现状。
符合

大气环境：根据闽侯县大气质量情况以及控制要求，将铁岭工业集中区的大气质量环境制定为《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。

项目废气污染源较小，经处理可达标排放，对区域大气环境影响小，不会使区域环境质量超过《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准限值。

符合

声环境：铁岭工业集中区内的工业区执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中3类区标准，道路两侧30米范围或第一幢房范围内执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中4类区的标准。
项目设备噪声经隔声减振后能达标排放，对声环境影响很小，不会使区域声环境超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，项目厂界不临道路，不执行4类区的标准。
符合

2

水环境保护措施要求

严禁污染型和严格控制用水量大、污水量大的项目；园区污水应接入集中污水厂，并符合接管要求。

项目生产废水经处理后循环利用，不外排，不属于用水量、污水量大的项目；项目生活污水经预处理后可接入市政污水管网。

符合

3

大气环境保护措施要求

园区各企业废气处理设施与主体工程要同步建设，实现达标排放。

项目配套的废气处理设施将与主体工程同步建设，根据预测分析，项目废气经处理后可达标排放。

符合

4

声环境保护措施要求

利用车间和设备布局降低厂界噪声，选用低噪声设备。

项目采用隔声、降噪、合理布局、选用低噪声设备等综合降噪措施，项目厂界噪声可达标排放。

符合

5

固废防治措施要求

固废分类收集、容器化，尽量选择废物产生量少的工艺和设备，危险废物依法送至有处理资质单位处置，实现固废零排放。

项目固废分类收集。一般工业固废外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清理，危险废物依法依托有资质单位处置，实现固废零排放。
符合

规划环评批复相关要求(摘录)
项目情况

符合性

1

施工期间应做好水土保持工作，并注意避免产生噪声扰民事件。

项目租赁已建厂房，不需进行土建，施工内容主要为设备安装调试，并拟采取合理安排施工时间、采取低噪声施工工具等措施，减少施工噪声排放。

符合

2
入驻项目的废水在工业区污水处理厂建成前应对废水进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排放。
厂外市政污水管网已铺设完成，项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，将定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置；项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，纳管废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。
符合

3
入驻项目应落实环保“三同时”政策，确保环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行。

项目将落实环保“三同时”要求，环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行。

符合

综上所述，项目符合《闽侯县铁岭工业集中区（二期）环境影响报告书》及批复的相关要求。

	其他符合性

分析
	1.产业政策适宜性分析

项目主要从事金属制品加工，经对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止准入类事项，也不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）限制类和禁止类建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，且该项目于2026年5月6日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2026]A080337号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。

2.选址合理性符合性分析
根据建设单位提供的不动产权证“闽(2025)闽侯县不动产权第9014260号”可知，项目用地用途为工业用地(详见附件四)；根据闽侯经济技术开发区规划提升 土地利用规划图可知，项目所在地规划为工业用地(详见附图13)，项目主要从事金属制品加工，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划要求，选址基本合理。
3.与“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据，根据《福州市国土空间总体规划(2021-2035年) 市域三条控制线图》可知(详见附图14)，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内，能够符合城镇集中建设区的功能定位。

4.环境功能区划符合性分析

项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气不会产生显著影响，不会改变区域环境空气质量等级；项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置，项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，因此，项目废水几乎不会对周边水体及纳污水域造成环境影响，不会改变区域地表水环境质量等级；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，因此，项目建设符合环境功能。

5.与周边相容性分析

根据调查，项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。根据现场勘查，项目周边主要为工业企业，项目周边环境示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

6.生态环境分区管控要求的符合性分析

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知(榕政办规〔2024〕20号)及《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(榕环保综〔2025〕1号)，项目与福州市生态环境分区管控符合性分析如下：

(1)生态保护红线与一般生态空间

①生态保护红线

完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。项目位于陆域范围，根据福建省生态环境分区管控数据应用平台截图、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图可知(详见附图11、附图12)，项目不涉及生态保护红线。
②一般生态空间

一般生态空间面积为5022.51平方千米，其中陆域面积为3703.34平方千米、海域面积为1319.17平方千米。一般生态空间将随生态保护红线最终发布成果做调整。陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。根据福建省生态环境分区管控数据应用平台截图、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图可知(详见附图11、附图12)，项目不涉及优先保护单元中的一般生态空间。

(2)环境质量底线 

①地表水环境质量底线

到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达 97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。

到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。

②近岸海域环境质量底线

到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于84.0%）。

到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。

项目不位于近岸海域；项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，将定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置；项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，几乎不会改变区域地表水环境质量现状，项目建设不会突破区域地表水环境质量底线。
③大气环境质量底线

到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。

到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。

项目废气经采取有效的污染防治措施后，项目废气源强较低，各污染物均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。
④土壤环境风险防控底线

到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。

到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。

(3)资源利用上线 

①水资源利用上线

到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。

项目运营期用水均来自市政供水，项目不属于高耗水项目，不会突破水资源利用上线。

②土地资源利用上线

到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。

本项目租赁已建厂房进行生产，根据不动产权证可知，项目土地用途为工业用地，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。

③能源资源利用上线

到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 

项目使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。
(4)生态环境分区管控

本项目与生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-3、1-4。



	其他符合性分析
	表1-3  与区域总体管控要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业；

2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业；

3.项目不属于热电联产项目及煤电项目；

4.项目不属于氟化工产业；

5.项目所在区域水环境质量能稳定达标排放，项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置；项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理；

6.项目不属于大气重污染企业；

7.项目不涉及重点重金属污染物排放。
符合

污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。

2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。
3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。

4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
1.项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目不属于重点行业建设项目；不涉及总磷排放。
2.项目不属于钢铁、火电、水泥项目。

3.项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置，项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。闽侯县城关污水处理厂尾水排放达到一级标准A标准限值。

4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化项目。

5.项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业。
符合

环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求

1.实施能源消耗总量和强度双控。

2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。

3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
1.项目不属于高耗能、高耗水的项目。

2.项目租赁已建工业厂房作为生产经营场所，出租方已取得不动产权证。

3.项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，也不属于电力、化工、石化等行业。

4.项目不涉及锅炉。

5.项目不属于陶瓷行业。
符合
福州市

陆域
空间布局约束
一、优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

三、其它要求

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
一、优先保护单元中的生态保护红线

项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内，项目不涉及优先保护单元中的生态保护红线。
二、优先保护单元中的一般生态空间

项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内，项目不涉及优先保护单元中的一般生态空间。

三、其它要求

1.项目不属于石化项目。

2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.项目不属于大气重污染企业。

4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。

5.项目不属于建陶产业。

6.项目不涉及重点重金属污染物排放；不属于低端落后产能项目；不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀行业。

7.项目不属于重污染企业和项目。

8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。

9.不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。

10.项目选址不涉及永久基本农田。

符合
污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
1.项目不涉及生产废水排放，项目排放的二氧化硫、氮氧化物将严格按照要求进行购买。

2.项目VOCs排放实行区域内倍量替代。

3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、石化等工业项目。

4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。

5.项目不属于重点行业建设项目。

6.项目不涉及燃煤锅炉。

7.项目不属于水泥行业。

8.项目不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物。

符合
环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求
1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
1.项目不涉及锅炉建设。

2.项目不属于陶瓷行业。
城镇生活类重点管控单元
空间布局约束
严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025 年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。
项目不属于危险化学品生产企业。
符合
污染物排放管控
在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。
项目排放的二氧化硫、氮氧化物将严格按照要求进行购买。
符合
环境风险防控
无
无
无
资源开发效率要求
无
无
无
备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 
［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 
［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 
［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。
表1-4 与环境管控单元准入要求符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
管控要求
本项目

符合性

ZH35012120005
闽侯县重点管控单元3
重点管控单元

空间布局约束
1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
1.项目不属于危险化学品生产企业，不属于化工等污染较重的企业，也不属于有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业。
2.项目不属于大气重污染企业。采用的粉末涂料属于低VOCs涂料，不属于高VOCs排放的项目，项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内。

3.项目租赁已建工业厂房作为生产经营场所，出租方已办理不动产权证。
符合
污染物排放管控
1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
1.项目生产废水经废水设施处理达标后回用，不外排，定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置，项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，不涉及向农田灌溉渠道排放工业废水。

2.项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。
符合
环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
项目不属于化学原料和化学制品制造业，项目采取分区防渗等有效防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，若发现污染痕迹，将按照要求进行调整修复。
符合
资源开发效率要求
无
/
/
综上所述，项目符合生态环境分区管控要求(项目福建省生态环境分区管控数据应用平台截图详见附图11、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图详见附图12)。

7.与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-6。

表1-6  项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析一览表

序号

相关文件名称

相关内容（摘录）
项目情况

符合性

1

《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)
（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料。
符合
（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理

........企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

项目开停工、检维修期间，将产生废气设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭，然后再进行开停工、检维作业。
符合
2
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年 第31号)
1.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

2.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

4.企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
1.本项目喷粉房、固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，将产生的VOCs密闭收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。
2.本项目废气排放量较少，属于低浓度VOCs的废气，项目废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放；

3.项目拟将更换的废过滤棉、废活性炭等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；

4.项目将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期更换过滤、活性炭、定期委托检测，确保废气设施正常稳定运行。
符合
3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
项目使用的粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库内。
符合
6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
6.1.1 项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库，且常温下几乎不产生VOCs。VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
6.1.2 项目粉末涂料采样自动供粉系统。
符合
7.3.1 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

7.3.3 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。
7.3.1 项目将严格按照要求制定含VOCs原辅材料购买台账，台账保存期限不少于3年。

7.3.3 项目在退料过程废气将排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。
符合
10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

10.4 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
10.1.2 项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

10.2.1 本项目喷粉房、固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，将产生的VOCs密闭收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。

10.4 项目将严格按照要求制定废气收集系统、VOCs处理设施运行台账，台账保存期限不少于3年。
符合
4
《福建省空气质量持续改善实施方案》(闽政文〔2024〕361号)
(四)优化含VOCs 原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低(无)VOCs含量的胶粘剂。
本项目使用电能、天然气为能源，不使用高污染物燃料，项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，本项目将产生的VOCs收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。
符合
(十七)加强VOCs全过程综合治理

……企业开停工、检维修期间及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
项目设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料废气、清洗及吹扫等作业产生的VOCs废气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。
符合
5
《福建省“十四五”空气质量改善规划》

(2022年)
推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......电缆桥架制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。
项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目排放的VOCs较少，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
符合
6

《福建省“十四五”节能减排综合工作实施方案》（闽政〔2022〕17号）

（九）挥发性有机物综合整治工程。

实施全过程污染物治理，推进原辅材料和产品源头替代工程，以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，加大源头替代力度。……实行挥发性有机物排放区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等沿海城市实施倍量替代。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目排放的VOCs较少，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
符合
7
《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号)
(1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

(2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃；

(3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
(1)项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料；
(2)项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库，且常温下几乎不产生VOCs；本项目喷粉房、固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭；拟将更换的废过滤棉、废活性炭等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；

(3)本项目将产生的VOCs收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，项目设置密闭的生产区域，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。
符合
8
《福建省臭氧污染防治工作方案》（闽环保大气〔2018〕8号）

（一）加大产业结构调整力度

1.严格建设项目环境准入。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

推动产业布局和结构优化调整。严格执行国家产业政策，控制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放重点行业的工业项目必须进入工业园区。

项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料；本项目将产生的VOCs收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内。项目不属于高VOCs排放项目。
符合
9
福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)
二、主要任务

（三）加快推进重点行业VOCs专项整治

（2）加强化工企业污染综合整治

提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。
本项目喷粉房、固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，将产生的VOCs密闭收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。
符合
10
《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)
(1)工艺过程控制要求

含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施；

(2)其他控制要求

产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。
(1)项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库，且常温下几乎不产生VOCs；
(2)本项目拟将产生的VOCs收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，拟将更换的废过滤棉、废活性炭等当作危险废物，袋装密闭暂存于危险废物贮存库内；本项目喷粉房、固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，VOCs设计收集效率≥80%。
符合

10
《关于印发 2025年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划的通知》（榕环委办〔2025〕47号）
1.持续推进重点产业转型升级。

......严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低（无）VOCs 含量的胶粘剂，提高低（无）VOCs含量产品比重。全市新建、改建、扩建工业涂装、包装印刷、制鞋项目应实现低VOCs涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料应用尽用。......新建涉VOCs项目应当进入工业园区。
项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内。
符合
9.深化VOCs排查整治。

......要求涉VOCs重点排污单位全覆盖，淘汰光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等落后低效VOCs处理装置。对完成整治的企业，指导企业进一步巩固提升整治成果；对达不到相关标准要求的企业，督促企业及时更换设备或实施升级改造，不断提高企业污染治理和环境管理水平。
项目拟将产生的VOCs收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，不使用光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等落后低效VOCs处理装置。
符合
11
《2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办〔2022〕49号)
四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合
12
《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123 号)
强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。
项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目不涉及所需的VOCs原料的生产，全部外购。
符合
13
《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》(侯政办发〔2022〕10号)
(2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
项目使用的粉末涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于10吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合
8.与其他相关文件符合性分析
本项目其他相关文件符合性分析详见表1-7。
表1-7 与其他相关文件符合性分析一览表
序号

相关文件名称

相关内容（摘录）
项目情况

符合性

1
《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）
二、低效类技术
洗涤、水膜（浴）、文丘里湿式除尘技术；低效干式除尘技术；正压反吸风类袋式除尘技术。
项目喷粉粉尘采用多级滤筒+二次回收系统回收后，不属于《国家污染防治技术指导目录》所列的低效类技术。
符合
VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术；VOCs光催化及其组合净化技术；VOCs低温等离子体及其组合净化技术；VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术。
项目拟将产生的VOCs收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，不属于《国家污染防治技术指导目录》所列的低效类技术。
符合
2
《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(环境保护部公告2013年第59号)

应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。
项目将严格按照要求，对环保设施进行维护管理，确保污染治理设施稳定运行；项目使用低VOCs含量的原辅材料，可降低废气污染物产生量。
符合
产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。
本项目喷粉房、固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，废气经收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，喷粉粉尘采用“多级滤筒+二次回收系统”处理，处理后的废气引至对应的排气筒排放。
符合
3
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）

（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
项目所在区域属于项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内，项目固化废气经收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，喷粉粉尘采用“多级滤筒+二次回收系统”处理。
符合
（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
项目固化炉使用电、管道天然气为能源。
符合
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
本项目喷粉房为密闭粉房，项目固化炉除进出料口，其余全密闭，项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库；项目生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
符合
4
《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）

（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
项目位于闽侯县经济技术开发区（二期）内，项目固化废气经收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，喷粉粉尘采用“多级滤筒+二次回收系统”处理。
符合
（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉密，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

项目固化炉使用电、管道天然气为能源。
符合
（三）实施污染深度治理。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应全面加大污染治理力度，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照闽环保大气(2019)7号要求实施超低排放改造。

本行业属于未制定行业排放标准的工业炉窑，由于现行的《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)的排放标准较宽松，且未对氮氧化物指标进行控制，因此本项目固化炉燃气烟气各污染物按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3进行控制执行。

符合
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉密生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施

本项目喷粉房为密闭粉房，项目固化炉除进出料口，其余全密闭，项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库；项目生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来

福州鑫银华金属有限公司成立于2026年4月30日，主要经营范围为金属材料制造，金属切削加工服务，金属材料销售，金属制品销售等(营业执照和法定代表人身份证详见附件十二)。

福州鑫银华金属有限公司拟投资200万元，租用位于福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区（二期）东岭路3-1号晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间内作为生产经营场所，租赁厂房面积2290.83m2，项目计划从事金属制品加工，预计年加工汽车金属配件、开关柜外壳、发电机外壳、配电箱外壳等金属制品10万件，该项目于2026年5月6日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2026]A080337号，附件二)。
根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

三十、金属制品业33
67
金属表面处理及热处理加工
有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/

2.2工程概况

2.2.1 依托企业基本情况
删除，涉及商业秘密

2.2.2 园区环境管理现状
项目位于闽侯经济技术开发区，根据相关资料及调查了解，闽侯经济技术开发区目前区内道路、给水排水管网等各种基础设施较为完备，由市政供水供电供气，区内现状污废水已通过区域市政污水管网送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，根据福建省污染源监测信息综合发布平台数据，目前闽侯县城关污水处理厂正常运行，尾水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1的一级标准A标准限值。闽侯经济技术开发区管委会统一进行日常环境管理，园区内目前无公共突发环境风险应急预案及公共应急池设施，主要依靠企业自身应急设施建设。

因此项目所在厂区可依托的园区公用设施主要为园区内的现有给水管网、排水管网（已接入闽侯县城关污水处理厂）、供电管网、供气管网、道路等基础公共设施。废气处理设施、生产废水处理设施、固体废物贮存场所，环境风险防范设施等由企业自行建设使用。
2.2.3 项目基本概况

⑴项目名称：福州鑫银华金属有限公司金属制品加工项目
⑵建设单位：福州鑫银华金属有限公司
⑶建设地点：福州市闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区（二期）东岭路3-1号晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间内

⑷企业性质：内资企业
⑸投资概况：总投资200万元
⑹建设规模：租赁厂房建筑面积2290.83m2
(7)生产规模：年加工汽车金属配件、开关柜外壳、发电机外壳、配电箱外壳等金属制品10万件
(8)职工人数：职工人数15人，均不在厂区内进行食宿

(9)工作制度：年工作日300天，实行白班制，8h/d，夜间不生产
2.2.4 项目产品方案

删除，涉及商业秘密

2.2.5 项目组成及建设内容

项目工程组成及建设内容见表2.2-2。

表2.2-2  项目组成一览表

工程

类别

项目

组成

具体建设内容

备注

主体

工程

生产

区域
项目生产区主要包括前处理、喷粉、固化等，其中脱脂、表调、陶化、水洗等前处理位于车间西北侧，喷粉、固化等位于车间西北侧、东南侧及南侧等区域
依托现有已建1#车间一层内
辅助

工程

原料区
位于车间东北侧区域，作为金属制品半成品存放使用
成品区
位于车间东侧区域，作为成品仓库使用
办公区
位于车间东南侧，作为办公区使用
化学品仓库
位于车间西北侧区域，靠近前处理线区域，作为脱脂剂、表调粉、陶化剂等仓库使用
公用

工程

供水

接市政供水管网，依托厂区内现有的供水管网
依托现有
排水

实行雨污分流，依托厂区内现有的排水系统
依托现有
供电

接市政供电系统，依托厂区内现有的供电系统
依托现有
环保工程

废水

治理

项目生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理
依托现有
项目生产废水经自建一套废水处理设施处理后回用于生产用水，不外排，设计处理能2.0t/h，处理工艺为：pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附，定期对脱脂槽表面浮油采用吸油毡进行吸附。
本次新建
废气

治理

本项目喷粉房除入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分经排气筒分别引至2根15m高的排气筒排放(DA001、DA002)
本次新建
本项目固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，项目天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送到固化炉内部，与喷粉固化废气经收集后统一通过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放(DA003)
本次新建
固废处理处置
拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用

本次新建
拟设置规范化的危险废物贮存库，危险废物分类收集后定期委托有资质单位统一处置
本次新建
厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后委托环卫部门每日清运处置
依托现有
噪声

控制

选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施

本次新建
2.2.6 项目主要原辅材料

删除，涉及商业秘密

2.2.7 主要生产设备

删除，涉及商业秘密

2.2.8 物料平衡和水平衡

删除，涉及商业秘密

(2)项目水平衡
项目生产用水主要包括前处理用水及职工生活污水等。
①前处理用排水
项目前处理预计共设有8个水池（其中最后一个作为自然滴水槽），根据建设单位提供的资料，项目前处理池废水定期更换频率情况见表2.2-9。

表2.2-9  项目前处理池废水定期更换频率表
序号

名称

规格(m)

数量

补充

水源

排放周期

长

高

宽

1#

**
**
**
**
**
**
项目每个月定期清理池底沉渣、前处理槽表面浓稠液等，定期补充损耗的脱脂剂和水，计划每半年倒槽更换一次
2#

**
**
**
**
**
**
项目每个月定期清理池底沉渣、前处理槽表面浓稠液等，定期补充损耗的脱脂剂和水，计划每半年倒槽更换一次
3#
**
**
**
**
**
**
项目每个月定期清理池底沉渣，定期补充损耗的水，每日排放水量
4#
**
**
**
**
**
**
项目每个月定期清理池底沉渣、前处理槽表面浓稠液等，定期补充损耗的脱脂剂和水，定期更换槽液
5#

**
**
**
**
**
**
项目每个月定期清理池底沉渣、前处理槽表面浓稠液等，定期补充损耗的脱脂剂和水，计划每半年倒槽更换一次
6#

**
**
**
**
**
**
项目每个月定期清理池底沉渣，定期补充损耗的水，采用逆流清洗，每日排放水量
7#
**
**
**
**
**
**
8#
**
**
**
**
**
**
自然滴干，水回用于陶化后第一道清洗用水
备注：为确保每批次工件放入前处理槽后，槽液不溢流，项目水槽最大储水量按有效容积的65%左右（即每个水槽最大储水量为5.0t）。
本项目前处理等工序用排水产生系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中的06预处理、11转化膜处理产污系数”进行核算，其废水产污系数详见下表2.2-10。
表2.2-10  表面处理废水产排污系数一览表

工段名称
产品

名称

原料

名称

工艺

名称

规模

等级

污染物

指标

单位

产污

系数

预处理

湿式预处理件
脱脂剂

脱脂

所有

规模

工业

废水量
吨/吨-原料

289
转化膜处理

表调工件
表调剂

表调

所有

规模

工业

废水量

吨/吨-原料
62.2
锆化工件、硅烷 化工件、 陶化工件
锆化、硅烷化、陶化
锆化、硅烷化、陶化
所有

规模
工业

废水量
吨/吨-原料
310
结合前文表2.2-3原辅材料用量及表2.2-10废水产生系数可知，本项目脱脂工序废水排放量为1445t/a(289×5)，表调废水排放量为84.0t/a(62.2×1.35)；陶化工序废水排放量为1240t/a(310×4.0)。由此可知，项目前处理工序总排水量为2769t/a(9.23t/d，年工作日按300d计)。参照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)可知，废水排放量正常取用水量的85%~95%，本评价按90%计算，则脱脂工序用水量为1605.6t/a，表调工序用水量为93.3t/a，陶化工序用水量为1377.8t/a。
项目生产废水拟经自建一套废水处理设施处理后回用于生产用水，不外排，设计处理能2.0t/h，处理工艺为：pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附，定期对脱脂槽、表调槽、陶化槽前处理槽表面浓稠液等清捞，每个月清捞一次，每次清捞的前处理槽表面浓稠液约为水槽的5%，则预计更换的前处理槽表面浓稠液量为12.0t/a（5.0×4×5%×12=12，其中2个脱脂槽前处理槽表面浓稠液量为6.0t，表调槽及陶化槽的前处理槽表面浓稠液量6.0t），当作危险废物委托处置。
②生活用水

根据业主提供的资料，本项目职工人数15人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，本评价不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为0.75t/d(225t/a)，根据《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则生活污水量为0.675t/d(202.5t/a)。

项目给排水量见表2.2-11，项目水平衡图详见图2.2-2。

表2.2-9  项目给排水量情况表
用水类型

用水量

系数

用水情况
废水产生系数

废水产生量(t/d)
排放情况
日用水量(t/d)
年用水量(t/a)
年排水量(t/a)
年排水量(t/a)
脱脂用水
321.1吨/吨-原料
5.352

1605.6

0.9

4.82

0
0
表调用水

69.1吨/吨-原料
0.311

93.3

0.9

0.28

0
0
陶化用水

344.4吨/吨-原料
4.593

1377.8

0.9

4.13

0
0
职工生活用水
50L/人·班
0.75

225

0.9

0.675

202.5

202.5
合计

--

11.006（其中回用水9.23）
3301.7（其中回用水2769）
0.9
9.905
202.5

202.5
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2.2.9 项目平面布置合理性分析

项目生产区主要包括前处理、喷粉、固化等，其中脱脂、表调、陶化、水洗等前处理位于车间西北侧，喷粉、固化等位于车间西北侧、东南侧及南侧等区域。项目原料区位于车间东北侧区域，成品区车间东侧区域，办公区位于车间东南侧，化学品仓库位于车间西北侧，靠近前处线区域；项目车间布局根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，互不干扰，车间平面布置图详见附图9。

项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向(西北侧)受污染的概率最高，项目拟将废气排气筒设置在1#车间屋顶北侧、东北侧区域，排放口朝内，均不在年主导风向上风向，拟将废水设施设置在车间外西北侧地面，靠近废水产生区域，方便废水收集与回用；拟将危险废物贮存库设置于车间外西北侧，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。

综上所述，本项目的总平布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍 

删除，涉及商业秘密

2.3.2 产污环节分析
项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。

表2.3-1  项目产污环节说明一览表

序号

类别

污染源或

污染工序

主要污染物

环保措施
1
废水

职工
pH、COD、SS、BOD5、氨氮等
依托厂区内现有的化粪池预处理后，排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理
脱脂、表调、陶化、水洗等
pH、COD、BOD5、SS、石油类、总磷、总氮、氨氮、总氮、氟化物及LAS等
项目生产废水采用“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附”的处理工艺处理达标后回用于生产，不外排，定期对脱脂槽表面浮油采用吸油毡进行吸附
2
废气
流水线喷粉房喷粉

颗粒物
本项目喷粉房除入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分经排气筒分别引至1根15m高的排气筒排放(DA001)
固定喷粉线

喷粉房喷粉

颗粒物
本项目喷粉房除入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分经排气筒分别引至1根15m高的排气筒排放(DA002)
固化炉、烤箱固化
非甲烷总烃
本项目固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，项目天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送到固化炉内部，与喷粉固化废气经收集后统一通过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放(DA003)
天然气燃烧
颗粒物、SO2、NOx
3
固废

表调拆包
废包装袋
属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用

喷粉拆包
废包装袋
成品包装

废包装材料(废纸皮、包装袋等)

脱脂、陶化
废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）
属于危险废物，分类收集、暂存后定期委托有资质单位统一处理
前处理槽
废槽渣、废吸油毡、前处理槽表面浓稠液等
废气处理装置
废活性炭、废过滤棉
废水处理设施
污泥、废过滤介质
设备维护
废机油
职工生活垃圾
纸屑、塑料等
分类收集后由环卫部门每日清运
4

噪声

生产设备
Leq

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，目前厂房为空置厂房，无环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准限值。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

污染物

项目
平均时间
二级过渡阶段浓度限值(2026.3.1~2030.12.31)
标准来源

PM10
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1
24小时平均

120μg/m3
PM2.5
年平均

30μg/m3
24小时平均

60μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
污染物

项目
平均时间
二级浓度限值
标准来源
TSP
年平均
200μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2
24小时平均
300μg/m3
污染物

项目
平均时间
标准浓度限值
标准来源
非甲烷

总烃
1小时平均
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)
3.1.2区域大气环境质量现状

(1)城市达标区域判断
城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅网站发布的关于2025年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2025年1-12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%，同比持平。环境空气质量综合指数范围为2.19～2.84，首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.5%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数为1.94，首要污染物为臭氧，细颗粒物浓度为14μg/m3。2025年1-12月，福州市环境空气质量综合指数为2.40，优良天数比例97.5%，各污染物浓度SO2为4μg/m3、NO2为15μg/m3、PM10为32μg/m3、PM2.5为17μg/m3、CO为0.6mg/m3、O3为136μg/m3，首要污染物为臭氧(详见附图4、附图5)。

2025年1―12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%，同比下降0.1个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.24～2.47，首要污染物为细颗粒物、臭氧。2025年1-12月，福州市闽侯县环境空气质量综合指数为2.09，优良天数比例99.7%，PM2.5为15μg/m3、首要污染物为臭氧(详见附图6)。

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价常规污染因子选取福建省生态环境厅网站发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。
(3)TSP
删除，涉及商业秘密

(4)其他污染因子

根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。

本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃等均不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2026)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。
3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

⑴水环境

本项目周边水体为南三溪，项目生产废水经处理达标后回用于生产用水，不外排；生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入安平浦，往西南侧汇入闽江。

南三溪、安坪浦属于闽侯县内河，根据福建省人民政府闽政文〔2006〕133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》，闽侯内河水体主要功能为一般景观用水，环境功能区划为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准；根据福建省人民政府闽政文〔2006〕133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》及闽政文〔2017〕48号福建省人民政府关于调整闽侯县自来水公司水源保护区的批复，项目最终纳污水域所处闽江“闽清县塔山水厂取水口下游100m至闽江闽侯县自来水公司叶洋泵站取水口上游3000米水域及其两侧外延200米范围陆域”断面，不涉及饮用水源保护区范围，该断面水体主要功能为渔业用水、农业用水，环境功能类别为Ⅲ类，详见表3.2-1。

表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录)  单位：mg/L(pH除外)

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6～9

2
CODMn≤

4

6

10

15

3
DO≥
6
5
3
2
4
 NH3-N≤

0.5

1.0

1.5

2.0

5
BOD5≤

3

4

6

10
3.2.2地表水环境质量现状

(1)地表水水质现状调查

为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福州市人民政府网站发布的2025年1-12月福州市水环境质量状况可知，2025年1-12月，主要流域9个国控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%(详见附图7)。

本项目不涉及生产废水排放，生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，项目生活污水不直接排入周边地表水体，基本不会改变周边水环境质量现状。

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福州市人民政府网站发布的水环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

根据闽侯县人民政府办公室关于印发《闽侯县城区声环境功能区划》的通知（侯政办规〔2022〕1号），项目所在区域划为3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，详见表3.3-1。

表3.3-1  闽侯县城区声环境功能区划（摘录）
标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

3
闽侯经济技术开发区2期
规划工业用地范围为界（土堂山以东→闽侯县城北部山体以南→溪南山以西→南边路以北）
≤65
≤55
3.3.2声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。
3.4 生态环境现状调查

本项目租赁已建厂房作为生产经营场所，未新增土地用地面积，根据调查，项目用地周边以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。
3.5 电磁辐射环境质量现状 
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，不开展电磁辐射现状监测与评价。
3.6地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目租赁已建厂房作为生产经营场所，项目建设后，项目车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物；根据调查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，严格按照要求进行分区防渗防控，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
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3.7.1 大气环境、地表水环境、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)、地下水环境(厂界外500m)环境保护目标见表3.7-1和附图2。

表3.7-1 环境保护目标一览表

环境

要素

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境功

能区

相对厂址方位

相对厂界距离(m)
X

Y

环境

空气
闽侯经济技术开发区管委会
东经

119° 9'23.13"
北纬

26° 9'28.55"
行政办公区
约30人
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)

二级标准
西侧
326
可静顺发汽车驾校
东经

119° 9'47.37"
北纬

26° 9'39.83"
农村地区中人群较集中的区域
约30人
东北侧
351
地表水
南山溪
东经

119° 9'31.42"
北纬

26° 9'25.97"
地表水体水文、水质；河宽10~20m、小型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准
西南侧
154
闽江

东经

119° 8'58.20"
北纬

26° 7'43.21"
地表水体水文、水质；河宽600m~

800m、大型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

西南侧

3353
声环境
项目厂界外50m范围无声环境保护目标。
地下水环境
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等。
3.7.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号) “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于工业园区内，租赁已建厂房作为生产经营场所，未新增用地面积，根据现场调查，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等。
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	3.8 污染物排放标准

3.8.1 水污染物排放标准
(1)项目水污染物排放标准

项目不涉及生产废水排放；项目生活污水经预处理达标后可直接排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，详见表3.8-1。

表3.8-1  项目生活污水排放标准限值一览表

污染物名称

标准限值
标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4三级标准
COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

NH3-N

45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
(2)污水处理厂排放标准

根据调查，闽侯县城关污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准限值要求，具体详见表3.8-2。

表3.8-2  污水处理厂尾水排放标准一览表  

序号

污染物名称

一级标准A标准限值
标准来源

1

pH

6～9 (无量纲)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1

2

COD
50mg/L

3

BOD5
10mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

3.8.2 大气污染物排放标准
（1）颗粒物
项目喷粉粉尘等主要污染物因子为颗粒物，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表3.8-3。

表3.8-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(摘录)

污染物

最高允许

排放浓度

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒

速率(kg/h)

监控点

浓度

颗粒物(其他)

120mg/m3
15m
3.5(从严50%为1.75)
周界外浓度

最高点

1.0mg/m3
备注：本项目排气筒高度15m，根据项目周边建筑物高度情况，项目拟设置排气筒高度无法高出周围200米半径范围的建筑5米以上（无法高出厂区内生产车间三），根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。因此，项目颗粒物排放速率按上述限值的50%执行。
（2）挥发性有机物

根据建设单位提供涂料成分组分信息，项目喷粉固化排放的挥发性有机物主要污染物因子表征为非甲烷总烃等，项目有组织挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(涉涂装工序的其它行业)，具体详见表3.8-4。根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.8-5。
表3.8-4 有组织挥发性有机物排放标准
污染物
最高允许

排放浓度
最高允许

排放速率
标准来源

涉及涂装

其他工业
非甲烷

总烃

60mg/m3
15m
2.5kg/h
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1
表3.8-5 无组织挥发性有机物排放控制要求 
污染物

无组织排放监控浓度限值

标准依据

监控点

浓度

非甲烷

总烃

企业边界

≤2.0mg/m3
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4
厂区内

厂内监控点1h平均浓度

值≤8.0mg/m3
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表3
厂内监控点任意一次

浓度值≤30.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1
（3）燃料烟气排放标准

项目固化炉采用天然气为能源，根据《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)附件2可知，本项目固化炉属于工业炉窑范畴；根据该文件要求：“钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工等已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；铸造、日用玻璃、石灰、钨、氮肥、电石、活性炭等暂未制订行业排放标准的工业炉窑，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”，本行业属于未制定行业排放标准的工业炉窑，由于现行的《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)的排放标准较宽松，且未对氮氧化物指标进行控制，因此本项目固化炉燃气烟气各污染物按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3进行控制执行，详见表3.8-6。

表3.8-6  固化炉燃气烟气排放标准限值
序号

污染物

排放浓度(mg/m3)

排气筒高度(m)

标准来源
1
颗粒物
30
15
《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)
2
二氧化硫

200
15

3
氮氧化物

300
15

3.8.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类，具体详见表3.8-7。
表3.8-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)

          时 段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单 位

3类

≤65
≤55
dB(A)

备注：项目夜间不生产
3.8.4 固体废物

运营期项目内产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行；项目产生的危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行；项目生活垃圾分类收集、处置执行《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)标准要求。
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	3.9 总量控制指标

3.9.1 总量控制指标
根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发〔2014〕13号)、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政〔2016〕54号)等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《关于印发(主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)的通知》(环办综合函〔2022〕350号)，挥发性有机物(VOCs)也纳入实施总量控制污染物。

3.9.2 废水总量

本项目不涉及生产废水排放；职工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标；本项目生活污水总量由闽侯县城关污水处理厂统一控制，由此可知，本项目不需要申请废水总量控制指标。
3.9.3 废气总量
项目废气总量控制指标为SO2、NOx及VOCs等，废气污染物排放总量见下表3.9-1。

表3.9-1  项目废气污染物排放总量指标一览表

污染源

污染物

允许排放

浓度

预测排放

浓度

预测

排放量

预测排放

总量
DA003
NMHC
60mg/m3
7.03mg/m3
0.101t/a
VOCs合计(0.157t/a)
厂界
NMHC
2.0mg/m3
/
0.056t/a
DA003
SO2
200mg/m3
2.38mg/m3
0.034t/a

0.034t/a

NOx
300mg/m3
11.2mg/m3
0.161t/a

0.161t/a

备注：由于DA003排气筒中排放的二氧化物、氮氧化物等属于当前国家和地方要求购买的排污权交易的总量指标，因此，为确保项目总量达标排放，不考虑天然气燃烧过程无组织挥发，全部按有组织统一核算。

3.9.4 总量来源
项目SO2、NOx等指标属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，由表3.9-1可知，SO2排放量为0.034t/a、NOx排放量为0.161t/a，由建设单位向当地生态环境局申请污染物总量确认，并根据污染物总量确认意见申购的指标量向海峡股权交易中心自行购买获得，目前建设单位已承诺在项目投产前向海峡股权交易中心购买获得，并依法申领排污许可证(承诺函详见附件七)；

项目新增VOCs(以非甲烷总烃计)排放量为0.157t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》(榕环保综〔2018〕386号)可知：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施；根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》(榕环委办〔2022〕49号)可知：实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。因此，本项目排放的VOCs排放总量由建设单位向福州市闽侯生态环境局申请区域倍量替代。项目颗粒物排放按照相关总量控制要求落实。
目前建设单位承诺在项目投产前取得各污染VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代，并依法办理排污许可手续(承诺函详见附件七)。
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	4.1 施工期环境保护措施
本项目租赁位于福州市闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区（二期）东岭路3-1号晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间一层内作为生产经营场所，根据现场勘查，该厂房早已建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随之消失，不会对周边环境噪声影响。项目施工期环境保护措施如下：

4.1.1施工期水环境的影响分析及保护措施
本项目车间装修、设备安装、调试等施工作业人员产生的少量生活污水可直接经厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，不会对周边地表水环境产生大的影响。

4.1.2施工期废气环境影响分析及保护措施

本项目装修期间大气主要污染物为粉尘，来源于装修场地电抛、粉刷及切割的扬尘，以及在装修过程中所造成的二次扬尘污染，其次，室内装修时使用涂料、油漆时产生的挥发性有机废气污染。要求建设单位合理安排施工时间、施工工序，降低施工周期，装修过程中应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)标准规定的建筑材料和装饰材料，并通过加强车间排气通风。项目施工不连续，且施工期较短，产生的少量废气在大气中很快稀释扩散，对周边造成的环境影响是短暂的，且不会对周边造成显著的环境影响。

4.1.3施工期噪声环境影响分析及保护措施
项目噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间不施工，严格按照施工噪声管理的有关规定执行；

（2）尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法；

（3）施工机械设备布置在车间中间区域；严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的有关规定，合理安排施工工序，文明施工，加强环境的监督管理。

4.1.4施工期固废环境影响分析及保护措施
施工固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建议采取以下污染防治措施：

（1）施工人员产生的生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。

（2）施工建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用。建筑垃圾中石子、混凝土块、砖头、石块、废木料等回收再利用。

（3）装修阶段产生的少量固废应分类收集妥善委托处置。
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	4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废气源强核算

本项目废气主要来源于喷粉产生颗粒物，天然气燃烧及固化等工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物。根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)的要求：“污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法”，项目为新建，评价主要采用物料衡算法、产污系数法对源强进行核算。同时结合《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)中附录A表面处理（涂装）排污单位涂装等相关要求进行。
（1）喷粉粉尘

项目喷粉粉尘废气产生系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业”行业系数手册进行计算，具体详见表4.2-1。
表4.2-1 项目废气产污系数一览表
工段名称
产品名称
原料名称
工艺

名称
规模等级
污染物

指标

单位

产污

系数

涂装
涂装件
粉末涂料
喷塑
所有规模

废气
颗粒物
kg/t-原料
300
喷塑后烘干
所有规模
废气
挥发性有机物

kg/t-原料 

1.20
删除涉及商业秘密，项目喷粉粉尘采用多级滤筒+二次回收系统，将粉末回收后回用于生产。根据喷粉房设备结构形式，喷粉房除进料口、下料口外，其他均为密闭形式，粉房自带收集系统，且收集系统直接与多级滤筒+二层回收系统设备连接，粉尘收集采用密闭管道，因此，项目对游离粉末收集效率按95%计（粉末原料利用价格高），经收集的游离粉末通过多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分粉尘分别引至2根15m高的排气筒排放(DA001、DA002)，未经收集的少量的粉末以无组织形式排放。

根据业主提供的资料，项目流水线固化炉喷套3个喷粉房，烤箱配套2个喷粉房（1备1用），因生产需要，需喷涂不同颜色的粉末，需要将固化炉的喷粉房与烤箱的喷粉房粉尘分开收集后排放，防止串风，影响生产等。因无法完全具体确定每个固化炉的喷粉房及烤箱的喷粉房具体粉尘用量，本评价按喷粉房数量进行平均分配，删除涉及商业秘密。
(2)有机废气
项目工件喷塑完成后在密闭烘干炉烘干，工作时长平均为2400h/a。根据建设单位提供的信息，项目使用的塑粉为纯聚酯粉末涂料(不含有机溶剂)，烘干温度190℃~220℃之间，时间在10min~15min左右，喷塑后烘干过程会产生少量的挥发性有机物，以非甲烷总烃计。

删除涉及商业秘密，经收集后通过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后引至1根15m高的排气筒DA003排放。
根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)要求，项目有机废气应集中收集后治理排放，且要求密闭式局部收集的逸散的有机废气收集率应达到80%以上；根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》(环办综合函〔2022〕350号)中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数可知，采用密闭空间(含密闭式集气罩)负压收集的废气收集效率为90%；项目固化炉为全密闭(除进料口、下料口外)，项目拟在固化炉进、出口上方设置密闭式集气罩，因此项目废气收集效率按90%进行计算。

项目固化炉设置1个进出料口，在进出料口上方设置1个密闭式集气罩，烤箱设置1个进出料口，工件进入烤箱时全部关闭，在烤箱进出料口上方设置1个密闭式集气罩（2台烤箱1台作为备用，不同时生产，仅在设备故障、或者维护期间使用），因此，本项目需要设置3个集气罩，每个集气罩罩口面积1.1m2（集气罩罩口尺寸约为1.83m×0.6m），参照生态环境部大气环境司与环规院2021年9月发布的《挥发性有机物治理实用手册(第二版)》可知，项目废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)的规定。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(WS/T 757-2016)规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s；本评价集气罩设计风速按0.5m/s设计，则项目本评价集气罩总风量为3960m3/h（项目设置3个集气罩，其中1个烤箱的备用，不同时生产，仅在设备故障、或者维护期间使用，因此集气罩最大同时使用两个，2×1.1m2×0.5m/s×3600=3960m3/h）；根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求可知，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，因此，本评价引风机风量按5000m3/h计算。

根据福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件要求可知，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%，本项目拟采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”去除效率按80%进行核算。
(3)燃气烟气

本项目固化炉、烤箱采用天然气为能源，项目固化炉天然气燃烧机功率为50万大卡，项目烤箱天然气燃烧机功率为30万大卡（项目烤箱1台作为备用，不同时使用），参考天然气蒸汽锅炉每小时耗气量计算公式：燃气锅炉功率/燃料热值/燃气锅炉热值利用率。本项目天然气燃烧机热效率取92%，项目天然气燃烧机日平均工作时间按8h(2400h/a)，参照《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)附录A，本项目天然气平均低位发热值取8505kcal/Nm3，根据计算，满负荷情况下项目天然气燃烧机每小时消耗天然气量102m3/h，项目年工作日2400h（本项目天然气燃烧机开启时，天然气燃烧机供热满负荷运行，当固化炉及烤箱温度达到设定最高度时，因固化炉及烤箱具有很强的保温效果，之后开始逐步降低天然气燃烧机供热负荷，每天供汽在该情况进行循环，根据测算，项目每天天然气燃烧机平均最大运行负荷为70%。根据计算，则预计年共消耗天然气约为17.14万m3。天然气为清洁能源，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，产污系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33金属制品业行业系数手册中表14涂装”产污系数进行核算，具体详见表4.2-2。

表4.2-2  33金属制品业行业系数手册中表14涂装产污系数表(摘录)
工段名称
产品名称
原料名称
工艺

名称
规模等级
污染物

指标

单位

产污

系数

来源

涂装
涂装件
天然气
天然气工业炉窑
所有规模
废气
工业废

气量

m3/立方米-原料

13.6
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)
颗粒物
kg/立方米-原料

0.000286
二氧

化硫
kg/立方米-原料

0.000002S①
氮氧

化物
kg/立方米-原料

0.00187
注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，根据《天然气》(GB17820-2018)规定，天然气作为工业燃料规定的总硫含量不大于100mg/m3，本评价按最大含硫量100mg/m3计算，则S=100。
根据表4.2-2可知，预计项目天然气燃烧颗粒物产生量为0.049t/a(171400×0.000286/1000=0.049)，二氧化硫产生量为0.034t/a(171400×0.000002×100/1000=0.034)，氮氧化物产生量为0.161t/a(171400×0.00187/1000=0.161)。
本项目采用管道天然气，属于清洁能源，采用低氮燃烧机，在适当的条件下点燃，产生高温高压的燃烧气体，从而释放出大量的热能，通过循环风机将热风传送到烘干炉、烤箱内部，通过间接方式对工件进行加热，燃气烟气与烘干固化废气一并收集治理后排放。
项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-3。
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	表4.2-3  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
污染源

污染物

种类

污染物产生

排放

方式
治理措施

污染物排放

排放口基本信息
排放

时间

h

排放标准
核算

方法

废气量/m3/h
产生

浓度/

mg/m3
产生速率/

kg/h
产生量/t/a
处理能力及工艺
收集效率
工艺去除率
是否可行技术
废气量/ m3/h
排放

浓度/
mg/m3
排放速率/
kg/h

排放量/

t/a
排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理

坐标

浓度/
mg/m3
速率kg/h
喷粉
喷粉房
颗粒物
产污系数法
30000
237.5
7.125
17.1
有组织
多级滤筒+二次回收系统
95%
95%
是
30000
11.88
0.356
0.888
H=15m、内径0.85m、温度25℃

DA001、一般排放口

经度：

119° 9'37.02"纬度：

26° 9'29.71"
2400
120
1.75
颗粒物
10000
237.5
2.375
5.7
有组织
多级滤筒+二次回收系统
95%
95%
是
10000
11.88
0.119
0.285
H=15m、内径0.5m、温度25℃
DA002、一般排放口
经度：

119° 9'37.53"纬度：

26° 9'29.74"
2400
120
1.75
颗粒物
/
/

0.5

1.2

无组织
/
/
/
/
/
/
0.5
1.2
/
/
/
/
1.0

(厂界)

/
喷塑及固化
固化炉、烤箱
NMHC
产污系数法
5000

42
0.21
0.504
有组织
过滤棉+二级活性炭装置
90%
80%
否*
5971.3
7.03
0.042
0.101
H=15m、内径0.3m、温度60℃
DA003、一般排放口
经度：

119° 9'37.97"纬度：

26° 9'29.74"
2400
60
2.5
固化炉燃烧机
颗粒物
产污系数法
971.3
21.0
0.0204
0.049
使用低氮燃烧器
100%a
/

/

3.42
0.0204
0.049
30
/

SO2
14.6
0.0142
0.034
/

/

2.38
0.0142
0.034
200
/

NOx
137.7
0.134
0.161
50%
是
11.2
0.067
0.161
300
/

固化炉
NMHC
产污系数法
/
/
0.023
0.056
无组织

/

/

/

/
/

/
0.023
0.056
/
/
/
2.0

(厂界)
/
备注：(1)“a”：天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送烘干炉内，通过间接方式对工件进行加热，燃气烟气与烘干固化废气混合在一起，由于烘干炉的工作原理及结构，无法对天然气燃烧烟气与烘干固化废气单独分开收集，因此，最终排放口废气源强计算，按天然气燃气烟气量与烘干固化废气风机风量进行加权计算；本项目燃气经收集前已经实现排放，与烘干固化废气一并收集治理后排放是可行的；由于二氧化物、氮氧化物等属于当前国家和地方要求购买的排污权交易的总量指标，因此，为确保项目总量达标排放，不考虑天然气燃烧过程无组织挥发，全部按有组织统一核算。

(2)“*”：此处仅代表说明未在排污许可规范推荐的可行技术范畴内。

(3)因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33金属制品业”行业系数手册可知未有滤芯末端治理技术平均去除效率，本评价参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）附录 F (资料性附录) 汽车制造污染治理技术及效果表 F.1 废气污染治理技术及去除效率一览进行分析，涂装工序采用粉末喷涂设施产生的颗粒物采用滤筒过滤的去除率在80~99.9%之间，本评价采用多级滤筒+二次回收系统（滤芯过滤）按95%计算。
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	（5）等效排气筒计算
根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.2规定：两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。本项目DA001排气高度15m，DA002排气筒高度15m，且两根排气筒排放同种污染物（均为颗粒物），两根排气筒相距25m，小于其几何高度之和30m，因此，应合并视为一根等效排气筒，根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)附录A等效排气筒有关参数计算，项目废气等效排气筒达标分析具体详见表4.2-3。
表4.2-3  项目废气等效排气筒达标分析表
序号

污染源

排放速率/kg/h
等效排气筒污染物排放速率/kg/h
等效排气筒高度/m
等效后对应排气筒排放速率/kg/h
是否

达标
1
DA001
0.356
0.475
15.0
3.5

(从严50%为1.75)
达标
2
DA002
0.119
备注：根据建设单位设计说明，因生产需要，需喷涂不同颜色的粉末，需要将固化炉的喷粉房与烤箱的喷粉房粉尘分开收集后排放，防止串风、粉末涂料混合等现象，影响产品质量等。
4.2.2 非正常排放
项目产生废气设备开工时，首先运行废气处理装置，然后再开始作业，使在生产中产生的废气污染物都能得到处理。停工时，将产生废气设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭。这样，车间在开、停车时排出的污染物均得到有效处理。如果全厂停电，则停止生产，无污染物继续产生；如果风机、废气设备出现故障，则停止生产，待设备修复正常后再重新投产。
本项目正常情况为常年生产状态，生产设施开停机为每日正常下班的操作关停，按要求进行正常开停机顺序，不会造成废气非正常排放，因此，本项目的非正常排放情况主要考虑有组织废气设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放，本项目采用废气设施在故障等情况发生时，应立即停产，非正常排放时间1h计算，非正常排放量核算见表4.2-4。

表4.2-4 项目废气污染物非正常排放核算表

序号

污染源

非正常排放原因
污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)
非正常排放速率/(kg/h)
单次持续时间/h
排放量kg
年发生频次/次
应对措施
1
DA001
多级滤筒+二次回收系统故障
颗粒物
237.5
7.125
1
7.125
1
立即停止生产
2
DA002
多级滤筒+二次回收系统故障
颗粒物

237.5
2.375
1
2.375
1
3
DA003
过滤棉+二级活性炭吸附装置故障等
NMHC
42
0.21
1
0.21
1
由表4.2-4可知，本项目废气设施在故障等情况发生时，非正常排放源强较大，会对周边环境造成较大影响，建设单位应立即停产，待设备修复正常后再重新投产，因此，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，随着停产后，影响将消失，但是建设单位依然要尽量避免。
4.2.3 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析
(1)粉尘废气处理措施

①工艺流程
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项目喷粉粉尘经收集后通过多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少量未经捕集的粉尘通过引风机分别引至2根15m的排气筒排放(DA001、DA002)，具体处理工艺流程详见图4.2-1。
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由于本项目粉尘废气采取的治理措施未在排污许可规范推荐的可行技术内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，应简要分析其可行性。
②喷粉房粉末回收系统工作原理

粉房内的含粉空气受回收风机的吸引，由侧部入口进入回收系统，在气流的作用下，使含尘空气均匀的通过微网滤筒，同时微尘粉被阻留在滤筒外表面随着滤筒外表面粉尘层增厚，阻力增加，控制系统定时器将作用于电磁阀系统打开空气隔膜阀，于是高压气流便直接冲入滤筒中心，气流由内向外作用于滤筒表面的粉末，使吸附在滤筒表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作用落入集粉斗内；细小粉末进入二级回收系统后，通过滤芯的过滤进行分离，干净的空气排至车间或大气中，粉末则通过旋转翼的震荡和反吹进入二级回收粉桶回用生产。

③可行性分析
因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33金属制品业”行业系数手册可知未有滤芯末端治理技术平均去除效率，本评价参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）附录 F (资料性附录) 汽车制造污染治理技术及效果表 F.1 废气污染治理技术及去除效率一览进行分析，涂装工序采用粉末喷涂设施产生的颗粒物采用滤筒过滤的去除率在80~99.9%之间，本评价采用多级滤筒+二次回收系统（滤芯过滤）按95%计算是可行的。经表4.2-3污染源分析可知，DA001排气筒颗粒物排放浓度为11.88mg/m3，排放速率为0.356kg/h，DA002排气筒颗粒物排放浓度为11.88mg/m3，排放速率为0.119kg/h，均可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准及排放速率从严50%要求(即颗粒物≤120mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率颗粒物≤1.75kg/h)。
(2)有机废气处理措施

①工艺流程
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置”治理后引至1根15m高排气筒排放(DA003)，具体处理工艺流程详见图4.2-2。
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由于本项目固化废气采取的治理措施未在排污许可规范推荐的可行技术内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，应简要分析其可行性。
②工艺原理
A.过滤棉
本项目使用纤维过滤棉降低有机废气中的颗粒物，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，避免活性炭堵塞，提高活性炭去除效率，因此，项目采取的废气治理措施合理可行。
B.活性炭吸附

活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。

本项目活性炭装置无再生装置，属于一次性活性炭吸附工艺，一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g，活性炭产品销售时应提供产品质量证明材料，并定期更换活性炭。
③去除率可行性分析
参考深圳市生态环境局关于印发《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引(试行)》的通知(深环办〔2023〕66号)附录A表A.2可知，单级颗粒物活性炭对四氯化碳吸附率60%(四氯化碳吸附率是评价气相吸附用颗粒活性炭性能的主要指标之一，用于衡量活性炭对挥发性有机物(VOCs)的吸附能力)。本项目采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”去除效率正常可达84%，本平均按80%计算是可行的。满足福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件提出的，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。

根据预测分析可知，DA003排气筒非甲烷总烃排放浓度为7.03mg/m3，排放速率为0.042kg/h，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1(涉涂装工序其他行业)标准限值(非甲烷总烃≤60mg/m3、排气筒高度为15m时，最高允许排放速率非甲烷总烃≤2.5kg/h)，因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。
④收集效率可行性分析

根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上，为降低无组织废气的排放，确保项目废气收集效果，要求项目废气收集系统与生产设备自动同步启动，作业期间关闭门窗。本项目固化炉及烤箱除进出口外，其他为全密闭，根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》(环办综合函〔2022〕350号)中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数可知，采用密闭空间(含密闭式集气罩)负压收集的废气收集效率为90%，因此，本项目废气收集效率按90%计算是可行的。
(3)燃气烟气
①治理措施
项目固化炉、烤箱采用天然气为能源，天然气属于清洁能源，固化炉、烤箱燃烧机采用低氮燃烧技术（采用低氮燃烧器），天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送烘干炉内部，与喷粉固化废气经收集后统一通过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放(DA003)。

②低氮燃烧器原理介绍

燃烧过程中NOx的来源主要有两种：A.燃料基NOx，即燃料中所含硝酸盐等物质分解反应而来；B.热力型NOx，即燃烧过程中，助燃空气中的氮气和氧气，在高温环境下，反应所产生的NOx；天然气做燃料时，所产生氮氧化物为热力型NOx；

氮氧化物的形成与火焰温度、燃烧区域的含氧量以及燃烧产物在高温区的停留时间密切相关。通常，火焰温度越高，氮氧化物的形成就越多。因此，减少氮氧化物的生成需要从这些方面入手，具体控制要求如下：
A.烟气再循环

将蒸汽发生器排出的部分烟气重新引入助燃空气中，以降低助燃空气的氧浓度。这样可以减少火焰温度，从而降低热力型NOx的生成。

B.优化燃烧过程通过调整燃烧器的结构和参数，如喷嘴形状、燃料与空气的混合比例等，来优化燃烧过程。使燃料在缺氧或低氧浓度条件下燃烧，从而减少NOx的生成。

C.采用低氮燃烧器

低氮燃烧器通常具有更长的炉筒和更复杂的喷嘴结构，可以增加空气储存量并降低火焰温度。火焰从多细管喷出，有效阻止氮氧化物的产生和排出。

综上所述，本项目天然气燃烧低氮燃烧技术通过烟气再循环、优化燃烧过程、采用低氮燃烧器等方式，实现了超低氮排放、高效节能和安全可靠的效果。
③达标可行性分析
根据2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33金属制品业行业系数手册中表14涂装”产污系数可知，采用低氮燃烧法氮氧化物的末端治理技术效率为50%，另外参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中表7锅炉烟气污染防治可行技术可知，燃料类型为燃气，氮氧化物采取低氮燃烧技术属于可行技术。根据预测，项目DA003排气各污染物排放浓度为颗粒物3.42mg/m3，二氧化硫2.38mg/m3，氮氧化物11.2mg/m3(由于固化炉、烤箱的工作原理及结构，无法对天然气燃烧烟气与固化废气单独分开收集，因此，最终排放口废气源强计算，按天然气燃气烟气量与固化废气风机风量进行加权计算；本项目燃气经收集前已经实现排放，与固化废气一并收集治理后排放是可行的)，均可以符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)鼓励要求的排放限值(即颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3)，对环境影响较小。
因此，本项目天然气烟气采用低氮燃烧技术是可行的。
（4）排气筒设置合理性分析
本项目拟设置3根排气筒( DA001、DA002、DA003)，位于车间屋顶北侧，西北侧、东北侧等，项目废气排放口朝内，项目当地常年主导风向为东南风，不在年主导风向上风向；根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.4规定：新污染源的排气筒一般不应低于15m，项目拟设置排气筒高度为15m，排气筒高度高出屋顶，且预留检测口；项目DA001排气筒引风机设计风量为30000m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.85m，则排气筒风量流速为14.7m/s；项目DA002排气筒引风机设计风量为10000m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.5m，则排气筒风量流速为14.15m/s；项目DA003排气筒引风机设计风量为5971.3m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.4m，则排气筒风量流速为13.21m/s；根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)中5.3.5表述：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，则项目排气筒引风机风量和排气筒管径符合要求。由此可知，从项目排气筒拟设置的位置、管径大小及高度等方面分析，项目排气筒设置是合理的。
(5)无组织排放控制要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)中附录A表面处理（涂装）排污单位涂装等相关要求，对本项目废气运行管理提出以下要求：

①源头控制
a)排污单位应采用先进的污染预防技术，提高原辅材料和能源的利用效率；
b)鼓励使用粉末涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂等效率较高的涂装工艺。

②有组织排放

a)废气污染治理设施的设计、施工和建设应遵守国家、地方或相关行业技术规范，污染物排放指标应满足环境影响评价文件及审批意见的要求；

b)废气污染治理设施运行应按照操作规程要求进行，确保废气的集输、处理和排放符合国家、地方或相关行业污染物排放标准的规定。

c)环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。

d)采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。

e)排污单位应根据操作规程定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染防治设施处于良好状态。定期对污染防治设施的计量装置，如气体流量、检测排放浓度值等在线监控设备进行校验和比对。

③无组织排放

a)项目热固性粉末VOCs物料的贮存、调配、输送、使用等过程应保持密闭。

b)项目原辅材料应储存于密闭的包装袋中，盛装挥发性有机物物料的包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
c)VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；对于只能采用吸风罩收集的工序，废气收集系统排风罩(集气罩)的设计应满足GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。

⑤及时更换活性炭，采用高碘值颗粒活性炭(碘值不低于800mg/g)，并确保一次活性炭填充量，禁止使用蜂窝状活性炭吸附净化技术。
⑥废气处理设备应先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转。采用吸附工艺的，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂。加强废气处理设备巡检，定期维护、消除设备隐患；废气收集系统或处理设备故障，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

⑦项目作业关闭门窗，降低无组织废气扩散。

综上所述，项目采取以上治理措施后，项目废气排放源强较低，可实现达标排放，根据调查，项目周边500m范围内最近的环境空气保护目标为西侧326m处的闽侯经济技术开发区管委会，距离较远，因此项目对周边环境影响很小，采取的措施合理可行。
(3)环境防护距离分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，未对大气环境防护距离进行要求。结合环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南(以下简称技术指南)不做要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算。判定为不需要设置大气专项的项目，不再要求开展等级判定和模型预测，按照技术指南要求明确环境影响和污染防治措施即可”
本项目不涉及大气专项评价，本评价不进行开展等级判定和模型预测，因此，本项目不计算大气环境防护距离。在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，项目排放的废气对周边环境保护目标的影响很小，因此，本项目不设置大气环境防护距离。

4.2.4 自行监测计划

本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-7。
表4.2-7  项目废气自行监测计划

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1
涂装
DA001出口
颗粒物
每年一次
DA002出口
颗粒物
每年一次
DA003出口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、

非甲烷总烃

每年一次

2
厂界(上风向1个点位、下风向3个点位)
颗粒物、NMHC
每半年一次
3
厂内
NMHC

每年一次
4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.3.1运营期废水源强核算

(1)生产废水
①水质源强分析
根据项目使用的原辅材料成分性质可知，项目使用的脱脂剂、表调粉、陶化剂等均不含有重金属污染物，因此，项目生产废水不会产生重金属污染因子。根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)附录A表面处理（涂装）排污单位表A.5 表面处理（涂装）排污单位废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治设施等信息一览表可知，项目生产废水主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、石油类、磷酸盐(以P计)、氟化物、LAS、总氮、氨氮等。

根据水平衡分析，本项目脱脂工序废水排放量为1445t/a，表调工序废水排放量为84.0t/a、陶化工序废水排放量为1240t/a，全厂生产废水产生量为2769t/a。

项目部分废水水质根据2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中的06预处理、11转化膜处理、14涂装产污系数”进行核算，其废水产污系数详见下表，其余水质源强参照类比分析及相关文献进行核算。
表4.3-1  表面处理废水产排污系数一览表
工段名称
产品

名称

原料名称

工艺

名称

规模

等级

污染物指标

单位

产污

系数

预处理
湿式

预处

理件

脱脂剂

脱脂

所有

规模

化学需氧量

千克/吨-原料

714

总磷

千克/吨-原料

5.1

石油类

千克/吨-原料

51.0

转化膜处理

表调

工件
表调剂
表调
所有

规模
化学需氧量
千克/吨-原料
30.3
总磷
千克/吨-原料
20.2
锆化工件、硅烷化工件、 陶化工件

锆化剂、硅烷剂、 陶化剂
锆化、硅烷化、陶化

所有

规模

化学需氧量

千克/吨-原料

30.3

总氮

千克/吨-原料

3.54

根据查相关文献如《喷涂(前处理)废水处理工艺简介》(蔡权，《环境技术》2005年02期)、《喷涂前处理污染源的分析及其处理措施》(贾文友，《涂料工业》2008年7月)等，结合类比分析，本报告脱脂处理、表调、陶化处理废水的水质取悬浮物取200mg/L、LAS取5.0mg/L进行分析；项目喷涂前处理废水可生化性差，BOD5取COD的0.2倍计算。工业废水中氨氮占总氮的比例一般在40~80%左右，本评价按不利情况考虑，取80%计算。项目脱脂槽定期处理分离槽液表面浮油，浮油定期由工人清理，采用吸油毯吸附，对石油类去除率可达50%左右，则排入废水中的石油类产生系数按25.5千克/吨-原料计算。
项目氟化物主要来源陶化剂的氟锆酸，项目脱脂和表调不含氟化物成分，基本不产生氟化物，因此项目陶化废水氟化物水质源强参考《福建益祥新能源科技有限公司铝壳生产项目竣工验收检测报告表》2023年3月22日福建闽晋蓝检测技术有限公司出具的竣工验收监测报告进行分析(报告编号：MJL23C374，CMA：201312110003)连续2天的平均值计算，该项目生产废水水质源强氟化物为3.75mg/L，该项目前处理工艺，使用的陶化剂等与本项目基本一致，生产工艺与本项目也基本一致，因此具有一定可比性，考虑不利因素，本项目氟化物废水水质源强按1.2倍计算，在、因此，氟化物浓度为4.5mg/L进行分析。

综上，项目生产废水主要污染物的产生浓度及产生量如下表。

表4.3-2   项目生产废水污染物产生情况一览表

废水

类别

废水量

产生

情况

主要污染物
COD

BOD5
SS

磷酸盐(以P计)
石油类
LAS
总氮
氨氮
氟化物
脱脂

废水
1445t/a
浓度

(mg/L)

2470.6
494.1
200
18.0
88.3
5.0
12.5
10.0
/
产生量

(t/a)

3.57
0.714
0.289
0.026
0.113
0.0072
0.018
0.0144
/
表调废水
84t/a
浓度

(mg/L)
487.0
97.4
200
321.4
/
5.0
11.9
9.52
/
产生量

(t/a)
0.041
0.0082
0.017
0.027
/
0.0004
0.001
0.0008
/
陶化废水
1240t/a
浓度

(mg/L)

97.7
19.5
200
/
/
5.0
11.3
8.87
4.5
产生量

(t/a)

0.121
0.024
0.248
/
/
0.0062
0.014
0.011
0.0056
综合

废水

2769t/a
浓度

(mg/L)
1348
269.5
200
19.1
40.8
5.0
11.9
9.46
2.02
产生量

(t/a)
3.732
0.7462
0.554
0.053
0.113
0.0138
0.033
0.0262
0.0056
备注：（1）脱脂废水总氮参考陶化废水水质产污系数计算，表调废水总氮参考脱脂废水及陶化废水总氮产生浓度的平均值计算，工业废水中氨氮占总氮的比例一般在40~80%左右，本评价按不利情况考虑，取80%计算。

（2）项目脱脂槽表面浮油由工人清理，采用吸油毯吸附，对石油类去除率可达50%左右，降低排入废水处理站中废水的石油类浓度。
②排放去向及处理工艺分析
项目生产废水经自建一套废水处理设施处理后回用于生产用水，不外排，设计处理能2.0t/h，处理工艺为：pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附，定期对脱脂槽、表调槽、陶化槽前处理槽表面浓稠液等清捞，每个月清捞一次，清捞的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置。项目生产废水处理站核心处理单元的处理效率详见表4.3-3。
表4.3-3 生产废水处理站核心处理单元的处理效率一览表

工艺

单元

污染物

效率范围

/数据

依据

化学混凝、沉淀

化学需氧量

25~50%

（取50%）

参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》(HJ1097-2020)附录F(资料性附录)汽车制造污染治理技术及效果表F.2废水污染治理技术及去除效率一览表

氟化物

50~90%

（取70%）

石油类

25~50%

（取50%）

磷酸盐

75~95%

（取95%）

SS

90%

参考《环境保护综合名录》(2021年版)

BOD5
25%~40%

（取40%）
参考《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》

（HJ 2302-2018）表3
LAS
99.5%~99.6%（取95%）
《环境工程技术手册：废水污染控制技术手册》P1401 -1438
氨氮

42.16%左右

（取40%）
参考《吸附-混凝技术对废水中氮的去除效果研究》，何斯妙(阿坝州环境监测中心站，四川 阿坝624000)，1671-0460(2019)08-1748-04

总氮

63.15%左右

（取60%）
砂滤、活性炭吸附
氨氮

33~87%

（取55%）
《水处理药剂及材料实用手册》表08-01-55：活性炭吸附对氨氮去除率33~87%
石油类

70~95%

（取90%）
《水处理药剂及材料实用手册》表08-01-55：活性炭吸附对油去除率70~95%
40%～60%

（取60%）
参考《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造陶瓷制品制造》（HJ 1096—2020）表E.2，砂滤对石油类去除率40%～60%
COD

86~94%

（取94%）
《水处理药剂及材料实用手册》表08-01-55：活性炭吸附对COD去除率86~94%
BOD5
91~98%

（取93%）
《水处理药剂及材料实用手册》表08-01-55：活性炭吸附对BOD5去除率91~98%
SS

≥60%

（取60%）
参考《环境保护综合名录》(2021年版)，过滤器SS去除率≥60%

磷酸盐 (TP)
67.92%~68.02%
（取60%）
参考《活性炭对含磷废水的处理研究》

邵瑞华，房平，薛丽 (西安工程大学 环境与化学工程学院，西安 710048)

文章编号：10047034(2014)11-0029-06

备注：为确保项目废水达标回用，要求项目废水设施对部分污染物去除率按上限要求进行设计。
根据调查，闽侯县城关污水处理厂主要处理生活污水，因此，本项目工业废水经处理后回用于生产，定期更换的表面浓稠液当做危险废物委托处置，结合表4.3-3可知，为确保项目生产废水达标回用，本项目采用“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附”的处理工艺对各污染物综合去除率取COD处理效率97%〔（1-（1-0.5）×（1-0.94）×100=97%〕、BOD5处理效率97%〔（1-（1-0.4）×（1-0.95）×100=97%〕、SS处理效率96%〔（1-（1-0.9）×（1-0.6）×100=96%〕、磷酸盐处理效率98.0%〔（1-（1-0.95）×（1-0.6）×100=98.0%〕、石油类处理效率98.0%〔（1-（1-0.5）×（1-0.90）×（1-0.6）×100=98.0%〕、LAS处理效率95%、氨氮处理效率70%〔（1-（1-0.4）×（1-0.5）×100=70%〕、总氮处理效率参考氨氮计算70%、氟化物处理效率70%进行计算。
(2)生活污水
项目生活污水排放量为202.5t/a，项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“第一分册城镇生活源水污染物产污校核系数表6-4四区城镇生活源水污染物产污校核系数”可知，项目生活污水中各主要污染物浓度平均值按COD：345mg/L，BOD5：131mg/L，NH3-N：26.2mg/L，SS参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，取200mg/L计算。

项目COD、BOD5、NH3-N的去除率参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“第二分册农村居民生活水污染物产排污系数表6-4四区二类区生活污水污染物产生及排放系数”可知，经初级处理排放系数(化粪池预处理后)去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原环境保护部发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%~70%，本评价按60%计算。
项目生活污水经化粪池预处理后，直接排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。预测项目水污染物的产生及排放源强情况见表4.3-4。
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	表4.3-4 项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

类别
污染物种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况

排放

时间

h

回用/排放

标准
核算

方法

产生废水量/t/a

产生浓度

/mg/L

产生量

/t/a

处理能力
治理效率
是否为可行技术
排放废水量/t/a
排放

浓度/mg/L

回用量/排放量

/t/a

编号及

名称
类型
地理

坐标

浓度

/mg/L
前处理
涂装车间其他废水
pH
产污系数法、类比法等
2769
6-9
/
“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附，处理能力2.0
t/h
/
是
2769
6-9
/
不排放
回用于生

产用水
/
/
/
/
2400
6-9(无量纲)
COD
1348
3.732
97%
40.4
0.1119 
50
BOD5
269.5
0.7462
97%
8.09
0.0224 
10
SS
200
0.554
96%
8.0
0.0222 
/
磷酸盐(TP)
19.1
0.053
98%
0.382
0.0011 
0.5
石油类
40.8
0.255
98%
0.816
0.0023 
1
LAS
5.0
0.0138
95%
0.25
0.0007 
0.5
总氮
11.9
0.033
70%
3.57
0.0099 
15
氨氮
9.46
0.0262
70%
2.84
0.0079 
5
氟化物
2.02
0.0056
70%
0.606
0.0017 
2
职工
生活

污水
pH
产污系数法
202.5
6-9
/
化粪池，容积30m3
/
是
202.5
/
/
间接排放
排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理
间歇排放
编号DW001，厂区污水总排口
一般排放口
经度：

119° 9'33.28"

纬度： 

26° 9'28.03"
2400
6-9(无量纲)
COD
345
0.0699
19.3%
278.4
0.0564
500
BOD5
131
0.0265
12.7%
114.4
0.0232
300
SS
200
0.0405
60%
80.0
0.0162
400
NH3-N
26.2
0.0053
/
26.2
0.0053
45
备注：工业废水回用水标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中的“工艺用水”标准。为确保项目废水达标回用，要求项目废水设施对部分污染物去除率按上限进行设计。
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	4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析

4.3.2.1 生产废水污染防治措施
（1）处理措施
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本项目运营期生产废水主要污染物pH值、COD、BOD5、SS、石油类、磷酸盐(以P计)、LAS、氟化物、总氮、氨氮等。本项目生产废水以有机污染物为主，且本项目生产废水为间歇性排放，根据项目废水设计方案，本项目采用“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附”的处理工艺处理达标后回用于生产用水，不外排，项目废水处理方案具体处理工艺流程如图4.3-1。


（2）工艺流程及原理介绍
收集池：用于收集项目不同时间段排、不同工序排出来的废水，并用收集板框压滤液等的收集；
调节池：项目废水进入调节池，在调节池内进行废水水质、水量调节。
化学混凝：调节池废水用泵提升至化学混凝沉淀池，投加PAC(聚合氯化铝)混凝剂，使其在混凝沉淀池内净化脱色并初步去除COD及比重较大的悬浮物。然后投加PAM(聚丙烯酰胺)絮凝剂，使得有机大高分子能够将固体颗粒变大，从而使得固体颗粒下沉，污泥排至污泥池，上清液无色透明。
沉淀：化学混凝池水池自流进入沉淀池，进一步把不溶性的固体与液体分离的操作方法，上清液流入清水池，回用于喷漆台补充用水。
砂滤、活性炭吸附：砂滤它是利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效地截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、臭味及部分重金属离子等，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤设备。活性吸附它是利用活性炭作为过滤介质，进一步去除废水中的残留有机物、残留悬浮物，通过活性炭的过滤、吸附实现污染物与水体的分离，使污水转化为可达标排放的清水口，属于深度处理工艺。

（3）工艺可行性分析

项目废水技术可行分析直接对照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)中附录A表面处理(涂装)排污单位表A.7表面处理(涂装)排污单位废水污染防治推荐可行技术进行分析，项目废水治理可行技术参照表详见表4.3-5。

表4.3-5  表面处理(涂装)排污单位废水污染防治推荐可行技术  

废水

类型
污染物种类
可行技术

本项目
是否

可行
排入综合废水处理设施废水
pH、COD、BOD5、石油类、NH3-N、SS、磷酸盐、氟化物、LAS
隔油、调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化(活性污泥、生物膜等)、二级生化、砂滤、膜处理、消毒、碱性氯化法等

“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附”

是

由表4.3-5可知，本项目生产废水治理措施属于可行技术。根据表4.3-4预测可知，建设单位严格按照本评价提出的废水设施对各污染物的去除效率，委托专业的环保公司设计废水处理方案，在确保项目生产废水处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中的“工艺用水”标准的前提下，项目废水回用于生产用水是可行的。
（4）水量回用可行性分析

根据水平衡分析，项目生产废水产生量为2769t/d（9.23t/a），本项目拟建1套处理规模为2.0t/h的废水处理设施（每天运行按8h计算），因此可以满足项目废水处理要求。项目生产清洗用水量为2799.9t/d，大于本项目需要回用的废水量，因此，项目废水全部回用于生产清洗用水是可行的。

（5）收集池建设要求
本项目废水经处理后暂存在蓄水池后，回用于生产用水，项目回用水为2769t/d（9.23t/a，每天运行按8h计算，每小时约为产生1.154t/h），本项目定期对脱脂槽、表调槽、陶化槽进行倒槽，项目倒槽分开进行，不同进行，每次倒槽最大排放量为5t，倒槽期间，项目其他前处理工序暂时停产，因此，项目拟建设一个容积不低于10m3收集池可用于暂存倒槽期间最大废水排放。
由于项目倒槽期间主要污染物浓度较高，要求收集池应按照重点防渗要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。收集池基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)等。
（6）清水池建设要求
本项目废水经处理后暂存在清水池后，回用于生产清洗用水，项目回用水为2769t/d（9.23t/a，每天运行按8h计算，每小时约为产生1.154t/h），因此，项目要求项目建设一个容积不低于10m3蓄水池，并做好回用管等的建设。
综上所述，本项目采用“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附”工艺属于成熟、稳定的技术，经处理后的废水后可直接回用清洗补充用水，项目定期补充新鲜水，且每年定期将前处理前处理槽表面浓稠液清捞后当作危险废物统一委托有资质的单位处置，可以保证用水水质要求；因此，在建设单位切实落实该措施的前提下，可以做到生产废水全部循环使用，不外排，几乎不会对周边环境造成影响，因此，采用以上治理措施是可行的。
4.3.2.2 生活污水污染防治措施
本项目生活污水直接依托厂区内现有的排水系统，目前厂区排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，项目厂区西侧已建设1个容积为30m3的化粪池，根据调查，目前化粪池平均日处理生活污水12.0t左右，本项目生活污水排放量约为0.675t/d，仅占厂区总化粪池容积的42.25%，由此可知，出租方厂区已建化粪池容积可满足污水停留时间不低于12h，根据现场勘查，目前厂区市政污水管网已经接入厂外的市政污水管网(出租方厂区总平图详见附图10，污水接管证明详见附件十)。另外建设单位同意本项目生活污水依托厂区内现有的化粪池预处理后排入厂外的市政污水管网（污水接管证明详见附件十）。
4.3.2.3 依托集中污水处理厂的可行性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

(1)闽侯县城关污水处理厂基本情况
①设计出水水质
根据《城关污水厂三期扩建工程环境影响报告表》可知，闽侯县城关污水处理厂出水水质见表4.3-6。

表4.3-6 污水处理厂出水水质标准(mg/L  pH除外)
水质指标

pH
COD
BOD5
SS

NH3-N

TN

TP
进水水质
6~9(无量纲)
≤300
≤150
≤200
≤30
≤40
≤5.0
出水标准

6~9(无量纲)
≤50

≤10

≤10

≤5

≤15

≤0.5
②处理工艺

污水处理工艺流程详见图4.3-2。

[image: image31.png]



(2)依托可行性分析
①接管可行性
闽侯县城关污水处理厂主要负责现状服务范围为甘蔗片区(闽侯县城区及闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区一、二期废水)，本项目位于闽侯经济技术开发区一期延伸区内，属于闽侯县城关污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目出租方厂区污水总排口已接入厂外的市政污水管网(详见附图3及详见附件十)。

②水质负荷
根据前文预测可知，项目生活污水经预处理后排入园区污水管网各主要污染物排放浓度情况表4.3-7。

表4.3-7  本项目生活污水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)

  项目

污染物

污水排

放量

污水产生

浓度

污水排放浓度

污水处理厂进水水质
排放标准

限值
达标

情况

pH(无量纲)
0.675t/d

6～9
6～9
6～9
6～9
达标
COD
345
278.4
300
500
达标

BOD5
131
114.4
150
300
达标

SS
200
80.0
200
400
达标

氨氮
26.2
26.2
30
45
达标

根据上表所列数据，本项目生活污水各主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质要求。
项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，闽侯县城关污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

③水量负荷

闽侯县城关污水处理厂始建于2008年7月，分三期建设，一期设计处理规模为1.5万吨/日，2008年12月通水运行，二期设计处理规模为1.5万吨/日，2014年9月通水运行。2018年2月启动一二期提标改造，同年6月通水运行，三期工程于2023年4月动工，土建按远期5.0万吨/日规模一次建成，设备按2.5万吨/日规模安装，2024年12月通水运行。一二期采用“卡鲁塞尔改良型氧化沟+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，三期采用“A2/O+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，全厂总设计处理量达到5.5万吨/日。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）及其修改单一级标准A标准。根据福建省污染源监测信息综合发布平台闽侯县城关污水处理厂自行监测情况年度报告可知，目前闽侯县城关污水处理厂日平均处理量约为2.77万t/d，剩余处理规模2.73万t/d，本项目生活污水排放量0.675t/d，仅占闽侯县城关污水处理厂处理规模的0.0025%，污水处理厂采用Carrousel氧化沟处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，闽侯县城关污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。

4.3.2.4小结

根据上述分析，本项目生产废水经自建一套废水处理设施处理后废水设施处理达标后回用，不外排，定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置，生活污水经预处理达标后排入园区污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
4.3.3 自行监测计划

项目不涉及生产废水排放，项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)等要求可知，未对间接排放生活污水自行检测作出要求，因此，本评价不对生活污水提出自行检测要求，企业根据后期实际运行及管理需要，定期自行委托有资质第三方进行检测。
4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施

根据2023年12月19日福建省生态环境厅《关于环境影响评价报告编制过程中的问题》回复可知：“对于污染影响类的项目，《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中明确声环境不开展专项评价，因此噪声评价按照技术指南要求编制。对于生态影响类的项目，应先根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》判定是否需要设置噪声专项评价；如判定为需要设置噪声专项评价的，应按照《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)开展噪声评价工作；如判定为无需设置噪声专项评价的，则按照技术指南要求编制”。本项目属于污染型项目，根据指南要求，应明确噪声源、产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间，分析厂界和环境保护目标达标情况，提出监测要求（监测点位、监测频次）。
4.4.1 运营期噪声源强核算
本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，本项目室内噪声源强调查清单详见表4.4-1。室外噪声源强调查清单详见表4.4-2。
表4.4-1 项目主要噪声源强调查表（室内声源）
序号
建筑物名称

声源

名称

声源控制措施

声功率级dB（A）

空间相对位置m

运行

时段
建筑物插入损失/dB（A）
X

Y

Z

1
1#车间一层
**
设备基础减振、厂房墙体隔声及距离衰减等
70~75
-48.8
43.3
1.5
昼间，8h/d
15
2
**
70~75
-32.3
30.2
2.0
15
3
**
70~75

-42.2
30.2

2.0

15
4
**
70~75

-52.6
30.2

2.0

15
5
**
70~75
-50.8
26.4
3.5
15
6
**
70~75
-14.1
11.1
2.0
15
7
**
70~75
-14.1
23.0
2.0
15
8
**
70~75

-63.8

45.2
2.0

15

9
**
70~75

-63.8
35.8
2.0

15
10
**
80~85
-63.5
32.6
1.5
15
备注：构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以车间东南角为（0，0）。
表4.4-2 项目主要噪声源强调查表（室外声源）

序号
声源名称

声功率级

dB（A）

空间相对位置m

声源控制

措施
运行

时段
X

Y

Z

1
**
80~85
-34.6
46.6
1.2
设置专门设备隔间、基础减振、安装消声器及距离衰减等
昼间

8h/d
备注：构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以车间东南角为（0，0）。
4.4.2运营期声环境影响分析
项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。
⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：

Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image3.jpg]



图4.4-1 室内声源等效室外声源图例

②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：

Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：

Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级​​：
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式中：

Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S透声面积，m2。

(2)户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

①基本公式

某个声源在预测点处声压级的计算公式如下：

Lp(r)＝Lw+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
Lp(r)＝Lp(r0)+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：

Lp(r)—预测点处声压级，dB； 

L​​w—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
[image: image8.emf]                       

式中：

LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。

衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。

(3)噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； 
T——用于计算等效声级的时间，s； 
N——室外声源个数； 
ti——在T时间内i声源工作时间，s； 
M——等效室外声源个数； 
tj ——在T时间内j声源工作时间，s。
(4)噪声预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式：

[image: image10.emf]            (2)

式中：

Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

(5)隔声量的确定
项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15~20dB(A)以上。

(6)预测结果
①厂界噪声预测结果
利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.4-3所示。

表4.4-3  厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

编号

测点位置

厂界预测值
厂界噪声最大值及位置

标准值

达标

情况

昼间
昼间
昼间
1

东侧厂界
58.4
北侧厂界

60.2
65
达标

2

北侧厂界
60.2
达标

3
南侧厂界
58.1
达标

备注：项目西侧厂界与其他车间相邻，无独立厂界，不进行预测分析。
厂界达标分析：本项目实行白班制，夜间不运营；根据表4.4-3预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

②敏感点噪声预测结果分析

根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

4.4.3 运营期噪声防治措施

(1)噪声源控制措施 
①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺、夜间不运行；
②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫；

③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行；
④优先选用低噪声车辆，车辆运输物料时，在靠近敏感点区域，应减小车速，禁止或少鸣喇叭。

(2)噪声传播途径控制措施 
①合理规划平面布置，将高噪声设备设置于厂区中间，设备运转期间，关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强。
②设置声屏障等措施，将高噪声设备设置专门设备隔间，对引风机采用隔声罩等降噪措施。
通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。
4.4.4 自行监测计划

本评价根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-4。
表4.4-4 项目噪声自行监测计划

噪声点位

名称
厂界外声环境功能区类别
监测指标
限值dB(A)

监测技术
监测频次

昼间
厂界四周
3
等效A声级
65
手工
1次/季

4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.5.1 运营期固体废物源强核算

（1）一般工业固废
①废包装袋
项目粉末涂料及表调粉均采用塑料包装袋包装，会产生少量的废包装袋，本品粉末涂料无气味，是一种混合型环氧-聚酯粉末涂料，不涉及有毒有害成分，项目表调粉主要由胶酞、三聚磷酸钠、氢氧化钠、磷酸氢钠等组成，也不涉及有毒有害成分，根据估算，预计废包装袋产生量约为0.2t/a。
②废包装材料(废纸皮、胶带等)
项目产品在包装过程中会产生少量的废包装材料(废纸皮、胶带等)，根据估算，其年产生量约0.5t。项目产生的废包装材料(废纸皮、胶带等)属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。

项目一般工业固废源强核算结果一览表详见表4.5-1。
表4.5-1 一般工业固体废物源强核算结果一览表

产生工序/装置

固体废

物名称

废物种类
废物代码

固废

类别
产生量
处理与处置措施

最终去向

产生量/(t/a)

工艺

处置量/(t/a)

喷塑

废包装袋
SW17

可再生类

废物
900-003-S17  

第I类
0.2
综合

利用

0.2
外售综合

利用

包装

废包装材料(废纸皮、胶带等)
SW17

可再生类

废物
900-003-S17  
第I类

0.5
0.5
外售综合

利用

（2）危险废物

①废活性炭
参考《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》(厦环大气〔2022〕15号)中要求：“采用不具备脱附功能的吸附法治理废气的，每万立方米/小时设计风量的吸附剂装填量应不小于1立方米，废气停留时间不得低于3秒”；本项目废气量为5971.3m3/h，为确保项目废气停留时间和吸附效果，本评价要求活性炭的吸附剂装填量按0.6立方米计算，一般情况下颗粒柱状活性炭的密度在0.45g/cm3~0.65g/cm3左右，本评价取0.5g/cm3，则本项目活性炭吸附装置内活性炭不低于300kg。

参考高等学校建筑环境与设备工程专业规划教材《工业通风》孙一坚 沈恒根主编第四版(2010年3月)，对吸附剂不进行再生的吸附器，吸附剂的连续工作时间按下式计算。
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式中：W—吸附层内吸附剂的质量，kg；
S—平衡保持量，活性炭对VOCs的平衡保持量在15%～30%，本评价取25%（对于含量高、成分复杂的VOCs废气，建议取低值15%，以确保数方活性炭的稳定吸附效果；而对于单一成分、浓度较低的废气，可以适当提高吸附值，本项目属于单一成分、浓度较低的废气，取25%计算，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g）。
η—吸附效率，通常取η=1.0；
L—通风量，m3/h；
y1—吸附器进口处有害气体浓度，mg/m3；
E—动活性与静活性之比，近似取E=0.9计算。
根据工程分析可知，本项目废气产生浓度为42.0mg/m3，本项目有机废气采用1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”净化处理，根据计算，项目活性炭吸附装置内活性炭填充量为0.30t时的连续工作时间为269h左右，项目活性炭吸附装置日平均工作时间为8h，则活性炭更换周期约为34天左右；项目年工作300天，则项目年需要更换活性炭9次，则项目年需要更换活性炭量为2.7t，活性炭吸附有机废气量为0.403t，则废活性炭量为3.103t/a。

②废过滤棉

为降低废气颗粒物含量，项目采用纤维过滤棉进行过滤，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，避免活性炭堵塞，提高活性炭去除效率，确保废气可达标排放，根据估算，预计产生废过滤棉量约为0.3t/a，与活性炭同步更换。
③废槽渣
项目需要每个月对前处理槽等进行定期清渣，根据估算，约产生前处理废槽渣0.5t/a。  

④前处理槽表面浓稠液
根据安排，项目定期对脱脂槽、表调槽、陶化槽前处理槽表面浓稠液等清捞，每个月清捞一次，每次清捞的前处理槽表面浓稠液约为水槽的5%，则预计更换的前处理槽表面浓稠液量为12.0t/a（5.0×4×5%×12=12），当作危险废物委托处置。
⑤废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭）

本项目废水采用砂滤、活性炭吸附进行深度处理，会产生少量定期更换的废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭），预计每2个月更换一次，每次产生0.4t/次，则预计年产生废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭）2.4吨。
⑥污泥
本项目生产废水采用1套“pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附”处理后全部回用于生产，根据估算，预计项目废水设施污泥产生量约为0.5t/a，污泥计划每个月压滤一次。
⑦废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）
项目年耗脱脂剂、陶化剂量为9.0t，根据业主提供的资料，每桶规格为25kg，则预计产生废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）360个，每个重量为0.5kg，则预计产生涂料空桶量0.18t/a。

⑧废润滑油
项目生产过程中定期对机械设备润滑过程中会产生少量的废润滑油，预计每半年更换维护一次，根据估算，预计产生约为0.2t/a。 

⑨废吸油毡
脱脂槽表面浮油定期由工人清理，采用吸油毯吸附，根据估算，预计产生废吸油毯产生量约为0.8ta。

综上所述，项目危险废物源强核算结果一览表详见表4.5-2。
表4.5-2 危险废物源强核算结果一览表

危险废物名称

危险废物类别

废物

代码

产生量(吨/年)
产生工序及装置

形态

主要

成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废活

性炭
HW49
900-039-49
3.103
废气处理装置
固态
挥发性有机物、过滤棉、活性炭等
挥发性有机物、过滤棉、活性炭等
每34天
T
设置规范化的危险废物贮存库，自行暂存后，委托有资质单位统一处置
废过

滤棉
HW49
900-041-49
0.3

固态
T
废槽渣
HW17
336-064-17
0.5
固态
酸、碱、金属屑废渣等
酸、碱、金属屑废渣等
每个月
T
前处理槽表面浓稠液
HW09
900-007-09
12.0
喷漆台

液态
酸、碱、浮油及浓稠液等
酸、碱、浮油及浓稠液等
每个月
T
废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭）
HW49
900-041-49
2.4
固态
酸、碱、废石英砂、废活性炭等
酸、碱、废石英砂、废活性炭等
每2个月
T
污泥
HW17
336-064-17
0.5
废水处理
固态
酸、碱、污泥等
酸、碱、污泥等
每个月
T
废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）

HW49
900-041-49
0.18
脱脂、陶化
固态
酸、碱、塑料桶等
酸、碱、塑料桶等
每天
T
废润

滑油

HW08
900-217-08
0.2
设备润滑维护
液态
烷烃、烯烃等烃类混合物
烷烃、烯烃等烃类混合物
每半年
T，I
废吸油毡
HW17
336-064-17
0.8

脱脂
固态
废油、吸油毡等
废油、吸油毡等

每周
T，I

（3）生活垃圾
项目生活垃圾主要来源于职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共15人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，年产生量约为2.25t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求
4.5.2.1一般工业固废

(1)环境管理要求
本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行规范化的处理处置，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。项目应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，产生工业固体废物的单位应当取得按要求进行排污许可手续办理。

(2)一般工业固体废物污染防控技术要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(3)环境影响分析
本项目一般工业固体废物严格按照要求暂存，定期外售综合利用，可以得到有效地处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.5.2.2危险废物

(1)危险废物贮存场所建设要求
项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。危险废物贮存库基本情况表具体详见表4.5-3。

表4.5-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场

所名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危险废物贮存库
废活性炭

HW49
900-039-49
车间外西北侧

E119° 9'36.41"、

N26° 9'29.71"
20m2
密闭袋装
20t

每年

废过滤棉

HW49
900-041-49
密闭袋装
废槽渣

HW17
336-064-17
密闭桶装
前处理槽表面浓稠液
HW17
336-064-17
密闭桶装

废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭）

HW49
900-041-49
密闭袋装

污泥
HW17
336-064-17
密闭桶装

废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）
HW49
900-041-49
密闭贮存

废润滑油
HW08
900-217-08
密闭桶装
废吸油毡
HW17
336-064-17
密闭桶装

本项目建成后全厂危险废物最大产生量约为19.783t/a，本项目拟设置20m2的危险废物贮存库，高度在2.5m，本项目危险废物密闭袋装、密闭桶装等贮存，本项目危险废物最大贮存高度按1.0m算，则预估危险废物贮存库最大贮存能力为20t，本项目计划每年对危险废物进行转移一次，由此可知，本项目危险废物贮存库可满足本项目建成后全厂危险废物的暂存需求。
(2)危险废物污染防控技术要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)要求，排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年等。

(3)危险废物转移要求

根据《危险废物转移管理办法》，危险废物转移过程应满足以下要求：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。

③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

⑤接收人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

(4)危险废物管理要求
①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。
④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
(5)危险废物贮存设施污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施;表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 

(6)危险废物暂存标志设置要求
项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行，具体要求如下：
①危险废物标签的设置要求

A.危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照标准要求设置合适的标签，并按标准要求填写完整。

B.危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。

C.对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。

②危险废物贮存分区标志的设置要求

A.危险废物贮存分区的划分应满足GB 18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。

B.危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

C.宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照标准制作要求设置相应的标志。

D.危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。 

E.危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。

③危险废物贮存、利用、处置设施标志的设置要求

A.危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 

B.对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。

C.位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。

D.对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。

综上，本项目危险废物严格按照要求暂存，定期委托有资质单位统一运输及处置，可以得到有效地处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

(7)危险废物环境信息化管理要求

根据《关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》(环办固体函〔2022〕230号)，具体要求如下：

①规范危险废物有关资料在线申报：产生危险废物的单位应按照国家有关规定通过生态环境部建设运行的全国固体废物管理信息系统定期申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。使用国家固废信息系统建立危险废物电子管理台账的单位，对自动生成的申报报告确认并在线提交后，完成申报。

②实现危险废物电子转移联单统一管理：转移危险废物的单位，应当通过国家固废信息系统填写、运行危险废物电子转移联单。危险废物转移联单由生态环境部通过国家固废信息系统统一编号，联单中危险废物相关信息与在国家固废信息系统中备案的危险废物管理计划关联。危险废物转移轨迹应通过国家固废信息系统记录，并与危险废物电子转移联单关联。
(8)制度台账 

根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》，原则上危废管理计划按年度制定。

a）危险废物产生、贮存、处置信息：严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，并建立台账记录报告。排污单位应每月汇总危险废物贮存、处置情况，包括记录时间、废物名称、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称及其危险废物经营许可证编号等。

b）危险废物贮存、处置设施运行管理信息 危险废物贮存设施台账应包括记录时间、贮存设施名称以及贮存危险废物名称、代码、入库量、出库量等。 危险废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处 置危险废物名称、自行处置量等。

(9)环境影响分析
①委托利用或者处置的环境影响分析

本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。

②运输过程的环境影响分析

本项目危险废物在出厂前，按危险废物的管理要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。

运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生，应采取专用密闭汽车运输，通过加强对汽车的管理，严格执行运行管理制度，本期工程在运输过程中几乎不会对沿途环境空气产生大的扬尘污染。

综上，本项目危险废物严格按照要求暂存，定期委托有资质单位统一运输及处置，可以得到有效的处理处置，采取有效的废气净化措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.5.2.3生活垃圾

项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。本项目生活垃圾采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.6地下水、土壤环境影响和保护措施

4.6.1 地下水、土壤环境影响分析

(1)地下水环境影响分析

本项目生产废水经处理达标后回用于生产，不外排；生活污水经预处理达标后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目周边区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。项目未对地下水进行开采，运营期间用水由市政管网供水，不会对地下水水位产生影响。
建设单位采取分区防渗防控措施后，在正常工况下，建设项目防渗设施充足，不会发生污水泄漏；非正常工况下，会对地下水下游造成一定的污染。为了避免污染事故，评价要求建设单位应严格落实评价提出的各项防治措施及相关设计规范的要求，同时做好地下水监控及污染事故应急方案。
(2)土壤环境影响分析
项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。
①废气对土壤环境的影响
废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。
②废水对土壤环境的影响
项目废水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。

③危险废物对土壤环境的影响
危险废物泄漏或危险废物未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。
④污染物进入土壤产生的影响
根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。
4.6.2 地下水、土壤环境防控措施
(1)分区防渗措施

本项目污染物类型为一般类型，不涉及重金属、持久性有机物污染物，项目不涉及埋地式储罐及地下构筑物，污染控制难易程度属于易，项目所在区域天然包气带防污性能分级为中，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表，对项目区域进行分区防渗，并针对不同的区域提出相应的防渗要求，具体详见表4.6-1。
表4.6-1  项目分区防渗判定一览表

区域

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物

类型

防渗

分区

防渗技术要求

危险废物

贮存库*

中

易
其他

类型

重点

防渗区

危险废物贮存库车间地面采用水泥+环氧树脂防渗进行防渗，危险废物采用专用的收集桶，底部采用塑料托盘，并且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
一般工业固废贮存场(Ⅰ类场)*
中
易

其他

类型
一般

防渗区
一般工业固废贮存场地面采用水泥+环氧树脂防渗进行防渗，并且按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行；等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
污水处理

设施
中
易

其他

类型

简单

防渗区

污水处理设施位于车间外西北侧外一层区域，采用不锈钢材料，污水处理设施区域地面采用水泥硬化，与接触的地面区域涂环氧树脂防渗。
化学品仓库

中
易

地面采用水泥+环氧树脂防渗进行防渗。
生产区域
中
易
一般地面硬化。
注*：危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，直接按重点防渗区执行。一般工业固废贮存场(Ⅰ类场)参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，直接按一般防渗区执行。
(2)监控措施

①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

②设置专门管理制度，加强对原辅材料及危险废物的规范化管理，定期巡查维护环保设施的运行情况，及时处理非正常运行情况；

③建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。

④项目危险废物贮存库等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

⑤加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外，提高企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。

综上所述，加强项目运行过程中环境管理，则项目实施对厂区及周边地下水、土壤环境的影响可控。

4.6.3 跟踪监测要求
本项目周边以工业企业、城市道路等为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，严格按照要求进行分区防渗防控，生产过程中不排放持久性污染物、重点重金属等污染物，正常情况下不会对地下水、土壤产生环境影响，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。

4.7 环境风险影响和防范措施

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。
4.7.1项目危险物质调查

根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A可知，项目涉及的环境危险物质情况详见表4.7-1。
表4.7-1  主要环境危险物质数量、有害因素分布表

物质

名称

形态

年用量/产生量(t)
最大储量(t)

危险物

质成分

危险物

质含量

危险物质储量(t)
临界量(t)

位置

脱脂剂
液态

5.0
0.5
脱脂剂
100%
0.5
50
化学品

仓库
陶化剂
液态
3.5
0.5
陶化剂
100%
0.5
50
天然气
气态
122.90
0.5
甲烷
95.8%

0.4791

10
天然气

管道
乙烷
0.672%

0.0034

10
危险

废物（废润滑油除外）
液态、固态

19.583
19.583
含VOCs、酸、碱等
100%

19.583
50

危险废物贮存库

危险废物（废润滑油）
液态
0.2
0.2
烷烃、烯烃等烃类混合物
100%
0.2
2500
备注：①根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中，按照“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”。

②脱脂剂、陶化剂、危险废物临界量参照(HJ 169-2018)附录B 表B.2其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)及《浙江省企业环境风险评估技术指南(修订版)2015年4月》，危险废物储存临界量为50t进行计算。
根据表4.7-1计算可知，项目环境风险物质储量与临界量比值Q=0.45999，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

4.7.2 环境风险识别

通过对项目危险物质及环保设施等的识别，项目潜在环境风险事故详见表4.7-2。
表4.7-2  项目潜在环境风险事故一览表

序号

系统
风险单元
事故原因及潜在风险事件类型
环境危害后果
1

生产

系统
生产

区域
喷粉房
风机故障或者管道破损，废气未经收集，废气事故排放
对大气环境有较大的影响
固化炉及烤箱
风机故障或者管道破损，废气未经收集，废气事故排放

生产车间
天然气泄漏、电线短路泄漏、静电火花等，产品等遇明火或高热发生火灾事故遇到明火等引发火灾产生次生衍生环境事件

对周边环境空气、对周边地表水体等均有较大影响

2

储运

系统

储存区

化学品

仓库
脱脂剂、陶化剂原料桶装事故破裂等，原料等事故泄漏

对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响，对大气环境有轻微影响
3
环保

系统

废气处理装置
多级滤筒+二次回收系统
多级滤筒+二次回收系统废气设施故障等，废气未经处理直接排放
对大气环境有较大的影响
过滤棉+二级活性炭吸附装置
过滤棉+二级活性炭吸附装置废气设施故障等，废气未经处理直接排放
对大气环境有较大的影响
废水处理装置
生产废水处理设施
生产废水处理设施故障等，废水未经处理直接排放
对周边地表水体、城市污水处理厂等均有较大影响
固废处理处置
危险废物贮存库
危险废物收集桶等桶事故破裂等，危险废物未按照规范要求进行分类、分区贮存，危险废物事故泄漏或随意堆放引发的环境风险
对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响，对大气环境有轻微影响
4.7.3 环境风险防范措施

(1)废气事故排放风险防范措施

①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。

②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。
③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量；定期更换滤芯等，按废气自行检测要求，定期委托有资质单位进行检测。
(2)废水事故排放及泄漏风险防范措施

①定期对废水处理站各构筑物进行检查和维修。

②项目应建设导流沟，当项目发生废水事故排放时，可通过导流沟，引入收集池暂存。

③生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象，生产废水经处理后全部回用，不外排。
④项目应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、沙袋等)。

(3)危险废物、化学品仓库等暂存事故风险防范措施

①危险废物贮存库、化学品仓库等周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等，设置专人管理。
②危险废物贮存库、化学品仓库暂存点严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

③贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。

④危险废物暂存区应按照重点防渗要求进行建设，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)等。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，具备防风、防雨、防晒、防止流失及扬散、防渗、防漏等。
⑤根据化学品、危险废物的特性进行分区、分类、分库贮存。化学品、危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存。

⑥化学品、危险废物等不得露天存放，并不得设有地下室。

(4)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

(5)事故应急池
事故池主要用于厂区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水(包括污染雨水)及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。本评价事故应急水池容量参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 08190-2019)附录B中事故缓冲设施总有效容积的计算公式计算： 
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式中：

V总：——事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米(m3)；
V1——收集系统范围内发生事故的物料量，单位为立方米(m3)；

V2 ——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米(m3)；

Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时(m3/h)；

t消——消防设施对应的设计消防历时，单位为小时(h)；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米(m3)；

(V1+V2-V3)max——是指对收集系统范围内不同罐组、装置或槽车、罐车分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方米(m3)；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米(m3)；

A.V1：项目不涉及罐组，项目化学品采用密闭桶装，设置专门的化学品仓库内，设置围堰，发生泄漏可将化学品等控制在仓库内，则V1=0；
B.V2：本项目租用晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间一层内作为生产经营场所，仅占晨晟（福建）能源科技有限公司极小部分，整个厂区有完善的消防系统，本项目无单独的雨水收集系统，本项目洗消废水由厂区统一考虑，因此，本评价不考虑洗消废水清洗，则V2=0；
C.V3：发生事故时未有可以转输到其他储存或处理设施的物料量，则V3=0；
D.V4：根据合理安排时间，本项目脱脂槽、表调槽、陶化槽倒槽可以分开进行，单个槽最大排放量为5.0m3/次，本评价主要考虑废水设施故障情况下生产收集要求，本项目日废水最大排放量为9.57t/a，因此要求项目配套1个容积不低于10m3事故收集桶，用于暂存废水设施故障情况下废水暂存，另外，当废水设施发生故障检修期间，可先将废水暂存在前处理槽内，不外排；待废水设施修复好后再排放，因此，项目前处理槽及配套的事故收集桶可以满足废水设施故障情形下生产废水的暂存要求，可以确保生产废水不直接排放。
E.V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，本项目租用晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间一层内作为生产经营场所，本项目不具备设置单独的雨水排放系统，直接依托整个厂区雨水系统，因此，本评价不考虑发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，则V5=0；
本项目仅租赁出租方少量厂房作为生产经营场所，项目无单独的雨水收集系统，不具备单独建设埋地式事故应急池，因此本设置一个10m3事故收集桶，要求事故收集桶采用耐腐蚀、耐酸碱等，事故收集桶地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)等。四周设置围堰，围堰容积不应小于事故收集桶最大储水容积，并在事故收集桶四周设置防撞栏，设置警示标识等，防止二次事故发生等。
综上所述，根据项目实际情况，本项目应配套1个容积不低于10m3事故收集桶，用于暂存废水设施故障情况下废水暂存。另外项目拟设置一个10m3的收集桶、1个10m3清水桶，发生事故应立即停产，也可以用于事故废水临时暂存。
(4)其他风险防范措施
项目无生产废水外排，仅少量生活污水外排，直接接入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，不会排入周边水体环境；项目化学品库、危险废物贮存库内做好防渗及围堰，设置导流沟及收集池等，可防止泄漏物等排入外环境；项目厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)，建设单位将严格建立健全环境风险防控体系，严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动，可确保项目事故泄漏物不外，控制在企业厂区内部；当企业事故废水排出厂区，应立即上报园区管委会及生态环境主管部门，推动与相邻企业间应急池、企业与园区公共应急池互联互通，对流出事故企业的污水进行拦截、转运、处置，防止污水进入园区河道，最后再充分利用园区内的坑塘、河道、沟渠以及周边水系等构建环境应急防控空间，对进出园区的水体实施封闭或分段管控，确保不对园区外重要水体造成影响。

4.7.4 风险分析结论

本项目应配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，在完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。

4.8 环保投资估算 
本项目环保投资估算具体明细见表4.8-1。
表4.8-1  环保措施投资明细表
序号

类别
治理措施或设施

投资金额(万元)

1

废水

项目生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理
/
项目生产废水经自建一套废水处理设施处理后回用于生产用水，不外排，设计处理能2.0t/h，处理工艺为：pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附，定期对脱脂槽表面浮油采用吸油毡进行吸附。配备事故应急桶等
30.0
2

废气

本项目喷粉房除入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分经排气筒分别引至2根15m高的排气筒排放(DA001、DA002)
20.0
本项目固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，项目天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送到固化炉内部，与喷粉固化废气经收集后统一通过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放(DA003)
15.0
3

噪声

厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施
2.0
4

固体

废物

垃圾收集装置，一般工业固废贮存场、危险废物贮存库及委托处置等
5.0
合  计

70.0



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)

/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷粉粉尘排放口

(编号DA001)/

固化炉喷粉线
	颗粒物
	本项目喷粉房除入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分经排气筒引至1根15m高的排气筒排放
	颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及排放速率标准值严格50%执行要求(颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为1.75kg/h)

	
	喷粉粉尘排放口

(编号DA002)/

烤箱喷粉线
	颗粒物
	本项目喷粉房除入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经多级滤筒+二次回收系统回收后回用于生产，少部分经排气筒引至1根15m高的排气筒排放
	

	
	固化废气（含燃气烟气）排放口

(编号DA003)/

固化炉、烤箱
	NMHC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	本项目固化炉、烤箱等除入口外，其他均密闭，项目天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送到固化炉内部，与喷粉固化废气经收集后统一通过1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放
	非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为15m时，污染物排放速率为非甲烷总烃≤2.5kg/h)；燃气烟气满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)中鼓励排放限值(即颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200mg/m3，NOx排放浓度≤300mg/m3。

	
	厂界
	颗粒物、NMHC
	项目设置密闭生产区，加强有机废气的收集、定期对废气设施进行维护保养等
	颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准无组织排放监控浓度限值(即颗粒物≤1.0mg/m3)；非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表4企业边界监控点(即非甲烷总烃≤2.0mg/m3)

	
	厂内
	NMHC
	
	非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值(即非甲烷总烃≤8.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值(非甲烷总烃≤30.0mg/m3)

	地表水

环境
	生产废水
	pH、COD、BOD5、石油类、磷酸盐(以P计)、SS、氟化物、LAS、总氮、氨氮等
	项目生产废水经自建一套废水处理设施处理后回用于生产用水，不外排，设计处理能2.0t/h，处理工艺为：pH调节+化学混凝、沉淀+砂滤、活性炭吸附。定期对脱脂槽表面浮油采用吸油毡进行吸附。前处理槽表面定期更换的前处理槽表面浓稠液当作危险废物委托处置
	验收落实

	
	厂区污水排放口

(编号DW001)/职工生活污水
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮等
	生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理
	满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L)

	声环境
	厂界四周外1m/生产机械设备
	等效A

声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施，夜间不生产
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A))

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废：设置一般工业固废贮存场，废包装袋、废包装材料(废纸皮、胶带等)等妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求；
危险废物：设置危险废物贮存库，废活性炭、废过滤棉、废槽渣、前处理槽表面浓稠液、废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭）、污泥、废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）、废润滑油、废吸油毡等妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》要求；
生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理；项目生活垃圾分类收集、处置执行《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)标准要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险废物贮存库等地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废贮存场等按一般污染区防渗要求进行建设，其余区域按简单污染区防渗要求进行建设，危险废物贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	危险废物贮存库、化学品仓库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)、配备事故应急桶

	其他环境

管理要求
	1.竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，开展自主竣工环保验收，经自主验收合格后，方可正式投入运行。
2.排污许可管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表5-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

表5-1  固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理
简化管理

登记管理

二十八、金属制品业 33
81
金属表面处理及热处理加工336

纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的

除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的

其他

3.排污口规范化管理要求

项目各排污口(源)图形标志按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)及修改单要求进行，具体详见下表5-2。同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ 1297-2023)，设置规范的排放口二维码标识。

表5-2  各排污口(源)图形标志一览表
排放部位

项目

污水排

放口

废气排

放口

噪声排

放源

一般固体

废物
危险废物

提示图形

符号





/
警告图形

符号





功能

表示污水向水体排放
表示废气向大气环境

排放
表示噪声向外环境排放
表示一般固体废物贮存、处置场
表示危险废物贮存、处置场
提示标志
正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

/
背景颜色
绿色
绿色
绿色
绿色
/
图形颜色
白色
白色
白色
白色
/
警告标志

三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
背景颜色
黄色
黄色
黄色
黄色
黄色
图形颜色
黑色
黑色
黑色
黑色
黑色
4.环保信息公开要求

参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（4）生态环境违法信息；

（5）本年度临时环境信息依法披露情况；

（6）法律法规规定的其他环境信息。

企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。


六、结论
	6.1 总结论
本项目符合国家产业政策，符合规划及规划环评要求，符合生态环境分区管控要求，选址基本合理。通过对本项目的环境影响分析，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物会对周围环境空气质量、水环境、声环境、地下水和土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。

   编制单位：福建星月达环保科技有限公司

                                编制时间：2026年6月


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废气量(万m3/h)
	
	
	
	11033.112
	
	11033.112
	+11033.112

	
	颗粒物(t/a)
	
	
	
	2.422
	
	2.422
	+2.422

	
	二氧化硫(t/a)
	
	
	
	0.034
	
	0.034
	+0.034

	
	氮氧化物(t/a)
	
	
	
	0.161
	
	0.161
	+0.161

	
	非甲烷总烃(t/a)
	
	
	
	0.157
	
	0.157
	+0.157

	生活

污水
	废水量(t/a)
	
	
	
	202.5
	
	202.5
	+202.5

	
	COD(t/a)
	
	
	
	0.0564
	
	0.0564
	+0.0564

	
	BOD5(t/a)
	
	
	
	0.0232
	
	0.0232
	+0.0232

	
	SS(t/a)
	
	
	
	0.0162
	
	0.0162
	+0.0162

	
	氨氮(t/a)
	
	
	
	0.0053
	
	0.0053
	+0.0053

	一般工业固体废物
	废包装袋(t/a)
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	+0.2

	
	废包装材料(废纸皮、胶带等)(t/a)
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	危险

废物
	废活性炭(t/a)
	
	
	
	3.103
	
	3.103
	+3.103

	
	废过滤棉(t/a)
	
	
	
	0.3
	
	0.3
	+0.3

	
	废槽渣(t/a)
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	
	前处理槽表面浓稠液(t/a)
	
	
	
	12.0
	
	12.0
	+12.0

	
	废水设施过滤介质（废石英砂、废活性炭）(t/a)
	
	
	
	0.6
	
	0.6
	+0.6

	
	污泥(t/a)
	
	
	
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	
	废包装空桶（脱脂剂、陶化剂空桶）(t/a)
	
	
	
	0.17
	
	0.17
	+0.17

	
	废润滑油(t/a)
	
	
	
	0.2
	
	0.2
	+0.2

	
	废吸油毡(t/a)
	
	
	
	0.8
	
	0.8
	+0.8


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
建设项目环境影响评价文件报批申请书

福州市闽侯生态环境局：

我单位申请《福州鑫银华金属有限公司金属制品加工项目》环评文件审批，本项目选址在福州市闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区（二期）东岭路3-1号晨晟（福建）能源科技有限公司1#车间内。建设规模：租赁厂房建筑面积2290.83m2，年加工汽车金属配件、开关柜外壳、发电机外壳、配电箱外壳等金属制品10万件。
根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本单位委托福建星月达环保科技有限公司编制了环境影响报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告!

                 申请单位(盖章)：

                      法定代表人(盖章或签字)：

                  2026年5月15日
关于建设项目环境影响评价文件中删除

不宜公开信息的说明

福州市闽侯生态环境局：

我司《福州鑫银华金属有限公司金属制品加工项目》已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，因环境影响评价报告表部分内容涉及商业秘密、个人隐私，我司删除了环境影响评价报告表中相应内容，具体删除内容如下：

1.删除报告所有附件、附图内容，删除理由：涉及商业秘密。

2.删除报告中姓名、身份证信息、联系电话等，删除理由：涉及商业秘密、个人隐私。

3.删除产品方案、原辅材料、设备清单、工艺流程、现状检测内容等，删除理由：涉及商业秘密。
4.删除依托企业基本情况介绍内容等，删除理由：涉及商业秘密。
删除以上信息后，我司同意对《福州鑫银华金属有限公司金属制品加工项目》的环境影响评价报告表内容进行公示，特此说明！

建设单位（盖章）

                                2026年5月15日   
公开建设项目环评信息情况的说明报告
福州市闽侯生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关规定，通过生态环境公示网(https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=516817)公开公示了建设项目环评信息(具体见下图)。
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建设单位（盖章）

             2026年5月15日 
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图2.2-2  项目工程水平衡图  单位：t/a








15m的排气筒(DA001)





多级滤筒+二次回收系统
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15m的排气筒(DA002)





多级滤筒+二次回收系统





密闭收集





烤箱喷套喷粉粉尘





引风机





图4.2-1  项目粉尘废气治理工艺示意图
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图4.2-2 项目有机废气处理工艺流程图
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图4.3-1 项目生产废水处理工艺流程图





图4.3-2  污水处理厂处理工艺流程图





附图10 项目网络公示与厂区内现场公示截图
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