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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州乐辉汽配有限公司涂装生产线改造项目

	项目代码
	2605-350121-07-01-801469

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	**

	建设地点
	福州市闽侯县青口镇溪东村宏溪路8号

（租赁福州环力汽车配件有限公司厂房一内）

	地理坐标
	经度：119°21'6.331"，纬度：25°52'46.175"，地理位置图详见附图1

	国民经济

行业类别
	C3360（金属表面处理及热处理加工）

C3670（汽车零部件及配件制造）
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33-67 金属表面处理及热处理加工；

三十三、汽车制造业36-71 汽车零部件及配件制造367

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	闽侯县工业和信息化局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽工信备[2026]A080056号

	总投资(万元)
	200
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比(%)
	40
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	租赁厂房面积2520

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，土壤、声不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价类别

设置原则
本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目2。

本项目排放的废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等，不涉及左列废气污染物。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；

新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目工业废水经预处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)。
否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

本项目危险物质存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程建设项目。

否

地下水
地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
本项目区域地下水不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。
根据上表分析，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《闽侯县青口镇总体规划(2010-2030)》 

审批机关：福州市人民政府 

审批文件名称及文号：《福州市人民政府关于闽侯县青口镇总体规划(2010-2030年)的批复》(榕政综〔2010〕197号) 

规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》

审批机关：福建省人民政府

审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《福州青口投资区环境影响报告书》 

召集审查机关：福州市环境保护局 

审查文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响报告书审批意见的函》(榕环保函〔2004〕39号)

规划环评文件名称：《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》

召集审查机关：福州市环境保护局

审查文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书审查工作有关意见的复函》(榕环保函〔2016〕40号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与规划符合性分析
1.1 与《闽侯县青口镇总体规划(2010-2030)》符合性分析
根据《闽侯县青口镇总体规划(2010-2030)》及批复可知，闽侯县青口镇城镇性质为福州市东南部以汽车研发、整车及其零部件生产为主导的汽车产业新城。项目从事汽车配件的加工，属于汽车零配件范畴，因此项目符合闽侯县青口镇产业规划。
1.2与《福州市国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析
根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》可知，闽侯县国土空间规划范围为：闽侯县行政辖区除高新区以外的范围，总面积1935平方公里（高新区范围包含南屿镇、上街镇的厚庭、建平、马排、新洲、马保等5个村）。将构建“中心城区——重点镇——一般镇”的城镇等级结构，引导人口集聚和公共设施合理布局。其中中心城区：包含甘蔗、竹岐、荆溪、上街、南通、青口、祥谦、尚干等8个乡镇范围；重点镇：白沙镇、鸿尾乡、大湖乡、洋里乡；一般镇：廷坪乡、小箬乡。

根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》内容：“5.1构建特色产业体系：全面融入福州现代化国际城市建设，着力发展壮大战略性新兴产业，优化升级传统优势产业，繁荣发展现代服务业，构建具有区域竞争力的现代化产业体系。发展壮大三大战略性新兴产业：创意创新与数字经济、生物与新医药产业、新材料产业；优化升级六大传统优势产业：汽车、机电、传统工艺制造、鞋帽服装纺织、建材、现代化农业；繁荣发展四大现代服务业商贸服务业、现代物流业、文旅产业、总部经济”。
项目从事汽车配件的加工，属于优化升级六大传统优势产业中的汽车产业范畴，项目符合《闽侯县国土空间总体规划(2021-2035年)》要求。

2.与规划环评及审查意见符合性分析

本项目位于福建闽侯青口投资区规划范围内(详见附图14)，根据规划环评审查意见要求：“同意按照福州市青口投资区建设领导小组办公室提出的福州青口投资区环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求。请福州市青口投资区建设领导小组办公室加强对投资区的环境监管力度，严格控制入区项目”(审查意见详见附件八)。
根据规划环评及跟踪规划环评中产业政策要求：禁止在规划区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目，现有的畜禽养殖项目应在规划中期内全部搬迁取缔。对于电子、食品、轻工、石材、建材(主要指的是粉磨站、管桩制造)等现有行业应限制其生产规模和用地规模的进一步扩大，规划区内限制新建此类项目，鼓励与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业相关的产业进入规划区。鼓励发展循环经济。规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区项目详见表1-2。
表1-2  限制入规划区项目

序号

项目（行业）类别

1
钢铁、冶金等大气污染严重行业

2
屠宰及肉类、蛋类加工

3
味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品

4
含洗毛、染整、脱胶工段的纺织项目；含有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目

5
制革，毛皮鞣制

6
纸浆制造，造纸（含废纸造纸）

7
基本化学原料制造，化学肥料制造，化学农药制造，化学染料制造，合成染料制造，助剂及其它有机产品制造，有机化工原料及中间体制造，合成材料制造，合成树脂及其它高分子材料制造，专用化学品制造，生物化工，感光材料制造，磁性记录材料制造，日用化学品制造等

8
化学药品制造，生物制品
9
化学纤维制造
10
规模化畜禽养殖
11
电镀（区域内允许建设一个规模化的电镀中心，并要求采 用清洁生产工艺）
本项目租赁已建厂房进行生产加工，从事汽车配件的加工，属于鼓励与汽车工业、汽车零配件加工等机械加工行业相关的产业进入规划区，因此项目符合规划环评、跟踪规划环评及规划环评审查意见要求。

	其他符合性

分析
	1.产业政策适宜性分析

经对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止准入类事项，也不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）限制类和禁止类建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，且该项目于2026年5月22日通过了闽侯县工业和信息化局的备案(闽工信备[2026]A080056号，详见附件四)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。

2.土地利用规划符合性分析
根据业主提供的土地证，项目土地用途为厂房及配套(详见附件六)；根据《闽侯县青口镇总体规划图(2010-2030)》可知(规划图详见附图13)，项目所在规划为工业用地，项目从事汽车配件的加工，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求。
3.与“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据，根据《福州市国土空间总体规划(2021-2035年) 市域三条控制线图》可知(详见附图15)，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内，能够符合城镇集中建设区的功能定位。

4.环境功能区划符合性分析

项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气不会产生显著影响，不会改变区域环境空气质量等级；项目废水经处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边环境造成影响；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，在采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，因此，项目建设符合环境功能区划要求。

5.与周边相容性分析

根据调查，项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。根据现场勘查，周边主要分布工业企业等，项目周边环境示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

6.生态环境分区管控要求的符合性分析

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知(榕政办规〔2024〕20号)及《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(榕环保综〔2025〕1号)，项目与福州市生态环境分区管控符合性分析如下：

(1)生态保护红线与一般生态空间

①生态保护红线

完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。项目位于陆域范围，根据福建省生态环境分区管控数据应用平台查询截图、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图可知(详见附图11、附图12)，项目建设区未涉及生态保护红线。
②一般生态空间

一般生态空间面积为5022.51平方千米，其中陆域面积为3703.34平方千米、海域面积为1319.17平方千米。一般生态空间将随生态保护红线最终发布成果做调整。陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。根据福建省生态环境分区管控数据应用平台查询截图、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图可知(详见附图11、附图12)，项目不涉及生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。
(2)环境质量底线 

①地表水环境质量底线

到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达 97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。

到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。

项目不涉及废水直排周边地表水体，项目废水经处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边环境造成影响，不会改变区域海域环境质量现状，项目建设不会突破区域地表水环境质量底线。
②近岸海域环境质量底线

到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于 84.0%）。

到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。

项目不位于近岸海域；项目废水经处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边环境造成影响，不会改变区域海域环境质量现状，项目建设不会突破区域海域环境质量底线。
③大气环境质量底线

到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。

到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。

项目废气经采取有效的污染防治措施后，项目废气源强较低，各污染物均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。
④土壤环境风险防控底线

到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。

到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。

(3)资源利用上线 

①水资源利用上线

到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。

项目运营期用水均来自市政供水，项目不属于高耗水项目，不会突破水资源利用上线。

②土地资源利用上线

到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。

本项目租赁已建厂房，厂房性质合法，项目土地用途为工业用地，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。

③能源资源利用上线

到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 

项目使用电能、天然气作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。
(4)生态环境分区管控
本项目与生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-3、1-4。



	其他符合性分析
	表1-3  与区域总体管控要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业；

2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业；

3.项目不属于热电联产项目及煤电项目；

4.项目不属于氟化工产业；

5.项目所在区域水环境质量能稳定达标排放，项目废水经处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理。

6.项目不属于大气重污染企业。

7.项目不涉及重点重金属污染物排放。
符合

污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。

2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。
3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。

4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
1.项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目不属于（环办环评〔2020〕36号）中规定重点行业建设项目，项目废水送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，总磷污染物由污水处理统一削减。
2.项目不属于钢铁、火电、水泥项目。

3.项目废水经处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)统一处理，污水处理厂尾水排放执行一级标准A排放标准。

4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化项目。

5.项目不属于石化、涂料、纺织印染、医药等行业。该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别为简单分析；本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动。
符合

环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求

1.实施能源消耗总量和强度双控。

2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。

3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
1.项目不属于高耗能、高耗水的项目。

2.项目租赁已建厂房，厂房性质合法。

3.项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，也不属于电力、化工、石化等行业。

4.项目不涉及锅炉。

5.项目不属于陶瓷行业。

符合
福州市

陆域
空间布局约束
一、优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

三、其它要求

1.福州市石化中上游项目重点在福建闽侯青口汽车工业园区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
一、优先保护单元中的生态保护红线

项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，项目建设区未涉及生态保护红线。

二、优先保护单元中的一般生态空间

项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，不属于优先保护单元中的一般生态空间。

三、其它要求

1.项目不属于石化项目。

2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.项目不属于大气重污染企业。

4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。

5.项目不属于建陶产业。

6.项目不涉及重点重金属污染物排放；不属于低端落后产能项目；不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀行业。

7.项目不属于重污染企业和项目。

8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。

9.不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。

10.项目选址不涉及永久基本农田。

符合
污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
1.项目生产废水化学需氧量、氨氮将严格按照要求进行购买获得，本次改建项目排放的二氧化硫、氮氧化物未超过现有工程排放总量，现有工程二氧化硫、氮氧化物已通过交易购买获得（详见附件十一）。

2.项目VOCs排放实行区域内倍量替代。

3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、石化等工业项目。

4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。

5.项目不属于重点行业建设项目。

6.项目不涉及燃煤锅炉。

7.项目不属于水泥行业。

8.项目不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物。

符合
环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求
1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
1.项目不涉及锅炉建设。

2.项目不属于陶瓷行业。
符合

产业集聚类重点管控单元
空间布局约束
对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件。
项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，已经依法开展规划环境影响评价，不属于环境风险隐患突出工业园区。
符合
污染物排放管控
1.以福州江阴工业区和环罗源湾区域、厦门市岛外工业园区、漳州市周边工业区和台商投资区、泉州市泉港和泉惠石化工业区、莆田华林和西天尾工业园区、宁德漳湾工业区和湾坞钢铁集中区等为重点，削减现有企业氮氧化物和挥发性有机物排放量，新增氮氧化物和挥发性有机物排放应实施区域等量或倍量替代削减。

2.各类开发区、工业园区应全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置；现有化工园区、涉重金属工业园区内企业污水接管率必须达到100%。

3.新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

4.大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区，以及规模化的皮革、合成革、电镀专业集中区，应配套建设危险废物贮存处置设施。

5.鼓励国家级和省级开发区在符合依法、合理、集约用地和环境保护的要求下，整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区及其环境保护设施（包括污水、固废集中治理设施）。

6.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。
1.项目不属于福州江阴工业区和环罗源湾区域，本次改建项目排放的氮氧化物未超过现有工程排放总量，现有工程氮氧化物已通过交易购买获得（详见附件十一）；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。

2.项目工业园区已全面实现污水集中处理，污水处理厂已安装自动在线监控装置。

3.项目园区已建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
4.项目园区不属于大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区。

5.项目园区周边无整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区。
6.项目园区不属于化工园区。
符合
环境风险防控
所有石化、化工园区均应健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力。
项目园区不属于石化、化工园区。该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别为简单分析；本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动。
符合
资源开发效率要求
无
无
无
备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 
［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 
［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 
［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。
表1-4 与环境管控单元准入要求符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
管控要求
本项目

符合性

ZH35012120001
福建闽侯青口汽车工业园区
重点管控单元

空间布局约束

1.禁止在园区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目。

2.现有电镀企业不得进行改、扩建，限制新建电镀企业。

3.严格限制新建、扩建食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目。

4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。

1.项目不属于畜禽养殖项目。
2.项目不涉及电镀工艺。
3.项目不属于食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目，项目从事汽车配件加工，符合园区产业规划。
4.项目距离周边最近的环境敏感点为西南侧140m处的溪东村居住区，不与居住区相邻，且中间有其他厂房间隔，项目废气排放源强较低，对周边环境影响较小，不会潜在废气扰民。
符合
污染物排放管控

1.完善建设污水收集管网，做到雨污分流，保证园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。

2.根据区域发展需要择机建设电镀中心，实现污染物集中控制。

3.落实新增VOCs排放总量控制要求。

1.项目出租方厂区实行雨、污分流，目前园区市政污水管网已经铺设到位，本项目工业废水、生活污水已纳入污水处理厂处理并达标排放。
2.项目不涉及电镀工艺。

3.项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
符合
环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。

2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。

1.本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别为简单分析；将严格落实环境风险事故防范措施，配备事故应急水桶，成立应急组织机构，可防止消防废水、废液直接排入水体；
2.项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径。
符合
资源开发效率要求

使用燃煤锅及燃油锅炉企业尽快进行能源改造，近期可使用生物质颗粒，远期鼓励以LNG或电能替代其它能源。
4.项目电及管道天然气为能源，不涉及燃煤锅及燃油锅炉，不使用生物质颗粒。
/
综上所述，项目符合生态环境分区管控要求(项目福建省生态环境分区管控数据应用平台截图详见附图11、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图详见附图12)。

7.与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-5。

表1-5  挥发性有机物污染防治政策相关内容

序号

相关文件名称

相关内容（摘录）
项目情况

符合性

1

《空气质量持续改善行动计划》

(国发〔2023〕24号)
（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
项目使用的粉末涂料、阴极电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料。
符合
（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理

........企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

项目开停工、检维修期间，将产生废气设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭，然后再进行开停工、检维作业。
符合
2
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年 第31号)
1.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

2.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

4.企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
1.本项目固化炉、电泳涂装等工序除入口外，其他均密闭，将产生的VOCs密闭收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。
2.本项目废气排放量较少，属于低浓度VOCs的废气，项目废气采用“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放；

3.项目拟将更换的废过滤棉、废活性炭等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；

4.项目将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期更换废过滤棉及废活性炭、定期委托检测，确保废气设施正常稳定运行。
符合
3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
项目使用的粉末涂料、阴极电泳涂料等采用密闭袋装、桶装暂存在仓库内。
符合
6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
6.1.1 项目使用的粉末涂料、阴极电泳涂料等采用密闭袋装、桶装暂存在仓库内。VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
6.1.2 项目粉末涂料采样自动供粉系统。
符合
7.3.1 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

7.3.3 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。
7.3.1 项目将严格按照要求制定含VOCs原辅材料购买台账，台账保存期限不少于3年。

7.3.3 项目在退料过程废气将排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。
符合
10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

10.4 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
10.1.2 项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

10.2.1 本项目固化炉、电泳涂装等工序除入口外，其他均密闭，将产生的VOCs密闭收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。

10.4 项目将严格按照要求制定废气收集系统、VOCs处理设施运行台账，台账保存期限不少于3年。
符合
4
《福建省空气质量持续改善实施方案》(闽政文〔2024〕361号)
(四)优化含VOCs 原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低(无)VOCs含量的胶粘剂。
本项目使用电能、天然气为能源，不使用高污染物燃料，项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料，本项目将产生的VOCs收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。
符合
(十七)加强VOCs全过程综合治理

……企业开停工、检维修期间及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
项目设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料废气、清洗及吹扫等作业产生的VOCs废气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。
符合
5
《福建省“十四五”空气质量改善规划》

(2022年)
推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......电缆桥架制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。
项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目排放的VOCs较少，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
符合
6
《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号)
(1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

(2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃；

(3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
(1)项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料；
(2)项目使用的粉末涂料、阴极电泳涂料等采用密闭袋装、桶装暂存在仓库内；本项目固化炉、电泳涂装等工序除入口外，其他均密闭；拟将更换的废过滤棉、废活性炭等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；

(3)本项目将产生的VOCs收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，项目设置密闭的生产区域，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。
符合
7
《福建省臭氧污染防治工作方案》（闽环保大气〔2018〕8号）

（一）加大产业结构调整力度

1.严格建设项目环境准入。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

推动产业布局和结构优化调整。严格执行国家产业政策，控制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放重点行业的工业项目必须进入工业园区。

项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料；本项目将产生的VOCs收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，且不属于高VOCs排放项目。
符合
8
福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)
二、主要任务

（三）加快推进重点行业VOCs专项整治

（2）加强化工企业污染综合整治

提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。
本项目固化炉、电泳涂装等工序除入口外，其他均密闭，将产生的VOCs密闭收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。
符合
9
《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)
(1)工艺过程控制要求

含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施；

(2)其他控制要求

产生有机废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。
(1)项目使用的粉末涂料、阴极电泳涂料等采用密闭袋装、桶装暂存在仓库内；

(2)本项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，拟将更换的废过滤棉、废活性炭等当作危险废物，袋装密闭暂存于危险废物贮存库内；本项目固化炉、电泳涂装等工序除入口外，其他均密闭，VOCs设计收集效率≥80%。
符合

10
《关于印发 2025年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划的通知》（榕环委办〔2025〕47号）
1.持续推进重点产业转型升级。

......严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低（无）VOCs 含量的胶粘剂，提高低（无）VOCs含量产品比重。全市新建、改建、扩建工业涂装、包装印刷、制鞋项目应实现低VOCs涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料应用尽用。......新建涉VOCs项目应当进入工业园区。
项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料；项目位于福建闽侯青口汽车工业园区。
符合
9.深化VOCs排查整治。

......要求涉VOCs重点排污单位全覆盖，淘汰光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等落后低效VOCs处理装置。对完成整治的企业，指导企业进一步巩固提升整治成果；对达不到相关标准要求的企业，督促企业及时更换设备或实施升级改造，不断提高企业污染治理和环境管理水平。
项目拟将产生的VOCs收集后通过“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，不使用光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等落后低效VOCs处理装置。
符合
11
《2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办〔2022〕49号)
四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合
12
《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123 号)
强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。
项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目不涉及所需的VOCs原料的生产，全部外购。
符合

13
《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》(侯政办发〔2022〕10号)
(2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
项目使用的粉末涂料、电泳涂料等均属于低VOCs含量的原料，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于10吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合
8.与其他相关文件符合性分析
本项目其他相关文件符合性分析详见表1-6。
表1-6 与其他相关文件符合性分析一览表
序号

相关文件名称

相关内容（摘录）
项目情况

符合性

1
《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）
二、低效类技术
洗涤、水膜（浴）、文丘里湿式除尘技术；低效干式除尘技术；正压反吸风类袋式除尘技术。
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理回收排放，不属于《国家污染防治技术指导目录》所列的低效类技术。
符合
VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术；VOCs光催化及其组合净化技术；VOCs低温等离子体及其组合净化技术；VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术。
项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理后排放，不属于《国家污染防治技术指导目录》所列的低效类技术。
符合
2
《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(环境保护部公告2013年第59号)

应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。
项目将严格按照要求，对环保设施进行维护管理，确保污染治理设施稳定运行；项目使用低VOCs含量的原辅材料，可降低废气污染物产生量。
符合
产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。
本项目喷粉房、固化炉等除入口外，其他均密闭，废气经收集后采用“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理，喷粉粉尘采用“多级滤筒+布袋除尘器”处理，处理后的废气引至对应的排气筒排放。

符合
3
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）

（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
项目位于福建闽侯青口汽车工业园区内，项目固化废气经收集后采用“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理，喷粉粉尘采用“多级滤筒+布袋除尘器”处理。
符合
（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
项目固化炉使管道天然气为能源。
符合
全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
本项目喷粉房为密闭粉房，项目固化炉除进出料口，其余全密闭，项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库；项目生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
符合
4
《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）

（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。
项目位于福建闽侯青口汽车工业园区内，项目固化废气经收集后采用“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理，喷粉粉尘采用“多级滤筒+布袋除尘器”处理。
符合
（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

项目固化炉使管道天然气为能源。
符合

（三）实施污染深度治理。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应全面加大污染治理力度，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照闽环保大气(2019)7号要求实施超低排放改造。

本行业属于未制定行业排放标准的工业炉窑，由于现行的《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)的排放标准较宽松，且未对氮氧化物指标进行控制，因此本项目固化炉燃气烟气各污染物按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3进行控制执行。

符合

全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉密生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施

本项目喷粉房为密闭粉房，项目固化炉除进出料口，其余全密闭，项目粉末涂料等采用密闭袋装暂存在仓库；项目生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来

福州乐辉汽配有限公司成立于2015年9月30日，主要经营范围为汽车配件、五金模具生产、销售；汽车配件表面电泳涂装处理(营业执照和法定代表人身份证详见附件十六)。

福州乐辉汽配有限公司于2015年10月委托江苏久力环境工程有限公司编制了《汽车配件、五金模具、电泳涂装生产项目环境影响报告表》，同年11月19日通过原闽侯县环境保护局审批，2019年4月进行了自主竣工环保验收；2019年11月委托河南金环环境影响评价有限公司编制了《汽车配件、五金模具、电泳涂装生产扩建项目环境影响报告表》，扩建1条喷粉生产线，2020年1月9日通过福州市闽侯生态环境局的审批（侯环评〔2020〕9号），2020年4月进行了自主竣工环保验收，现有工程于2025年3月21日延续办理了固定污染物排污登记，登记编号：91350121MA32TFP45M001W（现有工程环评批复、竣工验收意见及排污许可证详见附件二）。
由于企业发展战略需求，企业拟对现有电泳涂装线进行改造升级，新增喷淋预脱脂、水洗等工序，提升产品质量，同时将生产废水经处理达标后由原来的回用于生产用水变成经处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，本次改建利用现有生产车间，不新增厂房面积，该项目于2026年5月22日通过了闽侯县工业和信息化局的备案(闽工信备[2026]A080056号，附件四)。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

三十、金属制品业33
67
金属表面处理及热处理加工
有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的(喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外)
其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)
/
71
汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367
汽车整车制造(仅组装的除外)；汽车用发动机制造(仅组装的除外)；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的
其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)
/
2026年6月27日，我司邀请了专家对该项目进行审查，按照专家审查意见，我司对报告表进行了修改、补充完善后，于2026年7月4日通过专家复审（详见附件十七），现形成《福州乐辉汽配有限公司涂装生产线改造项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

2.2工程概况

2.2.1 依托企业基本情况
删除，涉及商业秘密

2.2.2 项目基本概况

（1）项目名称：福州乐辉汽配有限公司涂装生产线改造项目
（2）建设单位：福州乐辉汽配有限公司
（3）建设地点：福州市闽侯县青口镇溪东村宏溪路8号（租赁福州环力汽车配件有限公司厂房一内）

（4）企业性质：内资企业
（5）投资概况：总投资200万元
（6）建设规模：租赁厂房面积2520m2，不新增用地及厂房面积
（7）生产规模：年涂装汽车配件10万件、电泳涂装件30万件
（8）职工人数：本次不新增职工人数，从现有工程职工调配
（9）工作制度：年工作日300天，实行白班制，8h/d

2.2.3 项目产品方案

删除，涉及商业秘密




	建设内容
	2.2.3 项目组成及建设内容

(1)项目工程组成
项目工程组成及建设内容见表2.2-2。
表2.2-2 项目改建前后工程组成一览表

工程

类别

项目

组成

具体建设内容

备注

现有工程
改建工程
改建后整体工程
主体

工程

生产

区域
面积约1700m2，设置喷粉区、喷粉固化区、电泳涂装区及电泳固化区等生产区域，其中喷粉区及喷粉固化区位于车间南侧区域，预脱脂、表调、磷化等前处理区及电泳涂装区位于车间中间区域，电泳固化区位于车间东南侧及东北侧区域
依托现有生产区，对现有电泳涂装线进行改造升级，在现有生产线基础上新增2道预脱脂喷淋，1道水洗，1道纯水洗，位于车间中间区域，提高产品质量
面积约1700m2，设置喷粉区、喷粉固化区、电泳涂装区及电泳固化区等生产区域，其中喷粉区及喷粉固化区位于车间南侧区域，预脱脂、表调、磷化等前处理区及电泳涂装区位于车间中间区域，电泳固化区位于车间东南侧及东北侧区域
增加喷淋预脱脂、水洗等工序
辅助

工程

原料区
面积约300m2，位于车间西北侧区域，用于原料存放
依托现有
面积约300m2，位于车间西北侧区域，用于原料存放
不变
成品区
面积约220m2，位于车间西侧区域，用于成品存放
依托现有
面积约220m2，位于车间西侧区域，用于成品存放
不变
办公楼
面积约300m2，位于车间西北侧，作为办公等使用
依托现有
面积约300m2，位于车间西北侧，作为办公等使用
不变
公用

工程

供水系统
接市政给水管网
依托现有
接市政给水管网
不变
排水系统

实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管；污水经污水管道收集后排入市政污水管网
依托现有
实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管；污水经污水管道收集后排入市政污水管网
不变
供电系统
接市政供电系统

依托现有
接市政供电系统
不变
供热系统
采用生物质颗粒为能源
采用管道天然气为能源
采用管道天然气为能源
改用管道天然气
环保工程

废水治理

项目生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
依托现有
项目生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
不变
设置一套生产废水处理设施，采用“pH调节+氧化+化学混凝+沉淀”处理工艺处理后回用于生产用水，不外排，设计处理规模为5t/h
依托现有废水处理设施，采用“pH调节+氧化+化学混凝+沉淀”处理工艺处理后达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，设计处理规模为5t/h
依托现有废水处理设施，采用“pH调节+氧化+化学混凝+沉淀”处理工艺处理后达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，设计处理规模为5t/h
废水排放去向发生变动，其余不变
废气

治理

喷粉

粉尘
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001）
依托现有废气处理设施，通过加大引风机风量，提高废气收集效率
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001）
不变
电泳、固化废气（含燃气烟气）
项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后统一通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002）
依托现有废气处理设施，通过加大引风机风量，提高废气收集效率
项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002）
不变
固废处

理处置

设置一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用

依托现有
设置一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用

不变
设置了危险废物贮存库，位于车间西北侧区域，危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置
依托现有
设置了危险废物贮存库，位于车间西北侧区域，危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置
不变
厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置
依托现有
区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置

依托现有
噪声控制

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施
厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施
不变
（2）现有工程组成与改建工程依托可行性分析。

现有工程组成与改建工程依托可行性分析见表2.2-3。
表2.2-3  现有工程与改建工程依托可行性分析一览表
工程

类别

项目

组成

改建工程依托情况
可行性分析
主体

工程

生产

区域

面积约1700m2，依托现有生产区，对现有电泳涂装线进行改造升级，在现有生产线基础上新增2道预脱脂喷淋，1道水洗，1道纯水洗，位于车间中间区域，提高产品质量

本次仅对前处理生产线进行小范围改造升级，不涉及大的变动，现有工程生产区面积满足改造升级要求，可以满足要求
辅助

工程

原料区
面积约300m2，位于车间西北侧区域，用于原料存放
本次对生产线进行改造，不新增生产规模，可以满足要求
成品区
面积约220m2，位于车间西侧区域，用于成品存放
本次对生产线进行改造，不新增生产规模，可以满足要求
办公楼
面积约300m2，位于车间西北侧，作为办公等使用
本次对生产线进行改造，不新增职工人数，可以满足要求
环保

工程

废水治理

项目生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
本次对生产线进行改造，不新增职工人数，不新增职工生活污水，可以满足要求
依托现有废水处理设施，采用“pH调节+氧化+化学混凝+沉淀”处理工艺处理后达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，设计处理规模为5t/h

本次改建后将生产废水处理达标后排入市政污水管网，根据测算，项目生产废水排放量为8873.26t/a（29.5775t/d，3.697t/h），项目生产废水处理设施设计处理规模为5t/h，大于本项目生产废水排放量，本项目生产废水为间断性排放，生产废水全部进入收集后通过液位泵自动控制抽入废水处理设施，项目废水站处理规模满足要求，根据预测，项目废水可以实现达标排放，依托可行
废气
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001）
本次对生产线进行改造，不新增生产规模，通过加大引风机风量，提高废气收集效率，根据预测，项目废气可以实现达标排放，依托可行
项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后统一通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002）
本次对生产线进行改造，不新增生产规模，通过加大引风机风量，提高废气收集效率，根据预测，项目废气可以实现达标排放，依托可行
固废处

理处置

依托现有工程一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用
本次对生产线进行改造，不新增生产规模，现有工程一般工业固体废物暂存区满足要求，依托可行
依托现有工程危险废物贮存库，位于车间西北侧区域，危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置
本项目建成后全厂危险废物最大产生量约为14.902t/a，本项目设置10m2的危险废物贮存库，高度在2.5m，本项目危险废物密闭袋装、密闭桶装等贮存，本项目危险废物最大贮存高度按1.0m算，则预估危险废物贮存库最大贮存能力为10.0t，本项目计划每半年对危险废物进行转移一次，由此可知，本项目危险废物贮存库可满足本项目建成后全厂危险废物的暂存需求，依托可行



	建设内容
	2.2.4 项目原辅材料

删除，涉及商业秘密

2.2.5 主要生产设备

删除，涉及商业秘密

2.2.6 物料平衡和水平衡分析
2.2.6.1 物料平衡分析
删除，涉及商业秘密

2.2.6.2 水平衡分析
项目生产用水主要包括前处理用水、电泳涂装用水、纯水制备用水、水浴降温用水及职工生活污水等。
(1)前处理用排水及电泳涂装用排水
根据现场勘察及建设单位提供的资料，项目前处理用水、电泳涂装用水情况见表2.2-10。




	建设内容
	表2.2-10 本项目前处理及电泳线生产用排水情况一览表
序号

槽体

有效容积m3（按80%计）
温度

℃

用水情况

来源

排水

方式

连续进、排水m3/h

排放

周期

废水

类型

日排放量(t/d)

倒槽排放量(t/a)

年排放量

（t/a）

损耗补水量（t/a）

用水量（t/a）

倒槽更换

次数
1

预脱脂喷淋槽
**
常温
项目定期清理池底沉渣，循环使用，定期补充损耗的脱脂粉和水，每日补充损耗水约为储水量的5%，定期整槽排放
自来水

间歇

**
**
脱脂废水

/

70.5
70.5
21.15

91.65
**
2

预脱脂喷淋槽
**
常温
自来水

间歇

**
**
脱脂废水

/

16.92
16.92
21.15
38.07
**
3

预脱脂喷淋槽
**
常温
自来水

间歇

**
**
脱脂废水

/

16.92
16.92
21.15
38.07
**
4

超声波

主脱脂槽

**
45-55
项目定期清理池底沉渣，循环使用，定期补充损耗的脱脂粉和水，每日补充损耗水约为储水量的5%，每年整槽排放

自来水

间歇

**
**
脱脂废水

/

15.4

15.4

231

246.4

**
5

水洗喷淋槽
**
常温
项目定期清理池底沉渣，每日连续排放，每日补充损耗水约为储水量的5%，每天整槽排放
自来水

连续

**
**
清洗废水

1.6
423

903
21.15

924.15
**
6

水洗浸泡槽

**
常温
项目定期清理池底沉渣，每日连续排放，每日补充损耗水约为储水量的5%，每半月整槽排放
自来水

连续

**
**
清洗废水

1.6
192
672
115.2

787.2
**
7

水洗喷淋槽
**
常温
项目定期清理池底沉渣，每日连续排放，每日补充损耗水约为储水量的5%，每天整槽排放
自来水

连续

**
**
清洗废水

1.6
450

930
22.5

952.5
**
8

表调喷淋槽
**
常温
项目定期清理池底沉渣，循环使用，定期补充损耗的表调粉和水，每日补充损耗水约为储水量的5%，每周整槽排放

自来水

间歇

**
**
表调废水

/
75

75

22.5

97.5

**
9

磷化浸泡槽

**
常温
项目定期清理池底沉渣，循环使用，定期补充损耗的磷化剂和水，每日补充损耗水约为储水量的5%，每半年整槽排放

自来水

间歇

**
**
磷化废水

/
28.8
28.8
216

244.8
**
10

水洗浸泡槽

**
常温
项目定期清理池底沉渣，每日连续排放，每日补充损耗水约为储水量的5%，定期整槽排放

自来水

连续

**
**
清洗废水

1.6
92.16
572.16
115.2
687.36
**
11

纯水浸泡槽

**
常温
纯水

连续

**
**
清洗废水

1.6
384
864
115.2
979.2
**
12

纯水喷淋槽
**
常温
项目定期清理池底沉渣，每日连续排放，每日补充损耗水约为储水量的5%，每天整槽排放
纯水

连续

**
**
清洗废水

1.6
474

954
23.7

977.7

**
13

纯水喷淋槽
**
常温
纯水

连续

**
**
清洗废水

1.6
423

903
21.15

924.15
**
14

阴极电泳槽

**
28-32
项目定期清理池底沉渣，循环使用，定期补充损耗的电泳涂料和纯水，每日补充损耗水约为储水量的5%，每年整槽排放

纯水

间歇

**
**
电泳废水

/

28.8

28.8

432
460.8
**
15

UF1纯水

喷淋槽
**
常温

超滤处理后循环使用，每日补充损耗水约为储水量的5%，每月定期整槽排放
纯水

间歇
**
**
清洗废水

1.6
16.92
16.92
21.15
38.07
**
16

UF2纯水

喷淋槽
**
常温
纯水
间歇
**
**
清洗废水

1.6
16.92
16.92
21.15
38.07
**
17

UF3纯水

喷淋槽
**
常温
项目定期清理池底沉渣，每日连续排放，每日补充水约为储水量的5%
纯水

连续

**
**
清洗废水

1.6
423
903
21.15
924.15
**
合计

6987.34
1462.5
8396.26
/



	建设内容

	(2)水浴降温用水

本项目设置的1个水浴降温箱，储水量约为1.0t，每天工作8h，循环水量为8.0t/d，由于水浴降温箱使用过程中会不断损耗水量，根据估算，预计每天补充用水量按循环水量的10%计，则项目水浴降温箱补充新鲜水量为0.8t/d(240t/a)。水浴降温箱循环使用不外排，循环水采用风冷进行降温。水浴降温平均工作半个月更换一次，年更换25次，则水浴降温废水排放量为25t/a，水浴降温废水与生产线清洗废水一并进入废水处理站处理。

(3)软水制备系统用排水
本项目软水制备采用“石英砂、活性炭、RO膜”等处理工艺，参考《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T50109-2014）中“4.5.12第一级反渗透装置的水回收率宜为60%～80%”，结合项目所在地用水水质，本次环评取值按70%计，本项目纯水用水量为4342.14t/a，则需要补充原水量为6203.06t/a，浓水为25%，则浓水产生量1860.92t/a，该部分浓水统一进入收集池，与生产废水统一处理达标后排入市政污水管网。

(4)生活用水

根据业主提供的资料，本项目职工人数32人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，不设置职工食堂，因为没有单独的生活用水水表，本评价根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，本评价不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为1.6t/d(480t/a)，根据《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则生活污水量为1.44t/d(432t/a)。

项目水平衡图详见图2.2-2。
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2.2.7 项目平面布置合理性分析

项目主要设置设置喷粉区、喷粉固化区、电泳涂装区及电泳固化区等生产区域，其中喷粉区及喷粉固化区位于车间南侧区域，预脱脂、表调、磷化等前处理区及电泳涂装区位于车间中间区域，电泳固化区位于车间东南侧及东北侧区域；项目原料区位于车间西北侧区域，成品区位于车间西侧区域，办公区位于车间西北侧区域，项目车间布局根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，互不干扰，项目生产车间平面布置图详见附图9，出租方厂区总平图详见附图10。
项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向(西北侧)受污染的几率最高，项目拟将废气排气筒设置在厂房屋顶东侧及西南侧等区域，排放口朝内，均不在年主导风向上风向，项目周边以工业企业为主；项目生产废水处理设施位于厂区东北侧区域，靠近前处理及电泳生产线，方便废水收集与治理；将危险废物暂存场所设置于厂区西北侧区域，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。

综上所述，本项目的总平布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍 

删除，涉及商业秘密

2.3.2 产污环节分析
项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。

表2.3-1  项目产污环节说明一览表

序号

类别

污染源或

污染工序

污染物项目
环保措施
1
废水

生活污水

pH、COD、SS、BOD5、氨氮等

项目生活污水依托出租方化粪池预处理后经出租方厂区污水总排口排入市政污水管网送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
脱脂、水洗
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、LAS等
生产废水收集后进入收集池，再通过水泵将废水抽入废水处理站处理，采用“pH调节+氧化+化学絮凝、沉淀”的处理工艺处理达标后排入出租方厂区内污水管，依托出租方厂区污水总排口排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，设计能力为5m3/h
表调、磷化、水洗
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总锌、氟化物等
电泳、水洗
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总锌、氟化物等
纯水系统
pH、COD、SS、

全盐量等
水浴降温
pH、COD、SS等
2
废气
喷粉粉尘
颗粒物
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001）
电泳涂装废气
非甲烷总烃

项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002）

电泳固化废气(含燃气烟气)
非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
喷粉固化废气(含燃气烟气)
非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
3
固废处理处置
脱脂、表调

拆包
废包装袋
属于一般工业固废，收集后外售给企业综合利用

包装
废包装材料(废纸箱、胶带等)
布袋除尘器
捕集粉末
废布袋
纯水系统
废过滤材料、废RO膜等

脱脂、表调
废槽渣
属于危险废物，分类收集、暂存后定期委托有资质单位统一处理
磷化
废包装桶、废槽渣
电泳涂装
废槽渣、废包装桶
UF装置
废槽渣、废滤芯

废气处理装置
废活性炭、废过滤棉
废水处理设施
废水站污泥
设备维护
废润滑油、废油桶
职工生活垃圾
纸屑、塑料等
分类收集后由环卫部门每日清运
4

噪声

生产设备
Leq

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.4 现有工程回顾分析

2.4.1现有工程履行相关环保手续情况

现有工程环保手续情况详见表2.4-1。

表2.4-1  现有工程环保手续一览表
项目名称

建设内容 

环评批复

环保验收情况

排污许可证
汽车配件、五金模具、电泳涂装生产项目
年产汽车配件10万件、五金模具100套、电泳涂装件30万件
2015年11月19日通过原闽侯县环境保护局审批
2019年4月进行了自主竣工环保验收
2025年3月21日延续办理了固定污染物排污登记，登记编号：91350121MA32TFP45M001W
汽车配件、五金模具、电泳涂装生产扩建项目

年产汽车配件10万件、五金模具100套、电泳涂装件30万件

2020年1月9日通过福州市闽侯生态环境局的（侯环评〔2020〕9号）

2020年4月进行了自主竣工环保验收

2.4.2现有工程污染物实际排放总量核算

2.4.2.1现有工程主要污染源及污染治理措施

现有工程污染源分析主要根据建设单位提供的资料及原环评报告、竣工验收监测报告等资料，结合现场勘察进行分析。
(1)废水

现有工程项目的生产废水经采用“pH调节+氧化+化学混凝+沉淀”处理工艺处理后回用于生产用水，设计处理规模为5t/h，仅职工生活污水外排；现有职工人数32人，根据建设单位用水统计，现有职工生活用水量约1.6t/d（480t/a），生活污水排放系数按0.9计算，则项目生活污水排放量为1.44t/a（432t/a），项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理。
删除，涉及商业秘密，生活污水排放源强具体详见表2.4-2。
表2.4-2   现有工程生活污水水质及各污染物排放源强情况表

序号
污染物

名称
排放

浓度(mg/L)
平均排放浓度(mg/L)

排放

限值（mg/L）
平均排放量

（t/a）
达标

情况
治理

措施
排放

去向
1

废水量

/
/
/
432
/
化粪池
排入市政污水管网
2
pH

**
**
6.0~9.0
(无量纲)
/
达标

3
COD
**
**
500
0.046
达标
4
BOD5
**
**
300
0.015
达标
5
悬浮物
**
**
400
0.011
达标
6
氨氮
**
**
45
0.0007
达标
备注：排放浓度按检测报告两天平均值计算。
由表2.4-2可知，现有工程生活污水各主要污染排放浓度均可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级限值（即pH 6.0~9.0（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L）。
(2)废气

①有组织废气排放

删除，涉及商业秘密，现有工程排气筒中污染物排放源强具体详见表2.4-3。
表2.4-3  现有工程排气筒中污染物排放源强情况表
序号

排气筒编号

污染物

排放源强

排放去向和处理设施

最大值

平均值

排放浓度mg/L)
排放速率(kg/h)

排放浓度mg/L)
排放速率(kg/h)
1

DA001（喷粉粉尘）
颗粒物
＜20
/
＜20
/
多级滤筒+布袋除尘器处理后排放
2

DA002（电泳及固化废气）
颗粒物
**
**
**
0.0235
水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后排放
SO2
**
**
**
0.029
NOx
**
**
**
0.1125
非甲烷总烃
**
**
**
0.326
根据2.4-4可知，项目DA001排气筒颗粒物排放浓度为＜20mg/m3（小于检出限），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即颗粒物≤120mg/m3，排气筒高度为15m时，排放速率≤3.5kg/h）；项目DA002排气筒颗粒物排放浓度≤27.8mg/m3、SO2排放浓度≤36.0mg/m3、NOx排放浓度≤132mg/m3、非甲烷总烃≤38.9mg/m3、排放速率≤0.171kg/h，烟气黑度＜1(级)；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物排放标准(即颗粒物排放浓度≤30mg/m3、二氧化硫排放浓度≤200mg/m3、氮氧化物排放浓度≤200mg/m3)；非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3，排气高度为15m时，污染物排放速率为非甲烷总烃≤2.5kg/h)。
②无组织废气排放
删除，涉及商业秘密，现有工程废气无组织监测结果详见表2.4-5。

表2.4-5 无组织排放废气监测结果一览表

采样

日期

采样点位
检测

项目
检测结果

标准

限值

第一次

第二次

第三次

第四次

最大值
2020.5.20
厂界上风向G1
颗粒物(mg/m3)
**
**
**
**
0.333
1.0
厂界下风向G2
**
**
**
**
厂界下风向G3
**
**
**
**
厂界下风向G4
**
**
**
**
厂界上风向G1
非甲烷总烃(mg/m3)
**
**
**
**
0.56
2.0
厂界下风向G2
**
**
**
**
厂界下风向G3
**
**
**
**
厂界下风向G4
**
**
**
**
厂区内G5
**
**
**
**
2.01
8.0
2020.5.21
厂界上风向G1
颗粒物(mg/m3)
**
**
**
**
0.350
1.0
厂界下风向G2
**
**
**
**
厂界下风向G3
**
**
**
**
厂界下风向G4
**
**
**
**
厂界上风向G1
非甲烷总烃(mg/m3)
**
**
**
**
0.58
2.0
厂界下风向G2
**
**
**
**
厂界下风向G3
**
**
**
**
厂界下风向G4
**
**
**
**
厂区内G5
**
**
**
**
2.25
8.0
根据表2.4-5可知，现有工程厂界颗粒物监控点浓度值≤0.350mg/m3，非甲烷总烃监控点浓度值≤0.58mg/m3，厂内非甲烷总烃监控点1h平均浓度值≤2.25mg/m3；由此可知，项目颗粒物厂界监控点浓度值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值(即颗粒物≤1.0mg/m3)，非甲烷总烃厂界监控点浓度值符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4标准限值(即非甲烷总烃≤2.0mg/m3)。项目厂内非甲烷总烃监控点1h平均浓度值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表3标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值要求(从严满足(DB35/1783-2018)表3标准限值，即非甲烷总烃厂内监控点1h平均浓度值≤8.0mg/m3)。
(3)噪声

删除，涉及商业秘密，现有工程项目厂界噪声监测结果详见表2.4-6。

表2.4-6   现有工程项目厂界噪声监测值  单位：dB(A)
检测时段
测点位置

检测结果
限值
达标情况
2020.5.20
2020.5.21

昼间
项目西北侧厂界N1
**
**
65
达标
项目东北侧厂界N2

**
**
项目东南侧厂界N3

**
**
项目西南侧厂界N4

**
**
检测时段
测点位置

2026.6.1

限值
达标情况

昼间
项目厂界东北侧N1

**
65
达标

项目厂界西北侧N2

**

项目厂界西南侧N3

**

由表2.4-6监测结果所示，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类(即昼间≤65dB(A))。
(4)固体废物

根据竣工验收检测报告及建设单位提供的资料可知，现有工程固废产生及处置情况详见表2.4-7。

表2.4-7  现有工程项目固废产生情况汇总表  单位：t/a

固废类别
固废名称
产生环节

产生量

处置量

排放量

采取处置措施

一般工业固废

废包装袋
脱脂、表调原料拆包
0.2
0.2
0
外售综合利用
废包装材料(废纸箱、胶带等)
产品包装

0.5
0.5
0

捕集粉屑
布袋除尘器
3.0
3.0
0
回用于生产
废布袋
0.2
0.2
0

外售综合利用
废过滤材料

纯水系统

0.5
0.5
0
委托专业公司回收处理
废RO膜
0.1
0.1
0
炉渣

燃烧机
24
24

0
外运综合利用
危险废物
废活性炭

(HW49 900-039-49)
废气处理
0.5
0.5
0
危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置
废过滤棉

(HW49 900-041-49)
0.1
0.1
0
废槽渣

(HW17 336-064-17)
脱脂、表调、磷化、电泳槽等
0.46
0.46
0

废包装桶

(HW49 900-041-49)
磷化槽、电泳槽等
0.70
0.70
0

废滤芯

(HW49 900-041-49)
电泳过滤装置
0.4
0.4
0
废水站污泥

(HW17 336-064-17)
废水处理

0.5

0.5

0

废润滑油

(HW08 900-217-08)
设备维护
0.1
0.1

0
废油桶

(HW08 900-249-08)
0.2
0.2

0
生活垃圾

职工
4.8
4.8
0

收集后由环卫部门清运处理

2.4.2.2现有工程污染物实际排放总量核算

根据原有项目的验收监测数据及建设单位提供的固废的统计数据，对原有项目污染物排放量进行核算，现有工程污染物排放情况一览表详见下表2.4-8。
表2.4-8  现有工程主要污染物排放汇总表

类别

污染物名称

现有工程排放量

（固体废物产生量）
总量控制要求

生活

污水
废水量(t/a)
432
/

化学需氧量(t/a)
0.046
/

五日生化需氧量(t/a)
0.015
/

悬浮物(t/a)
0.011
/

氨氮(t/a)
0.0007
/

废气
颗粒物(t/a)
0.2002（含无组织）
/
SO2(t/a)
0.070
0.0846
NOx(t/a)
0.271
0.587
VOCs(非甲烷总烃)(t/a)
0.50（含无组织）
/
固废

一般工业固废(t/a)

28.5
/
危险废物(t/a)
2.96
/

生活垃圾(t/a)

4.8
/
2.4.4 现有工程环保措施及落实情况

现有工程环评批复要求及落实情况详见表2.4-9。
表2.4-9  现有工程环评批复要求及落实情况一览表

序号

类别

环评批复要求（摘录）

实际情况

落实情况

1

废水
本项目主要为生活污水，生产废水均泵入沉淀塔澄清后回用。项目只允许设一个规范化污水排放口并进行雨污分流，污水应经污水处理设施处理达标后排入福州青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)统一进行处理。
项目厂区实行雨污分流。生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理；设置一套生产废水处理设施，采用“pH调节+氧化+化学混凝+沉淀”处理工艺处理后回用于生产用水，设计处理规模为5t/h。根据竣工验收检测报告可知，项目生活污水可实现达标排放。
已落实
2

废气
项目产生粉尘、烟气及有机废气，经处理后需通过引风机引入排气筒至楼顶高空排放，以减少对周边环境的影响。

项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001）；项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002）；根据竣工验收检测报告可知，项目废气排放可实现达标排放。2020年8月17日项目购买了排污权总量（详见附件十一）。
基本落实
项目粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的二级标准及无组织监控浓度限值。生物质燃烧废气参照GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，SO2≤0.0846t/a、NOx≤0.587t/a(实际新增指标总量来源于福建省排污权指标交易凭证)。

3
噪声

项目应合理布局产生噪声的设备并采取隔声、消声、减振措施，确保边界噪声达标排放。

现有工程厂房密闭，合理布局生产车间，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、厂房墙体隔声等降噪措施；根据竣工验收检测报告可知，项目厂界四周噪声可实现达标排放。
已落

实

项目应合理布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类排放限值。

4

固废

项目产生的危险废物应委托有资质的处置单位进行规范处理，生活垃圾应委托环卫部门清运处理。
设置一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用；设置了危险废物贮存库，位于车间西北侧区域，危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置；厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置。
基本落实
生活垃圾的收集和处理执行GB50337-2003《城市环境卫生设施规划规范》中的要求，委托环卫部门统一收集后进行处置。一般工业固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单要求，应综合利用妥善处置，严禁随意堆弃。危险废物贮存和转运应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单有关规定执行。

2.4.5 现有工程存在的主要环境问题及整改措施
现有工程基本落实了环评及批复的要求，各污染物均可以实现达标排放，现有工程存在的环境问题及整改措施详见表2.4-10。

表2.4-10  现有工程存在的环境问题及整改措施一览表

序号

类别

现有工程存在的环境问题
整改要求
整改

期限
1

废气
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001），引风机风量较低，未设置规范的废气排放口标识。
项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001），本次提高引风机风量，设置规范的废气排放口标识。
2026年10月底
2
项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后统一通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002），引风机风量较低，未设置规范的废气排放口标识。
项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后统一通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002），本次提高引风机风量，设置规范的废气排放口标识。
2026年10月底
3
固废
设置了危险废物贮存库，位于车间西北侧区域，危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置，未设置危险废物贮存分区标志等，现场台账记录不够完善。
设置了危险废物贮存库，位于车间西北侧区域，危险废物分类收集、暂存定期委托福建省固体废物处置有限公司处置，严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求，设置规范化的危险废物贮存分区标志，并完善现场台账记录。
2026年10月底

2.4.6 现有工程的环保投诉情况、事故和处罚情况

根据建设单位了解的情况和网络查询，项目投产以来，未收到周边居民及企业的环境污染投诉事件，也未发生环境风险事故等。2025年10月21日，福州市闽侯生态环境局执法人员对公司进行检查，发现生产废水未按照环评审批意见及竣工环保验收意见要求循环使用，违反规定设置排污口外排生产废水。2026年1月4日福州市生态环境局（闽侯）向建设单位送达了《行政处罚决定书》（闽榕侯环罚罚决〔2025〕0013号），对建设单位处人民币贰万玖仟元整罚款。2026年1月5日，建设已完成罚款缴纳（详见附件十二）。
2.4.7 小结

综上所述，现有工程基本落实了环评及批复要求的环保措施，根据检测结果可知，项目各污染物排放源强较小，对现有工程存在的环境问题进行整改后，现有工程对周边的环境影响较小。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准限值。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

污染物

项目
平均时间

二级过渡阶段浓度限值(2026.3.1~2030.12.31)
标准来源

PM10
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1
24小时平均

120μg/m3
PM2.5
年平均

30μg/m3
24小时平均

60μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
污染物

项目
平均时间
二级浓度限值
标准来源

TSP
年平均
200μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2
24小时平均
300μg/m3
污染物

项目
平均时间
标准浓度限值
标准来源
非甲烷

总烃
1小时平均
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)
3.1.2区域大气环境质量现状

(1)城市达标区域判断
城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅网站发布的关于2025年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2025年1-12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%，同比持平。环境空气质量综合指数范围为2.19～2.84，首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.5%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数为1.94，首要污染物为臭氧，细颗粒物浓度为14μg/m3。2025年1-12月，福州市环境空气质量综合指数为2.40，优良天数比例97.5%，各污染物浓度SO2为4μg/m3、NO2为15μg/m3、PM10为32μg/m3、PM2.5为17μg/m3、CO为0.6mg/m3、O3为136μg/m3，首要污染物为臭氧(详见附图4、附图5)。

2025年1―12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%，同比下降0.1个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.24～2.47，首要污染物为细颗粒物、臭氧。2025年1-12月，福州市闽侯县环境空气质量综合指数为2.09，优良天数比例99.7%，PM2.5为15μg/m3、首要污染物为臭氧(详见附图6)。

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价常规污染因子选取福建省生态环境厅网站发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。
(3)其他污染因子

删除，涉及商业秘密

3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

本项目废水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)进行处理，污水处理厂尾水排入梅溪（中房溪支流）汇入中房溪(陶江)。

根据福州市人民政府榕政综〔2019〕316号批准的《福州市水功能区划》，本项目纳污水域所处“梅溪桥-与中房溪汇合口断面”，该断面功能排序为工业、景观，水质保护目标为Ⅲ类，区划主要依据工业、景观用水，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见表3.2-1。
表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录)  单位：mg/L(pH除外)

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6～9

2
溶解氧(DO)≥
6
5
3
2
3
CODMn≤

4

6

10

15

4
COD≤
15
20
30
40
5
 NH3-N≤
0.5
1.0
1.5
2.0
6
TN≤
0.5
1.0
1.5
2.0
7
BOD5≤
3
4
6
10
8
石油类≤
0.05
0.05
0.5
1.0
9
TP≤
0.1
0.2
0.3
0.4
10
氟化物≤
1.0
1.0
1.5
1.5
3.2.2地表水环境质量现状

（1）城市区域地表水水质现状调查

为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福州市人民政府网站发布的2025年1-12月福州市水环境质量状况可知，2025年1-12月，主要流域9个国控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%(详见附图7)。

（2）陶江地表水体补充现状检测调查
删除，涉及商业秘密

根据调查，项目陶江径流量较小，水体自净能力差，加之周边区域管网配套不完善，存在生活污水直接入江等问题，直接影响淘江下游水质。水质超标原因与附近村庄生活污水未经处理直接排入有关。本项目生产废水经预处理后与生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，项目生活污水不直接排入周边地表水体，基本不会改变周边水环境质量现状。

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福州市人民政府网站发布的水环境质量状况，以及删除，涉及商业秘密，检测数据为周边地表水体近3年的常规检测数据，检测断面属于所在流域控制单元内地方控制断面，且与本项目属同一断面，因此基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

根据福州市生态环境局关于印发《福州市城区声环境功能区划》的通知(榕环保综〔2021〕77号)，项目所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，详见表3.3-1。
表3.3-1  《声环境质量
标准》(GB3096-2008)(摘录)

标准

类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

3
指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
≤65
≤55
3.3.2声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。
3.4 生态环境现状调查

本项目租用已建厂房作为生产经营场所，未新增土地用地面积，根据调查，项目用地周边以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。
3.5 电磁辐射环境质量现状 
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，不开展电磁辐射现状监测与评价。
3.6地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目租用已建厂房作为生产经营场所，项目建设后，项目车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物；根据调查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，严格按照要求进行分区防渗防控，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
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	3.7 环境保护目标

3.7.1 大气环境、地表水环境、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)、地下水环境(厂界外500m)环境保护目标见表3.7-1和附图2。

表3.7-1 环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护对象

保护

内容

环境功

能区

相对厂址方位

相对厂界距离(m)
X

Y

大气环境
溪东村
东经119°21'8.98"

北纬

25°52'40.24"

居住区
约150户/550人

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)

二级标准
东南侧

140
吉山村
东经119°21'2.46"
北纬

25°52'54.36"
居住区
约80户/280人
西北侧

223
地表水
中房溪（陶江）-梅溪
东经

119°21'5.10"
北纬

25°52'47.35"
地表水体水文、水质；河宽10~30m，小型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
西北侧
10
中房溪（陶江）
东经

119°20'43.86"
北纬

25°53'4.60"
地表水体水文、水质；河宽20~60m，中型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
西北侧
770
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
地下水环境
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等
3.7.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号) “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于工业园区内，租赁用已建厂房作为生产经营场所，未新增用地面积，根据现场调查，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等。
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	3.8 污染物排放标准

3.8.1 水污染物排放标准
(1)项目水污染物排放标准

本项目生产废水经废水处理站处理达标后，与生活污水依托出租方化粪池预处理后，统一经出租方厂区总排口排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，详见表3.8-1。

表3.8-1  项目污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4三级标准值
COD

500mg/L
BOD5
300mg/L
SS

400mg/L
总锌
5.0mg/L
石油类
20mg/L
氟化物
20mg/L
LAS
20mg/L
NH3-N
45mg/L
《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
总氮
70mg/L
总磷
8.0mg/L
(2)污水处理厂排放标准

根据调查，福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)于2024年进行提标改造，出水水质提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准限值，2025年6月完成交工验收投产，根据福建省污染源监测信息综合发布平台可知，目前已达到一级标准A标准限值，总锌最高允许排放浓度执行(GB18918-2002)及其修改单表3限值，具体详见表3.8-2。

表3.8-2  污水处理厂尾水排放标准一览表  

序号

污染物名称

一级标准A标准
标准来源

1

pH

6～9(无量纲)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

及其修改单表1
2

COD

50mg/L

3

BOD5
100mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

6
总氮
15mg/L
7
石油类
1.0mg/L
8
LAS
0.5mg/L
9
总磷
0.5mg/L
序号
污染物名称
最高允许排放浓度
标准来源
1
总锌
1.0mg/L
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

及其修改单表3
3.8.2 大气污染物排放标准
（1）喷粉粉尘

项目喷粉粉尘等主要污染物因子为颗粒物，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（2）喷粉固化、电泳涂装及电泳固化废气
项目喷粉及电泳涂装、电泳固化排放的挥发性有机物主要污染物因子表征为非甲烷总烃等，项目有组织挥发性有机物排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(涉涂装工序的其它行业)。
根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3、表4标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值。
（3）燃气烟气
项目固化炉采用天然气为能源，根据《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)附件2可知，本项目固化炉属于工业炉窑范畴；根据该文件要求：“钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工等已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；铸造、日用玻璃、石灰、钨、氮肥、电石、活性炭等暂未制订行业排放标准的工业炉窑，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”，本行业属于未制定行业排放标准的工业炉窑，由于现行的《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)的排放标准较宽松，且未对氮氧化物指标进行控制，因此本项目固化炉燃气烟气各污染物按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3进行控制执行，
综上，项目废气排放表详见表3.8-3、表3.8-4。
表3.8-3 本项目有组织废气排放标准
排气筒编号
污染物
最高允许

排放浓度
最高允许排放速率
标准来源
排气筒
速率(kg/h)
DA001（喷粉粉尘排气筒）
颗粒物

(其他)
120mg/m3
15m
3.5(从严50%为1.75*)
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准

DA002（电泳废气、固化废气（含燃气烟气））
颗粒物

30mg/m3
15m
/
《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)
二氧化硫

200mg/m3
/
氮氧化物
300mg/m3
/
非甲烷总烃

60mg/m3
2.5
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1（涉及涂装其他工业）
备注：“*”本项目DA001排气筒高度15m，根据项目周边建筑物高度情况，项目排气筒高度无法高出周围200米半径范围的建筑5米以上（无法高出厂区内综合楼等建筑），根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。因此，项目DA001排气筒颗粒物排放速率按上述限值的50%执行。

表3.8-4  本项目无组织废气排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

标准依据

监控点

浓度

非甲烷

总烃

企业边界
≤2.0mg/m3
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4
厂区内

厂内监控点1h平均浓度值≤8.0mg/m3
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表3
厂内监控点任意一次浓度值≤30mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1

颗粒物
企业边界

≤1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
3.8.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.8-5。
表3.8-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)

          时 段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单 位

3类

≤65
≤55
dB(A)

备注：项目夜间不生产
3.8.4 固体废物

运营期项目内产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行；项目产生的危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行；项目生活垃圾分类收集、处置执行《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)标准要求。

	总量

控制

指标
	3.9 总量控制指标

3.9.1 总量控制指标
根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发〔2014〕13号)、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政〔2016〕54号)等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》的通知(环办综合函〔2022〕350号)，挥发性有机物(VOCs)也纳入实施总量控制污染物。

3.9.2 废水总量

根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)可知，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，考虑到与现有国家排污许可证管理工作的衔接，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向，不核定初始排污权。

项目生产废水经自建的废水处理设施处理达标后与生活污水经厂内现有的化粪池预处理后统一排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准。项目设置单独的生产废水处理设施及排放口（进入厂区污水管网前），因此项目废水总量仅申请工业废水部分，项目生产废水排放总量详见表3.9-1，项目改建后生产废水排放总量详见表3.9-2。

表3.9-1  项目生产废水主要污染物排放总量指标

污染物

项目排入环境总量

备注
控制浓度

排放量

生产

废水

废水量

/

8873.26t/a

排入环境总量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A排放标准计算
COD

50mg/L

0.444t/a

氨氮

5mg/L
0.044t/a
备注：项目COD、NH3-N属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》（闽环发〔2014〕12号）可知，项目生产废水排污权总量按污水处理厂排入环境限值标准进行核算。
表3.9-2 改建后废水“三本账”总量核算一览表  单位：t/a
类别

污染物

名称

现有工程目前实际排放量(排入环境总量)
现有工程目前许可排放量(排入环境总量)
改建工程新增排放量(排入环境总量)
“以新带老”

削减量

改建后工程全厂排放量(排入环境总量)
排放

增减量(排入环境总量)
需重新申请总量指标量

废水
废水量

0
0
8873.26
0

8873.26
+8873.26
8873.26
COD
0
0
0.444
0
0.444
+0.444
0.444
氨氮
0
0
0.044
0
0.044
+0.044
0.044
3.9.3 废气总量
项目废气污染物排放总量见下表3.9-3，项目改建后废气废水排放总量详见下表3.9-4。
表3.9-3 项目废气污染物排放总量指标一览表

污染源

污染物

允许排放浓度

预测排放浓度

预测排放量

总量控制
有组织排放(DA002)

VOCs

(NMHC)
60mg/m3
14.44/m3
0.376t/a
0.376t/a
SO2
200mg/m3
1.11mg/m3
0.029t/a
0.029t/a
NOx
300mg/m3
10.62mg/m3
0.275t/a
0.275t/a
无组织排放
VOCs

(NMHC)
2.0mg/m3
/
0.202t/a
0.202t/a
合计

VOCs

(NMHC)
/
/
0.584t/a
0.584t/a
SO2
/
/
0.029t/a
0.029t/a
NOx
/
/
0.275t/a
0.275t/a
备注：由于DA002排气筒中排放的二氧化物、氮氧化物等属于当前国家和地方要求购买的排污权交易的总量指标，因此，为确保项目总量达标排放，不考虑天然气燃烧过程无组织挥发，全部按有组织统一核算。
表3.9-4  改建后工程废气“三本账”总量核算一览表  单位：t/a
类别

污染物

名称

现有工程目前实际排放量
现有工程目前许可排放量
改建工程新增排放量
“以新带老”

削减量

改建后工程全厂排放量
排放

增减量

需重新申请总量指标量

废气

VOCs

(NMHC)
0.50
0
0.084
0
0.584
+0.084
0.584
SO2
0.070
0.0846
0.029
0.070
0.029
-0.041
/
NOx
0.271
0.587
0.275
0.271
0.275
+0.004
/
备注：（1）现有工程排放数据通过现有工程竣工验收监测报告计算，以及来源于竣工验收监测报告表等。

（2）本次取消生物质颗粒燃烧，全部采用天然气为能源，因此，现有工程生物质颗粒燃烧产生二氧化硫、当氧化物排放量全部削减。
3.9.4 总量来源
根据表3.9-2可知，项目改建后生产废水COD、氨氮排放总量为0.444t/a，0.044t/a，项目COD、NH3-N等指标属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，由建设单位向福州市闽侯生态环境局申请污染物总量确认，并根据污染物总量确认意见进行申购获得。
根据表3.9-4可知，改建后项目二氧化硫、氮氧化物未超过原环评核定的排放量(二氧化硫0.0846t/a、氮氧化物0.587t/a)，且建设单位于2020年8月17日项目购买了排污权总量（详见附件十一），因此无需重新申请二氧化硫、氮氧化物排放总量；项目VOCs(以非甲烷总烃计)0.584t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》(榕环保综〔2018〕386号)可知：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施；根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》(榕环委办〔2022〕49号)可知：实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。因此，本项目排放的VOCs总量由建设单位向福州市闽侯生态环境局申请区域倍量替代。

目前建设单位承诺在项目投产前取得各污染COD、NH3-N、VOCs(以非甲烷总烃计)排放总量，并依法办理排污许可手续(承诺函详见十三)。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
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	4.1 施工期环境保护措施
本次租赁已建现有厂房作为生产经营场所，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。本次仅对现有电泳涂装线进行改造，施工期建设内容不涉及室外土建施工，主要为室内生产设备的安装和调试，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，项目施工期对环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废气源强核算

本项目废气主要来源于喷粉粉尘、喷粉固化有机废气、电泳涂装废气、固化废气及天然气燃料烟气等。因现有工程未对喷粉固化有机废气进行核算，且本次固化炉采用天然气为原料，因此，本章节重新梳理整体工程产生的废气。项目虽已建成，本次拟对现有工程环保设施引风机风量进行提升，提高废气收集效率，因此本评价仍主要采用物料衡算法、产污系数法对源强进行核算。
项目废气根据参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)、《污染源源强核算技术指南 汽车制造》(HJ1097-2020)及《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)中附录A表面处理（涂装）排污单位涂装等相关要求进行。

（1）喷粉粉尘

项目喷粉粉尘废气产生系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业”行业系数手册进行计算，具体详见表4.2-1。
表4.2-1  项目废气产污系数一览表
工段名称
产品名称
原料

名称
工艺名称
规模等级
污染物指标

单位

产污系数

涂装
涂装件
粉末

涂料
喷粉
所有规模

废气
颗粒物
kg/t-原料
300
喷粉后

烘干
所有规模
废气
挥发性有机物

kg/t-原料 

1.20
电泳底漆

电泳底漆

所有规模
废气
挥发性有机物
kg/t-原料 
7.5
电泳底漆烘干

电泳底漆

烘干

所有规模
废气
挥发性有机物

kg/t-原料 

42.5
删除，涉及商业秘密，项目喷粉粉尘采用多级滤筒+布袋除尘器，将粉末回收后回用于生产。根据喷粉房设备结构形式，喷粉房除进料口、下料口外，其他均为密闭形式，粉房自带收集系统，且收集系统直接与多级滤筒+布袋除尘器设备连接，粉尘收集采用密闭管道，因此，项目对游离粉末收集效率按90%计（粉末原料利用价格高），经收集的游离粉末通过多级滤筒+布袋除尘器回收后回用于生产，少部分粉尘分别引至1根15m高的排气筒排放(DA001)，未经收集的少量的粉末以无组织形式排放。根据项目设备方案，本项目喷粉房上方喷套的引风机风量为5000m3/h▪台，共配套2台，因此，本次布袋除尘器引风机风量需要按不低于10000m3/h进行改造提升，未经收集的喷粉粉尘直接无组织排放，删除，涉及商业秘密。
（2）喷粉固化废气
项目工件喷粉完成后在密闭固化炉烘干固化，工作时长平均为2400h/a。根据建设单位提供的信息，项目使用的塑粉为纯聚酯粉末涂料(不含有机溶剂)，烘干温度190℃~220℃之间，时间在10min~15min左右，喷粉后烘干过程会产生少量的挥发性有机物，以非甲烷总烃计。

删除，涉及商业秘密，经收集后通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后引至1根15m高的排气筒DA002排放。
（3）磷化废气

删除，涉及商业秘密，占比较低，且项目使用磷化剂采用水进行稀释调配，挥发性不强，磷化废气产生量很小，本评价不进行定量分析，项目周边以工业企业为主，距离周边居住区较远，基本不会对周边环境造成影响。
（4）电泳涂装及固化废气
删除，涉及商业秘密，经集气罩收集后采用“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放，未能捕集到的VOCs在车间无组织排放。
综上所述，本项目非甲烷总烃产生量为2.086t/a。
(3)燃气烟气

本项目固化炉采用天然气为能源，删除，涉及商业秘密，天然气为清洁能源，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，产污系数参照2021年6月9日生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33金属制品业行业系数手册中表14涂装”产污系数进行核算，具体详见表4.2-2。

表4.2-2  33金属制品业行业系数手册中表14涂装产污系数表(摘录)
工段名称
产品名称
原料名称
工艺

名称
规模等级
污染物

指标

单位

产污

系数

来源

涂装
涂装件
天然气
天然气工业炉窑
所有规模
废气
工业废

气量

m3/立方米-

原料

13.6
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)
颗粒物
kg/立方米-原料

0.000286
SO2
kg/立方米-原料

0.000002S①
NOx
kg/立方米-原料

0.00187
注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，根据《天然气》(GB17820-2018)规定，天然气作为工业燃料规定的总硫含量不大于100mg/m3，本评价按最大含硫量100mg/m3计算，则S=100。
根据表4.2-2可知，预计项目天然气燃烧颗粒物产生量为0.042t/a(147000×0.000286/1000=0.042)，二氧化硫产生量为0.029t/a(147000×0.000002×100/1000=0.029)，氮氧化物产生量为0.275t/a(147000×0.00187/1000=0.275)。
本项目采用管道天然气，属于清洁能源，采用低氮燃烧机，在适当的条件下点燃，产生高温高压的燃烧气体，从而释放出大量的热能，通过循环风机将热风传送到烘干炉、烤箱内部，通过间接方式对工件进行加热，燃气烟气与烘干固化废气一并收集治理后排放。
（6）废气收集与治理
根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)要求，项目有机废气应集中收集后治理排放，且要求密闭式局部收集的逸散的有机废气收集率应达到80%以上；根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》(环办综合函〔2022〕350号)中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数可知，采用密闭空间(含密闭式集气罩)负压收集的废气收集效率为90%；本项目生产车间除出入外，其他全密闭，项目喷粉固化炉、电泳固化炉均设置1个进出料口，其他为全密闭；项目脱脂前处理、电泳区除生产线除前后端进出料口外，其他为全密闭。项目在固化炉进出料口上方设置密闭式集气罩，在电泳区域顶部设置集气管道，因此项目废气收集效率按90%进行计算。

删除，涉及商业秘密；参照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2013)、《工业通风换气次数的有关规定及其在评价中的应用》《三废处理工程技术手册废气卷》等可知，密闭车间每小时换气次数不应低于12次，项目电泳区为密闭状态，采用机械通风换气，考虑保守因素，项目每小时换气次数按15次计，则至少需要换风量为1080m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求可知，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，因此，本评价要求喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）废气处理设施末端的引风机风量按10000m3/h提升改造，确保项目废气的收集效率，项目废气拟收集后统一通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后引至1根15m高的排气筒排放(DA002)。
根据福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件要求可知，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%，本项目拟采用“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”去除效率按80%进行核算。
综上所述，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-3。
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	表4.2-3  项目全厂废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
污染源

污染物

种类

污染物产生

排放

方式
治理措施

污染物排放

排放口基本信息
排放

时间

h

排放标准
核算

方法

废气量/m3/h
产生

浓度/

mg/m3
产生速率/

kg/h
产生量/t/a
处理能力及工艺
收集

效率
工艺去除率
是否可行技术
废气量/ m3/h
排放

浓度/
mg/m3
排放速率/
kg/h

排放量/

t/a
排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理

坐标

浓度/
mg/m3
速率kg/h
喷粉
喷粉房
颗粒物
产污系数法
10000
168.8
1.69
4.05
有组织
多级滤筒+布袋除尘器
90%
95%
是
10000
8.5
0.085
0.203
H=15m、内径0.5m、温度25℃

DA001、一般排放口

经度：

119°21'6.06"纬度：

25°52'45.36"
2400
120
1.75
颗粒物
/
/

0.188
0.45
无组织
/
/
/
/
/
/
0.188
0.45
/
/
/
/
1.0

(厂界)

/
喷粉固化、电泳及电泳固化
固化炉、电泳区等
NMHC
产污系数法
10000

78.25
0.7825
1.878
有组织
水浴降温+过滤棉+二级活性炭装置
90%
80%
否*
10833
14.44
0.1565
0.376
H=15m、内径0.5m、温度40℃
DA002、一般排放口
经度：

119°21'7.51"纬度：

25°52'45.83"
2400
60
2.5
烘干炉燃烧机
颗粒物
产污系数法
833
21.6
0.018
0.042
使用低氮燃烧器
100%a
/

/

1.66
0.018
0.042
30
/

SO2
14.5
0.012
0.029
/

/

1.11
0.012
0.029
200
/

NOx
138.1
0.115
0.275
是
/

10.62
0.115
0.275
300
/

固化炉、电泳区等
NMHC
产污系数法
/
/
0.0867
0.208
无组织

/

/

/

/
/

/
0.0867
0.208
/
/
/
2.0

(厂界)
/
备注：(1)“a”：天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送烘干炉内，通过间接方式对工件进行加热，燃气烟气与烘干固化废气混合在一起，由于烘干炉的工作原理及结构，无法对天然气燃烧烟气与烘干固化废气单独分开收集，因此，最终排放口废气源强计算，按天然气燃气烟气量与烘干固化废气风机风量进行加权计算；本项目燃气经收集前已经实现排放，与烘干固化废气一并收集治理后排放是可行的；由于二氧化物、氮氧化物等属于当前国家和地方要求购买的排污权交易的总量指标，因此，为确保项目总量达标排放，不考虑天然气燃烧过程无组织挥发，全部按有组织统一核算。

(2)“*”：此处仅代表说明未在排污许可规范推荐的可行技术范畴内。

(3)因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021)中“33金属制品业”行业系数手册可知，袋式除尘为95%。
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	4.2.2 非正常排放
项目生产设备开工时，首先运行废气处理装置，然后再开始作业，使在生产中产生的废气污染物都能得到处理。停工时，将生产设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭。这样，车间在开、停车时排出的污染物均得到有效处理。如果全厂停电，则停止生产，无污染物继续产生；如果风机、废气处理装置出现故障，则停止生产，待废气处理装置修复正常后再重新投产。
本项目生产设施开停机为每日正常下班的操作关停，按要求进行正常开停机顺序，不会造成废气非正常排放，因此，本项目的非正常排放情况主要考虑废气处理设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，非正常排放不考虑无组织排放情形，本项目废气处理设施发生故障等情况时，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，项目废气污染物非正常排放量核算见表4.2-4。

表4.2-4 项目废气污染物非正常排放核算表

序号

污染源

非正常排放原因
污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)
非正常排放速率/(kg/h)
单次持续时间/h
排放量kg
年发生频次/次
应对措施
1
DA001
多级滤筒+布袋除尘器故障
颗粒物
168.8
1.69
1
1.69
1
立即停止生产
3
DA002
水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置故障等
NMHC
78.25
0.7825
1
0.7825
1

由表4.2-4可知，本项目废气设施在故障等情况发生时，非正常排放源强较大，会对周边环境造成较大影响，建设单位应立即停产，待设备修复正常后再重新投产，因此，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，随着停产后，影响将消失，但是建设单位依然要尽量避免。
4.2.3 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析
(1)粉尘废气处理措施

①工艺流程
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项目喷粉粉尘经收集后通过多级滤筒+布袋除尘器回收后回用于生产，少量未经捕集的粉尘通过引风机分别引至1根15m的排气筒排放(DA001)，具体处理工艺流程详见图4.2-1。
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②可行技术
项目技术可行直接参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)附录A表A.6表面处理(涂装)排污单位废气污染防治推荐可行技术进行分析，具体详见表4.2-5。
表4.2-5  废气污染治理推荐可行技术清单表 
生产

单元

主要生产设施名称

大气污

染物

推荐可行技术

本项目

是否

可行

涂装 

粉末喷涂室

颗粒物

袋式除尘

多级滤筒+布袋除尘器
是

公用
燃气加热装置
氮氧化物
低氮燃烧
低氮燃烧器
是
③有组织排放达标排放分析

经表4.2-3污染源分析可知，DA001排气筒颗粒物排放浓度为8.5mg/m3，排放速率为0.085kg/h，可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准及排放速率从严50%要求(即颗粒物≤120mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率颗粒物≤1.75kg/h)。
(2)有机废气处理措施

①工艺流程

项目喷粉固化炉进出料口上方设置1个集气罩，设置1根废气收集管道；电泳固化炉进出料口上方设置1个集气罩，设置1根废气收集管道；电泳涂[image: image17.jpg]RTERRIHE AREEROM P S
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装区上方设置1根集气管道，然后3根废气收集管道集中合并后，再统一进入1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”治理后引至1根15m高排气筒排放(DA002)，具体处理工艺流程详见图4.2-2。
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由于本项目有机废气采取的治理措施未在排污许可规范推荐的可行技术内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，应简要分析其可行性。
②工艺原理
A.水浴降温
废气采用水浴降温是指通过让高温废气与冷却介质（通常是水）直接接触，进行热交换，从而降低废气温度的过程。循环水经风冷降温后循环利用，定期补充新鲜水，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件。
B.过滤棉
本项目使用纤维过滤棉降低有机废气中的颗粒物及废水，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，避免活性炭堵塞，提高活性炭去除效率，因此，项目采取的废气治理措施合理可行。
C.活性炭吸附

活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。

本项目活性炭装置无再生装置，属于一次性活性炭吸附工艺，一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g，活性炭产品销售时应提供产品质量证明材料，并定期更换活性炭。
③去除率可行性分析
参考深圳市生态环境局关于印发《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引(试行)》的通知(深环办〔2023〕66号)附录A表A.2可知，单级颗粒物活性炭对四氯化碳吸附率60%(四氯化碳吸附率是评价气相吸附用颗粒活性炭性能的主要指标之一，用于衡量活性炭对挥发性有机物(VOCs)的吸附能力)。本项目采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”去除效率正常可达84%，本平均按80%计算是可行的。满足福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件提出的，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。

根据预测分析可知，DA002排气筒非甲烷总烃排放浓度为14.44/m3，排放速率为0.1565kg/h，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1(涉涂装工序其他行业)标准限值(非甲烷总烃≤60mg/m3、排气筒高度为15m时，最高允许排放速率非甲烷总烃≤2.5kg/h)，因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。
④收集效率可行性分析

根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上，为降低无组织废气的排放，确保项目废气收集效果，要求项目废气收集系统与生产设备自动同步启动，作业期间关闭门窗。本项目固化炉、电泳区等除进出口外，其他为全密闭，根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》(环办综合函〔2022〕350号)中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数可知，采用密闭空间(含密闭式集气罩)负压收集的废气收集效率为90%，因此，本项目废气收集效率按90%计算是可行的。
(3)燃气烟气
①治理措施
项目固化炉采用天然气为能源，天然气属于清洁能源，固化炉燃烧机采用低氮燃烧技术（采用低氮燃烧器），天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送烘干炉内部，与喷粉固化废气经收集后统一通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放(DA002)。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)表25 汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单（详见表4.2-5），氮氧化物采取低氮燃烧技术属于可行技术。根据预测，项目DA002排气各污染物排放浓度为颗粒物1.66mg/m3，二氧化硫1.11mg/m3，氮氧化物10.62mg/m3(由于固化炉的工作原理及结构，无法对天然气燃烧烟气与固化废气单独分开收集，因此，最终排放口废气源强计算，按天然气燃气烟气量与固化废气风机风量进行加权计算；本项目燃气经收集前已经实现排放，与固化废气一并收集治理后排放是可行的)，均可以符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)鼓励要求的排放限值(即颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3)，对环境影响较小。
（4）排气筒设置合理性分析
本项目拟设置2根排气筒( DA001、DA002)，位于车间屋顶东侧、西南侧等，项目废气排放口朝内，项目当地常年主导风向为东南风，不在年主导风向上风向；根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.4规定：新污染源的排气筒一般不应低于15m，项目拟设置排气筒高度为15m，排气筒高度高出屋顶，且预留检测口；项目DA001排气筒引风机设计风量为10000m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.5m，则排气筒风量流速为14.15m/s；项目DA002排气筒引风机设计风量为10833m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.5m，则排气筒风量流速为15.33m/s；根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)中5.3.5表述：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，则项目排气筒引风机风量和排气筒管径符合要求。由此可知，从项目排气筒拟设置的位置、管径大小及高度等方面分析，项目排气筒设置是合理的。
(5)无组织排放控制要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)中附录A表面处理（涂装）排污单位涂装等相关要求，对本项目废气运行管理提出以下要求：

①源头控制
a)排污单位应采用先进的污染预防技术，提高原辅材料和能源的利用效率；
b)鼓励使用水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂等效率较高的涂装工艺；

c)项目在生产过程中使用的涂料中挥发性有机物含量应符合GB24409的规定，VOCs物料应当密闭运输与储存，使用过程中随取随开，使用后应及时密闭，减少挥发；

d)鼓励企业做好生产组织，同色产品集中喷涂。

②有组织排放

a)废气污染治理设施的设计、施工和建设应遵守国家、地方或相关行业技术规范，污染物排放指标应满足环境影响评价文件及审批意见的要求；

b)废气污染治理设施运行应按照操作规程要求进行，确保废气的集输、处理和排放符合国家、地方或相关行业污染物排放标准的规定。

c)排污单位应根据操作规程定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施处于良好状态。

d)废气污染治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设备停止运行时，应按规定及时报告当地生态环境主管部门。

e)涂装生产线的使用和操作应在密闭空间或设备中进行，禁止露天喷涂、烘干作业，喷涂室应设有效的密闭排风系统，产生的挥发性有机物须经由密闭排气系统收集或集中处理后有组织排放；
f)定期对污染治理设施的计量装置，如气体流量、检测排放浓度值等在线监控设备进行校验和比对。

③无组织排放

a)项目电泳涂料等VOCs物料的贮存、调配、输送、使用等过程应保持密闭。

b)项目原辅材料应储存于密闭的包装袋或密闭包装桶中，盛装挥发性有机物物料的包装袋、包装桶应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
c)项目电泳涂料等VOCs物料的调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。对于只能采用吸风罩收集的工序，废气收集系统排风罩(集气罩)的设计应满足GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。

d)载有VOC物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。
e)及时更换活性炭，采用高碘值颗粒活性炭(碘值不低于800mg/g)，并确保一次活性炭填充量，禁止使用蜂窝状活性炭吸附净化技术。
f)废气处理设备应先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转。采用吸附工艺的，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂。加强废气处理设备巡检，定期维护、消除设备隐患；废气收集系统或处理设备故障，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

g)项目使用低VOCs的粉末涂料、阴极电泳涂料。

e)项目作业关闭门窗，降低无组织废气扩散。

h)建立废气排放监控系统，定期检测废气排放情况。同时，加强设备的维护和管理，防止因设备故障导致的无组织排放。

i)加强环保意识教育：通过培训、宣传等方式，增强员工的环保意识，同时，应建立严格的环保管理制度，指导员工严格遵守环保规定。

综上所述，项目采取以上治理措施后，项目废气排放源强较低，可实现达标排放，根据调查，项目周边500m范围内最近的环境空气保护目标为东南侧140m处的溪东村，距离有一定距离，且位于区域主导风向上风向，中间有其他阻隔，项目周边无高大建构筑物和山体等阻挡，大气扩散条件良好，区域环境尚有一定的容量。因此项目对周边环境影响很小，采取的措施合理可行。
(3)环境防护距离分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，未对大气环境防护距离进行要求。结合环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南(以下简称技术指南)不做要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算。判定为不需要设置大气专项的项目，不再要求开展等级判定和模型预测，按照技术指南要求明确环境影响和污染防治措施即可”
本项目不涉及大气专项评价，本评价不进行开展等级判定和模型预测，因此，本项目不计算大气环境防护距离。在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，项目排放的废气对周边环境保护目标的影响很小，因此，本项目不设置大气环境防护距离。

4.2.4 自行监测计划

本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-6。
表4.2-6  项目废气自行监测计划

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1
涂装
喷粉粉尘排放口(DA001)
颗粒物
每年一次
电泳、固化废气（含燃气烟气）排放口(编号DA002)
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
每年一次
2
厂界(上风向1个点位、下风向3个点位)
颗粒物、NMHC
每半年一次
3
厂内
NMHC

每年一次
4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.3.1运营期废水源强核算

(1)生产废水
①水质源强分析
删除，涉及商业秘密

(2)生活污水

本次未新增职工人数，项目生活污水排放量为432t/a，根据福建安谱环境检测技术有限公司2020年5月29日出具的竣工验收检测报告(报告编号：APT检子（2020）43444127406)可知（检测报告详见附件三），现有工程生活污水依托出租方厂区化粪池预处理后，均可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级限值（即pH 6.0~9.0（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L），具体详见前文表2.4-2。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.3-3 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

类别

污染物

种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况

排放

时间

h

排放标准
核算

方法

产生量/m3/a

产生

浓度

/mg/L

产生量

/t/a

处理

能力

治理

效率

是否为可行技术

排放量/m3/a

排放

浓度/mg/L

排放量

/t/a

编号及

名称
类型
地理

坐标

浓度

/mg/L

脱脂、表调、磷化、电泳、水洗、纯水设备等

综合生产废水

pH
实测法

8873.26
8.6-

8.7
/
“调节+氧化+化学混凝、沉淀”，设计处理规模5.0t/h
/

是

8873.26
7.9-

8.0
/

间接排放
排入出租方厂区污水管网
间歇排放
编号DW001，

生产废水排放口

一般排放口
经度：

119°21'7.48"纬度： 25°52'45.98"

7200
6-9

(无量纲)
COD
**
10.648 
**
**
3.496 
500
BOD5
**
3.682 
**
**
1.349 
300
SS
**
1.508 
**
**
0.195 
400
氨氮
**
0.025 
**
**
0.014 
45
总氮

**
0.090 
**
**
0.048 
70
石油类

**
0.657 
**
**
0.083 
20
LAS

**
0.003 
**
**
0.001 
20
氟化物

**
0.054 
**
**
0.012 
20
总锌

**
0.010 
**
**
0.004 
5
总磷

**
0.134 
**
**
0.051 
8
职工
生活

污水
pH

实测法
432
/
/

化粪池，容积30m3
/
是
432
/

/

间接排放
排入出租方厂区污水管网
间歇排放
/
/
/
2400
6-9

(无量纲)
COD
/
/
/
105.5
0.046
500

BOD5
/
/
/
34.3
0.015
300

SS
/
/
/
26.5
0.011
400

NH3-N
/
/
/
1.59
0.0007
45

生产、生活
全厂综合废水
pH
/
9305.

26
/

/

/
/

/
9305.

26
6~9
/
间接排放
排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
间歇排放
编号DW002，

厂区污水总排放口
一般排放口
经度：

119°21'9.96"纬度：

25°52'43.56"
7200
6-9

(无量纲)
COD
/
/

/

/
/

/
380.6
3.542
500
BOD5
/
/

/

/
/

/
146.6
1.364
300
SS
/
/

/

/
/

/
22.1
0.206
400
氨氮
/
/

/

/
/

/
1.58
0.0147
45
总氮
/
/

/

/
/

/
5.16
0.048 
70
石油类
/
/

/

/
/

/
8.92
0.083 
20
LAS
/
/

/

/
/

/
0.107
0.001 
20
氟化物
/
/

/

/
/

/
1.29
0.012 
20
总锌
/
/

/

/
/

/
0.430
0.004 
5
总磷
/
/

/

/
/

/
5.48
0.051 
8
备注：**。
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	4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析

4.3.2.1生产废水

(1)处理措施

本项目运营期生产废水污染物项目为pH、COD、BOD5、SS、石油类、磷酸盐(以P计)、氟化物、LAS、总氮、氨氮、总锌等，不涉及总镍、总铅、总镉、总银、六价铬等一类重金属污染物。由于本项目生产废水为间断性排放，生产废水全部进入收集后通过液位泵自动控制抽入废水处理设施内，项目废水可生化性低，因此采用“调节+氧化+化学混凝、沉淀”进行处理，项目废水处理方案具体处理工艺流程如图4.2-1。
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工艺流程及原理介绍：
综合收集池：将项目生产期间不同时间，不同工序排出来的废水全部进入综合收集池暂存，通过水泵液位计自动控制，当达到控制水位时自动开启水泵抽入调节池；
调节池：将废水水质、水量进行均化，保证后续处理工艺进水水质、水量稳定，确保工艺去除效果。

氧化：根据氧化反应池最佳pH值条件要求，芬顿试剂反应条件需要在pH3~4左右，项目先通过投加硫酸亚铁，使得废水pH值呈弱酸性，以亚铁离子(Fe2+)为催化剂，用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。由亚铁离子与过氧化氢组成的体系，也称芬顿试剂，它能生成强氧化性的羟自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终氧化分解。
化学混凝：通过向污水水中投加一些药剂，投加PAC(聚合氯化铝)混凝剂，使其在混凝沉淀池内净化脱色并初步去除COD及比重较大的悬浮物，然后投加PAM(聚丙烯酰胺)絮凝剂，使得有机大高分子能够将固体颗粒变大，从而使得固体颗粒下沉，同时根据情况，通过投加碱液来调整废水的pH值，将出水pH值控制在6.0～9.0之间。
沉淀：化学混凝池水池自流进入沉淀池，进一步把不溶性的固体与液体分离的操作方法，上清液排入园区市政污水管网。污泥通过压滤机压滤外运综合处置。
(3)可行性分析

项目技术可行性分析直接对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中表26汽车制造业排污单位废水类型、污染物类型及污染治理推荐可行技术及《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)中附录A表面处理(涂装)排污单位表A.7表面处理(涂装)排污单位废水污染防治推荐可行技术进行分析，项目废水治理可行技术参照表详见表4.3-4。
表4.3-4 废水类型、污染物类型及污染治理推荐可行技术 
废水类型
污染物种类
可行技术

本项目
是否

可行
涂装车间其他生产废水
pH值、化学需氧量、石油类、悬浮物、氟化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、磷酸盐、氨氮
调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化(活性污泥、生物膜、膜分离等)、沉淀、二级生化、气浮、消毒
“调节+氧化+化学混凝、沉淀”

是
排入综合废水处理设施废水
pH、COD、BOD5、石油类、NH3-N、SS、磷酸盐、氟化物、LAS
隔油、调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化(活性污泥、生物膜等)、二级生化、砂滤、膜处理、消毒、碱性氯化法等

是

对照表4.3-4可知，本项目生产废水采用“调节+氧化+化学混凝、沉淀”进行预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，属于可行技术。
4.3.2.2 生活污水污染防治措施
本项目生活污水直接依托厂区内现有的排水系统，目前厂区排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，项目厂区西侧已建设1个容积为30m3的化粪池，本次不新增职工，根据现场勘查，目前厂区市政污水管网已经接入厂外的市政污水管网(出租方厂区总平图详见附图10)。另外建设单位同意本项目生活污水依托厂区内现有的化粪池预处理后排入厂外的市政污水管网（化粪池依托使用证明及污水接管证明详见附件十五）。
4.3.2.3 依托集中污水处理厂的可行性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

(1)福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)基本情况
①设计出水水质
根据2023年12月福州城建设计研究院有限公司编制的《青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程(建筑方案设计)》可知，福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)出水水质见表4.3-5。

表4.3-5 污水处理厂出水水质标准(mg/L  pH除外)

水质指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

出水标准

6~9(无量纲)

≤50
≤10

≤10

≤5
≤15
≤0.5
②处理工艺

污水处理厂采用预处理+水解酸化+AAO生化池+二沉池+磁混凝沉淀+紫外线消毒工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，污水处理工艺流程详见图4.3-2。根据福建省污染源监测信息综合发布平台可知，污水处理厂尾水排放可实行稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准限值。


(2)依托可行性分析

①接管可行性
根据调查，本项目属于福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)服务范围，根据勘察，项目所在区域市政污水管网已经铺设至本项目所在地(详见附图3)，本项目废水可直接接入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，目前出租房厂区污水管网已经接入市政污水管网（污水接管证明详见附件十五）。

②水质负荷
根据源强核算可知，项目废水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.3-6。
表4.3-6  本项目废水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)
项目

污染物

污水排放量

污水产生

浓度

污水排放

浓度

排放标准

限值

达标

情况

生产废水

pH(无量纲)
29.578m3/d
8.6～8.7
7.9～8.0
6～9
达标
COD
1200
394
500
达标
BOD5
415
152
300
达标
SS

170
22
400
达标
氨氮

2.77
1.56
45
达标
总氮
10.1
5.39
70
达标
石油类
74.0
9.34
20
达标

LAS

0.38
0.14
20
达标

氟化物
6.12
1.34
20
达标
总锌
1.10
0.43
5
达标
总磷
15.1
5.73
8
达标
生活污水

pH(无量纲)
1.44m3/d
/

6～9

6～9

达标

COD
/
105.5
500

达标

BOD5
/
34.3
300

达标

SS
/
26.5
400

达标

氨氮

/
1.59
45

达标

根据上表所列数据，本项目废水污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。
项目废水不涉及持久性、一类污染物等重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目废水经处理达标后，福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)主要承担主要处理汽车城的工业废水，主要废水为生产汽车零配件、橡胶以及表面处理废水、电镀废水等。根据2023年12月福州城建设计研究院有限公司编制的《青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程(建筑方案设计)》可知，闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂进水水质除了常规污染物，还涉及动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍等污染物。由此可知，闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂污水处理工艺具有较强的耐冲击性。另外污水处理厂主要构筑物有细格栅及旋流沉砂池、预处理池（调节池、气浮池、混凝沉淀池、水解酸化池及事故池、AAO生化池、二沉池及污泥泵井、磁混凝沉淀池及紫外线消毒池等；其中混凝沉淀池主要功能为：由混凝池、絮凝池和沉淀池组成，混凝反应池中投加PAC进行混凝反应，目的为强化金属离子沉淀效果，加药后通过搅拌机进行混合搅拌；投加NaOH进行pH调节，控制pH=10左右，以满足Ni2+沉淀要求。絮凝反应池中投加 PAM 进行絮凝反应，目的为强化金属离子沉淀效果。

磁混凝沉淀池主要功能为：通过在混凝絮凝过程中增加了磁粉，由于磁粉的比重高达 5.0×10³kg/m3，混有磁粉的絮体比重增大，絮体快速沉降。强化了分离效果，达到高效除污和快速沉降的目的。从污水中有效地去除悬浮物、油、总磷、重金属以及不溶性的COD、BOD 和其他污染物质，并可降低絮凝沉淀工艺所需用地和节约加药量。

根据调查，氟化物主要的处理工艺采用化学混凝处理工艺，对照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》(HJ1097-2020)附录F(资料性附录)汽车制造污染治理技术及效果表F.2废水污染治理技术及去除效率一览表可知，采用化学混凝处理技术对氟化物去除率可达50~90%，另外，对照表4.3-4 废水类型、污染物类型及污染治理推荐可行技术可知，对氟化物去处理采用化学混凝属于可行技术，氟化物不属于持久性污染物，经本项目废水处理站预处理后，排放浓度较低，闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂处理工艺具备处理该污染物的能力，不会对污水处理厂负荷造成冲击，因此，本项目废水经预处理后进入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂处理集中处理可行性分析。
③水量负荷

福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)设计总处理规模为10000t/d，根据调查，目前福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)实际运行规模为2500~3000m3/d，剩余处理能力7000t/d左右。本项目不新增职工生活污水，新增生产废水排放总量约29.578t/d，仅占福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)剩余处理规模的0.42%，因此，福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。

4.3.2.4小结

根据上述分析，本项目废水经预处理达标后排入市政污水管网，最终送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目废水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
4.3.3 自行监测计划

项目废水经预处理后排入市政管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 涂装》(HJ 1086-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ 1124-2020)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.3-7。
表4.3-7 项目废水自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1
生产废水排放口(DW001)
pH、COD、BOD5、SS、石油类、磷酸盐(以P计)、氟化物、LAS、总氮、氨氮、总锌等
每半年一次
4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期噪声源强核算
本次主要对现有前处理、电泳涂装线进行改造升级，新增喷淋预脱脂、水洗等工序，项目不新增高噪声设备，项目主要生产设备详见前文表2.2-7。
4.4.2运营期声环境影响分析
（1）厂界噪声结果
删除，涉及商业秘密

（2）敏感点噪声预测结果分析

根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

4.4.3 运营期噪声防治措施

(1)噪声源控制措施 
①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺；
②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫；

③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行；
④优先选用低噪声车辆，车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或少鸣喇叭。

(2)噪声传播途径控制措施 
①设备运转期间，关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强。
②设置声屏障等措施，将高噪声设备设置专门设备隔间，对引风机采用隔声罩、消声器等降噪措施。
通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。
4.4.4 自行监测计划

本评价根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-4。
表4.4-4 项目噪声自行监测计划

噪声点位

名称
厂界外声环境功能区类别
监测指标
限值dB(A)

监测

技术
监测

频次

昼间
厂界东北侧、西北侧、西南侧
3
等效A声级Leq
65
手工
1次/季

备注：项目厂界东南侧与其他厂界相邻，无独立厂界，不进行检测
4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.5.1 运营期固体废物源强核算

（1）一般工业固废
①废包装袋
项目粉末涂料及脱脂粉、表调粉均采用塑料包装袋包装，会产生少量的废包装袋，本品粉末涂料、脱脂粉、表调粉等也不涉及有毒有害成分，根据估算，预计废包装袋产生量约为0.2t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。
②废包装材料(废纸皮、胶带等)
项目产品在包装过程中会产生少量的废包装材料(废纸皮、胶带等)，根据估算，其年产生量约0.5t，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。

③布袋除尘器捕集粉末
项目粉尘经布袋除尘器捕集，会产生少量的捕集粉尘，根据前文工程分析可知，项目捕集粉尘量约3.847t/a，经收集后出售给回收企业综合利用。
④废布袋
项目需要对脉冲除尘器布袋进行更换，确保除尘器效果，预计每半年更换一次，产生废布袋量约0.2t/a，经收集后出售给回收企业综合利用。

⑤纯水系统固废(废过滤材料、废RO膜等)
项目纯水制备系统会产生废过滤材料、废RO膜等，主要为去除自来水中少量的可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等，同时去除自来水中的钙盐和镁盐等，不含有毒、有害成分，不属于《国家危险废物名录(2021年版)》中规定的危险废物，属于一般工业固废，根据类比分析，预计产生废过滤材料0.5t/a、废RO膜0.1t/a，委托专业公司回收处理。
项目一般工业固废源强核算结果一览表详见表4.5-1。
表4.5-1 一般工业固体废物源强核算结果一览表

产生工序/装置

固体废

物名称

废物种类
废物代码

固废

类别
产生量

处理与处置措施

最终去向

产生量

/(t/a)

工艺

处置量/(t/a)

脱脂、表调拆包
废包装袋
SW17

可再生类废物
900-003-S17  
第I类
0.2
综合

利用

0.2
外售综合利用

包装
废包装材料(废纸皮、胶带等)
SW17

可再生类废物

900-003-S17  

第I类

0.5
0.5

外售综合利用

布袋除尘器

捕集粉屑
SW59
其他工业固体废物

900-099-S59 

第I类

3.847
3.847

回用于生产
废布袋
900-009-S59

第I类

0.2
0.2

外售综合利用

纯水系统固废

废过滤材料

SW59
其他工业固体废物

900-099-S59

第I类

0.5
委托

处置
0.5
委托专业公司回收处理
废RO膜

900-099-S59
第I类
0.1
0.1

(2)危险废物

①废活性炭
参考《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》(厦环大气〔2022〕15号)中要求：“采用不具备脱附功能的吸附法治理废气的，每万立方米/小时设计风量的吸附剂装填量应不小于1立方米，废气停留时间不得低于3秒”；本项目废气量为10833m3/h，为确保项目废气停留时间和吸附效果，本评价要求活性炭的吸附剂装填量按1.08立方米计算，一般情况下颗粒柱状活性炭的密度在0.45g/cm3~0.65g/cm3左右，本评价取0.5g/cm3，则本项目活性炭吸附装置内活性炭不低于540kg。

参考高等学校建筑环境与设备工程专业规划教材《工业通风》孙一坚 沈恒根主编第四版(2010年3月)，对吸附剂不进行再生的吸附器，吸附剂的连续工作时间按下式计算。
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式中：W—吸附层内吸附剂的质量，kg；
S—平衡保持量，活性炭对VOCs的平衡保持量在15%～30%，本评价取25%（对于含量高、成分复杂的VOCs废气，建议取低值15%，以确保数方活性炭的稳定吸附效果；而对于单一成分、浓度较低的废气，可以适当提高吸附值，本项目属于单一成分、浓度较低的废气，取25%计算）。
η—吸附效率，通常取η=1.0；
L—通风量，m3/h；
y1—吸附器进口处有害气体浓度，mg/m3；
E—动活性与静活性之比，近似取E=0.9计算。
根据工程分析可知，本项目废气产生浓度为78.25mg/m3，本项目有机废气采用1套“过滤棉+二级活性炭吸附装置”净化处理，根据计算，项目活性炭吸附装置内活性炭填充量为0.54t时的连续工作时间为143h左右，项目活性炭吸附装置日平均工作时间为8h，则活性炭更换周期约为18天左右；项目年工作300天，则项目年需要更换活性炭17次，则项目年需要更换活性炭量为9.18t，活性炭吸附有机废气量为1.502t，则废活性炭量为10.682t/a。

②废过滤棉
本项目设置干式过滤棉去除废气颗粒物及降低废气中的含水率，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，确保废气达标排放；根据估算，预计产生废干式过滤棉量约为0.2t/a，更换周期与活性炭同步。
③废槽渣
项目需要每个月对前处理槽等进行定期清渣，根据估算，约产生前处理废槽渣0.85t/a。  

④废包装空桶（磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶）
项目年耗磷化剂、促进剂、电泳涂料量为35.0t，根据业主提供的资料，每桶规格为25kg，则预计产生废包装空桶（磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶）1400个，每个重量为0.5kg，则预计产生涂料空桶量0.70t/a。

⑤废滤芯
项目电泳回收槽中有超滤装置，在运行过程中由于滤芯具有时效性，需定期更换，滤芯平均半年更换一次，每次产生滤芯约为0.2t，则废滤芯新增产生量为0.4t/a。

⑥废水站污泥
本项目生产废水采用1套“调节+氧化+化学混凝、沉淀”处理，废水处理设施污泥的产生量约为废水总重量的0.02%，项目废水为8873.26t/a，则预计项目废水设施污泥产生量约为1.77t/a。
⑦废润滑油及废油桶
项目生产过程中定期对机械设备润滑过程中会产生少量的废润滑油及废油桶，预计每半年更换维护一次，根据估算，预计产生废润滑油约为0.1t/a，废油桶0.2t/a。 

综上所述，项目危险废物源强核算结果一览表详见表4.5-2。
表4.5-2 危险废物源强核算结果一览表

危险废物名称

危险废物类别

废物

代码

产生量(吨/年)
产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废活

性炭

HW49
900-039-49
10.682
废气处理装置
固态
挥发性有机物、过滤棉、活性炭等
挥发性有机物、过滤棉、活性炭等
每18天
T
设置了危险废物贮存库，自行暂存后，委托有资质单位统一处置
废过

滤棉

HW49
900-041-49
0.2
固态
T
废槽渣

HW17
336-064-17
0.85

脱脂、表调、磷化、电泳等

固态
酸、碱、金属屑废渣等
酸、碱、金属屑废渣等
每个月
T
废包装空桶(磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶)
HW49
900-041-49
0.70
脱脂、陶化、电泳等

固态
酸、碱、塑料桶等
酸、碱、塑料桶等
每天
T
废滤芯
HW49
900-041-49
0.4
电泳过滤装置

固态
酸、碱、金属屑废渣等
酸、碱、金属屑废渣等
每半年
T
废水站污泥

HW17
336-064-17
1.77
废水

处理

固态
酸、碱、污泥等
酸、碱、污泥等
每半个月

T
废润

滑油
HW08
900-217-08
0.1
设备润滑维护

液态
烷烃、烯烃等烃类混合物
烷烃、烯烃等烃类混合物
每半年
T，I
废油桶
HW08
900-249-08
0.2
(3)生活垃圾
项目主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共32人，均不住厂，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为16kg/d，年产生量约为4.8t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求
4.5.2.1一般工业固废

(1)环境管理要求
本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行规范化的处理处置，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。项目应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，产生工业固体废物的单位应当取得按要求进行排污许可手续办理。

(2)一般工业固体废物污染防控技术要求
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(3)环境影响分析
本项目一般工业固体废物严格按照要求暂存，定期外售综合利用，可以得到有效的处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.5.2.2危险废物

项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。危险废物贮存库基本情况表具体详见表4.5-3。

表4.5-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场

所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危险废物贮存库
废活性炭

HW49
900-039-49
车间西北侧E119°21'5.65"、
N25°52'47.28"
10m2
密闭袋装
10.0
每半年
废过滤棉
HW49
900-041-49
密闭袋装
废槽渣
HW17
336-064-17
密闭桶装
废包装空桶(磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶)

HW49
900-041-49
密闭贮存
废滤芯
HW49
900-041-49
密闭袋装
废水站污泥
HW17
336-064-17
密闭桶装
废润滑油
HW08
900-217-08
密闭桶装
废油桶
HW08
900-249-08
密闭贮存
本项目建成后全厂危险废物最大产生量约为14.902t/a，本项目设置10m2的危险废物贮存库，高度在2.5m，本项目危险废物密闭袋装、密闭桶装等贮存，本项目危险废物最大贮存高度按1.0m算，则预估危险废物贮存库最大贮存能力为10.0t，本项目计划每半年对危险废物进行转移一次，由此可知，本项目危险废物贮存库可满足本项目建成后全厂危险废物的暂存需求。
(2)危险废物污染防控技术要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)要求，排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年等。

(3)危险废物转移要求

根据《危险废物转移管理办法》，危险废物转移过程应满足以下要求：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。

③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

(4)危险废物管理要求
①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。
④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
(5)危险废物贮存设施污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 

(6)危险废物暂存标志设置要求
项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行，具体要求如下：
①危险废物标签的设置要求

A.危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照标准要求设置合适的标签，并按标准要求填写完整。

B.危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。

C.对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。

②危险废物贮存分区标志的设置要求

A.危险废物贮存分区的划分应满足GB 18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。

B.危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

C.宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照标准制作要求设置相应的标志。

D.危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。 

E.危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。

③危险废物贮存、利用、处置设施标志的设置要求

A.危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 

B.对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。

C.位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。

D.对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可以根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。

(7)危险废物环境信息化管理要求

根据《关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》(环办固体函〔2022〕230号)，具体要求如下：

①规范危险废物有关资料在线申报：产生危险废物的单位应按照国家有关规定通过生态环境部建设运行的全国固体废物管理信息系统定期申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。使用国家固废信息系统建立危险废物电子管理台账的单位，对自动生成的申报报告确认并在线提交后，完成申报。

②实现危险废物电子转移联单统一管理：转移危险废物的单位，应当通过国家固废信息系统填写、运行危险废物电子转移联单。危险废物转移联单由生态环境部通过国家固废信息系统统一编号，联单中危险废物相关信息与在国家固废信息系统中备案的危险废物管理计划关联。危险废物转移轨迹应通过国家固废信息系统记录，并与危险废物电子转移联单关联。
(8)制度台账 

根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》，原则上危废管理计划按年度制定。

a）危险废物产生、贮存、处置信息：严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，并建立台账记录报告。排污单位应每月汇总危险废物贮存、处置情况，包括记录时间、废物名称、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称及其危险废物经营许可证编号等。

b）危险废物贮存、处置设施运行管理信息 危险废物贮存设施台账应包括记录时间、贮存设施名称以及贮存危险废物名称、代码、入库量、出库量等。 危险废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处 置危险废物名称、自行处置量等。

综上，本项目危险废物严格按照要求暂存，定期委托有资质单位统一运输及处置，可以得到有效的处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.5.2.3生活垃圾

项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.6 项目改建前后全厂污染物排放“三本账”核算
项目改建前后全厂污染物排放“三本账”核算详见表4.6-1。

表4.6-1 项目改建前后全厂污染物排放“三本账”一览表 单位：t/a
类别

污染物名称

现有工程排放量(固废按产生量)

改建工程排放量(固废按产生量)
“以新带老”削减量

总排放量

(固体废物产生量)
排放增减量

生产废水

废水量

0

8873.26

0

8873.26

+8873.26

COD

0

3.496 
0

3.496 
+3.496 

BOD5
0

1.349 
0

1.349 
+1.349 
SS

0

0.195 
0

0.195 
+0.195 
氨氮

0

0.014 
0

0.014 
+0.014 
总氮

0

0.048 
0

0.048 
+0.048 
石油类

0

0.083 
0

0.083 
+0.083 
LAS

0

0.001 
0

0.001 
+0.001 
氟化物

0

0.012 
0

0.012 
+0.012 
总锌

0

0.004 
0

0.004 
+0.004 
总磷

0

0.051 
0

0.051 
+0.051 
生活污水

废水量

432

0

0

432

0

COD
0.046
0

0

0.046
0
BOD5
0.015
0

0

0.015
0
悬浮物
0.011
0

0

0.011
0
氨氮
0.0007
0

0

0.0007
0
废气

颗粒物
0.2002
0.4948
0
0.695
+0.4948
SO2
0.070
0.029
0.070
0.029
-0.041
NOx

0.271
0.275
0.271
0.275
+0.004
非甲烷总烃
0.50
0.084
0
0.584
+0.084
固废

废包装袋
0.2
0
0

0.2
0

废包装材料(废纸皮、胶带等)
0.5
0
0

0.5
0

捕集粉屑
3.0
0.847
0

3.847
+0.847
废布袋
0.2
0
0

0.2
0
废过滤材料
0.5
0
0

0.5
0
废RO膜
0.1
0
0

0.1
0
炉渣
24
0
24
0
-24
废活性炭

0.5
10.182
0

10.682
+10.182
废过滤棉

0.1
0.1
0

0.2
+0.1
废槽渣

0.46
0.39
0

0.85
+0.39
废包装空桶(磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶)
0.70
0

0

0.70
0
废滤芯
0.4
0

0

0.4
0
废水站污泥

0.5
1.27
0

1.77
+1.27
废润滑油
0.1
0

0

0.1
0

废油桶
0.2
0

0

0.2
0

生活垃圾

4.8
0
0
4.8
0
4.7地下水、土壤环境影响和保护措施

4.7.1 地下水、土壤环境影响分析

(1)地下水环境影响分析

本项目废水经处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目周边区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。项目未对地下水进行开采，运营期间用水由市政管网供水，不会对地下水水位产生影响。
建设单位采取分区防渗防控措施后，在正常工况下，建设项目防渗设施充足，不会发生污水泄漏；非正常工况下，会对地下水下游造成一定的污染。为了避免污染事故，评价要求建设单位应严格落实评价提出的各项防治措施及相关设计规范的要求，同时做好地下水监控及污染事故应急方案。
(2)土壤环境影响分析
项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。
①废气对土壤环境的影响
废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。
②废水对土壤环境的影响
项目废水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。

③危险废物对土壤环境的影响
危险废物泄漏或危险废物未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。
④污染物进入土壤产生的影响
根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。
4.7.2 地下水、土壤环境防控措施
(1)分区防渗措施

本项目污染物类型为一般类型，不涉及重金属、持久性有机物污染物，项目废水处理设施收集池等为地下构筑物，污染控制难易程度属于难，其余均不属于埋地式储罐及地下构筑物，污染控制难易程度属于易，项目所在区域天然包气带防污性能分级为中，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表，对项目区域进行分区防渗，并针对不同的区域提出相应的防渗要求，具体详见表4.7-1。
表4.7-1  项目分区防渗判定一览表

区域

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物

类型

防渗

分区

防渗技术要求

危险废物

贮存库*

中

易
其他

类型

重点防

渗区

地面采用水泥+环氧树脂进行防渗，危险废物采用专用的收集桶，底部采用塑料托盘，并且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
收集池

中
难
重金属污染物(总锌)
重点防渗区
地面采用水泥+环氧树脂进行防渗，槽体采用不锈钢、耐腐蚀材质进行防渗漏，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
表面预处理区

中
难
重金属污染物(总锌)
重点防渗区
电泳处理区

中
难
重金属污染物(总锌)
重点防渗区
废水处理站

中
难
重金属污染物(总锌)
重点防渗区
一般工业固废贮存场

(Ⅰ类场)*
中
易

其他

类型
一般防渗区
地面采用水泥+环氧树脂进行防渗，并且按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
化学品仓库
中
易
重金属污染物(总锌)
一般防渗区
其余生产区域
中
易
其他

类型
简单防渗区
一般地面硬化
注*：危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，直接按重点防渗区执行。一般工业固废贮存场(Ⅰ类场)、原料堆场参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，直接按一般防渗区执行。
(3)监控措施

①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

②设置专门管理制度，加强对原辅材料及危险废物的规范化管理，定期巡查维护环保设施的运行情况，及时处理非正常运行情况；

③建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。

④项目危险废物贮存库等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

⑤加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外，提高企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。

综上所述，加强项目运行过程中环境管理，则项目实施对厂区及周边地下水、土壤环境的影响可控。

4.7.3 跟踪监测要求
本项目周边以工业企业、城市道路等为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。

4.8 环境风险影响和防范措施

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。
4.8.1项目危险物质调查

(1)危险物质

根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A可知，项目涉及的环境危险物质情况详见表4.8-1。
表4.8-1  主要环境危险物质数量、有害因素分布表

物质

名称

形态

年用量/产生量
储量

危险物质

成分

危险物质含量(最大)
危险物质储量
临界量
Q值
贮存

位置
皮膜剂(磷化剂)
液态

**
**
磷酸
**
**
**
**
化学品仓库
硝酸
**
**
**
**
脱脂粉
粉末
**
**
危害水环境物质（急性毒性类别1）

**
**
**
**
表调粉
粉末
**
**
**
**
**
**
促进剂
液态
**
**
**
**
**
**
阴极电泳涂料

（树脂）
液态
**
**
**
**
**
**
阴极电泳涂料

（色膏）
液态
**
**
**
**
**
**
阴极电泳涂料

（助剂）
液态
**
**
**
**
**
**
热固性

粉末

粉末
**

**
**
**
**
**
双氧水
液态

**

**

**
**

**
**
污水处理站
碱液

液态
**

**

**
**

**
**
PAC

细小晶体

**

**

**
**

**
**
PAM

细小晶体

**
**
**
**
**
**
硫酸亚铁

粉末

**
**
**
**
**
**
天然气
气态
**
**
甲烷
**
**
**
**
天然气管道
乙烷
**
**
**
**
危险废物(废润滑油)
液态
0.1t
0.1t

油类物质
100%
0.1t

2500t
0.00004
危险废物贮存库
其他危险废物(废润滑油除外)
固态
14.802t

14.802t
含VOCs活性炭、酸、碱、废槽渣等
100%
14.802t

50t
0.29604
合计
0.43132

/
备注：①根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中，按照“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”分别进行计算Q值。

②未列入(HJ941-2018)附录B 表B.1表格内的风险物质的主要原辅材料根据其性质，参考(HJ 169-2018)附录B 表B.2其他危险物质临界量推荐值进行分析。

③危险废物(废润滑油除外)参照(HJ 169-2018)附录B 表B.2其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)“限值50”进行分析。
根据表4.8-1计算可知，项目环境风险物质数量与临界量比值Q=0.43132＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

4.8.2 环境风险识别

通过对项目危险物质及环保设施等的识别，项目潜在环境风险事故详见表4.7-2。
表4.7-2  项目潜在环境风险事故一览表

序号

系统
风险单元
事故原因及潜在风险事件类型
环境影响情形
1

生产

系统
生产

区域
喷粉房
风机故障或者管道破损，喷粉粉尘未经收集，废气事故排放
可能影响大气环境
喷粉固化炉、电泳固化炉及电泳涂装区
风机故障或者管道破损，固化废气及电泳涂装废气未经收集，废气事故排放

生产车间
天然气泄漏、电线短路泄漏、静电火花等，化学品等遇明火或高热发生火灾等事故等引发火灾产生次生衍生环境事件

可能影响大气环境、周边地表水环境等
前处理区、电泳涂装区
前处理区、电泳涂装区槽体等事故破裂，生产废水未经收集等事故排放
可能对周边土壤、地下水及周边地表水环境造成影响
2

储运

系统

储存区

化学品

仓库
脱脂剂、陶化剂原料桶装事故破裂等，原料等事故泄漏

可能对周边土壤、地下水及周边地表水环境造成影响
3
环保

系统

废气处理装置
多级滤筒+布袋除尘器
多级滤筒+布袋除尘器废气设施故障等，废气未经处理直接排放
可能影响大气环境
水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置
水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置废气设施故障等，废气未经处理直接排放
可能影响大气环境
废水处理装置
生产废水处理设施
生产废水处理设施故障等，废水未经处理直接排放
可能对周边地表水体、城市污水处理厂等造成影响
固废处理处置
危险废物贮存库
危险废物收集桶等桶事故破裂等，未按照规范贮存，危险废物事故泄漏或随意堆放引发的环境风险
可能对周边土壤、地下水及周边地表水环境造成影响
4.8.3 环境风险防范措施

(1)废气事故排放风险防范措施

①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。

②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。
③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量；定期更换滤筒及布袋等，按废气自行检测要求，定期委托有资质单位进行检测。
(2)废水事故排放及泄漏风险防范措施

①定期对废水处理站各构筑物进行检查和维修。

②项目应建设导流沟，当项目发生废水事故排放时，可通过导流沟，引入收集池、应急水桶暂存。

③生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象，生产废水经处理达标后排入市政污水管网。
④项目应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、沙袋等)。

(3)危险废物、化学品仓库等暂存事故风险防范措施

①危险废物贮存库、化学品仓库等周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等，设置专人管理。
②危险废物贮存库、化学品仓库暂存点严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

③贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。

④危险废物暂存区应按照重点防渗要求进行建设，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)等。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，具备防风、防雨、防晒、防止流失及扬散、防渗、防漏等。
⑤根据化学品、危险废物的特性进行分区、分类、分库贮存。化学品、危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存。

⑥化学品、危险废物等不得露天存放，并不得设有地下室。

(4)危险化学品仓库（胶水仓库）建设要求、
①危险化学品仓库周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等，设置专人管理。危化品仓库管理人员应该具备相关专业知识和技能，了解危险化学品的特性和安全操作规程。仓库内的工作人员应该接受相关的安全培训和教育，确保操作规范、安全可靠。

②危化品仓库内的货物应该分类存放，标识清晰，堆放整齐。危险化学品应该按照生产日期、规格型号、危规编号等分类登记，建立严格的出入库管理制度。危化品仓库应该定期进行检查和维护，确保设施设备完好、安全可靠。对发现的问题要及时进行整改，消除安全隐患。
③危险化学品仓库防火间距应符合国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；且不能与易燃、易爆、腐蚀性等物品仓库建在一起。仓库的布局应该合理，保证物流畅通，减少交叉混杂，方便人员进出。
④危化品仓库的建筑应该采用耐火、防爆、防腐、防盗等材料，仓库内地面应该防滑、平整、无裂缝，墙面和天花板也应该采用防火材料。仓库内应设置自动喷水灭火系统、火灾报警系统等消防设施。并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）的要求设置符合的灭火器数量和类型。
⑤危化品仓库应该定期进行检查和维护，确保设施设备完好、安全可靠。对发现的问题要及时进行整改，消除安全隐患。
(5)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

(6)事故应急池
事故池主要用于厂区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水(包括污染雨水)及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。本评价事故应急水池容量参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 08190-2019)附录B中事故缓冲设施总有效容积的计算公式计算： 
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式中：

V总：——事故缓冲设施总有效容积，单位为立方米(m3)；
V1——收集系统范围内发生事故的物料量，单位为立方米(m3)；

V2 ——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，单位为立方米(m3)；

Q消——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，单位为立方米每小时(m3/h)；

t消——消防设施对应的设计消防历时，单位为小时(h)；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为立方米(m3)；

(V1+V2-V3)max——是指对收集系统范围内不同罐组、装置或槽车、罐车分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为立方米(m3)；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为立方米(m3)；

A.V1：项目不涉及罐组，项目化学品采用密闭桶装，设置专门的化学品仓库内，设置围堰，发生泄漏可将化学品等控制在仓库内，则V1=0；
B.V2：本项目租用福州环力汽车配件有限公司厂房一西北侧部分区域内作为生产经营场所，仅占福州环力汽车配件有限公司很小部分，整个厂区有完善的消防系统，本项目无单独的雨水收集系统，本项目洗消废水由厂区统一考虑，因此，本评价不考虑洗消废水清洗，则V2=0；
C.V3：发生事故时未有可以转输到其他储存或处理设施的物料量，则V3=0；
D.V4：通过合理按时生产时间，发生事故时生产废水可以暂存在收集池、废水设施构筑物池子及生产线槽体内，无必须进入该收集系统的生产废水量，则V4=0；
E.V5：本项目租用福州环力汽车配件有限公司厂房一西北侧部分区域内作为生产经营场所，仅占福州环力汽车配件有限公司很小部分，本项目不具备设置单独的雨水排放系统，直接依托出租方厂区雨水系统，因此，本评价不考虑发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，则V5=0；
综上所述，因本项目仅租赁出租方少量厂房作为生产经营场所，项目无单独的雨水收集系统，且厂区不具备单独建设埋地式事故应急池，根据项目实际情况，本项目配套1个5m3埋地式的收集池，配备了抽水泵，设置了一个15m3事故收集桶，主要用于暂存废水设施故障情况下废水暂存，发生事故应立即停产，因此，落实以上措施后，基本可以满足废水站故障生产废水暂存要求。
4.8.4 风险分析结论

本项目应配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，在完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。

4.9 环保投资估算 
本项目环保投资估算具体明细见表4.9-1。
表4.9-1  环保措施投资明细表
序号

污染源

治理措施或设施

投资金额(万元)

1

废水

项目生活污水依托出租方已建化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
/
生产废水收集后进入收集池，再通过水泵将废水抽入废水处理站处理，采用“pH调节+氧化+化学絮凝、沉淀”的处理工艺处理达标后排入出租方厂区内污水管，依托出租方厂区污水总排口排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理，设计能力为5m3/h
15.0
2

废气

项目喷粉粉尘经过“多级滤筒+布袋除尘器”处理后引至1根15m高的排气筒排放（DA001）
10.0

项目喷粉固化废气（含燃气烟气）、电泳涂装废气、电泳固化废气（含燃气烟气）分别收集后统一通过1套“水箱降温+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至1根15m高的排气筒排放（DA002）
20.0
3

噪声

厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施
2.0
4

固体

废物

垃圾收集装置，一般工业固废贮存场、危险废物贮存库及委托处置等。
2.0
5

环境

风险

配备相应的应急物资（吸油毡、应急沙袋等），配备事故应急水桶
1.0

合  计

50.0




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	喷粉粉尘排放口(DA001)

/喷粉房
	颗粒物
	本项目喷粉房除出入口外，其他均密闭，项目喷粉粉尘经“多级滤筒+布袋除尘器”回收后回用于生产，少部分经排气筒引至1根15m高的排气筒排放
	颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及排放速率标准值严格50%执行要求(颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为15m时，最高允许排放速率为1.75kg/h)

	
	电泳、固化废气（含燃气烟气）排放口

(编号DA002)/

固化炉、电泳、天然气燃烧机等
	NMHC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	本项目固化炉等除出入口外，其他均密闭，项目设置密闭电泳区（除入口外）；项目天然气燃烧机采用低氮燃烧器，天然气燃烧产生的热风通过循环风机传送到固化炉内部，燃气烟气与固化有机废气经收集后统一通过1套“水浴降温+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根15m高排气筒排放
	非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表1标准限值(即非甲烷总烃≤60mg/m3；排气高度为15m时，污染物排放速率为非甲烷总烃≤2.5kg/h)；

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)中鼓励排放限值(即颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200mg/m3，NOx排放浓度≤300mg/m3。

	
	厂界
	颗粒物、NMHC
	设置密闭生产车间，对生产区域和设备等采取密闭措施，加强废气的收集、定期对废气设施进行维护保养等
	颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准无组织排放监控浓度限值(即颗粒物≤1.0mg/m3)；非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表4企业边界监控点(即非甲烷总烃≤2.0mg/m3)

	
	厂内
	NMHC
	
	非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)中表3厂区内监控点浓度限值(即非甲烷总烃≤8.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值(非甲烷总烃≤30.0mg/m3)

	地表水

环境
	生产废水

排放口(DW001)/前处理、电泳、纯水设备等
	pH、COD、BOD5、石油类、磷酸盐(以P计)、SS、氟化物、LAS、总氮、氨氮、总锌等
	项目生产废水经自建的一套“调节+氧化+化学混凝、沉淀”处理达标后排入出租方厂区污水管网
	满足《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4三级标准值及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤30mg/L、SS≤400mg/L、石油类≤20mg/L、NH3-N≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L、LAS≤20mg/L、氟化物≤20mg/L、总锌≤5.0mg/L)

	
	废水总排放口(DW002)/生产、职工生活
	pH、COD、BOD5、石油类、磷酸盐(以P计)、SS、氟化物、LAS、总氮、氨氮、总锌等
	项目生活污水依托出租方已建化粪池预处理后与经预处理后的生产废水统一排入厂外市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂)集中处理
	

	声环境
	厂界四周外1m/生产机械设备
	等效A

声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施，夜间不生产
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	一般工业固废：项目产生的废包装袋、废包装材料(废纸皮、胶带等)、废布袋等外售综合利用，废过滤材料、废RO膜等委托专业公司回收处理，捕集粉末直接回用生产，设置规范化的一般工业固废贮存场，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求；

危险废物：项目产生的危险废物为废活性炭、废过滤棉、废槽渣、废包装空桶(磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶)、废滤芯、废水站污泥、废润滑油及废油桶等危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求；危废废物标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行；
生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理；项目生活垃圾分类收集、处置执行《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)标准要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险废物贮存库、前处理区、电泳处理区、生产废水处理设施、收集池等按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废贮存场等按一般污染区防渗要求进行建设，其余区域按简单污染区防渗要求进行建设，危险废物贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	危险废物贮存库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)，应急水桶。

	其他环境管理要求
	1.环境管理的主要内容

（1）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，开展自主竣工环保验收，经自主验收合格后，方可正式投入运行。
（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5）建立本公司的环境保护档案。

2.排污许可管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表5-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

表5-1  固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

环评类别

项目类别

重点管理
简化管理
登记管理
二十八、金属制品业33
81

金属表面处理及热处理加工336
纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业)，专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的
除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学拋光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
其他

三十一、汽车制造业36
85
汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367
纳入重点排污单位名录的
除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、烘干剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367
其他*
3.排污口规范化管理要求

项目各排污口(源)图形标志按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)及修改单要求进行，具体详见下表5-2。同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ 1297-2023)，设置规范的排放口二维码标识。

表5-2  各排污口(源)图形标志一览表
排放部位

项目

污水排

放口

废气排

放口

噪声排

放源

一般固体

废物
危险废物

提示图形

符号





/
警告图形

符号





功能

表示污水向水体排放
表示废气向大气环境排放
表示噪声向外环境排放
表示一般固体废物贮存、处置场
表示危险废物贮存、处置场
提示标志
正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

/
背景颜色
绿色
绿色
绿色
绿色
/
图形颜色
白色
白色
白色
白色
/
警告标志

三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
背景颜色
黄色
黄色
黄色
黄色
黄色
图形颜色
黑色
黑色
黑色
黑色
黑色
4.环保信息公开要求

参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（4）生态环境违法信息；

（5）本年度临时环境信息依法披露情况；

（6）法律法规规定的其他环境信息。

企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。




六、结论
	6.1 总结论
本项目符合国家产业政策，符合规划及规划环评要求，符合生态环境分区管控要求，选址基本合理。通过对本项目的环境影响分析，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物会对周围环境空气质量、水环境、声环境、地下水和土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。

   编制单位：福建星月达环保科技有限公司

                                编制时间：2026年6月


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量

（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物(t/a)
	0.2002
	
	
	0.695
	0.2002
	0.695
	+0.4948

	
	二氧化硫(t/a)
	0.070
	0.0846
	
	0.029
	0.070
	0.029
	-0.041

	
	氮氧化物(t/a)
	0.271
	0.587
	
	0.275
	0.271
	0.275
	+0.004

	
	非甲烷总烃(t/a)
	0.50
	
	
	0.084
	0
	0.584
	+0.084

	生产

废水
	废水量(t/a)
	0
	
	
	8873.26
	0
	+0.4948
	+0.4948

	
	COD(t/a)
	0
	
	
	3.496（排入环境总量0.444）
	0
	3.496（排入环境总量0.444）
	+3.496（排入环境总量0.444）

	
	BOD5(t/a)
	0
	
	
	1.349 
	0
	1.349 
	+1.349 

	
	SS(t/a)
	0
	
	
	0.195 
	0
	0.195 
	+0.195 

	
	氨氮(t/a)
	0
	
	
	0.014（排入环境总量0.044）
	0
	0.014（排入环境总量0.044）
	+0.014（排入环境总量0.044）

	
	总氮(t/a)
	0
	
	
	0.048 
	0
	0.048 
	+0.048 

	
	石油类(t/a)
	0
	
	
	0.083 
	0
	0.083 
	+0.083 

	
	LAS(t/a)
	0
	
	
	0.001 
	0
	0.001 
	+0.001 

	
	氟化物(t/a)
	0
	
	
	0.012 
	0
	0.012 
	+0.012 

	
	总锌(t/a)
	0
	
	
	0.004 
	0
	0.004 
	+0.004 

	
	总磷(t/a)
	0
	
	
	0.051 
	0
	0.051 
	+0.051 

	生活

污水
	废水量(t/a)
	432
	
	
	0
	0
	432
	0

	
	COD(t/a)
	0.046
	
	
	0
	0
	0.046
	0

	
	BOD5(t/a)
	0.015
	
	
	0
	0
	0.015
	0

	
	SS(t/a)
	0.011
	
	
	0
	0
	0.011
	0

	
	氨氮(t/a)
	0.0007
	
	
	0
	0
	0.0007
	0

	一般工业固体废物
	废包装袋
	0.2
	
	
	0
	0
	0.2
	0

	
	废包装材料(废纸皮、胶带等)
	0.5
	
	
	0
	0
	0.5
	0

	
	捕集粉屑
	3.0
	
	
	0.847
	0
	3.847
	+0.847

	
	废布袋
	0.2
	
	
	0
	0
	0.2
	0

	
	废过滤材料
	0.5
	
	
	0
	0
	0.5
	0

	
	废RO膜
	0.1
	
	
	0
	0
	0.1
	0

	
	炉渣
	24
	
	
	0
	24
	0
	-24

	危险

废物
	废活性炭
	0.5
	
	
	10.182
	0
	10.682
	+10.182

	
	废过滤棉
	0.1
	
	
	+0.1
	0
	0.2
	+0.1

	
	废槽渣
	0.46
	
	
	0.39
	0
	0.85
	+0.39

	
	废包装空桶(磷化剂、促进剂、电泳涂料等空桶)
	0.70
	
	
	0
	0
	0.70
	0

	
	废滤芯
	0.4
	
	
	0
	0
	0.4
	0

	
	废水站污泥
	0.5
	
	
	1.27
	0
	1.77
	+1.27

	
	废润滑油
	0.1
	
	
	0
	0
	0.1
	0

	
	废油桶
	0.2
	
	
	0
	0
	0.2
	0

	备注：项目COD、NH3-N属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标，根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》（闽环发〔2014〕12号）可知，项目生产废水排污权总量按污水处理厂排入环境限值标准进行核算。


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
建设项目环境影响评价文件报批申请书

福州市闽侯生态环境局：

我单位申请《福州乐辉汽配有限公司涂装生产线改造项目》环评文件审批，本项目选址在福州市闽侯县青口镇溪东村宏溪路8号（租赁福州环力汽车配件有限公司厂房一内）。建设规模：租赁厂房面积2520m2，年涂装汽车配件10万件、电泳涂装件30万件。
根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本单位委托福建星月达环保科技有限公司编制了环境影响报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告!

                申请单位(盖章)：

                      法定代表人(盖章或签字)：

                  2026年6月22日
关于建设项目环境影响评价文件中删除

不宜公开信息的说明

福州市闽侯生态环境局：

我司《福州乐辉汽配有限公司涂装生产线改造项目》已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，因环境影响评价报告表部分内容涉及商业秘密、个人隐私，我司删除了环境影响评价报告表中相应内容，具体删除内容如下：

1.删除报告所有附件、附图内容，删除理由：涉及商业秘密。

2.删除报告中姓名、身份证信息、联系电话等，删除理由：涉及商业秘密、个人隐私。

3.删除产品方案、原辅材料、设备清单、工艺流程、现状检测数据、现有工程检测数据等内容，删除理由：涉及商业秘密。

4.删除依托企业基本情况，删除理由：涉及商业秘密。

删除以上信息后，我司同意对《福州乐辉汽配有限公司涂装生产线改造项目》的环境影响评价报告表内容进行公示，特此说明！

建设单位（盖章）

                                  2026年6月22日
公开建设项目环评信息情况的说明报告
福州市闽侯生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关规定，通过生态环境公示网(https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=522410)公开公示了建设项目环评信息(具体见下图)。

[image: image3.png]& https//gongshi.qsyhbgj.com/n5public-detail?i

522410 @ K v Qi
¥ @EHNT @4 @FaR @Fas @4 @FEs @FeR @S @Fas @FaRr @8 Eh) ¢ R O RELE SR
©) smwmansm

RAE FERSNE CRESG

< EEFRENT
B A

178 ENRESRARATIREAT
che*******% . KT #IK: B2 HAENE: 2026-06-16
(ENFESRERAT AR HICERE R IRER)

HACEERNT (BNRESEERATREEFSENERRRSEREE) . TRE (+
EARAMERSRPE) (TRARSERSARTHNE) CREBFNHARSSE)
(EREERSFMTNHMESATNESE) SBNE, HHABREHNREENREH

22 https://pan.baidu.com/s/14gpwFvUoefy5UuHWGA1UTQIZERE: vbes

ATERE), M ERAATASMERY, BUBPERRARE, PMASESHES, SAES
S

#48: 2301814212@qg.com
B EHFESRERAR
BH: 202646H16H




建设单位（盖章）
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图2.2-1  项目全厂工程水平衡图  单位：m3/a








15m的排气筒(DA001)





多级滤筒+布袋除尘器





密闭收集





喷粉粉尘





引风机





图4.2-1  项目粉尘废气治理工艺示意图
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图4.2-2 项目有机废气处理工艺流程图
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图4.3-1 生产废水处理工艺流程图
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图4.3-2 污水处理厂处理工艺流程图





附图10 项目网络公示与厂区内现场公示截图
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