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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	福州晶至光电科技有限公司高功率激光与光互联材料和器件量产项目

	项目代码
	2607-350121-04-01-119321

	建设单位联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层（租赁福州新南建设开发有限公司现有闲置厂房）

	地理坐标
	119°13'36.2625",25°56'12.6378"

	国民经济行业类别
	C3985电子专用材料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39，81、电子元件及电子专用材料制造398

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	闽侯县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	闽发改备(〔2026〕A080659号

	总投资（万元）
	2500
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	1.0
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	7861.92

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，本项目无须设置专项评价，详见表1-1。
表1-1  项目专项评价设置表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否需要设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目外排的工业废水经处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否

	注：
1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169》附录B、附录C


综上所述，本项目无需开展专项评价工作。

	规划情况
	①规划名称：《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》；
审批机关：福州市自然资源和规划局；
审批文件名称及文号：无；
②规划名称：《福州高新区两园南单元控制性详细规划》，福州市规划设计研究院集团有限公司，2022年6月；
审批机关：福州市人民政府；
批复时间：2022年9月。

	规划环境影响
评价情况
	①规划环评文件名称：《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》，福州市环境科学研究院，2011年4月；
审批机关：福州市环境保护局；
审批文件名称及文号：《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书的审查意见》（榕环保〔2011〕204号）；
②规划环评文件名称：《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整环境影响补充报告》，福州市环境科学研究院，2011年11月；
审批机关：福州市环境保护局；
审批文件名称及文号：《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整环境影响补充报告的审查意见》（榕环保综〔2014〕435号）；
③规划环评文件名称：《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响跟踪评价报告书》，福建省环境保护设计院有限公司，2023年10月；
审批机关：福州市生态环境局；
审批文件名称及文号：无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: _Toc11314][bookmark: _Toc20823]1.1与规划符合性分析
1.1.1 与《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》指出国土空间开发保护目标与战略为：以山海廊道联通和流域治理为重点，筑强生态功能本底。以多向开放和创新转化为引领，全面提升区域中心城市地位。以陆海联动与“三区”协同为重点，优化全域空间格局。以文化彰显与宜居品质建设为核心，提升城市魅力和宜居吸引力。其中“三区”协同指福州主城区、福州新区、平潭综合实验区协同发展。根据《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》中市域国土空间总体格局规划图，本项目所在区域为福州主城区，符合开放式、网络化、集约型、生态化的“一主一副”的国土空间总体格局。根据市域国土空间控制线规划图，本项目所在位置属于城镇开发边界，不属于陆域生态保护红线，不属于海洋生态保护红线，不属于基本农田，符合统筹划定国土空间控制线的要求。
[bookmark: _Toc6003]1.1.2 与《福州高新区两园南单元控制性详细规划》《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》符合性分析
根据《福州高新区两园南单元控制性详细规划》及《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》，两园的功能定位：科学城的产业智造中心，生态环境良好的产业园区；规划布局：本片区是科学城的产业智造区，规划用地以生物医药、光电、机械和仓储物流等产业功能为主导，结合规划地铁3号线，沿智慧大道两侧布设生物医药智造区、机电设备智造区、智能成套设备智造区、光电设备智造区和仓储物流服务区；结合3号线车辆段上盖开发，布设片区公共服务中心；规划结构：本片区规划形成“一轴、六区”的空间布局结构。一轴：在智慧大道两侧，利用规划地铁3号线及优越的山水条件，打造智慧大道城市发展轴。六区：即六个功能片区，分别是：生物医药智造区、机电设备智造区、成套设备智造区、光电设备智造区和仓储物流服务区。
规划环评中产业政策要求：生物医药产业：①在本规划区以新产品研发、一类、二类工业企业为主；②不推荐本规划园区设实验动物房，严禁耗水量大的企业入驻；③限制产生恶臭的行业入驻；④引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。⑤对于化学制药、发酵药、原料药等重污染型的制药行业以及高耗能、高耗水、污染严重的企业建议福州市实行产业整合，有计划地引导进入福清江阴工业区入驻。机械电子产业：①不推荐引进排放酸性气体，二氧化硫废气等企业入驻。②引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。③入园企业若配套电镀工艺，需按照福州市政府榕政综〔2007〕44号文件要求执行。
表1.1-1  福州市生物医药和机电产业园推荐、不推荐产业明细
	规划产业
	产业小类
	推荐产业

	一、医药园产业

	医药研发
	基因工程药物
	推荐基因工程药物

	
	疫苗
	推荐疫苗规模化生产

	
	诊断试剂
	推荐诊断试剂规模化生产

	
	生物医药分析仪器
	推荐

	
	高端医药器械研发
	推荐

	二、机电园产业

	光电产业
	液晶、发光二极管显示屏
	推荐，建议园区形成产业配置适宜的光电（LED）产业链

	
	光电器件
	

	
	激光产业
	

	
	光学产业
	

	通信产业
	集成电路产业
	

	
	计算机及外围设备
	

	
	数字电子设备
	

	智能型机械制造产业
	智能电网成套设备及配套产业制造
	推荐，建议园区形成产业配置适宜的机械制造产业集群

	
	智能化仪表仪器制造
	

	
	数控机床产业
	

	
	工程机械、轨道交通运输装备
	

	
	港口机械、环保及清洁能源装备
	

	
	汽车和船舶零部件
	

	
	智能化测量及自动控制装备制造业
	


本项目属于电子元件及电子专用材料制造，属于园区推荐产业，符合园区规划要求。
[bookmark: _Toc32665]1.1.3 与《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响跟踪评价报告书》符合性分析
根据《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响跟踪评价报告书》，项目所在位置位于福州市生物医药和机电产业园规划空间范围内。
产业定位：以发展一类、二类工业为主，光电子信息、机械、生物医药技术为园区的主导产业。本项目属于电子元件及电子专用材料制造，符合本跟踪评价报告书的产业定位。
产业布局：生物医药园主导产业为医药研发、中试、药剂制造、医疗器械制作等产业类型；包括基因工程药物、疫苗、诊断试剂、生物医药分析仪器、高端医药器械研发。机电产业园主导产业为科研型光电、通信产业、智能型机械制造产业等产业类型，包括光电产业（液晶、发光二极管显示屏、光电器件、激光产业、光学产业）；通信产业（集成电路产业\计算机及外围设备\数字电子设备）；智能型机械制造产业（智能电网成套设备及配套产业制造\智能化仪表仪器制造\数控机床产业\工程机械、轨道交通运输装备\港口机械、环保及清洁能源装备\汽车和船舶零部件\智能化测量及自动控制装备制造业）。本项目属于光电产业，符合本跟踪评价报告书的产业布局。（详见附图七）。

	其他符合性分析
	[bookmark: _Toc18327]1.2产业政策适宜性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、生产工艺及设备均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。同时项目已经取得闽侯县工业和信息化局的备案，备案号为闽发改备(〔2026〕A080659号，本项目符合国家产业政策。
[bookmark: _Toc13238]1.3项目用地规划合理性分析
本项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，项目为福州晶至光电科技有限公司租赁福州新南建设开发有限公司的厂房，该地为福州新南建设开发有限公司单独所有，福州新南建设开发有限公司以出让方式取得的国有建设用地使用权。该地块不动产权证号为：闽（2020）闽侯县（G）不动产权第0000962号，土地用途为工矿仓储用地－工业用地（计算机、通信和其他电子设备制造业）（详见附件），因此本项目符合用地规划。
[bookmark: _Toc4802]1.4项目周边相容性符合性分析
本项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，项目四周均为正在建设的企业，项目运营过程中对周边敏感目标影响较小，建设单位在落实本报告提出的各项环保措施的基础上，对周围环境的影响可以控制在允许范围内。因此本项目与周边环境相容。
[bookmark: _Toc31830]1.5与福州市生态环境分区管控的要求符合性分析
根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关内容，项目与福州市生态环境分区管控的要求符合性分析如下：
（1）与生态保护红线的符合性分析
完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。
项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，所在区域属于工业用地。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。
（2）与环境质量底线的符合性分析
①水环境质量底线
水环境质量底线目标为：到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达92.78%；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。
项目生产废水和生活污水通过各自的废水处理设施处理达标后排入市政管网后纳入大学城污水处理厂，由大学城污水处理厂集中处理。因此，项目建设不会突破区域水环境质量底线。
②大气环境质量底线
到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。
项目生产过程中产生废气均设置有相应的收集和处理措施，保证处理废气能够达到相应的排放标准后达标排放，符合大气环境质量底线要求。
③土壤环境风险防控底线
到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
项目租赁闲置空置厂房进行生产，用地属性为工业用地，场地为已平整并硬化后的场地，生产过程中不排放持久性污染物，不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。
综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。
（3）与资源利用上线的符合性分析
①水资源利用上限
到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉水有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。
项目运营期用水来源于市政给水，与福州市水资源利用上线管控要求相符。
②土地资源利用上线
到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。
根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），衔接《福州市国土空间总体规划》（2021-2035），项目用地性质为工业用地，与城市总体规划相符，项目符合土地资源利用上线管控要求。
③能源资源利用上线
到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低了19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低了14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。
项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用与福州市能源资源利用上线要求相符。
（4）生态环境准入清单
项目未列入《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，未列入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类。
①与全省生态环境总体准入要求的符合性分析
符合性分析具体见表1.5-1。
表1.5-1  与全省生态环境总体准入要求的符合性分析
	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性分析

	全省陆域
	空间布局约束
	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。
3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。
4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。
5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
	本项目不为石化、汽车船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业；本项目不为钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业；本项目不再建设新的煤电项目；本项目不为氟化工产业；本项目在水环境质量能稳定达标的区域
	符合

	
	污染物排放管控
	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。
2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。
3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。
	本项目不涉及总磷的排放；本项目不涉及重金属重点行业；本项目涉及VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代；本项目不为水泥、有色金属、火电项目；大学城污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1的一级A标准
	符合


根据上述分析，本项目与全省生态环境总体准入要求的符合性分析中的相关规定是符合的。
②与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》符合性分析
根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）相关要求分析，本项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，属于福州市生物医药和机电产业园（ZH35012120002），为重点管控单元。具体见表1.5-2、1.5-3。
表1.5-2  本项目与福州市生态环境整体准入要求符合性分析
	适用范围
	类别
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	福州市陆域
	空间布局约束
	1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。
2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。
3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。
4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。
	本项目不涉及以上空间布局约束。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。
2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2倍交易。
3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。
4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。
5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。
	本项目涉及VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代。
	符合



表1.5-3  本项目与福州市生物医药和机电产业园管控要求符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性

	ZH35012120002
	福州市生物医药和机电产业园
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.除配套的久策气体项目和国电金山分布式能源站项目外，禁止其他化工和能源项目入园。
2.生物医药产业限制产生恶臭的行业入驻；禁止引入水污染严重型产业。
3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。
	本项目不涉及化工、能源、水污染重型、潜在废气扰民；不属于生物医药行业。符合

	
	
	
	污染物排放管控
	涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。
	本项目涉及VOCs排放，实行区域内倍量替代。符合

	
	
	
	环境风险防控
	1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。
2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
	建立风险防控体系，采取有效措施防止园区建设对区域地下水、突然造成污染。符合


[bookmark: _Toc6301]1.6与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析
[bookmark: _Toc12592]1.6.1与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析
表1.6-1  本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的符合性分析
	源项
	检查要点
	本项目情况
	符合性

	VOCs物料储存
	1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。
2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。
	VOCs物料放在有加盖、封口的容器内，保持密闭；容器放于室内
	符合

	有组织VOCs排放
	1.VOCs排放浓度是否稳定达标。
2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。
	本项目VOCs排放浓度能稳定达标，排放速率均小于2千克/小时，治理效率符合要求
	符合

	废气治理设施
	4.吸附剂种类及填装情况。
5.一次性吸附剂更换时间和更换量。
6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。
7.废吸附剂储存、处置情况。
	本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g，更换时间和更换量依照环评设计执行，废活性炭存放于危废贮存间中，定期委托有资质的单位进行处置
	符合


[bookmark: _Toc30198]1.6.2与《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析
表1.6-2  本项目与《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析
	重点任务
	内容
	本项目
	符合性

	大力推进源头替代，有效减少VOCs产生
	企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收信息等信息，并保存相关证明材料。
	企业建设完成后严格落实建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分等信息，并在厂区内存档。
	符合

	全面落实标准要求，强化无组织排放控制
	加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭车间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。
	项目采用的VOCs物料储存过程采用密封包装袋容器保存，不会有VOCs挥发；项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理
	符合

	聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。
	擦拭废气、超洗废气、经密闭车间负压收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后由40m高的DA001排气筒排放；铣磨废气通过设备密闭管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后通过40m高的DA001排气筒排放
	符合

	
	按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行效率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。
	项目废气收集治理设施与生产设备同启同停，定期检修设备，设施故障时待检修完毕再共同投入使用。
	符合


[bookmark: _Toc14361]1.6.3与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析
表1.6-3  与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析
	相关文件名称
	相关内容
	本项目内容
	符合性

	“十四五”节能减排工作方案
	挥发性有机物综合整治工程。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶黏剂使用量降低20%。
	本项目所涉及行业不为工业涂装、包装印刷、石化化工等行业。项目使用低挥发性有机物含量的清洗剂。项目采用高效的废气收集措施和废气处理措施
	符合

	注：低VOCs原辅材料替代、有机废气全过程收集治理为长期固定环保管控要求，项目建设内容与方案总体治理思路、管控原则保持一致；后续将同步衔接“十五五”节能减排相关政策要求


[bookmark: _Toc19584]1.6.4与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）符合性分析
表1.6-4  与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）符合性分析
	相关文件名称
	相关内容
	本项目内容
	符合性

	福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案
	二、主要任务
（一）严格环境准入
进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。
（二）大力推进清洁生产
……在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。
	擦拭废气、超洗废气经密闭车间负压收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后由40m高的DA001排气筒排放；铣磨废气通过设备密闭管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后通过40m高的DA001排气筒排放，为高效的治理设施，能够有效地减少污染排放。
	符合


[bookmark: _Toc6729]1.6.5与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）符合性分析
表1.6-5  与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）符合性分析
	相关文件名称
	相关内容
	本项目内容
	符合性

	福州市挥发性有机物污染整治工作方案
	（二）严格VOCs项目环境准入
提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。
	本项目VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，擦拭废气、超洗废气经密闭车间负压收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后由40m高的DA001排气筒排放；铣磨废气通过设备密闭管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理达标后再通过40m高的DA001排气筒排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代。
	符合


[bookmark: _Toc32159]1.6.6与《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知（榕环委办〔2021〕23号）
表1.6-6  与《2021年福州市提升空气质量行动计划》符合性分析
	相关文件名称
	相关内容
	本项目内容
	符合性

	《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知
	（2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
	VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。
	符合


综上所述，本项目通过有效的污染防治措施后，挥发性有机物能够得到合理的控制，符合挥发性有机物污染防治的相关政策要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	[bookmark: _Toc25723]2.1项目基本情况
[bookmark: _Toc22655]2.1.1项目由来
福州晶至光电科技有限公司成立于2023年12月21日，是一家专注高端激光晶体、非线性光学晶体、磁光晶体研发、生长、精密加工，主打半导体光刻、高功率激光国产化替代材料的公司，主要产品有：非线性晶体、磁光晶体、激光晶体、高功率器件。
福州晶至光电科技有限公司拟选址于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层；该园区产业定位与公司光学元器件、光学元器件生产业务高度契合，配套设施完善、产业氛围浓厚，可充分满足企业大规模扩产、设备升级、规范化生产及环保合规管理的各项需求，为新建项目。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价工作，再对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39，81、电子元件及电子专用材料制造 398——印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的；以上均不含仅分割、焊接、组装的为报告表”的相关规定，本项目工艺流程包括原料-晶体生长-铣磨-倒边-研磨-抛光-清洗-检测-组装工序，使用原辅材料包括乙醚、乙醇、丙酮等，因此本项目应当编制环境影响报告表（详见表2.1-1）。该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。为此福州晶至光电科技有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作（委托书详见附件一）。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《福州晶至光电科技有限公司高功率激光与光互联材料和器件量产项目环境影响报告表》对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。
表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）
	            环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39

	81
	电子元件及电子专用材料制造 398
	半导体材料制造；电子化工材料制造
	印刷电路板制造；电子专用材
料制造（电子化工材料制造除
外）；使用有机溶剂的；有酸洗
的
以上均不含仅分割、焊接、组
装的
	/


[bookmark: _Toc12568]2.1.2本次项目基本情况
（1）项目名称：福州晶至光电科技有限公司高功率激光与光互联材料和器件量产项目
（2）建设单位：福州晶至光电科技有限公司
（3）建设地点：福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层
（4）项目总投资：2500万元
（5）建设规模：建筑面积7861.92m2
（6）生产规模：年产51万片光学元器件项目（非线性晶体1万片、磁光晶体10万片、激光晶体20万片、高功率器件20万片）
（7）职工人数：项目劳动定员60人，均不在厂内食宿
（8）工作制度：年工作300天，单班制，每班8小时
（9）建设性质：新建
[bookmark: _Toc15885]2.1.3本次项目产品方案
本次项目产品方案见表2.1-2。
表2.1-2  本次项目产品方案一览表（涉密）
[bookmark: _Toc29918]2.1.4本次项目组成及建设内容
本次项目组成及建设内容见表2.1-3。
表2.1-3  本项目组成及建设内容一览表（涉密）
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc4489]2.1.5项目主要生产设备
项目主要生产设备清单详见表2.1-4。
表2.1-4  项目主要设备一览表（涉密）
	序号
	设备名称
	设备数量
	备注
	所用工段

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc10657]2.1.6主要原辅材料
项目主要原辅材料详见表2.1-5，主要原辅材料理化性质详见2.1-6。
表2.1-5  项目主要原辅材料表（涉密）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：
1.最大储存量按照项目月均用量、厂区仓储常规周转量核算，符合安全生产及环评存储规范；
2.乙醚、乙醇、丙酮属于易燃危险化学品，单独分区密闭储存，配备防爆、通风、消防设施；
3.粉末类、镀膜原料需干燥防尘储存，避免受潮变质；
4.涉及浓度的原辅材料均已换算成纯物质的量计。


表2.1-6  主要原辅材料理化性质表（涉密）
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc17091]2.1.7项目主要能源消耗
表2.1-7  项目主要能源消耗（涉密）
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc4108]2.1.8项目水平衡
项目用水工序包括生产用水、职工生活用水。
（1）生产用水
生产用水包括铣磨用水、铣磨用水、研磨用水、纯水制备用水、抛光用水以及喷淋塔用水。
①铣磨研磨用水
铣磨研磨工序是在铣磨机上对光学晶体进行铣磨研磨操作。过程新鲜水使用量为150吨/年，产生150吨的铣磨研磨废水，进入三格沉淀池沉淀处理后，进入集水调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。
②倒边用水
倒边工序在铣磨机上对晶体进行磨砂倒角，该工序新鲜水使用量为350吨/年。倒边废水进入三格沉淀池沉淀处理后，进入集水调节池，再混凝沉淀经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。
③纯水制备用水
本工序纯水制备使用3000t/a新鲜水，通过超声波清洗机对晶体进行超声波清洗，制备出纯净水的产生量为1478t/a，纯水制备过程中产生的1522t/a非纯净水；除油剂槽的废除油剂作为危险废物，委托有资质的单位处理，产生量为0.05t/a；超洗过程中产生的超洗废水量为1315t/a，其中包括789t/a清洗剂废水，526t/a纯净废水。1522t/a的非纯净水、526t/a纯净废水和生活污水一起通过污水管道排向园区内的化粪池；789t/a清洗剂废水通过接管进入厂房集水池，然后进入混凝沉淀的废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。由于纯水制备设备更新优化，本次项目引用3000吨/年的新鲜水进行纯水制备，滤网、活性炭、石英砂过滤后（纯水制备设计方案详见附件十九），能制备出1478吨纯净水，同时产生1522吨非纯净水，非纯净水排入市政管网（不进行回用，回用的成本远高于直接制备水，光电生产对水质的极致要求让回用的技术难度极高）。
④抛光用水
抛光工序中需要加水和抛光粉进行抛光。该项目抛光工序中新鲜水使用量为700t/a，废水产生量为700t/a，抛光废水经过三格沉淀池沉淀处理后，进入调节池，再经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。
⑤喷淋塔用水
喷淋系统采用水循环喷淋模式，为保证废气净化吸收效率，喷淋循环水定期排放至进入三格沉淀池沉淀处理后，进入集水调节池，再混凝沉淀经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。年补充新鲜喷淋水96t，外排废水量按喷淋补充水量90%计，核算喷淋塔废水产生总量86.4t/a（0.288t/d）。
⑤晶体生长用水
主要来源于配料混合反应后产生的水溶液预处理定期排放至进入三格沉淀池沉淀处理后，进入集水调节池，再混凝沉淀经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。核算喷淋塔废水产生总量240t/a。
（2）职工生活用水
本次项目劳动定员60人，均不住厂，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30—50L/人·班，本项目不住厂职工生活用水定额按50L/人·班计。项目年工作日按300天计，则本项目职工生活用水量约为3.0t/d（900.0t/a），根据《排放源统计调查产排污计算方法和核算手册》中《生活源产排污系数手册》，人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8（详见图2.1-1），则项目生活污水产生量约2.4t/d（720.0t/a）。全厂项目水平衡图见图2.1-2。
[image: ]
图2.1-1  《生活源产排污系数手册》生活污水排放量计算截图
（涉密）
图2.1-2  项目水平衡图
[bookmark: _Toc26447]2.1.9平面布置合理性分析
本项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层。厂区总平面布置在符合规定及要求的基础上，结合工艺生产要求及用地现有自然条件，满足生产运输、安全卫生、环境保护及施工管理等方面的需要，同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施等方面的协作关系，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中。总体布置统筹规划，远近期结合，各子项布局合理紧凑，协调统一。总图设计根据企业规划发展要求，本着总体规划，分步实施的原则，统筹考虑了场地的利用和总体布置。
每层楼的功能划分明确清晰，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	[bookmark: _Toc18587]2.2生产工艺流程及产污环节
[bookmark: _Toc16937]2.2.1工艺流程及工艺介绍
（涉密）
图2.2-1  生产工艺流程及产污环节图
[bookmark: _Toc17692]2.2.2产污环节介绍
（1）废水：铣磨废水、铣磨废水、研磨废水、纯水制备废水、清洗废水、晶体生长废水、抛光废水以及喷淋塔废水，生活污水。
（2）废气：铣磨废气、擦拭废气和超洗废气、铣磨抛光投料废气、原料投料废气、喷淋塔废气、晶体生长废气。
（3）噪声：项目运营期生产设备产生的噪声。
（4）一般工业固体废物：抛光残渣、沉淀池污泥、废边角料、铣磨倒边研磨废渣、不合格产品、生活垃圾。
（5）危险废物：废擦拭纸和废布、废包装容器、废活性炭、废切削液及污泥、废除油剂、废机油、炉渣等。项目产污环节说明一览表详见下表2.2-1。
表2.2-1  项目产污环节说明一览表
	[bookmark: _Hlk513125280]类别
	污染源
	污染因子
	产污环节
	治理措施及排放去向

	废气
	铣磨废气、擦拭检测废气、超洗废气
	VOCs，乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）
	铣磨、擦拭、超声波清洗
	有机废气车间密闭负压收集废气，通过二级活性炭吸附装置处理达标后由40m高排气筒排放

	
	抛光铣磨投料废气
	颗粒物
	铣磨、抛光投料
	车间密闭，自然沉降

	
	喷淋塔废气、原料投料废气
	颗粒物、硝酸雾
	原料投料
	颗粒物车间密闭，自然沉降；车间密闭负压收集酸性废气通过碱液喷淋吸收塔处理达标后由40m高排气筒排放

	
	晶体生长废气
	氨、硝酸雾、臭气浓度
	晶体生长
	车间密闭，由通风橱收集（3台风机风量为10000m3/h）

	废水
	铣磨用水、铣磨用水、研磨用水、纯水制备用水、抛光用水、喷淋塔用水以及晶体生长废水
	pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N
	铣磨、抛光、铣磨、超声波清洗
	抛光、铣磨、铣磨、研磨、喷淋塔、晶体生长废水经过三格沉淀池进入调节池，再经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；清洗剂废水进入集水调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；纯水槽的纯净废水与纯水制备的非纯净废水直接排入市政管网，纳入大学城污水处理厂

	
	生活污水
	pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N
	日常生活工作
	生活污水经化粪池处理达标后，排入市政污水管网，纳入大学城污水处理厂处理

	噪声
	生产设备噪声
	连续等效A声级Leq
	生产设备
	优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置，夜间不生产

	固体废物
	抛光残渣
	颗粒物
	抛光
	妥善收集后外售给其他企业回收综合利用

	
	废边角料
	/
	铣磨、倒边、研磨、抛光
	妥善收集后外售给其他企业回收综合利用

	
	沉淀池污泥
	SS
	沉淀
	定期进行清掏，并由当地环卫部门统一清运处理

	
	不合格产品
	不合格产品
	检测
	妥善收集后外售给其他企业回收综合利用

	
	生活垃圾
	果皮、纸屑
	员工日常生活
	委托环卫部门统一清运

	
	废活性炭
	非甲烷总烃
	废气治理
	收集后暂存至厂区的危险废物贮存库中，定期委托有危险废物处置资质单位进行处理

	
	废布和废擦拭纸
	非甲烷总烃、各类有机溶剂（醇、醚、烃类）
	擦拭检测
	

	
	废包装容器
	有机溶剂、助剂
	/
	

	
	废切削液及污泥
	切削液
	铣磨、研磨
	

	
	废除油剂
	除油剂
	超声波清洗
	

	
	炉渣
	熔固态炉渣及未结晶的残渣
	晶体生长
	

	
	废机油
	矿物油
	设备检修
	由设备厂商进行委托有危废处置资质的单位进行处置




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.3原有环境污染问题
原福州新南建设开发有限公司无生产设备、无生产线，不从事生产、仅出租厂房，无生产、无废水/废气/噪声/固废产生，本项目经营位置为闲置空厂房，不存在原有项目的环境污染问题。
2.4现有环境污染问题
本项目为新建项目，不存在现有项目的环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	[bookmark: _Toc21918]3.1大气环境质量现状
[bookmark: _Toc24439]3.1.1环境空气质量功能区划
本项目区域环境空气功能区划为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表1中环境空气污染物基本项目浓度限值的二级过渡阶段限值，过渡期为2026年3月1日—2030年12月31日；自2031年1月1日起执行（GB 3095—2026）二级最终浓度限值；TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）表2环境空气污染物其他项目二级浓度限值；非甲烷总烃参照执行大气污染物综合排放标准详解中的要求，具体见表3.1-1。
表3.1-1  环境空气质量标准一览表
	执行标准
	污染物名称
	标准限值（μg/m3）

	
	
	平均时间
	GB 3095-2026过渡阶段二级浓度限值（2026.3.1-2030.12.31）
	GB 3095-2026二级浓度限值（2031.1.1之后）

	《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	20

	
	
	日平均
	150
	50

	
	
	1小时平均
	500
	150

	
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	30

	
	
	日平均
	80
	50

	
	
	1小时平均
	200
	200

	
	一氧化碳（CO）
	日平均
	4mg/m3
	4mg/m3

	
	
	1小时平均
	10mg/m3
	10mg/m3

	
	臭氧（O3）
	日最大8小时平均
	160
	160

	
	
	1小时平均
	200
	200

	
	PM10
	年平均
	60
	50

	
	
	日平均
	120
	100

	
	PM2.5
	年平均
	30
	25

	
	
	日平均
	60
	60

	
	TSP
	年平均
	200

	
	
	24小时平均
	300

	《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）P244中的标准值
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0mg/m3

	注：根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），2026年3月1日—2030年12月31日环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。


[bookmark: _Toc14721]3.1.2区域大气环境质量现状
（1）项目所在区域环境质量现状
①常规因子现状调查
根据福建省生态环境厅公布的《2025年12月福建省城市环境空气质量状况》，　1―12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.4%，同比上升0.1个百分点。环境空气质量综合指数范围为2.19～2.84，首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.5%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数为1.94，首要污染物为臭氧，细颗粒物浓度为14μg/m3。
1-12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%，同比下降0.1个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.24～2.47，首要污染物为细颗粒物、臭氧。
	[image: ]

	图3.1-1  福建省生态环境厅网站截图


同时根据闽侯县人民政府公布的2025年1月～12月份监测数据统计，闽侯县环境空气质量优，能够达到国家环境空气质量标准（GB3095-2026）“过渡阶段浓度限值”二级标准。
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	图3.1-2  闽侯县人民政府网站摘录截图


②特征污染物因子
本项目大气特征污染物因子为非甲烷总烃、乙醚、乙醇、丙酮、颗粒物。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，应根据建设项目所在环境功能区、适用的国家及地方环境质量标准以及地方环境质量管理要求，评价大气环境质量现状达标情况。经核查，现行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及地方环境空气质量标准中，无非甲烷总烃、乙醚、乙醇、丙酮、氨、硝酸雾的环境质量标准限值，无对应的评价标准可执行。依据相关技术规范，无环境质量标准的污染物可不开展现状环境质量监测，本次评价不对上述这些特征污染物进行现状监测；因此本次评价确定项目大气环境现状调查因子为颗粒物。为了解项目所在区域环境空气中颗粒物情况，本次评价引用（涉密）现状监测报告，监测结果见表3.1-2，检测报告见附件二十。
[bookmark: _Toc1942][bookmark: _Toc14791][bookmark: _Toc20468]表3.1-2  颗粒物现状情况一览表（涉密）
	检测点位
	检测项目
	采样日期
	检测结果（日均值）
	单位

	
	
	
	
	mg/m3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


根据上表监测结果可知，项目所在区TSP的浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2环境空气污染物其他项目二级浓度限值（日均值），即≤0.30mg/m3，环境质量现状良好。
（2）引用资料的可行性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。因此引用福州高新区2025年1—12月空气质量月报的数据是可行的。
[bookmark: _Toc32748]3.2地表水环境质量现状
3.2.1地表水功能区划
（1）水环境
项目附近水域为大樟溪，大樟溪属闽江下游一级支流，根据福建省人民政府闽政文〔2006〕133号批准实施《福州市地表水环境功能区划定方案》，大樟溪（闽江下游一级支流全段）为饮用水二级保护区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
表3.2-1  地表水环境质量标准
	序号
	项目
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	pH（无量纲）
	6~9

	2
	溶解氧≥
	6
	5
	3
	2

	3
	高锰酸盐指数≤
	4
	6
	10
	15

	4
	化学需氧量（COD）≤
	15
	20
	30
	40

	5
	氨氮（NH3-N）≤
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	6
	五日生化需氧量（BOD5）≤
	3
	4
	6
	10


3.2.2地表水环境质量现状
（1）地表水水质现状调查
本项目附近水域大樟溪。根据福建省生态环境厅网站上公布的《水质周报》，2026年第8周大樟溪监测点水环境质量良好，各检测项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，见图3.2-1。故项目区周边地表水环境质量现状良好。
[image: ]
图3.2-1  福建省生态环境厅《水质周报》截图
（2）引用数据的有效性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本评价引用福建省生态环境厅网站发布的水质周报，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。
[bookmark: _Toc18845]3.3声环境质量现状
[bookmark: _Toc1308]3.3.1声环境功能区划
项目位于福建省闽侯县南屿镇广厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，项目周边以工业生产、仓储物流为主要功能的区域，项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。
表3.3-1  《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	标准类别
	适用区域
	等效声级Leq（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间

	3类
	指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
	≤65
	≤55


[bookmark: _Toc14039]3.3.2声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（环办环评〔2020〕33号）要求，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。
[bookmark: _Toc11057]3.4 生态环境现状调查
根据现场勘查，目前本项目利用现有地块内的建筑物，项目用地周边为城市道路、其他企业等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。
[bookmark: _Toc3033][bookmark: _Toc20217]3.5地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境
保护
目标
	[bookmark: _Toc18638]3.6环境保护目标
[bookmark: _Toc13494]3.6.1大气环境、水环境、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标、50米范围内的声环境保护目标及500米范围内的地下水环境保护目标见表3.6-1。主要环境保护目标和本项目的位置关系见附图2。
表3.6-1  环境保护目标一览表
	环境类别
	环境保护目标
	方位
	距项目边界最近距离（m）
	规模
	保护级别及要求

	地表水环境
	大樟溪
	东侧
	890
	/
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	环境空气
	窗厦村
	南侧
	340
	3000人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1二级过渡阶段浓度限值

	
	福建技师学院（南屿校区）
	北侧
	440
	1100人
	

	
	南湾公寓
	西北侧
	459
	1300人
	

	
	宿舍楼（目前空置状态）
	南侧
	72
	0人
	

	声环境
	50m范围内无声环境敏感目标

	地下水环境
	厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	注：园区规划存在建设员工生活区域用地，目前尚未建设开发为闲置空地，故不列入评价范围


[bookmark: _Toc2552]3.6.2生态环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目所在区域不属于重点生态功能区，不涉及生态保护红线，不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹、基本农田及其他需要特别保护的生态环境保护目标。

	污染
物排
防控
制标
准
	[bookmark: _Toc4022]3.7污染物排放标准
[bookmark: _Toc15519]3.7.1水污染物排放标准
（1）项目废水污染物排放标准
本项目外排废水包括生活污水和生产废水。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准；生产废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1规定的水污染物排放限值，具体详见表3.7-1，表3.7-2。
表3.7-1  项目生活污水排放标准
	污染物名称
	标准值
	标准来源

	pH
	6～9（无量纲）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准

	COD
	500mg/L
	

	BOD5
	300mg/L
	

	SS
	400mg/L
	

	NH3-N
	45mg/L
	参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准


表3.7-2  项目生产废水排放标准
	污染物名称
	标准值
	标准来源

	pH
	6～9（无量纲）
	《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1规定的水污染物排放限值

	COD
	500mg/L
	

	SS
	400mg/L
	

	NH3-N
	45mg/L
	


（2）污水处理厂排放标准
根据调查，大学城污水处理厂尾水排入溪源溪，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1的一级A标准，具体详见表3.7-3。
表3.7-3  污水处理厂尾水排放标准
	序号
	污染物名称
	一级标准B标准
	标准来源

	1
	pH值
	6～9（无量纲） 
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1的一级标准A标准

	2
	COD
	50mg/L
	

	3
	BOD5
	10mg/L
	

	4
	SS
	10mg/L
	

	5
	NH3-N
	5mg/L
	


[bookmark: _Toc20327]3.7.2大气污染物排放标准
项目产生的废气包括铣磨废气、擦拭检测废气，超洗废气污染物因子为VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）；原料倒边抛光投料废气污染因子为颗粒物；喷淋塔废气污染因子为硝酸雾；晶体生长工序污染因子为氨、臭气浓度、硝酸雾。
（1）有组织废气
本项目VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业标准，项目硝酸雾来源于喷淋塔酸雾，DB35/1782-2018 仅管控 VOCs（非甲烷总烃），无硝酸雾、氮氧化物管控条款，因此有组织硝酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值。具体详见表3.7-4。
表3.7-4  有组织废气污染物排放标准
	行业名称
	工艺设施
	污染物项目
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率akg/h

	其他行业
	-
	VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）
	100
	20m
	40m

	
	
	
	
	3.6
	17.4

	硝酸使用和其他
	-
	硝酸雾（折算氮氧化物）
	240
	20m
	40m

	
	
	
	
	1.3
	7.5

	注：a当非甲烷总烃的去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求；
本项目生产过程不熔炼玻璃原料、无熔融玻璃液产生，不涉及熔窑熔融工段，不适用玻璃熔窑基准排气量核算要求，无需考核基准排气量指标。
b排气筒应高出周围200m半径范围内最高建筑物5m以上；若排气筒高度不满足该要求，对应污染物最高允许排放速率按标准限值的50%从严执行。


（2）无组织废气
本项目VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）厂界无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3中企业边界监控点浓度限值；颗粒物、硝酸雾（以氮氧化物计）厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，具体详见表3.7-5。
表3.7-5  厂界无组织废气排放标准
	污染物项目
	排放浓度限值
	适用范围

	非甲烷总烃
	2.0mg/m3
	所有行业

	颗粒物
	1.0mg/m3
	其他

	硝酸雾（以氮氧化物计）
	0.12mg/m3
	硝酸使用和其他

	氨
	1.5mg/m3
	新扩建企业

	臭气浓度
	20（无量纲）
	


本项目VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1无组织排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中厂区内监控点浓度限值，具体详见表3.7-6。
表3.7-6  厂区内无组织废气排放标准（单位：mg/m3）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	30
	监控点处任意一次浓度值
	在厂房外设置监控点

	非甲烷总烃
	8.0
	/
	为判别厂界内车间或生产装置外、储罐区域外大气污染物是否超过标准而设立的监测点

	注：本项目无玻璃熔炼工序，无玻璃熔制、仅机械加工，不属于（GB 26453-2022）管控范畴，暂无国标专项厂区内颗粒物限值，环评/验收参照管控：车间岗位颗粒物参考（GB 16297-1996）管理，无强制数值，以密闭收集为主。


[bookmark: _Toc3765]3.7.3噪声排放标准
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体详见表3.7-7。
表3.7-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（摘录）
	              时段
厂界外声环境功能区类别
	昼 间
	夜 间
	单 位

	3类
	≤65
	≤55
	dB(A)


[bookmark: _Toc23881]3.7.4固体废物
运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行暂存管理。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行暂存管理。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）的相关规定。

	总量
控制
指标
	[bookmark: _Toc12739]3.8总量控制
总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。
[bookmark: _Toc672]3.8.1废水总量
（1）COD、NH3-N总量控制
根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目水污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。项目产生的废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）后接入市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行进一步处理，对周边环境影响较小。大学城污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准：COD为50mg/L、氨氮为5mg/L，统一处理后项目污染物排放总量详见表3.8-1。
表3.8-1  本项目水污染物排放总量指标  单位：t/a
	项目
	建议最终排入环境控制指标
	建议申报指标

	污染物名称
	排放浓度mg/L
	现有工程废水排放总量
	“以新带老”削减量
	本项目废水排放量
	已核定总量
	仍需取得总量

	生活污水
	/
	0
	0
	2768
	/
	/

	COD
	50
	0
	0
	0.1384
	/
	/

	NH3-N
	5
	0
	0
	0.0138
	/
	/

	生产废水
	/
	0
	0
	2315.4
	/
	2315.4

	COD
	50
	0
	0
	0.1158
	0.1158
	0.1158

	NH3-N
	5
	0
	0
	0.0116
	0.0116
	0.0116


根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发〔2014〕12号），生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此，生活污水无需申请总量控制指标。本次项目需申请购买COD、NH3-N总量0.1038t/a、0.0104t/a。
[bookmark: _Toc14425]3.8.2废气总量
本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，项目废气污染物排放总量指标详见表3.8-2。
表3.8-2  本项目废气污染物排放总量指标一览表  单位：t/a
	总量控制项目
	有组织排放量
	无组织排放量
	排放总量
	建议申报指标

	非甲烷总烃
	0.0708
	0.0501
	0.1209
	0.1451


（1）非甲烷总烃总量控制
根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的
通知》榕环保综〔2018〕386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据工程分析可知，本项目VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0708t/a，无组织排放量为0.0501t/a，排放总量为：0.1209t/a，建设单位需建议申报总量指标为0.1451t/a。由建设单位向当地生态环境主管部门申请区域削减替代。需按照标准严格控制其排放，VOCs（非甲烷总烃）总量需要通过区域调剂来获得。最终的总量控制指标以本报告表报批生态环境主管部门后核定的总量为准。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层。厂房早已建成。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随之消失，不会对周边环境噪声影响。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	[bookmark: _Toc9394]4.1运营期水环境影响分析和污染防治措施
[bookmark: _Toc25549]4.1.1运营期废水源强核算
本项目产生的废水包括铣磨废水、抛光废水、倒边废水、超洗废水、研磨用水、喷淋塔用水以及晶体生长废水，生活污水。
（1）铣磨研磨废水
铣磨以及研磨工序的晶体研磨机中会将光学元器件材料进行切割铣磨，铣磨新鲜水使用量为150t/a，废水产生量为150t/a，产生的废水经过三格沉淀池沉淀处理后，进入调节池，再经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《38-40电子电气行业系数手册》切片、研磨的废水产污系数，化学需氧量产污系数为2.092×102克/千克－原料，氨氮产污系数为4.456×10—1克/千克－原料，项目磨削液使用量为0.2t/a，则化学需氧量产生量为0.04184t/a，氨氮产生量为0.000088t/a。
（2）倒边废水
倒角工序在铣磨机上对晶体进行倒角，该工序新鲜水使用量为350吨/年。倒角研磨废水进入三格沉淀池沉淀处理后，进入集水调节池，再混凝沉淀经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。参照参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3052光学元器件制造行业系数手册》切削打磨的废水产污系数，化学需氧量产污系数为410克/吨－产品，非线性晶体：年产量1万片，单片重0.48g，总重4.8kg；磁光晶体：年产量10万片，单片重0.14g，总重14kg；激光晶体：年产量20万片，单片重0.72g，总重144kg；高功率器件：年产量20万片，单片重0.72g，总重144kg；故项目产品产能为0.3068t/a，则COD产生量为0.0001t/a。
（3）抛光废水
抛光工序中需要加水和抛光粉进行抛光。该项目抛光工序中新鲜水使用量为700t/a，废水产生量为700t/a，抛光废水经过三格沉淀池沉淀处理后，进入调节池，再经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《38-40电子电气行业系数手册》抛光工序的废水产污系数，化学需氧量产污系数为1.039×102g/kg－原料，氨氮产污系数为7.337×10—1g/kg－原料，项目抛光粉使用量为3t/a，则化学需氧量产生量为0.3117t/a，氨氮产生量为0.0022t/a。
（4）超洗废水
本工序纯水制备使用3000t/a新鲜水，通过超声波清洗机对晶体进行超声波清洗，制备出纯净水的产生量为1478t/a，纯水制备过程中产生的1522t/a非纯净水；新鲜原水经过纯水制备工艺（常规为反渗透RO工艺，晶体加工纯水系统主流工艺），原水中溶解性盐类、悬浮物无法透过反渗透膜，富集形成反渗透浓水（非纯净水）。该废水未接触晶体、清洗剂、有机溶剂、酸碱、重金属，属于纯水站原水浓缩浓水，生产环节仅发生物理过滤、膜分离，无化学反应、无原料混入，可直接排放市政管网；除油剂槽的废除油剂作为危险废物，委托有资质的单位处理，产生量为0.05t/a；超洗过程中产生的超洗废水量为1315t/a，其中包括789t/a清洗剂废水，526t/a纯净废水。1522t/a的非纯净水、526t/a纯净废水和生活污水一起通过污水管道排向园区内的化粪池；789t/a清洗剂废水通过接管进入厂房集水池，然后进入混凝沉淀的废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《38-40电子电气行业系数手册》清洗工段，超洗废水中清洗剂废水的COD产污系数为2.606×102克/千克－清洗剂，氨氮产污系数为1.235×101克/千克-清洗剂，清洗剂使用量为0.1t/a（结合附件十六产品MSDS组分，不涉及阴离子表面活性剂污染因子），则COD产生量为0.026t/a、NH3-N产生量为0.001t/a。
（5）喷淋塔废水
喷淋系统采用水循环喷淋模式，为保证废气净化吸收效率，喷淋循环水因为吸收晶体生长工序挥发的NH3（硝酸铵高温分解逸出氨气）仍是碱性，必须先用稀硫酸/盐酸中和回调pH至6~9后排放至进入三格沉淀池沉淀处理后，进入集水调节池，再混凝沉淀经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。年补充新鲜喷淋水96t，外排废水量按喷淋补充水量90%计，核算喷淋塔废水产生总量86.4t/a（0.288t/d）。
本项目生产废水特征污染物悬浮物源强分析，本项目生产废水的特征污染物因子为悬浮物，本项目生产废水需经过废水处理设施后才可排放，参考同类型项目《福州创恒光电有限公司年产220万片光学镜片项目》的验收检测报告（报告编号：TS2504090201）中生产废水的进口浓度（详见附件二十四），该项目工艺流程所涉及产污环节以及废水处理设施基本一致，且污染因子产污源强大小高于本次项目，故参照引用。则本项目生产废水的悬浮物产生浓度最大值为38mg/L；废水处理设施处理效率为悬浮物50.715%。
（6）晶体生长废水
本项目晶体生长废水特征污染物为COD、氨氮。氧化钇、偏钒酸铵单次最大投料均为100g。制备目标产物：YVO4沉淀，理论完全反应体系全部铵根最终转化为NH4NO3进入废水（沉淀YVO4不溶于水，无钒、钇进入废水）。硝酸铵体系理论 COD（硝酸铵本身几乎不含还原性有机物，原生 COD 极低）
NH4NO3属于无机盐，无碳元素，原料反应生成的母液原生COD≈0 mg/L；
实际废水COD来源仅为：少量氨水、未完全反应硝酸、车间清洗带入微量有机物、地面冲洗杂质；若无有机溶剂、有机物投料，工艺本身COD贡献可忽略；参照《排污许可证申请与核发技术规范无机化学工业》（HJ 853-2017）无机合成工艺废水产污特性以及预处理，钒酸钇结晶母液未经处理原生COD普遍取值30～80mg/L（本次评价取80mg/L）；氨氮取值180mg/L。废水产生量为240t/a，则COD产生量为0.0192t/a、NH3-N产生量为0.0432t/a。
（7）生活污水
本项目劳动定员职工60人，均无住厂，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30—50L/人·班，本项目不住厂职工生活用水定额按50L/人·班计。项目年工作日按300天计，则本项目职工生活用水量约为3.0t/d（900.0t/a），根据《排放源统计调查产排污计算方法和核算手册》中《生活源产排污系数手册》，人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8（详见图2.1-1），则项目生活污水产生量约2.4t/d（720t/a）。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：CODcr：400mg/L、BOD5:200mg/L、氨氮：35mg/L、SS：220mg/L。生活污水依托化粪池处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。本项目生活污水经化粪池处理，化粪池对生活污水CODcr、BOD5、SS、NH3-N的设计去除率分别取20%、15%、30%、0%。
则生活污水中各污染物产生情况见表4.1-1。
本项目废水处理设施的处理工艺为混凝+沉淀，设计处理规模为10t/d，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《电子电气行业系数手册》，对化学需氧量、氨氮的平均处理效率分别为68%、73%。本项目生产废水产排放情况见下表4.1-2，综合废水产排情况见下表4.1-3。
表4.1-1  运营期生活污水、纯净水产生排放情况
	废水量
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	生活污水（720t/a）
	污染物产生浓度（mg/L）
	400
	200
	220
	35

	
	污染物产生量（t/a）
	0.288
	0.144
	0.1584
	0.0252

	化粪池处理效率
	20%
	15%
	30%
	0%

	生活污水+纯净水（2768t/a）
	经化粪池处理后废水排放浓度（mg/L）
	83.237
	44.220
	40.065
	9.104

	
	经化粪池处理后废水排放量（t/a）
	0.2304
	0.1224
	0.1109
	0.0252


表4.1-2  运营期生产废水产生排放情况
	废水量
	项目
	CODcr
	NH3-N
	SS

	生产废水2315.4t/a
	污染物产生浓度（mg/L）
	172.26
	20.0734
	38

	
	污染物产生量（t/a）
	0.39884
	0.046478
	0.0789

	处理措施
	铣磨、倒边、研磨、抛光、喷淋塔、晶体生长废水经过三格沉淀处理后进入调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；药水槽中的清洗剂废水进入集水调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；纯水槽的纯净废水与纯水制备的非纯净废水排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂

	生产废水2315..4t/a
	污染物排放浓度（mg/L）
	55.1232
	5.4198
	18.7283

	
	污染物排放量（t/a）
	0.1276
	0.01255
	0.03887


表4.1-3  综合废水排放情况
	废水量
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	5083.4t/a
	污染物排放量（t/a）
	0.358
	0.1224
	0.1142
	0.03775

	
	污染物排放浓度（mg/L）
	70.4253
	24.0741
	22.4653
	7.4261


[bookmark: _Toc21499]4.1.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析
（1）化粪池治理措施可行性分析
三级化粪池是化粪池的一种，由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化，再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次净化后就已全部化尽为水。
三级化粪池原理：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。
（2）废水处理设施可行性分析
混凝沉淀原理：在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。
混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂，因混凝剂为电解质，在废水里形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，形成绒粒沉降。混凝沉淀不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6 mm的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属以及有机物等。
废水在未加混凝剂之前，水中的胶体和细小悬浮颗粒的本身质量很轻，受水的分子热运动的碰撞而做无规则的布朗运动。颗粒都带有同性电荷，它们之间的静电斥力阻止微粒间彼此接近而聚合成较大的颗粒；其次，带电荷的胶粒和反离子都能与周围的水分子发生水化作用，形成一层水化壳，有阻碍各胶体的聚合。一种胶体的胶粒带电越多，其电位就越大；扩散层中反离子越多，水化作用也越大，水化层也越厚，因此扩散层也越厚，稳定性越强。
废水中投入混凝剂后，胶体因电位降低或消除，破坏了颗粒的稳定状态（称脱稳）。脱稳的颗粒相互聚集为较大颗粒的过程称为凝聚。未经脱稳的胶体也可形成大的颗粒，这种现象称为絮凝。不同的化学药剂能使胶体以不同的方式脱稳、凝聚或絮凝。按机理，混凝可分为压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网铺四种。
在废水的混凝沉淀处理过程中，影响混凝效果的因素比较多。其中有水样的影响：对不同水样，由于废水中的成分不同，同一种混凝剂的处理效果可能会相差很大。还有水温的影响，其影响主要表现在：a影响药剂在水中碱度起化学反应的速度，对金属盐类混凝影响很大，因其水解是吸热反应；b影响矾花地形成和质量。水温较低时，絮凝体形成缓慢，结构松散，颗粒细小；c水温低时水的黏度大，布朗运动强度减弱，不利于脱稳胶粒相互凝聚，水流剪力也增大，影响絮凝体的成长。该因素主要影响金属盐类的混凝，对高分子混凝剂影响较小。
混凝工艺混凝去除的对象：
以地表水为例，水中含有的无机颗粒一般有粘土、粉砂、细砂；有机物有腐殖酸、蛋白质等，生物体物质一般有细菌，病毒等。虽然性质各有不同，但从尺寸大小可分为悬浮物、胶体和溶解物。
其中粒径大于100μm以上的颗粒，通过自然沉淀就可以从水中去除，但是一般不能通过沉淀去除胶体和悬浮物，这里就需要用到混凝工艺进行去除。
从而得出混凝的定义，混凝就是在水中投加混凝剂，使水中胶体粒子和微小悬浮物凝聚成具有可分离性的絮凝体（即矾花，英文Floc），以便在后续工艺（如沉淀）中能够被分离去除。
以上，混凝去除的主要对象是水中的胶体和部分细小悬浮物。
混凝沉淀工艺特点：
①处理效率高、占地面积小、经济效益显著。
混合迅速（3～30秒），反应时间短（5～10分钟），沉淀池上升流速度高（2.5～3.5mm/s），因此可大为缩短水在处理构筑物中的停留时间，大幅度提高处理效率，因而也就节省了构筑物的基建投资。工程实践证实：与传统工艺相比，采用新技术对旧废水处理设施挖潜改造，在构筑物容积不增加的情况下，可使处理水量净增75%，而改造投资仅相当于新建同等规模新废水处理设施投资的30%；用于新建废水处理设施，主体工艺构筑物可节省投资20%～30%，并可大幅度减少主体构筑物占地面积。与平流沉淀池比较可节省80%，比斜管沉淀池可节省40%。
②处理水质优，社会效益好，水质效益可观。
几年运行实践证明，这项工艺可使沉后水浊度稳定在3NTU以下，滤后水接近0度，这就形成了水质效益。水质效益一方面是社会效益，另一方面是潜在的经济效益。随着我国生活饮用水标准的进一步提高，已逐渐要求出厂水达到1NTU，那么大部分城市现有处理设备和工艺是难以达到的，只有通过大幅度投资扩建新废水处理设施，才能解决水质和水量的矛盾。而采用此工艺可稳定保持出水浊度低于1NTU。由此可见，其水质效益是相当可观的。
③抗冲击能力强，适用水质广泛。
实践证明，此项技术抗冲击能力较强，当原水浊度、进水流量、投加药量发生一些变化时，沉淀池出水浊度不像传统工艺那样敏感。其原因是，这项工艺的沉淀池上升流速按3.5mm/s设计时尚有很大潜力。运行实践表明，这项工艺对低温低浊、汛期高浊以及微污染等特殊原水水质的处理均非常有效。
④制水成本降低。
I．由于新技术采用的混合及反应设备，可节省投药量
Ⅱ。由于新技术沉后水浊度在3度以下，减轻了滤池负担，因此滤池反冲洗水可节省左右，并可延长滤料更换周期；
Ⅲ。对改造旧废水处理设施，水量增加而管理人员无需增加，运行管理费用大为降低；
Ⅳ。基建费用的大幅度节省，可较大程度降低投资折旧率。
从以上四个方面来看，新技术的使用可使制水成本显著降低。
根据本项目废水污染物产生分析，本项目废水主要来源于切割铣磨废水、抛光废水等，抛光工序使用的抛光粉、玻璃表面抛光下来的废渣，以及切割铣磨的废渣会成为抛光废水中的沉淀物，采用混凝沉淀的处理工艺处理本项目的废水，对沉淀物的分离效果显著。
综上所述，本项目采用混凝沉淀的处理工艺对本项目的生产废水的沉淀有处理针对性，处理效率高，经济效益显著，在厂内占地面积小，成本低，作为本项目的废水处理措施是可行的。
（3）废除油剂委外处理必要可行性分析
项目产品经除油后产生的废除油剂污染物因子包含化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮等，本项目废除油剂产生量为0.05t/a，产生量较小，本项目采用的“沉淀+调节+混凝沉淀”处理设施对石油类、总磷、总氮的处理效率低，本评价建议在除油剂添加环节，操作人员根据除油槽有效容积、工作浓度标准及生产损耗情况，定量称量除油剂原液，通过密闭投料口缓慢投加至除油槽内，同步开启槽体循环搅拌装置。生产运行过程中，定期检测除油槽内药液浓度、pH值及除油效果，根据油污消耗、水体挥发损耗情况微量补加除油剂，维持槽内药液稳定工作状态。整个除油剂使用过程无原料洒落、无无组织挥发损耗，除油工序全程在密闭槽体设备内完成，作业区域无除油剂原液及含油废液漫流、渗漏情况，从源头控制污染物无组织产生及排放，除油剂使用工序工艺稳定、管控规范。采用定期将废除油剂当作危险废物交给有资质的单位处理，可减少项目的污染物排放。
（4）依托集中污水处理厂可行性
项目废水经处理达标后排入市政污水管网，送往大学城污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 
①大学城污水处理厂基本情况
I.设计进出水水质
根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂四期工程（厂内工程第一阶段）项目》可知，大学城污水处理厂进出水水质见表4.1-4。
表4.1-4  大学城污水处理厂进水水质标准（单位：mg/L，pH值除外）
	水质指标
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水水质
	6~9（无量纲）
	240
	120
	180
	30
	40
	4

	出水标准
	6~9（无量纲）
	50
	10
	10
	5(8)
	15
	0.5

	注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标


Ⅱ、处理工艺
大学城污水处理厂废水处理工艺采用“污水→粗格栅→进水泵房→细格栅→旋流沉砂池→AAO生物反应池→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒渠”，项目污水处理工艺流程图详见图4.1-1。
[image: 污水处理工艺]
图4.1-1  大学城污水处理厂废水处理工艺
②依托可行性分析
I.接管可行性
根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂四期工程（厂内工程第一阶段）项目》可知，大学城污水处理厂服务范围包括上街镇区、大学城和南屿片区等，总服务面积为88km2，服务范围内人口预测为近期55万人、远期72万人。本项目位于南屿片区，在大学城污水处理厂的服务范围内，目前项目周边污水管网已经接到项目所在区域，污水汇集后通过厂区外敷设的污水干管进入污水处理厂处理。
Ⅱ、水质负荷
生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；抛光、铣磨废水经过沉淀池二次沉淀后进入调节池，再经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；药水槽废水进入调节池，再经过废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；纯水槽的纯净废水与纯水制备的非纯净废水直接排入市政管网，纳入大学城污水处理厂。根据前文工程分析预测可知，项目综合废水排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.1-5。
表4.1-5  本项目废水总排口排放情况一览表
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	允许排放标准（mg/L）
	污水处理厂进水水质（mg/L）
	达标情况

	pH
	6-9
	6-9（无量纲）
	6-9（无量纲）
	达标

	CODcr
	72.6556
	500
	240
	达标

	BOD5
	25.2715
	300
	120
	达标

	SS
	23.5784
	400
	180
	达标

	NH3-N
	13.2283
	45
	30
	达标


根据上表所列数据，本项目生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质要求。
项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，大学城处理厂可接纳项目废水，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。
Ⅲ、水量负荷
根据《福州市闽侯县大学城污水处理厂四期工程（厂外工程）》可知，大学城污水处理厂设计总处理规模为14万m3/d，目前实际处理规模为12万m3/d，本项目废水排放量为4843.4m3/a（18.6287m3/d），占污水处理厂剩余规模的0.096%，大学城污水处理厂采用“污水→粗格栅→进水泵房→细格栅→旋流沉砂池→AAO生物反应池→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池→紫外线消毒渠”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，大学城污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。
[bookmark: _Toc3364]4.1.3废水自行监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目对应《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，见表4.1-6，不涉及通用工序简化管理的。本项目应当进行登记管理，登记管理无自行监测要求。
表4.1-6  固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39

	89
	计算机制造391，电子器件制造397，电子元件及电子专用材料制造 398，其他电子设备制造 399
	纳入重点排污单位名录的
	涉及通用工序简化管理的
	其他

	五十一、通用工序

	111
	表面处理
	纳入重点排污单位名录的
	除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
	其他


[bookmark: _Toc19966]4.2运营期大气环境影响分析和污染防控措施
[bookmark: _Toc27167]4.2.1运营期废气源强核算
项目产生的废气包括铣磨废气、擦拭检测废气、超洗废气、喷淋塔废气、原料倒边抛光投料废气。
（1）铣磨废气
本项目铣磨过程使用磨削液，磨削液使用量为0.2t/a，参考《排放源统计产排污核算方法和系数手册》机械加工行业，原料为磨削液，VOCs产污系数为5.64千克/吨－原料，磨削液使用量为0.2t/a，则项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为0.0011t/a，则铣磨废气VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.0011t/a，产生速率为0.0006kg/h。用于铣磨的设备将玻璃材料置于密闭空间内工作，并有密闭管道收集有机废气，收集的有机废气经过二级活性炭吸附装置处理达标后，由40m高的DA001排气筒排放。有机废气收集效率取90%，二级活性炭吸附装置处理效率取80%。则铣磨废气VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.0001t/a。则铣磨废气VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0001kg/h，配备3000m3/h的风机，排放浓度为0.03mg/m3。
（2）擦拭检测废气
项目用于擦拭检测的有机溶剂包括0.03t/a乙醚、0.3t/a乙醇、0.05t/a丙酮，本次评价有机溶剂以100%挥发计，产生VOCs（以非甲烷总烃计），则项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为0.38t/a，产生速率为0.158kg/h。擦拭检测车间为密闭负压车间，考虑到有职工人员进出时开关门，有机废气（以非甲烷总烃计）以无组织形式排放系数为10%，有组织废气收集效率为90%，则擦拭废气VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.038t/a，排放速率为0.0158kg/h。项目拟建一台风量为3000m3/h的风机和二级活性炭吸附装置作为末端治理设施，治理效率为80%，则擦拭检测废气VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0684t/a，排放速率为0.0285kg/h，排放浓度为9.50mg/m3。
（3）超洗废气
项目在超声波清洗工序加入清洗剂对产品进行清洗，根据建设单位提供资料，清洗剂使用量为0.1t/a，参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的行业系数手册，清洗产生的污染物因子为挥发性有机物VOCs（以非甲烷总烃计），产污系数为121.866克/千克－清洗剂，则超洗废气产生量为0.0122t/a，产生速率为0.0005kg/h。超洗车间为密闭负压车间，考虑到有职工人员进出时开关门，有机废气（以非甲烷总烃计）以无组织形式排放系数为10%，有组织废气收集效率为90%，则超洗废气VOCs（以非甲烷总烃计）无组织排放量为0.012t/a，排放速率为0.0005kg/h。项目拟建一台风量为3000m3/h的风机和二级活性炭吸附装置作为末端治理设施，治理效率为80%，则超洗废气VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0022t/a，排放速率为0.0009kg/h，排放浓度为0.31mg/m3。
（4）喷淋塔废气
项目根据《废气处理工程技术手册》提及的碱液和水吸收法具有高处理率，可达90%以上。酸雾的去除效率主要与浓度、气流特性、气液接触方式、传质效率等有关，项目酸雾产生浓度较低，保守取去除效率80%计。废气经收集管道送入一级碱喷淋洗涤净化塔，塔内通过喷淋循环液对硝酸雾进行中和吸收处理，净化后废气经塔顶配套除雾装置去除夹带水雾，项目硝酸（浓度68%）使用量为1.9t/a，则年纯硝酸使用量为1.292t/a，全部纯硝酸挥发为酸雾（NOx）则喷淋塔废气硝酸雾（按NOx计）产生量为0.9434t/a，产生速率为0.393kg/h。车间为密闭负压车间，考虑到有职工人员进出时开关门，有机废气（以非甲烷总烃计）以无组织形式排放系数为10%，有组织废气收集效率为90%，则硝酸雾（按NOx计）无组织排放量为0.094t/a，排放速率为0.0393kg/h。项目拟建一台风量为3000m3/h的风机和喷淋塔装置作为末端治理设施，治理效率为80%，则硝酸雾（按NOx计）有组织排放量为0.1698t/a，排放速率为0.0708kg/h，排放浓度为23.59mg/m3。
（5）原料倒边抛光投料废气
本项目原料、倒边、抛光工序采用湿式加工工艺，可在粉尘生成瞬间高效捕获全部微细颗粒物，粉尘进入废水，无悬浮粉尘形成气相污染物，故本项目原料、倒边、抛光湿式加工通过引入水或冷却液，能‌从源头抑制粉尘飞扬‌，空气中悬浮粉尘浓度通常可降低‌90%以上‌，基本消除可吸入颗粒物（PM10/PM2.5）的产生，大部分颗粒物随废水带走，极少部分无组织排放的颗粒物在厂房内自然沉降，基本不排放粉尘或含尘废气。原料、倒边、抛光工程中涉及需要加入抛光粉、偏钒酸铵、氧化钇等原料，为人工投料，用量为60.06t/a，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“38-40电子电气行业系数手册”中没有相关工序产污系数，按照经验系数取值0.1kg/t原料计算，则投料过程颗粒物产生量四舍五入后为6.006kg/a，其产生量很小，密度较大，且投料过程在室内，环境空气稳定流速慢，大多数直接落入车间，因此采用车间/厂房密闭，少量无组织排放，车间自然沉降，约50%沉降在车间内，其余50%以无组织形式排放。项目电子级氨水用于光学元件湿法清洗工序，工序产生的游离氨废气主要来自挥发、化学品转移投料过程。
（6）晶体生长废气
项目使用1%氢氧化铵（氨水）水溶液，年消耗量0.5t/a。经物料衡算，原料中总氨量0.002429t/a。常温工况下炉体内游离氨挥发比例取5%；配套通风橱1000m3/h设施，集气效率90%，未被收集挥发氨形成无组织排放；同时考虑化学品转运、配液过程损耗（按总氨0.5%计）。原料密闭封储存，呼吸损耗不予定量核算。汇总得到无组织氨产生总量0.0000243t/a。无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。
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	表4.2-1  本项目废气产排情况一览表
	产污环节
	污染物
	产生源强
	收集措施
	收集效率%
	治理措施
	处理效率
%
	措施技术是否可行
	排放形式
	排放源强
	年排放时间h/a
	排气筒概况

	
	
	主要污染物产生量t/a
	主要污染物产生速率kg/h
	
	
	
	
	
	
	主要污染物排放量t/a
	污染物排放速率kg/h
	排气量m3/h
	污染物排放浓度mg/m3
	
	编号及名称
	高度m
	内径m
	温度℃

	铣磨
	VOCs（非甲烷总烃）
	0.0011
	0.0006
	设备密闭管道收集
	90
	二级活性炭吸附装置
	80
	是
	有组织
	0.0002
	0.0001
	3000
	0.03
	2400
	DA001
	40
	0.5
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0001
	/
	/
	/
	
	/

	擦拭检测
	VOCs（非甲烷总烃）
	0.38
	0.158
	车间密闭，负压收集
	90
	二级活性炭吸附装置
	80
	是
	有组织
	0.0684
	0.0285
	3000
	9.50
	2400
	DA001
	40
	0.5
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.038
	0.0158
	/
	/
	
	/

	超声波清洗
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.0122
	0.0005
	车间密闭，负压收集
	90
	二级活性炭吸附装置
	80
	是
	有组织
	0.0022
	0.0009
	3000
	2.5512
	2400
	DA001
	40
	0.5
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.012
	0.0005
	/
	/
	
	/

	/
	VOCs、乙醇、乙醚、丙酮（以非甲烷总烃计）
	0.3933
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	有组织
	0.0708
	/
	/
	/
	2400
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.0501
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	0.1209
	
	
	
	
	

	喷淋塔废气
	硝酸雾（按NOx计）
	0.9434
	0.393
	车间密闭，负压收集
	90
	喷淋塔
	80
	是
	有组织
	0.1698
	0.0708
	3000
	23.59
	2400
	DA002
	40
	0.5
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无组织
	0.094
	0.0393
	/
	/
	
	/

	原料倒边抛光投料废气
	颗粒物
	0.006
	/
	车间密闭
	50
	/
	/
	/
	无组织
	0.003
	/
	/
	/
	/
	/

	晶体生长废气
	氨
	0.002429
	/
	车间密闭，设置通风橱
	90
	/
	/
	/
	无组织
	0.0000243
	/
	/
	/
	/
	/






	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	[bookmark: _Toc20124]4.2.2运营期废气治理措施及达标分析
本项目运营期产生的废气的污染物因子为VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物。
（1）VOCs（以非甲烷总烃计）治理措施可行性分析
倒边废气通过设备密闭管道收集，擦拭检测车间、超声波清洗车间密闭负压收集废气，通过集气管道输送至一套二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过一根40m排气筒排放。
活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）吸附剂的选择符合以下条件：当采用热气流吹扫方式再生时，煤质颗粒活性炭的性能应满足GB/T 7701.5的要求，采用非煤质活性炭作吸附剂时可参照执行。颗粒分子筛的BET比表面积应不低于350m2/g。固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。对于一次性吸附工艺，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂：对于可再生工艺应定期对吸附剂动态吸附量进行检测，当动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换吸附剂。
本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g，最少一次填装量为1吨。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料，项目计划每两个月更换一次活性炭，能够保证动态吸附力降至设计值的80%之前更换。活性炭对有机废气具有良好的吸附效果，可使得有机废气处理能力达到80%以上。
（2）集气效率要求及可靠性分析
本项目擦拭废气、超洗废气、点胶废气收集方式采用车间密闭负压收集，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压的情况下，废气收集效率可达到90%。
根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。本项目挥发性有机物排放主要为有机废气。项目车间除出入外，其他均为密闭，收集效率按90%计，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况下，可确保收集效率可达90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。
（3）无组织废气防治措施分析
项目无组织废气主要为使用有机溶剂时产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物。采取的防止无组织气体排放的主要措施有：
A.加强废气集中收集和处理，确保密闭负压车间的废气收集系统的密闭性，减少废气的无组织排放。
B.定期检查密闭负压车间的密闭情况、负压情况，确保废气能被连续、稳定地收集。
C.加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。
综上，通过采取以上废气治理措施后，有组织废气能够达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业标准。无组织颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，达到对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc14266]4.2.3非正常工况排放量核算
（1）非正常排放情形及排放源强
非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下：
①有机废气处理设施故障，导致有机废气非正常排放。
本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于有机废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4.2-2。
表4.2-2  污染源非正常排放量核算
	序号
	排放源
	非正常排放原因
	污染源
	非正常排放浓 度
	非正常排放速率
	单次维持时间
	年发生次数
	应对措施

	1
	DA001
	废气治理设施故障
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	49.16mg/m3
	0.1475kg/h
	1h
	1次
	立即停产，修复后生产

	2
	DA002
	废气治理设施故障
	硝酸雾（氮氧化物计）
	117.93mg/m3
	0.3538kg/h
	1h
	1次
	立即停产，修复后生产


（2）非正常排放防治措施
针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少废气非正常排放。
①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。
②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。
综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。
[bookmark: _Toc13585]4.2.4运营期废气自行监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目属于电子元件及电子专用材料制造业，对应《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，见表4.1-6，不涉及通用工序简化管理的。本项目应当进行登记管理，登记管理无自行监测要求。
[bookmark: _Toc23973]4.3运营期声环境影响分析和污染防控措施
[bookmark: _Toc25107]4.3.1声环境污染源分析
本项目主要生产设备噪声一览表见表4.3-1。
表4.3-1  项目设备噪声一览表
	编号
	噪声源
	数量
	产生噪声值
	降噪措施
	持续时间

	1
	生产车间
	下降炉
	20台
	75-80
	车间隔声、设备基础减振，
	8h

	2
	
	熔盐炉
	40台
	75-80
	
	8h

	3
	
	提拉炉
	40台
	75-80
	
	8h

	4
	
	单线切割机
	10台
	75-80
	
	8h

	5
	
	多线切割机
	3台
	85-90
	
	8h

	6
	
	单轴机
	20台
	75-80
	
	8h

	7
	
	二轴机
	10台
	70-75
	
	8h

	8
	
	四轴机
	5台
	70-75
	
	8h

	9
	
	环抛机
	5台
	75-80
	
	8h

	10
	
	多槽超洗设备
	2台
	70-75
	
	8h

	11
	
	熔接机
	20台
	75-80
	
	8h

	12
	
	叠螺机
	1台
	75-80
	
	8h

	13
	
	风机
	2台
	75-80
	
	8h


[bookmark: _Toc31354]4.3.2声环境影响分析
项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，在预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。
（1）声级的计算
①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: ]                  (1)
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]                    (2)
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqg—预测点的背景值，dB（A）。
（2）户外声传基本公式
①基本公式
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式（3）计算。
[image: ]          (3)
B.预测点的A声级LA（r）可按公式（6）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA（r））。
[image: ]                   (4)
式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB（A）；
ΔL i—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
C.在只考虑几何发散衰减时，可用公式（5）计算：
[image: ]                       (5)
②几何发散衰减（Adiv）
A.点声源的几何发散衰减
如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7）
[image: ]                 (6)
[image: ]                 (7)
B.反射体引起的修正ΔL（r）
如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。
[image: ]
图4.3-1  反射体的影响
当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：
（1）反射体表面平整光滑，坚硬的。
（2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。
（3）入射角θ＜85º。
rr−rd>λ反射引起的修正量ΔLr与rr/rd有关（rr=IP、rd=SP），可按表4.3-2计算：
表4.3-2  反射体引起的修正量
	rr/rd
	dB（A）

	≈1
≈1.4
≈2
＞2.5
	3
2
1
0


③面声源的几何发散衰减
一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。
图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB（A）左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB（A），类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。
[image: ]
图4.3-2  长方形面声源中心轴线上的衰减特性
④空气吸收引起的衰减（Aatm）
空气吸收引起的衰减按公式（8）计算：
[image: ]                    (8)
式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-3。
表4.3-3  倍频带噪声的大气吸收衰减系数
	温度℃
	相对
湿度%
	大气吸收衰减系数a，dB/km

	
	
	倍频带中心频率Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


⑤屏障引起的衰减（Abar）
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。
如图4.3-3所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。
定义δ=SO＋OP－SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。
在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。
[image: ]
图4.3-3  无限长声屏障示意图洪 铨 路
佳宁化妆品有限公司
大
洪 宽 三 路

◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。
[bookmark: _Toc8098]4.3.3声环境预测结果分析
表4.3-4  厂界噪声贡献值预测结果
	序号
	监测点
	厂界
距离
	标准限值
dB(A)
	贡献值dB（A）
	超标/达标
情况

	
	
	
	昼间
	昼间
	昼间

	1
	北侧厂界
	1m
	65
	54.96
	达标

	2
	东侧厂界
	1m
	65
	53.73
	达标

	3
	南侧厂界
	1m
	65
	53.75
	达标

	4
	西侧厂界
	1m
	65
	52.64
	达标


厂界达标分析：根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB）。
[bookmark: _Toc1731]4.3.4声环境防治措施
为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施：
（1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。
（2）加强车间内的噪声治理，对项目建成后厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。
（3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。
（4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。
通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求，措施可行。
[bookmark: _Toc10371]4.3.5噪声自行监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目属于电子元件及电子专用材料制造业，对应《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39，见表4.1-6，不涉及通用工序简化管理的。本项目应当进行登记管理，登记管理无自行监测要求。
[bookmark: _Toc27915]4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施
[bookmark: _Toc21639]4.4.1固体废物产生情况
本项目建成之后运营期产生的固体废物包括抛光残渣、沉淀池污泥、废边角料、不合格产品、生活垃圾、废擦拭纸和废绸布、废包装容器、废活性炭、废切削液及污泥、废除油剂、废机油、铣磨、倒边、研磨废渣。
[bookmark: _Toc10123]4.4.2固体废物源强核算
（1）抛光残渣
本项目抛光过程中会产生抛光残渣，产生量为0.3t/a，属于一般工业固废，固体废物代码为404-001-99，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。
（2）铣磨、倒边、研磨废渣
项目在铣磨、倒边、研磨过程中会产生废渣，产生量为0.04t/a，属于一般工业固废，固体废物代码为404-002-99回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。
（3）沉淀池污泥
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体废物系数表》4040行业生产全过程产生的污泥产污系数为5.8×104克/千件－产品，产品产能为51万片光学元器件，则污泥产生量为29.58t/a，固体废物代码为404-001-62，沉淀池污泥定期进行清掏，并由当地环卫部门统一清运处理。
（4）不合格产品
本项目在经过人工观察检测后会淘汰掉不符合预期的晶体，不合格产品产生量为0.08t/a，属于一般工业固废，固体废物代码为404-003-99且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。
（5）废活性炭
废活性炭：项目废气处理设施采用二级活性炭吸附装置，根据前文计算可知，吸收有机废气量约为0.2832t/a，根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气排放净化量0.2832t/a，则预计项目年消耗活性炭量为0.5664t，则项目每年产生的废活性炭吸附饱和物量约为0.8496t/a，项目计划每两个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放，则废弃活性炭吸附饱和物年生产量约为0.8496t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。妥善收集后暂存至危废贮存间中，定期委托有危废处置资质单位进行处理。
（6）废布和废擦拭纸
检测擦拭过程中检测人员将布和擦拭纸沾有机助剂在晶体上擦拭，对照《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的危险废物，擦拭废布和废擦拭纸废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，妥善收集后临时储存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理处置。废布和废擦拭纸产生量为0.004t/a。
（7）废包装容器
废空瓶主要是使用完乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂的空玻璃瓶，超洗药水的塑料桶、IPA（异丙醇）的铁桶、胶水的空瓶，本项目废包装容器产生量为0.4t/a，属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的危险废物，有机溶剂废玻璃瓶废物类别为HW49其他废物，废物代码900-041-49，妥善收集后临时储存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理处置。
（8）废除油剂
根据前文分析，项目产品经除油后产生的废除油剂产生量为0.05t/a，产生量较小，采用定期将废除油剂进行委外处理。对照《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的危险废物，废除油剂废物类别为HW35废碱，废物代码900-035-35，妥善收集后临时储存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处理处置。
（9）废切削液及污泥
废切削液及污泥产生量为0.1t/a。检索《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液及污泥属危险废物，废物类别HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，危废代码900-006-09，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处理处置。
（10）废机油
废机油产生量为0.05t/a。检索《国家危险废物名录》（2025年版），废除油剂属危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08，生产设备检修时会产生废机油，生产设备由设备厂商进行维修，由设备厂商进行更换并转运，由设备厂商进行委托有危废处置资质的单位进行处置。
（11）炉渣
生产过程烧结中产生的熔固态炉渣及未结晶的渣中成分比较复杂，含有碳酸钡等危险废物，根据同行业类别分析，炉渣产生量为0.35t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），炉渣废物类别为HW47含钡废物，废物代码261-088-47。妥善收集后贮存至危废间中，定期委托有危废处置资质单位进行处理。
（12）生活垃圾
职工生活垃圾
本项目员工共60人，均不住厂，不住厂员工生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天计，年工作天数为300天，则员工生活垃圾产生量为9.0t/a。生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处置。
表4.4-1  本项目一般工业固体废物和生活垃圾产生处置一览表
	产生环节
	固废名称
	物理性状
	固废属性
	产生量（t/a）
	处置方式

	抛光
	抛光残渣
	固态
	一般工业固体废物
	0.3
	妥善收集后外售给其他企业回收综合利用

	铣磨、倒边、研磨
	铣磨、倒边、研磨废渣
	固态
	一般工业固体废物
	0.04
	妥善收集后外售给其他企业回收综合利用

	沉淀
	沉淀池污泥
	固态
	一般工业固体废物
	29.58
	定期进行清掏，并由当地环卫部门统一清运处理

	检测
	不合格产品
	固态
	一般工业固体废物
	0.8
	妥善收集后外售给其他企业回收综合利用

	职工生活
	生活垃圾
	固态
	生活垃圾
	9.0
	委托环卫部门统一清运


表4.4-2  本项目危险废物产生处置一览表
	序号
	危废名称
	危废类别
	危废代码
	产生环节
	状态
	主要成分
	危险特性
	产生量
	处置措施

	1
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	废气治理
	固态
	饱和活性炭、非甲烷总烃
	T/In
	0.8496t/a
	收集后暂存至厂区的危废贮存间中，定期委托有危废处置资质单位进行处理

	2
	废布和废擦拭纸
	HW49
	900-041-49
	擦拭检测
	固态
	有机溶剂
	T/In
	0.004t/a
	

	3
	废包装容器
	HW49
	900-041-49
	/
	固态
	有机溶剂
	T/In
	0.4t/a
	

	4
	废除油剂
	HW35
	900-035-35
	超声波清洗
	液态
	石油类、除油剂

	C, T
	0.05t/a
	

	5
	废切削液及污泥
	HW09
	900-006-09
	铣磨、铣磨
	液态
	废切削液
	T/C
	0.1t/a
	

	6
	炉渣
	HW47
	261-088-47
	晶体生长
	固态
	碳酸钡等
	T
	0.35t/a
	

	7
	废机油
	HW08
	900-214-08
	设备检修
	液态
	机油
	T, I
	0.05t/a
	由设备厂商进行委托有危废处置资质的单位进行处置


[bookmark: _Toc22532]4.4.3固体废物管理措施及环境影响分析
（1）一般工业固体废物贮存要求
根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的贮存和管理应做到：在生产过程中应加强一般工业固体废物贮存规范化管理，固体废物分类定点堆放。确保固体废物贮存过程满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护要求。
（2）一般工业固体废物转移和管理要求
①采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止固体废物污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
②禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
③转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用的，应当报固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当将备案信息通报接收地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门。
④建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。
⑤禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
（3）生活垃圾
生活垃圾极易腐败发臭，必须按照垃圾分类要求对生活垃圾进行分类，定点收集，及时清运或处理，做到日产日清。项目在厂区生产区和办公生活区分别设置一些垃圾收集桶。项目配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。
（4）危险废物暂存贮存管理要求
厂区内拟建1个危险废物暂存间，对厂区内产生的危险废物进行暂存；危废均交由有资质单位处置。厂区内设置的危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
A.危险废物贮存设施污染控制要求一般规定
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
B.危险废物容器和包装物污染控制要求
①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；
②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；
③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；
④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；
⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；
⑥容器和包装物外表面应保持清洁。
C.危险废物贮存过程污染控制要求一般规定
①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；
②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；
③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存；
④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存；
⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器 或包装物内贮存；
⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
D.贮存设施运行环境管理要求
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；
⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；
⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
E.污染物排放控制要求
①贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978规定的要求；
②贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297和GB 37822规定的要求；
③贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554规定的要求；
④贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理；
⑤贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348规定的要求。
（5）危险废物运输过程环境管理要求
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 
厂内转运时，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的车辆转运至危废暂存间，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻、胶袋破损等情况时，泄漏的危险废物大部分会进入托盘中，极少情况下会出现托盘满溢泄漏情况。由于本项目危险废物产生点距离厂内危废暂存间较近，因此企业在加强管理的情况下，厂内转运过程中出现散落、泄漏概率很小，不会产生二次污染。
[bookmark: _Toc14391]4.5运营期地下水、土壤环境影响和保护措施
[bookmark: _Toc14387]4.5.1地下水、土壤环境影响分析
（1）地下水环境
厂区雨水经雨水管网收集后，通过厂区雨水排放口排入镇区雨水排水系统；铣磨、倒边、研磨、抛光、喷淋塔废水经过三格沉淀处理后进入调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；药水槽中的清洗剂废水进入集水调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；纯水槽的纯净废水与纯水制备的非纯净废水排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂正常工况下化粪池及污水管道均采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。
企业严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中固废临时贮存场所要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。
项目使用的原料均属于毒性的原料，容器储存和生产设备密封性好，工艺先进，生产中不会造成渗透、泄漏的情况。在做好厂房防渗情况下，不会产生原料进入地下污染地下水的情况。
综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但建设单位应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。
[bookmark: _Toc13876]4.5.2 地下水、土壤环境防控措施
（1）防渗措施
①合理进行防渗区域划分
本项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，本项目涉及生产废水的产生与排放，产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物。生产废水的排放、危险废物的产生和贮存存在对地下水和土壤污染途径。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）以及结合实际情况考虑根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般污染防治区和重点污染防治区，并提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。
表4.5-1  地下水、土壤污染防治分区一览表
	防治分区
	序号
	装置或者构筑物名称
	防渗区域

	重点污染防治区
	1
	危险废物暂存间
	车间地面

	一般污染防治区
	2
	项目生产车间、污水处理设施、污水管线、危险化学品间
	车间地面


②防渗要求
重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10—7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求。
一般污染防治区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10—7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）执行。
（2）监控措施
①项目危险废物暂存间等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；
②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；
③若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。
④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。
⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。
[bookmark: _Toc25415]4.5.3 监测要求
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为：Ⅳ类，详见表4.5-2；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为：Ⅲ类，详见表4.5-3。
表4.5-2地下水环境影响评价行业分类表
	K机械、电子

	环评类别
行业类别
	报告书
	报告表
	地下水环境影响评价项目类别

	
	
	
	报告书
	报告表

	79.仪器仪表及文化办公用机械制造
	有电镀或喷漆工艺的
	其他（仅组装的除外）
	Ⅲ类
	Ⅳ类


表4.5-3土壤环境影响评价行业分类表
	行业类别
	项目类别

	
	I类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	制造业
	设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造
	有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）有钝化工艺的热镀锌
	有化学处理工艺的
	其他
	


项目位于福建省闽侯县南屿镇窗厦村新南大道176号第三代半导体数字产业园（二期）4号楼5层、6层、7层，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
[bookmark: _Toc17405]4.6运营期环境风险影响和保护措施
[bookmark: _Toc4733]4.6.1风险调查
本项目所使用的原辅材料包括乙醚、乙醇、丙酮等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）和《危险化学品目录》（2015版）、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\506048567\QQ\WinTemp\RichOle\`_O{@QX45~6E2EU4~BK~(ZR.png]
式中：q1，q2，qn——每种风险物质的存在量，t；
Q1，Q2，Qn——每种风险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目涉及的危险物质情况及临界量比值详见表4.6-1。
表4.6-1  危险物质储存情况及临界量比值
	序号
	风险物质
	CAS号
	最大贮存量/最大在线量
	贮存位置
	临界量
	临界量比值

	1
	乙醚
	60-29-7
	0.03t
	危险化学品仓库
	10t
	0.003

	2
	乙醇
	64-17-5
	0.3t
	危险化学品仓库
	500t
	0.0006

	3
	丙酮
	67-64-1
	0.05t
	危险化学品仓库
	10t
	0.005

	4
	氢氧化铵水溶液
	1336-21-6
	0.1t
	危险化学品仓库
	10t
	0.01

	5
	硝酸
	7697-37-2
	0.32t
	危险化学品仓库
	100t
	0.0032

	6
	切削液
	/
	0.2t
	危险化学品仓库
	2500t
	0.00008

	7
	危险废物
	/
	1.4536t
	危废贮存间
	50t
	0.029072

	总计
	0.050952


[bookmark: _Toc19857][bookmark: _Toc7111][bookmark: _Toc18959]由表可知项目危险物质的临界量比值Q=0.050952＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。
[bookmark: _Toc3449]4.6.2环境风险潜势初判
	序号
	原辅材料名称
	本项目设计年用量
	原辅材料来源
	最大储存量
	储存形态
	贮存位置

	1
	碳酸钡（BaCO3）
	30kg
	外购工业合格品
	30kg
	白色固体粉末
	原料粉体干燥仓库（防尘防潮区）

	2
	抛光粉
	3.0t
	外购成品抛光粉体
	3.0t
	超细固体粉末
	原料粉体干燥仓库（防尘防潮区）

	3
	偏钒酸铵（NH4VO3）
	30t
	工业化工原料厂商外购
	2.5t
	淡黄色结晶粉末
	粉体专用干燥密闭库房

	4
	氧化钇（Y2O3）
	30t
	稀土原料供应商外购
	2.5t
	白色稀土粉末
	粉体专用干燥密闭库房

	5
	丙酮（浓度99.5%）
	50kg
	危化品资质供应商外购
	50kg
	无色透明液体
	甲类易燃液体独立防爆危化品仓库，分区密闭存放

	6
	乙醇（浓度95%）
	300kg
	危化品资质供应商外购
	300kg
	无色透明液体
	甲类易燃液体独立防爆危化品仓库，分区密闭存放

	7
	氢氧化铵水溶液（浓度1%）
	0.5t
	化工原料供应商外购
	0.1t
	刺激性液体
	酸碱危化品专用防腐库房，独立防渗围堰区域

	8
	硝酸（浓度68%）
	1.9t
	具备危化品经营资质企业外购
	0.32t
	强腐蚀性液体
	酸碱危化品专用防腐库房，独立防渗围堰区域

	9
	乙醚（浓度99.5%）
	30kg
	危化品资质供应商外购
	30kg
	极易挥发无色液体
	甲类易燃液体独立防爆危化品仓库，单独隔离隔间密闭储存

	10
	环保型清洗剂
	100kg
	日化化工企业外购
	100kg
	混合液体
	通用辅料常温仓储区

	11
	环保型强力除油剂
	50kg
	清洗剂生产厂家外购
	50kg
	液体
	通用辅料常温仓储区

	12
	切削液
	200kg
	机械加工助剂厂商外购
	200kg
	油状液体
	通用辅料常温仓储区

	注：
1.最大储存量按照项目月均用量、厂区仓储常规周转量核算，符合安全生产及环评存储规范；
2.乙醚、乙醇、丙酮属于易燃危险化学品，单独分区密闭储存，配备防爆、通风、消防设施；
3.粉末类、镀膜原料需干燥防尘储存，避免受潮变质。
4.涉及浓度的原辅材料均已换算成纯物质的量计



根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分详见下表4.6-2。
表4.6-2 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
[bookmark: _Toc3041]4.6.3环境风险识别
本项目可能发生的事故主要有：火灾爆炸事故、废水事故性排放等。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：
（1）易燃易爆化学品泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。
（2）生产废水事故性排放。
[bookmark: _Toc24995]4.6.4环境风险分析
（1）化学品泄漏后果分析
由于设备失灵、原辅材料转运操作失误等原因都可造成化学品泄漏事故，造成项目周围的大气烃类污染。发生化学品泄漏时，由于味道比较容易发现，若采取必要措施就可将污染控制在泄漏的局部区域，不致形成大面积的区域性污染。
（2）火灾、爆炸后果分析
化学品泄漏后一旦发生火灾、爆炸事故，对生产区域、现场工作人员和过往车辆将产生较为严重的损害。通过类比分析，发生火灾爆炸后，其影响范围相对主要集中在厂内，也可能会危害周围的居民，应制定紧急预案，保证危害半径内的居民、重要设施得到迅速救助、撤离或保护。
火灾热辐射影响主要在厂区范围，而火灾燃烧过程中同时会伴生大量的烟尘、CO、SO2和NO2等污染物，将对周围大气环境产生影响。由于生产设备发生火灾和爆炸后，急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，燃烧过程中产生的CO量很大。污染物影响范围较大，一般都到了几百米以外，尤其是有风的条件下，污染范围更广。
故在发生着火事故的情况下可能出现大面积的严重污染。本厂区的平面设计符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）等设计规范中的相关规定，建设方还应该采取严密的防范措施，严防事故的发生，同时应该制定详尽的事故应急预案，确保一旦发生事故可以行之有效的办法进行处理。则项目发生火灾、爆炸的危害程度可得到控制。
[bookmark: _Toc19228][bookmark: _Toc9435][bookmark: _Toc8122][bookmark: _Toc25083][bookmark: _Toc22839][bookmark: _Toc10994] 4.6.5环境风险防范措施和事故应急措施
（1）火灾、爆炸的防控措施
①设置应急物资储备条件：如消防沙堆、干粉灭火器、灭火毯等消防器具，事故一旦发生可立即利用上述设备，将事故造成的影响降至最低。要定期对消防设施进行检查和维护保养，确保消防设施完好有效。
②加强安全检查，实行以防火为中心的安全管理。危险化学品仓库、生产设备周围要坚决杜绝明火，及时清理厂区内可燃杂物，保持消防通道畅通。特别要注意防止电火花引起火灾及爆炸。同时做好检查记录，发现问题和隐患及时进行整改。
③加强预案制定和演练。为加强对事故的有效控制，降低事故危害程度，公司制定完备的应急救援预案。并针对跑冒、泄漏制定“污染控制应急救援措施”。
④加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全运营的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。
（2）危化品储运安全防范措施
本项目的危险化学品根据用途和类型不同，分别贮存。项目应严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。
项目原料储存需符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用。建立健全安全规程及值勤制度设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记：凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证：危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用：从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。建设单位在储运过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和储运注意事项。
（3）危险化学品间建设要求
本项目危险化学品仓库的建设应参考《危险化学品经营企业安全技术基本》（GB18265-2019）和《建筑设计防火规范》的建设要求，危险化学品仓库应防潮、平整、坚实、易于清扫，项目采用乙醇等易燃的有机溶剂，采用不发生火花的地面，采用防腐材料，减少火灾隐患。项目采用的胶水，根据建设单位提供的MSDS，具有毒性，因此危险化学品仓库需设置防液体流散措施和通风设备。
[bookmark: _Toc30057]4.7环保投资估算
本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集场所等。具体见表4.7-1。
表4.7-1  环保投资估算
	序号
	污染源
	措施
	投资

	1
	废水
	铣磨、倒边、研磨、抛光、喷淋塔废水经过三格沉淀处理后进入调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；药水槽中的清洗剂废水进入集水调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；纯水槽的纯净废水与纯水制备的非纯净废水排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂
	10万元

	2
	废气
	倒边废气通过设备密闭管道收集，擦拭检测车间、超声波清洗车间密闭负压收集废气，通过二级活性炭吸附装置处理达标后由40m高排气筒排放；晶体生长车间密闭负压收集废气通过碱液喷淋吸收塔处理达标后由40m高排气筒排放
	10万元

	3
	噪声
	优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置，夜间不生产
	3万元

	4
	固体废物
	一般工业固体废物定期外售给其他企业综合利用；设置垃圾桶存放生活垃圾，并委托环卫部门定期清运；危险废物存放于危险废物暂存间，定期委托有处置危险废物资质的单位处置
	2万元

	合计
	25万元






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有机废气排放口（DA001）/铣磨废气、擦拭废气、超洗废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	铣磨废气通过设备密闭管道收集，擦拭检测车间、超声波清洗车间密闭负压收集废气，通过二级活性炭吸附装置处理达标后由40m高排气筒排放；
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤100mg/m3，排放速率≤17.4kg/h）

	
	有机废气排放口（DA001）/喷淋塔废气
	硝酸雾（以氮氧化物计）
	晶体生长车间密闭负压收集废气通过碱液喷淋吸收塔处理达标后由40m高排气筒排放
	硝酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表1限值（硝酸雾（以氮氧化物计）最高允许排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤7.5kg/h）

	
	厂界/生产车间
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	车间密闭，减少对外界大气环境造成影响
	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3标准（非甲烷总烃企业边界监控点浓度限值2.0mg/m3）

	
	
	硝酸雾（以氮氧化物计）
	
	无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值0.12mg/m3

	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3

	
	
	氨
	通风橱收集，厂界设置绿化隔离带阻隔臭气扩散。加强设备密封巡检，定期维护排风收集系统
	无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准（氨≤1.5mg/m3）

	
	
	臭气浓度
	
	无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准（臭气浓度≤20（无量纲））

	
	厂区内/生产车间
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	车间密闭，减少对外界大气环境造成影响
	项目VOCs（以非甲烷总烃计）厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1无组织排放限值，
监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中厂区内监控点浓度限值，浓度限值为8.0mg/m3

	地表水环境
	生产废水排放口（DW001）/生产废水
	pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N
	铣磨、倒边、研磨、抛光、喷淋塔、晶体生长废水经过三格沉淀处理后进入调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；药水槽中的清洗剂废水进入集水调节池，再经过混凝沉淀废水处理设施处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；纯水槽的纯净废水与纯水制备的非纯净废水排入市政管网，纳入大学城污水处理厂；
	《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1规定的水污染物排放限值（（pH值在6-9之间，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L））

	
	生活污水排放口（DW002）/生活污水
	pH值、COD、SS、BOD5、NH3-N
	生活污水经化粪池处理达标后排入市政管网，纳入大学城污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（（pH值在6-9之间，BOD5≤300mg/L，COD≤500mg/L、SS≤400mg/L），氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级B标准（NH3-N≤45mg/L））

	声环境
	厂界噪声/生产设备
	连续等效A声级Leq
	优先选用先进、低噪声设备；对高噪声设备采取减振基础、安装减振垫圈等减震措施；对各类机械设备定期检修、维护，防止设备异常噪声产生；优化平面布局，合理布置高噪声设备于远离声环境敏感点位置，夜间不生产
	厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，（噪声昼间值Leq≤65dB）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物妥善收集后外售给其他企业综合利用，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运，生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）的相关规定

	土壤及地下水
污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险暂存间四周设置导流沟，地面采取防渗，危废贮存间按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间、污水处理设施、污水管线、危险化学品间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	本项目不涉及

	环境风险
防范措施
	危险暂存间四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料（沙袋、吸油毡等）

	其他环境
管理要求
	[bookmark: _Toc3463]5.1环境管理 
根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建项目应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此项目实施后，设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理。
[bookmark: _Toc24206]5.1.1环境管理制度 
（1）严格执行“三同时”制度，在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。
（2）建立排污定期报告制度 
按有关文件严格执行排污报告制度。每年向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。监测数据经统计和汇总后每年上报当地环保主管部门存档。事故报告要及时上报备案。在企业产品结构和排污量发生重大变化、污染治理设施发生改变时，必须向当地环保主管部门申报。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目应当进行登记管理，登记管理无自行监测要求。根据《关于印发〈固定污染源排污登记工作指南（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕9号），登记管理内容不做台账管理、自行监测、执行报告的要求，因此企业无需自行监测。
表5.1-1固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39

	89
	计算机制造391，电子器件制造397，电子元件及电子专用材料制造 398，其他电子设备制造 399
	纳入重点排污单位名录的
	涉及通用工序简化管理的
	其他

	五十一、通用工序

	111
	表面处理
	纳入重点排污单位名录的
	除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
	其他


（3）健全污染处理设施管理制度 
将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，同时制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台账，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。
（4）环境目标管理责任制和环保奖惩条例 
建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。
（5）职工环保教育、培训制度 
加强职工的环境保护知识教育，增强职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在劳动过程中的位置和责任。加强员工的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员绝不允许上岗操作。
（6）自主竣工环境保护验收要求
根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。
根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。
（7）台账要求
危险废物排污单位应建立环境管理台账，一般固废排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。依据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）和《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》等标准及管理文件的相关要求结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账和一般工业固体废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
（8）排污口规范化管理
各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995），要求各排放口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-2。
表5.1-2  排污口规范化图形标志
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	一般固体废物贮存场所
	危险废物暂存间

	[image: 点击看大图及详细资料]
	[image: 点击看大图及详细资料]
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	背景颜色：绿色，图形颜色：白色
	背景颜色：黄色，图形颜色：黑色





[bookmark: _Toc30783][bookmark: _Toc17413]
[image: doc00913320260807100411_01]六、结论
	[bookmark: _Toc23532]6.1总结论
通过对福州晶至光电科技有限公司高功率激光与光互联材料和器件量产项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固体废物等污染物，对周围大气环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。
本项目符合国家产业政策，符合用地规划，符合《福州高新区两园南单元控制性详细规划》《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》的要求，且符合福建省生态环境分区管控要求。
综上所述，建设单位认真执行建设项目环保“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，在严格落实各项环保措施的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc1408]6.2建议
（1）加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。
（2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。
（3）加强职工的环保、安全教育，增强环保意识和安全生产意识。
（4）项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。
（5）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。
（6）加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

编制单位：福州朴诚至信环保科技有限公司
2026年8月



建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	0.1209t/a
	/
	0.1209t/a
	+0.1209t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.003t/a
	+0.003t/a

	
	硝酸雾（以氮氧化物计
	/
	/
	/
	0.2638t/a
	/
	0.2638t/a
	+0.2638t/a

	
	氨
	/
	/
	/
	0.0000243t/a
	/
	0.0000243t/a
	+0.0000243t/a

	废水
	SS
	/
	/
	/
	0.1142t/a
	/
	0.1142t/a
	+0.1142t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.358t/a
	/
	0.358t/a
	+0.358t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.1224t/a
	/
	0.1224t/a
	+0.1224t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.03775t/a
	/
	0.03775t/a
	+0.03775t/a

	一般工业
固体废物
	抛光残渣
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	铣磨、倒边、研磨废渣
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	29.58t/a
	/
	29.58t/a
	+29.58t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	+0.8t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	9.0t/a
	/
	9.0t/a
	+9.0t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.8496t/a
	/
	0.8496t/a
	+0.8496t/a

	
	废布和废擦拭纸
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	废包装容器
	/
	/
	/
	0.4t/a
	/
	0.4t/a
	+0.4t/a

	
	废除油剂
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废切削液及污泥
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	炉渣
	/
	/
	/
	0.35t/a
	/
	0.35t/a
	+0.35t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
107

[bookmark: _Toc8999]附件七：关于环评文件公开文本删除涉密内容依据和说明
[image: 建设项目环境影响报告表(1)_07]


153

[bookmark: _Toc13013]附件十三：关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明[image: 建设项目环境影响报告表(1)_02]

image1.jpeg
LI H AR Ml v

Sk SACES)

B &

EREM (FF)

% # B H

AR A B A AR




image2.jpeg
BRI E ARG B (R
G 1) 175 LA O

AEUBMNAPRECARBEARAT (K—HEE
AR _ TARE: KEAKA
CEBRTUE 7o D e ﬁ.wﬂ' mE WEEEAK) £
NER AR, RREEZXFFEY, _TET (BT
/RBT) BER KT AL ARERE LW IENE A
TERXWEAEZCERRANBMNBELERBEHREA
AE ARG TR I BEG BT EHATE T HRE
F (R EARAERELEA. ZBHER, THREX
BE; ZIERREHRES (R) WhEE#

.(ﬂfﬁi’“l’]ﬁ@/‘l%‘fjﬂ/” ff@ﬁ_%’%?iﬂ;%
ik
TEREARCY H B I

i ) & 2A, k#
ol m AW £ 2A, R
ARAHRBMARAR; AL A ERGH A R AT
AN ARBEREFEZHRES (R REBEFLEH %)

ARHRAELL S, KEFHIINAE “BL87
/"‘\

PNy \
%z\’:\é "N
T X3y, f

1





image3.jpeg
ATER4iS: 1786004026000

Y

/} \\3\\ \

A\
-

//

%ﬁﬂ?ﬂﬁiﬂiﬂéﬁfﬁﬂkﬁ RLR

T H %S 7462kp
I B BE A TR A MR UOL S TR R B 1
HRTA 25 36—081E8 T T B T 5 FADRIbIIE
RGOS A2 s
—. BRI .
AT () ENE%&W@
Gi— & ERIRTG 91350@8@* ?)
HEREREA (410 Y, -
-
TERFA B ¥
HERFNEEAR ) N
[ 2
=\ GHIRAIR
Bek @B ) #ﬁdﬂﬂuﬁi} %luﬁsf\\r\
G—H&RARI » 913501046&35&1.7% (SN
YA 2 37,
=. GHARMS, o X\ \4{@ \/
LaERA /O N0
4 BB S | AR ! ¥
= -
. Ol
% FBREAE ERRS \ &7
— BRGEERGER, =. KH
SRR, B B A SRR
B W Fi. ARG E R S
B = LS TEAY N, B
- MRV R A & m ol

R e Gl




image4.jpeg




image5.jpeg
FUR LT FRGE LT T YT At 7
L R % EERBHOCHIEH I H 18 LR Y ESGY i ol Y

Qr

3R

(BT RS WX RY LR B B BT 9  ERE TR [ LR
HLIEX G BUORUTERN) TUHTRE By (ZUEHWH
FEERMENTRY EEORUTEEYGE) BS80S S8 B
BELSYE LU EHRERAII S REN LS Y R

HEARNRMTT MWL T WU AOIT " SWRATT "4
ERFER FHNVHMTRYGT WERESF MW SH8d EEANE
Had  FWERHLN SN ROE YT RRITE * 45 T Y e al
i ' EUBHEEABET " EPULLY ERRLN  SURATENT (B
HGGELTGE G2V DI W RN BN WY
W (LWWREBY) FHASRMLR LW R (3 S WEIRY
IR R WA BT EWMRN Y SN
B WG MENE S RNRG A LR TWRTY WL W
THPHLTY "GHHTHBEBRFTY ' SL¥FERURTEBRLY BibtE . .m\c M m%

TESOZGI e (if

=) G SRS 0%

BEWHIS LMD g 1 ES] R YEYZH
Hockuimozor Hf H T %

AOuyE ¥ ¥ H

”mwﬁm e Lty )
o T 3 WZVLTHSEVINGOI0SE 16

o-i ﬁ M—._ﬂ Y ST





image6.jpeg
I R A 7 R

ARG EMABREEABHEERAT (% — # 2 £
FIRA__91350104MA354LTAM ) HE &AW : KEMELL (B
HEAEROREH () REALNEBAE) S48 %
AR, RREEZFF7EY, _LEBET (BT/AETO
BRERZKFIN B, ARETREEHINEATFEEZMT
FI% 1 FHXEREEELEH. 2EHK,

L BERRXEAFERE L
2 BUAHK. EREFEEREA (AEA) TEH
SHEA, EAEM., YFEIELORFEELNETEN

L ARREFIRFIVER . 5 (RRFEREYHRES (%)
REENERADZ) BREAENBAHTEW

5. REARMLEMEAERE CHE AL 2

6. MAARKREFSTHIENY, 4BERAXE. FEETA
BALRA R

T AHERKERER





image7.jpeg
i Hl N R & ¥R

AA___mm HOHEH S 3w )
AMEAE: KAAEBMHARFEARREARAG 2
(% —# & 15 B R%_91350104MA354L7AM ) A BT, &
REAZEZHINCATERINTIE_ 2 THXERELE
RS, TEA K.

CHRRREARFERGE R

N RS ]

VAR Ak A Y

4. B WA R B ARG 0 A AR VIR F A A B
LR e

BRI BALE B

B G R B R A A Y

A EEAFRE R

w N =

o =N o o

ES NC S g —
W% §A LH




image8.jpeg
N R v

Zk/\- V}iﬂ# T [ )

HMEAE: AANEBMA BRI mrrmarnas 24
(% —# 2 15 A R7_91350104MA354L7A2M ) AR Tk, %
Jkaiﬁﬁﬂfﬂmﬁwu AFERXMTHE T X ERE R

LEREXEAERE L

2. N B B 1Y

3B ML EAfr

4. BRI WG R EREREE M TN TRIFIR 555 1
5. SRl B AT Y

6. WIEHH B Mk B A2 By

7. BE S B R A B

8. AFEEKEIAE K

AEAER)
»wWE # A 4H




image9.png
T RHRABUEEERICER (8EF202656R5H)

BiE): 2026-0

3
9
fa
Y

ALK D

dp
&

FEX AR RAR SR ERERICER
(BE2026F6A5H, HERMALE)
SE TR A BT R IR B A

g HARELETR EERAT & E

2022.12. 12THRIHEE. 2024.7.29 ARHdL. FFTRIFESE. 2024,
i EEER A E R R A 2020.5.4 9. 20T BEAAMAEREE, FRYWFN TR . 2025.11.28 1.
a o HEREATE: 2 BRARBRBIETE, 3 MEPWFITRFES

. 2006. 4. 05 RHA N TIRIF(E





image10.png
81 BRETHTRITRERLR 2021.11.19

82 BRATREIEHHERAR 2022.2. 11

83 ERAFETRRHHERLR 2022.2. 11 2023.12. 14TRRIHEE.
BMBESHERT2022. 9. 15AH A ARHOFEEITFEMARENA

84 EREr TREOERAR 2022.2.18 BAEBR0227105 B FHRAFRA 55 . 2024 10. 30 IBE AT

. 2005. 5. TR HBRE A AT EE.

2022.3.7
86 ERAEHIERNERLR 2022.3.18
20225 10A108, BMHESHERHZLADEHE <FEAREFE
o S IR " e, AT
o7 | snm (B FEARERAD 2022.5. 18 BANEMERRYWIREE FENEHRENE, HZLARERN

AR (BH009906) BIRHMIFHIE £ EIF R
{ZR9 55«





image11.png
m. BEAE

1. TR AR

(D EiERER

B I TS K A R R B DK BT R G 3705 REON
0.8~0.9, v, | A3 H A il KR < 150 FH A HOR 0.8:| NIIH A
KR =250 FHA-KB, B0.9: AIIHAEERARSTF 150 FH/A-KH 250
TR, RAMGGEERE. A3 B A E R ER AR UL & K & SR
FAEAOH L.

BEEETAF LR o) BBEFEAAR i) <4735 R

AHE EERAE R =REAEAAR G BREEEAD A
1365 (7) ¥1000

R R BHORBUE R KR, WRA R 940 S5 kiR, 3
ABGAEFRRKRRE. 375 RECEE R 1-1 #k.

RBETETRT LR 0 =REFEAD GLOXAHREEEAKERYL
(G OCR) ) x4 75 % #3365 () /1000





image12.png
202551 — 1ZAREHHF AT SRERR

Fe o SR RRFEHLH (%) Hop | PMy [ PN s 03 EESR
1 Bl .40 o7 5| a2 17 136 EES
2 EiTH .43 99. LI It 17 136 EES
3 i .84 9. JEN T 23 141 EES
4 Sl .55 9. 5[ s 19 143 EES
5 =H .50 99, w6 [ a0 20 116 EES
6 EET .43 o7 JEI ) 18 140 EES
7 =k .19 99. 1| er 18 110 EES
8 FE .26 99. 1 | 28 17 114 EES
9 FiEm .47 98 12 | a0 21 138 EES
10 PER .94 99. 7 25 14 132 EES
W L ESEHATER, CORERDne/n®r HIBREREIA he/n®s

2. GEHEHIN . RTIRESREEET -

3. COH24/ BT Y Eos B Sl 0. AR S/ ITREEF S {TE o




image13.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BiEON DERS ENRE BHOEE  svesss o

[

HREEER B 2025-01-26 1525 SR : 378 |A

EERRRUEASIEESIEIRS | 2025F1 BHRERMNEESRER | ARMEIENIEERIRE.

BEIIBHEWFSERES02, NO2, PM10, CO, 03, PM25ZCIISHMMRESITII24/\aIE (HRO3NARAS/NGFY ) FRERIEZSEENE (GB
3095-2012 ) —4kF,




image14.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BEEN NERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

SRR RABAIE: 2025-02-28 16:58  I%E : 380

EERRRUEASIEESIEIRS , 202552 B RERMNEESRER | ARMEIENIEERIRE.

BRE2EHEEESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6ITSIAIREERI24/ NS (EFO3NARASINGTY ) K2IEFRE=SRENE (GB
3095-2012 ) 4RIk,




image15.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BEEN NERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

SRR RABAIE: 2025-03-3109:57 & : 309

BRI ESTAIES | 202435 G RASTINSTSERI , KREHIEIRTTRRKINE,

BRE3EHEEESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6INSIAIREERI24/ NS (EFO3NARASINGTY ) K2IEFRB=SRENE (GB
3095-2012 ) 4RIk,




image16.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BEEN NERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

SKREERE  AF6A{EL 2025-04-30 08:45 KR : 356 Eﬁ‘
EERRRUIEASIEESUEIRS T | 2024F4BHRERMNEESRER | ARMEBENIEERIRE.

BREAFHEEESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6TRSIAIREEIRI24/ NS (EFO3NARASINGTS ) K2IEFAB=SRENE (GB
3095-2012 ) 4RIk,




image17.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BiEEON DERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

SRR RABAIE: 2025-05-30 16:34  I%EE : 370 ‘A‘

EERESIEASIEESUEIRS T | 2025F5 BRRERMNEESRER | ARMEIENIEERIRE.

BRESHHEEESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6INSIAIREERI24/ NS (EFO3NARASINGTS ) K2IEFAE=SRBINE (GB
3095-2012 ) 4RIk,




image18.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR BS

7 BN NERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

HEEER BN 2025-06300835 R : 279 |A

EERRRUEASIEESUEIRS T | 2025F6 B RERMNEESRER | ARMEIENIEERIRE.

BRE6AHEEESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6ITSIAIREERI24/ NS (EFO3NARASINGTY ) KBIERB=SRENE (GB
3095-2012 ) —AkE,




image19.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BEEN NERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

SRR RABAIE: 2025-07-3108:41 & : 320

EERRRUIEASIEESUEIRS | 202557 BRRERMNEESRER | ARMEENIEERIRE.

BEETAHEEESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6ITSIAIREERI24/ NS (EFO3NARASING TS ) K2IEFRE=SRENE (GB
3095-2012 ) 4RIk,




image20.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BEEN NERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

HEEER B 2025-08-29 1019 R : 295 |A

EERRRUIEASIEESUEIRS T | 2025F8BHRERMINEESRER | ARMEIENIIEERIRE.

BRESEHEMESRBS02, NO2, PM10, CO, 03, PM25E6ITSIAIREEI24/ NS (EFO3NARASINGTY ) KBIEAE=SRENE (GB
3095-2012 ) —AkE,




image21.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BEEN DERS BE3RE BHEE  sowsss 0

[

SRR RABAIE: 2025-09-2515:54 %S : 293 ‘A‘

EERRRUIEASIEESUEIRS | 2025F9 R HRERMINEESRER | ARMEIENIEERIRE.

BERIBHEWFSEES02, NO2, PM10, CO, 03, PM25ZCIISHMMREHSITII24/\IE (HRO3NARAS/NGFY ) KRERMEZSEEINE (GB
3095-2012 ) —4kF,




image22.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BN NERS BE3MRE BHEE  sowsss 0

[

HREEER B 2025-10-27 0906 R : 292 |A

EERRRIEASIEESUEIRS T, 2025F 108 HRERMNEESRER , AEHIEIBMIEERITE.

BEEI0BHEMESFEES02, NO2, PM10, CO, 03, PM2SZ6IHSHMMREIZINI24/ N\t ( HRO3AARAS NG ) KBESHETSHERE (GB
3095-2012 ) —4kF,




image23.png
b vt li B REAF BEON HEEE EHER BHEE om0

SRR RABAIE: 2025-11-24 09:25  %EE : 205 ‘A‘

EERRRIEASIEESUEIRS , 2025F 11 EHREEMNEESRER , AEHIEIBMIEERITE.

BEELBHEMESFEES02, NO2, PM10, CO, 03, PM25Z6IHSHMMREIZING24/\aHE ( HRO3AARAS NG ) KEESHESSHERE (GB
3095-2012 ) —4kF,




image24.png
PR R B

wwow minhou.gov.cn BR HBS

7 BN NERS BE3NRE BHEE  sowsss 0

[

SRR RABAIE: 2025-12-26 09:56 %S : 285

EERREIEASIEESUEIRS | 2025F 2B HREEMNEESRER , AEHIEIEMIEERITE.

BEELBHEMESFEES02, NO2, PM10, CO, 03, PM25Z6IHSHMMREIZIN24/\atiE ( HRO3AARAS NG ) KEESHESSHERE (GB
3095-2012 ) —4kF,




image25.png
HEHESHRT R @mREE BSAR NSk SEES SHeR [ —

sthit.fujian.gov.cn

O HEUE: BN NhE- @RES - KERR

KE: FiE v RUER WA v EE: 202 v 8 vE

DO CODmn TP

et
sk PR (ma/l) (mo/l) (mg/

A BET (P LAZRE  7.040 8.7900 2.5200 0.1990 0.1890 2650 m m 2026588

&) 0 0 B
A ) - - e
KR (I EESTRE 7380 8.3200 2.9900 0.0780 2026588

&) 0 B
o WIKT ABAn - - e
il EEmS K GFERFXFWNE) . 79%00 1280 00710 ooas0 S0 m @ 202";:%8




image26.png
??]\FA —> R

R BRI

T —> HRRGE




image27.emf

image28.emf

image29.emf

image30.emf

image31.emf

image32.emf

image33.emf

image34.emf

image35.emf

image36.png




image37.emf

image38.png
4, 4

n
| Lo
o 0 ,




image39.png




image40.png




image41.png
(¢




image42.jpeg




image43.png




image44.jpeg
VAR i

6.1 B4

ISR 52 R BRA T R WO S e B R S 0 R I E 1
HEEMATIEN, THBEIRPEA. BR. B, BERDEEY, XA
BIRRSE, B R — AR, 2RI AE. BUE D 6 T3
%ﬁﬁ*%¢mmmﬁ,ﬂﬁ%ﬁmmgﬂxﬂ&m,?mwﬁﬂﬁﬁﬁ f 9 FEl
M.

AE A& EFPABGE, GO, %8 CEM X w2 m i
PEVEIALIY CHEM T AR EE AL A P AR R B R 4 1) pO sk, AsGar
TR AR K TR,

LR, BRPAAEHITRERTEIMR “ SN B8, 15079 HiM

RITTRBER, FERAS IR R T4 0% TS Yo I b, TR SR IR
IR TRIRTR T, B OREIS RWiahR g, 3o B PRS0 . ER S
FAEESIT, T E R R TATH .

6.2 i

(D IGEEE, (UEEPRE ERIET, PEREwWRER, Bk R
R4,

(2) ] AEARE T FORIRNEAR T 5 SR RMEMIET . R, fipsT
fE.

(3) MR TR, ZAHE, MR EERANZA LR,

4 B HHARRAJE, MIFRNFBAERIOTE, TESEES, M
HFLE.

(5) WFEFRTHRIAEE AT, YR RIEIEAT &I 3R &
BRI

(6) MIEIARTAEMEE, BNEEIIME “=

Gt . H





image45.jpeg
RFFOVPICAFADY B B SR o 7 L 5% A 11
B

AR 13 1 5 A AR ER S ¢

L BRI RN & 3% UBHBCR B R R DD 3 065 Y6 IR M
L0 2% 7 05T H RIS w3 2 ) e AL AL, R BB A
AR SR, FRELALIE X G S e R PR A B mTh %
BB 5 EBOP RN 830 B I H IR BRI R) ESGET AR,
FRILE





image46.jpeg
KTV ATFSCATER B B B 50 R MLAR 5 A
5 B e AR 4 A 2

TR [ EAE SRR

FAVEM b 2t R BHEE R A ] B 5E R R & R 4w, I
WIATREA . WA DMERY X EXKIE . BT, MARRLEN
& (RAEMBRAE. BIBRRIEE LA . RIZBR AR E
RAFNACLRA TR, RAFEX EMRZEABARA R
PR TIPS S BB RN 34 B T B BRI R R AT A
EICHAT AT, AR,

MfE: RT (EMEELBMEAIRA AT REOLE L EBRM
#0340 B 7= 5B FRSER R R AT MR A R RSB I





