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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	产品车间生产线技术改造项目

	项目代码
	2603-350121-07-02-131365

	建设单位

联系人
	郭**
	联系方式
	1595915****

	建设地点
	福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房

	地理坐标
	经度：119°10′59.204″，纬度：26°09′16.633″

	国民经济

行业类别
	C2239 其他纸制品制造
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业22—38纸制品制造223*

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	闽侯县工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽工信备[2026]A080024号

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.33
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	建筑面积14519.08m2

	专项评价设置情况
	1.1专项设置
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤、声不开展专项评价，地下水原则不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1.1-1。

表1.1-1  专项评价设置原则表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否

设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目排放废气主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；且厂界外500m范围内无环境空气保护目标

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目废水为间接排放，生活污水经化粪池预处理、生产废水水质满足纳管标准后直接排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理，不涉及废水直排。

否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目涉及的危险物质（机油）存储量不超过临界量（Q<1），因此无需设置环境风险专项
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程建设项目。

否

注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。
根据上表分析，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	1.规划名称：闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）（2021年11月）

审批单位及文号：闽侯县自然资源和规划局（侯自然综〔2022〕557号）

2.规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》

审批机关：福建省人民政府
审批文件及文号：《福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（闽政文〔2024〕420号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《闽侯经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》（2014年5月）

召集审查机关：闽侯县环境保护局

审查文件名称及文号：《关于闽侯县经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（侯环保〔2014〕140号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.2与《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》规划符合性分析

①规划简介

闽侯经济技术开发区位于闽侯县城北部、峰福铁路以北。本次规划研究范围包含闽侯经济开发区一、二、三期、陈店湖工业园和关口工业区，南至峰福铁路、北至闽侯县城北部山体、东至石井路、西至闽侯大桥，涉及甘蔗、荆溪两个街道（镇），总用地面积912公顷。

②功能结构与产业布局

园区发展定位确定为：园城融合、产业集聚、生态友好、配套完善，

以“制造+智造”为核心的福州市近郊型工业园区转型升级样板，具体内涵包括福州市都市型工业示范区、福州市智能制造基地、闽侯县“制造+智造”转型示范园区。本片区规划形成“一核、三心、一轴、两带、四区”的空间布局结构。“一核”为园区综合服务中心，依托克姆湖水库山水环境与周边可开发用地资源，打造园区产城融合公服配套综合中心，布局商业商务、居住、公园绿地等混合功能，完善片区配套，满足不同层次人群需求；“三心”为西部陈店湖创意家居荟聚中心、中部智能制造示范区管理服务中心、东部都市型工业示范区服务中心；“一轴”为沿北环通道发展轴，依托规划北环快速通道串联三个产业园区融合发展，东西向快速与福州城区、竹岐对外联系；“两带”为沿陈店湖山体的景观带、沿荆溪及西侧山体的景观带；“四区”为陈店湖国际创意家居生产聚集区、克姆湖产城融合综合发展区、铁岭二期智能制造工业示范区及铁岭一期都市型工业集聚区。

铁岭工业区主导产业为食品饮料、机械电气，均为闽侯县的重点发展行业，其中食品、机电属于巩固的提升优势产业，光电属于大力发展的高新技术产业和新兴产业。

③符合性分析

本项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，属于铁岭工业区（闽侯经济开发区）一期工业园区延伸区（详见附图4），主要为湿巾、乳霜纸制造，属于能耗低、污染小的工业生产企业。湿巾、乳霜纸作为食品卫生安全的重要配套用品，广泛应用于食品加工人员手部清洁、餐饮具擦拭、食品包装车间卫生维护等场景，是食品产业链配套不可或缺的配套产品。因此项目的建设内容与《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》的功能定位及产业布局规划不冲突。

1.3与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《闽侯县国土空间总体规划(2021—2035年)》，闽侯县行政辖区除高新区以外的范围，总面积1935平方公里(高新区范围包含南屿镇、上街镇的厚庭、建平、马排、新洲、马保等5个村)；县域规划内容为目标定位、发展规模、区域协同、国土空间格局优化、资源要素保护与利用、城镇体系规划、国土综合整治与生态修复等。

规划构建特色产业体系：全面融入福州现代化国际城市建设，着力发展壮大战略性新兴产业，优化升级传统优势产业，繁荣发展现代服务业，构建具有区域竞争力的现代化产业体系。

中心城区空间结构为：顺应福州“东进南下、沿江向海”城市发展方向，拉开城市发展框架，引导城市“多中心、组团式、网络化”发展，构建“一轴、两心、四区、多点”的中心城区空间结构。其中四区为荆甘竹新城、东南科学城、南通新城、东南汽车城。

其中“荆甘竹”协同发展区以发展商贸服务、总部经济、文化旅游以及软件开发、智能制造等高新技术产业为主。

本项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房。项目所在地用地性质为工业用地，项目主要从事湿巾、乳霜巾制造，属于食品产业的配套产业，与闽侯县国土空间总体规划的产业体系和产业空间布局不相冲突。

另外，本项目在划定城镇开发边界范围内（详见附图3），不涉及永久基本农田、生态保护红线等敏感区，位于城镇开发边界内，符合闽侯县国土空间总体规划的三线控制要求。

1.4规划环评符合性分析 
根据《闽侯经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》，一期主要产业为食品饮料、机械制造、电子电气、服装加工。开发区总体功能定位为：技术先进、耗能低、污染小、效益好的工业园区。

表1.4-1 与规划环评及其审查意见符合性分析

相关要求
项目情况
符合性
根据《闽侯经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》可知，一期主要产业为食品饮料、机械制造、电子电气、服装加工。

本项目从事湿巾与乳霜纸制品生产，不属于禁建项目。
符合
根据《闽侯经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》，开发区总体功能定位为：技术先进、耗能低、污染小、效益好的工业园区。

本项目建设符合国家和地方产业政策；属于低污染、耗能低型企业
符合
根据《闽侯经济技术开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》“本区禁止进行电镀加工，涉及的电镀工艺可外协，不得外排含重金属废水”
本项目属于湿巾、乳霜纸制造，不涉及电镀加工，且不涉及排放重金属污染物
符合
由此可见，项目建设符合《闽侯经济开发区一期延伸区控制性详细规划环境影响报告书（报批本）》及其审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1.5产业政策符合性分析

本项目主要从事湿巾、乳霜纸制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类；同时未被纳入《市场准入负面清单（2025年版）》。本项目已于2026年7月9日通过闽侯县工业和信息化局备案（闽工信备[2026]A080024号），项目建设符合国家及地方产业政策要求。

1.6土地利用规划符合性分析

本项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，根据厂房定制合同（详见附件4-1~4-3），同时对照闽侯经济技术开发区规划提升-土地利用规划图（详见附图2），项目所在地用地性质为工业用地，项目建成后主要从事湿巾、乳霜纸制造，属于工业企业，因此，本项目符合土地利用规划要求。

1.7周边环境相容性分析

（1）周边企业概况

根据现场调查，项目周边临近企业见表1.7-1，涉及食品制造、食品批发、光电科技制造、供应链管理、企业管理、雕塑工艺品制造等行业。

表1.7-1 现有周边临近企业情况一览表
序号
厂房

编号
周边现有企业名称
方位
相对厂址距离（m）
所属行业
主要产品
1

1#
福州潮福前味食品有限公司

WN

15

食品制造

甜馅饼、糕点（耐储存）、甜味烘焙产品、面包等

2

22#、23#
福州友声友色投资有限公司

W

16

企业管理

企业管理、企业管理咨询、市场营销策划等

3

20#、21#
福州宏彦食品有限公司
W
16
食品制造
鱼肉米糕卷
4

18#、19#
福建易诚食品有限公司
WS
19
食品批发
农副食品批发
5

9#
福州市峰麦供应链科技有限公司
WS
55
供应链管理
农副食品批发
6

16#、17#
福州彤禧食品有限公司
WS
67
食品制造
食品添加剂
7

8#
福建华宇一塑 雕塑艺术有限 公司

ES
85
工艺品制造

雕塑设计、制作

8

25#、26#
福建焙库食品有限公司

W
89
食品销售

食品互联网销售

9

12#
福州鑫金昌贸易有限公司

WS

91

食品批发

农副食品批发

10
28#
味馔味食品（福州）有限公司

W

106
食品制造

饮料生产、茶叶制品生产、酒制品生产、乳制品生产等

11
13#、15#
福州糕小生食品有限公司

WS

112

食品制造

面包、蛋糕

12
30#
福州瑞轩食品科技有限公司

WS

121

食品制造

蔬菜干、水果干和坚果等

13

31#、32#
福建通隆食品有限公司

WS

132

食品制造

鱼丸

14
27#

中榄食品（福州）有限公司

W

140
食品制造、批发

调味品生产、食品销售

15

33#、35#
福州鸿业科技有限公司

WS

153

橡胶和塑料制品业

塑料制品、包装材料等

16

52#
福州闽侯县鑫得威食品贸易有限公司
W
161
食品批发
农副食品批发
17
50#、51#
园区办公楼
W

185
/

/

18

39#
福建桐口白鹤食品科技有限公司
WS
198
食品制造
粉干
19
37#
福建瑞维光电科技有限公司

WS

207
光电科技制造

光学元器件

20
36#
福州市众心联光电科技有限公司

WS

209
光电科技制造

光学元器件

21
38#
福州澳铭生物科技有限公司
WS
239
食品制造

饮料、固体饮料

（2）与周边环境相容性分析
本项目购置岁金智谷·福州大健康产业园已建标准厂房（2#、3#、5#厂房），从事湿巾、乳霜纸制造。岁金智谷·福州大健康产业园规划构建以大健康食品、生物科技、智能制造、营养保健品等为核心的产业链集群，产业园区现已入驻共计21家工业企业，涉及食品制造、食品批发、光电科技制造、供应链管理、企业管理、雕塑工艺品制造等。
本项目主要从事湿巾、乳霜纸制造，为食品加工配套产业。项目运营期产生的废气主要为喷淋浸泡、涂布及包装工序产生的极少量有机废气（以非甲烷总烃计），各工序均在常温下进行，原辅材料沸点高、挥发性低，废气经无尘密闭车间新风系统通风换气后无组织排放，不涉及有毒有害废气及重金属排放。本项目生产废水（湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水）水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），可直接排入市政污水管网；生活污水与经隔油池及化粪池处理后的食堂废水一并排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理；废气产生量较小，达标排放，对周边环境影响较小。固废中边角料、废包装材料等一般固废外售综合利用，废润滑油、废溶剂桶等危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运，均妥善处置不外排。设备噪声经基础减振、厂房隔声后厂界可达标排放，且厂界外50m范围内无声环境保护目标。在切实落实各项污染治理措施的前提下，项目各污染物源强较低、达标排放，对周边大气、地表水、声环境及土壤环境影响很小，不会产生二次污染。

同时对照《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB14881-2025)中关于食品企业的选址要求（见下文1.13-1），本项目建设不会影响周边食品企业选址的合规性，因此，本项目建设与周边食品企业相容。

1.8与“三区三线”符合性分析
根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》，闽侯县中心城区构建“一轴、两心、四区、多点”空间结构，其中"荆甘竹"协同发展区以智能制造等高新技术产业为主。本项目位于福州市闽侯县荆溪镇岁金智谷·福州大健康产业园内，属于“荆甘竹”协同发展区范围内的工业用地。经调阅“三区三线”划定成果，本项目位于城镇开发边界内（附图3），不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，符合国土空间总体规划的三线管控要求及城镇集中建设区功能定位。

1.9与《闽江流域产业布局规划》符合性分析

根据《福州市发展和改革委员会关于印发实施《闽江流域（福州段）》

产业布局规划的通知》（榕发改工〔2021〕39号）中闽江流域福州段产业准入负面清单，内容如下：
闽江流域干流、一级支流沿岸一公里范围内：
1、禁止布局印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、燃料、农药等建设项目；
2、禁止布局产生含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目。

本项目所在区域属闽江水系，周边主要水体为荆溪，属闽江一级支流。根据现场调查，本项目厂界距离荆溪约1297m，不属于闽江干流、一级支流沿岸一公里范围内，且不属于印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、燃料、农药等上述禁止的布局产业，不涉及含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质，因此建设项目符合闽江流域产业布局规划。

1.10环境功能区划符合性分析 

项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气质量影响较小，不会改变区域环境空气质量功能区划；本项目生产废水（湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水）水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），可直接排入市政污水管网；生活污水与经隔油池及化粪池处理后的食堂废水一并排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理。项目生产废水与生活污水为间接排放，不会改变区域地表水环境质量等级；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声对周边声环境影响较小，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，项目建设符合环境功能。

1.11生态环境分区管控要求的符合性分析

根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）和《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关内容，项目与福州市生态环境分区管控的符合性分析如下：
（1）生态保护红线

①生态保护红线

福州唯美纸业有限公司购置岁金智谷·福州大健康产业园现有厂房建设本项目，其属于工业用地，经对照福州市“三区三线”生态保护红线划定成果和一般生态空间划定成果，项目选址不涉及福州市陆域生态保护红线，不涉及生态环境敏感区域、各类自然保护地、沿海基干林带、省级以上生态公益林和天然阔叶林，不涉及陆域一般生态空间。

因此项目建设与生态保护红线及一般生态空间管控要求不冲突。

（2）环境质量底线 

根据福州市人民政府网站发布的福州市环境质量状况，项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095 -2026)过渡阶段浓度限值中的二级标准，地表水质量各项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)中Ⅳ类标准，声环境功能区划为3类区标准。

本项目生产废水（湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水）水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），可直接排入市政污水管网；生活污水与经隔油池及化粪池处理后的食堂废水一并排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理。根据工程分析项目废气产生量较小，经收集处理后达标排放，对周边环境空气质量影响较小。项目厂区车间地面已全部硬化，要求建设单位严格按照本评价要求进行分区防渗防控，则对地下水和土壤的影响较小。项目生产设备位于生产车间内，高噪声设备尽量集中布置，设备噪声经基础减振、车间隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。

因此项目建设不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线 

项目用电为区域集中供应，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上限。本项目使用电能作为主要消耗能源，电能属于清洁能源。项目资源的消耗量不大，不属于高耗能资源消耗型企业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染及资源利用水平。项目不会突破区域资源利用上限。

环境准入负面清单

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024）》中鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类；同时未被纳入《市场准入负面清单（2025年版）》。项目无行业准入条件，满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求。

与省、市生态环境分区管控要求的符合性分析
对照《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）及福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果（详见附件5），项目所选地块涉及1个生态环境管控单元：闽侯县重点管控单元3（单元编号：ZH35012120005）。对照“生态环境分区管控综合查询报告书”符合性分析见表1.11-1~1.11-2。


	
	表1.11-1 与全市总体准入要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

福州市陆域

空间布局约束

优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：

（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。

（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。

（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。

（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。

（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。

（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，项目不涉及生态保护红线。

符合

二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，项目不涉及优先保护单元中的一般生态空间。
符合

三、其他要求

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物[1]的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

1本项目从事湿巾、乳霜纸制造.，不属于石化项目；

2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目；

3.项目废气经处理后可达标排放，不属于大气重污染企业；

4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目；

5.项目不属于建陶行业；

6.项目不涉及重点重金属污染物排放，不属于低端落后产能项目，不涉及使用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀企业；

7.项目不属于重污染企业和项目；

8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带；

9.项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目；

10.项目用地不涉及永久基本农田、防风固沙林、农田保护林。
符合

污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1.项目新增废水排放涉及COD、氨氮，总量指标按要求购买；项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物；

2.本项目VOCs产生量极小，不定量核算，不单独申请总量指标，由生态环境主管部门在审批时统筹管理；

3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目；

4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业；

5.项目不属于重点行业，不涉及重点重金属污染物排放；

6.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉使用；

7.项目不属于水泥行业；

8.项目不属于化工项目，选址不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。

符合

环境风险防控

无

/

/

资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化

1.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质等高污染燃料锅炉的使用；

2.项目不属于陶瓷行业。

符合

备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 

［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 

［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 

      ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。

表1.11-2 与环境管控单元准入要求符合性分析

环境管控

单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

本项目

符合性

ZH35012120005

闽侯县重点管控单元3

重点管控单元

空间布局约束

1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
1.项目不属于新建危险化学品生产企业；项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，用地性质为工业用地，主要从事湿巾、乳霜纸制造，不属于限制引入产业，与《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》园区产业发展定位的制造产业不冲突，符合要求。项目位于工业园区内，周边多为工业企业，项目废气经处理后可达标排放，排放量小，对周边大气环境影响较小。
2.项目不属于严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目；

3.项目新增用地不属于列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
符合

污染物排放管控

1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
1.项目雨污分流，生产废水（湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水）水质可满足纳管标准，直接排入市政污水管网，进入闽侯县城关污水处理厂集中处理；生活污水拟依托园区已建化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理；

2.项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物；本项目VOCs产生量极小，不定量核算，不单独申请总量指标，由生态环境主管部门在审批时统筹管理。
符合

环境

风险

防控

单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
项目不属于化学原料和化学制品制造业，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程不排放持久性及重金属等污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，可有效避免对地下水、土壤造成污染。
符合

资源开发效率要求
无
/
/
综上所述，项目建设符合《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中相关要求。

1.12与国家及地方其他挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

本项目与国家及地方挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析详见表1.12-1。

表1.12-1 与国家及地方挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析

序号

相关文件名称

相关内容（摘录）

项目情况

符合性分析

1

《福建省“十四五”空气质量改善规划》（2022年）

对家具、汽修、机电等涂装类产业集群，重点推进低（无）VOCs含量涂料替代，鼓励建设集中喷涂中心。.....推广使用水性、高固体分、无溶剂。粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。.....按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放，进行集中处理。
项目不使用涂料、油墨，使用低VOCs含量的原辅材料。本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的配方产品，属于低VOCs含量原辅材料，不涉及生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂。项目VOCs经车间新风系统通风换气后无组织排放。

符合

2

《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办〔2021〕123号）

强化挥发性有机物整治。.....实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低（无）VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。

本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的配方产品，属于低VOCs含量原辅材料，本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态，不涉及生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂。
符合

3

福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案（闽环保大气〔2017〕6号）

二、主要任务

（一）严格环境准入

进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。

（二）大力推进清洁生产

在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。

（三）加快推进重点行业VOCs专项整治

（2）加强化工企业污染综合整治

提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。

（四）推进溶剂使用工艺VOCs控制

在纺织印染、皮革加工、制鞋、木材加工、木制品生产等行业，积极推动使用低毒、低挥发性溶剂，食品加工行业必须使用低挥发性溶剂，制鞋行业胶粘剂应符合国家强制性标准《鞋和箱包胶粘剂》的要求；同时开展VOCs收集与净化处理。

本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的配方产品，属于低VOCs含量原辅材料，项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目，不使用涂料，不涉及生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂；本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态
符合

4

《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）

（1）工艺过程控制要求

含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施；

（2）其他控制要求

产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。

项目VOCs物料为液体，采用桶装，暂存于仓库内，遮阳挡雨，防渗漏；项目涉VOCs工序作业时整层车间门窗关闭，废气经车间新风系统通风换气后无组织排放。
符合

5

《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知

严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的配方产品，属于低VOCs含量原辅材料，不涉及生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂，本项目VOCs产生量极小，暂无须设置VOCs在线监控设备。本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态
符合

6

《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（闽环保大气〔2020〕6号）

大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

全面落实标准要求，强化无组织排放标准。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理.....。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。

本项目不涉及涂料使用，使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的水基配方产品，属于低VOCs含量原辅材料，不涉及生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂；项目涉VOCs工序作业时整层车间门窗关闭，废气经车间新风系统通风换气后无组织排放。本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态
符合

7

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》

在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括（摘录）：

1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；

2.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；

3.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；

3.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

本项目使用的湿巾药液、乳霜液等原料均为外购已调配的水基混合液，属于低VOCs含量原辅材料；项目喷淋浸泡、包装、涂布等工序的废气经车间新风系统通风换气后无组织排放，同时作业时厂房门窗关闭，减少废气无组织排放与逸散。本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态
符合

8

《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发 2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》（榕环委办〔2022〕49号）

严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等。实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的配方产品，属于低VOCs含量原辅材料；本项目VOCs产生量极小，暂无须设置VOCs在线监控设备。本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态
符合

9

《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》（侯政办发〔2022〕10号）

（2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、胶粘剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的配方产品，属于低VOCs含量原辅材料；项目涉及VOCs的排放，本项目VOCs产生量极小，暂无须设置VOCs在线监控设备本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态
符合

综上，项目建设内容符合与国家及地方挥发性有机物污染防治政策的要求

1.13与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）中选址的协调性分析

表1.13-1 与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2025）中选址的协调性分析

相关内容（摘录）

项目情况

符合性分析

3 选址及厂区环境
3.1选址
3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

3.1.2厂区不应选择有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

3.1.3厂区不应选择在易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应有必要的防范措施。

3.1.4厂区周围不应有存在虫害大量孳生潜在风险的场所，难以避开时应有必要的防范或消除措施。
（1）项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，属于闽侯经济技术开发区规划范围内的工业用地。本项目废气主要来自湿巾喷淋浸泡、乳霜纸涂布及包装工序，均以非甲烷总烃计，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态，采取措施后对周边食品企业影响很小
（2）项目周边主要为企业，包括食品制造、食品批发、光电科技制造等，无有毒、有害物质以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。

（3）项目所在地不属于易发生洪涝灾害的地区。

（4）项目厂区地面全部硬化，定期维护，周边不存在虫害大量孳生潜在风险的场所。
项目在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放量较小，不会对周边食品加工企业产生明显的不利影响，与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB14881-2025)中选址要求相

协调。
3.2厂区环境
3.2.1应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。

3.2.2厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，满足生产需要，防止交叉污染。

3.2.3厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或其他不易产生扬尘的硬质材料;空地应采取必要措施，确保在正常天气下能够防止扬尘和积水的产生，保持环境清洁。

3.2.4厂区绿化应与食品生产车间保持适当距离，植被应定期维护，应防止污染生产区域。

3.2.5食品生产场所内不应饲养与生产无关的动物。

3.2.6厂区应有适当的排水系统，并根据需要采取适当措施防止污水倒流和地面积水。

3.2.7宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与食品生产区域保持适当距离或分隔。

3.2.8厂区内污水处理设施及燃煤锅炉房等易产生粉尘的场所应与食品生产场所保持适当距离，并位于主风向的下风向，难以避开时应采取必要的防范措施。

3.2.9厂区内建筑施工和整修期间应采取分隔等适当措施避免对食品生产区域产生影响。难以分隔时应有必要的防范措施。防止虫害孳生。植被种类、农药及肥料品种及其施用方式。

（1）项目购置岁金智谷·福州大健康产业园已建标准厂房，厂房地面已全部硬化，道路为混凝土硬化路面。

（2）项目各功能区域划分明显，湿巾、乳霜纸生产车间与原料仓库、成品仓库、办公区等有适当的分离或分隔措施，满足生产需要，防止交叉污染。

（3）项目厂区绿化与生产车间保持适当距离，植被定期维护。

（4）项目生产场所内不饲养与生产无关的动物。

（5）项目厂区设有雨污分流排水系统，生产废水直接排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，可有效防止污水倒流和地面积水。

（6）项目食堂等生活区与食品生产区域保持适当距离并分隔。

（7）项目无燃煤锅炉房，不涉及易产生粉尘的污水处理设施（园区污水站位于厂区外）。

（8）项目施工期仅为设备安装调试，不涉及建筑施工和整修。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

福州唯美纸业有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2011年6月26日，主要经营范围包括纸制品制造；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品批发等（营业执照和法定代表人身份证详见附件3）。

建设单位现有工程位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#厂房，主要从事干巾生产，以水刺无纺布和木浆纸为原料，经折叠、切断、包装等工序制成，年产干巾20000吨。现有工程属于仅分割、组装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“十九、造纸和纸制品业22—38纸制品制造223*”规定，不涉及布、浸渍、印刷、粘胶工艺的，因此不纳入环评管理。建设单位于2026年6月18日进行了固定污染源排污登记，登记编号：9135011157474296X2001P（详见附件6）。

随着市场需求变化，建设单位拟投资6000万元建设“产品车间生产线技术改造项目”。本项目备案建设性质为改扩建（闽工信备[2026]A080024号，详见附件2），实际建设内容以扩建为主，新增湿巾生产线、乳霜纸生产线及配套设备。项目建成后，新增年产湿巾4000吨、乳霜纸2500吨的生产能力，建成投产后全厂年产干巾20000吨、湿巾4000吨、乳霜纸2500吨。扩建内容具体分布为：2#楼一层在现有仓库、一般固废间基础上新增乳霜涂布车间，二层原为空置厂房改为原料仓库、成品仓库，三层在现有干巾生产线基础上新增乳霜纸折叠分切包装生产线；5#楼三层原为空置厂房新增湿巾生产线及包装区，其余楼层原为空置厂房均作为仓库。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，本项目涉及涂布、浸渍工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“十九、造纸和纸制品业22—38纸制品制造223*，有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”应编制环评报告表。因此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。本单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定编制成报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为污染防治设施建设的依据。
表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

十九、造纸和纸制品业22
38
纸制品制造223*
/

有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的

/

2.2工程概况

2.2.1项目基本概况

（1）项目名称：产品车间生产线技术改造项目；
（2）建设单位：福州唯美纸业有限公司；
（3）建设地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房；
（4）总投资：6000万元；
（5）建筑面积：14519.08m2；
（6）项目性质：扩建；

（7）生产规模：新增年产湿巾4000吨、乳霜纸2500吨的生产能力，建成投产后全厂年产干巾20000吨、湿巾4000吨、乳霜纸2500吨；
（8）生产定员：现有职工人数65人，新增员工25人，全厂90人，均不住厂；
（9）工作制度：年工作日300天，2班制，每班8h。

2.2.2项目组成及产品方案

项目组成

本项目扩建内容具体分布如下：2#楼一层在现有仓库、一般固废间基础上新增乳霜涂布车间，二层原为空置厂房改为原料仓库、成品仓库，三层在现有干巾生产线基础上新增乳霜纸折叠分切包装生产线；5#楼三层原为空置厂房新增湿巾生产线及包装区，其余楼层原为空置厂房均作为仓库。项目工程组成及建设内容见表2.2-1。
表2.2-1扩建前后全厂工程组成一览表

类别

项目组成
扩建前
扩建后
变化情况

主体工程

2号楼
一层

仓库、一般固废间（合计建筑面积为1000m2）
仓库、一般固废间（合计建筑面积为1000m2）；乳霜涂布车间（建筑面积为156m2）
增加乳霜涂布机
二层
/
原料仓库、成品仓库（合计建筑面积为1800m2）
新增原料仓库、成品仓库
三层
干巾生产线（建筑面积为1800m2）

干巾生产线、乳霜纸折叠、分切包装生产线
增加一条乳霜纸折叠、分切包装生产线
四层
干巾生产线（建筑面积为1800m2）
干巾生产线（建筑面积为1800m2）
依托现有
3号楼
一层
办公楼

办公楼
依托现有
二层

三层

四层

食堂

食堂

依托现有
5号楼
一层
/

仓库
新增仓库
二层

/

仓库

新增仓库
三层

/

西侧为湿巾5条生产线（建筑面积为811m2）、东北角为湿巾包装区（建筑面积为400m2）、北侧为物料处理区（建筑面积为195m2）

新增湿巾5条生产线、湿巾包装区、物料处理区

四层

/
仓库
新增仓库
公用工程
供水

由市政供水管网供给

由市政供水管网供给

依托现有
供电

接市政供电系统

接市政供电系统

依托现有
环保工程

废气

不产生废气
喷淋浸泡、包装、涂布少量废气经车间新风系统通风换气后无组织排放
新增喷淋浸泡、包装、涂布废气
废水

无生产废水产生。生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂处理达标后排放。
①湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水直接排入市政污水管网，进入闽侯县城关污水处理厂处理；
②食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理达标后排入市政污水管网；

③生活污水依托园区已建化粪池处理达标后，排入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理。
新增湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水
噪声

选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等综合降噪措施

选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等综合降噪措施

/
固废

一般固废
已在2#楼1层中部设置一处一般固废暂存区20m2，项目产生的一般工业固废，收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售物资回收单位综合利用。

项目产生的一般工业固废（废包装材料、不合格品、边角料），收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售物资回收单位综合利用。

依托现有
危险废物

未产生

拟在厂房2#楼1层的西南角增设规范化的危废贮存库5m2，危险废物（废润滑油）分类收集、暂存后定期委托有资质的单位统一外运处置

新增危废贮存库
生活垃圾

厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门定期清运处置。
厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门定期清运处置。
依托现有
（2）产品方案

本项目产品方案见表2.2-2。

表2.2-2 扩建前后全厂主要产品一览表  单位：t/a
序号

类别

现有项目生产规模
本次扩建生产规模

全厂生产规模

1

干巾
20000
0

20000
2

湿巾
0
4000

4000
3

乳霜纸

0
2500

2500
2.2.3项目主要原辅材料及能源

根据建设单位提供的资料，项目原辅材料使用情况详见表2.2-3，主要原料性质介绍详见表2.2-4。

表2.2-3 项目扩建前后主要原辅材料及能源消耗量一览表

序号

原辅材

料名称

扩建前年用量

新增用量
扩建后年用量

形态

包装规格

扩建后最大储存量

备注

一、湿巾
1

水刺无纺布

0

+1800吨/年

1800吨/年

固态

卷装

/

/

2

湿巾混合液（外购成品，不在厂内搅拌混合）
0

+39.32吨/年

39.32吨/年

液态

25kg/桶

5吨
组分
含量（%）
丙二醇
65.90
苯氧乙醇
8.81
苯扎氯铵
5.36
芦荟提取液
3.83
甘菊提取液
3.83
吐温-20
3.83
苯甲酸钠
3.83
柠檬酸
1.53
香精
1.55
尼泊金酯
1.53
二、乳霜纸
3

木浆纸

0

+1900吨/年

1900吨/年

固态

卷装

/

/

4

乳霜（外购成品，不在厂内搅拌混合）
0

+602.5吨/年

602.5吨/年

液态

25kg/桶

5吨

组分

含量（%）

甘油

99

氯苯甘醚

0.5

聚山梨醇酯

0.3

司盘60

0.2

三、干巾（现有工程）
5
水刺无纺布

8000吨/年

0

8000吨/年

固态

卷装

/

/
6

木浆纸

12000吨/年

0

12000吨/年

固态

卷装

/

/
四、包装材料
7

纸箱

90万个/年

+360万个/年

450万个/年

固态

/

/

/

8
卷膜

40吨/年

+80吨/年

120吨/年

固态

/

/

/

9

包装袋

90万个/年

+360万个/年

450万个/年

固态

/

/

/

10
塑料桶

0

+12万个/年

12万个/年

固态

/

/

/

11
塑料盖

0

+37.5万个/年

37.5万个/年

固态

/

/

/

12
不干胶

0

+360万张/年

360万张/年

固态

/

/

/

表2.2-4 项目主要原辅料性质介绍

序号

原料名称

性质

1

甘油

无色无臭透明黏稠液体，味甜，具有吸湿性，与水、乙醇混溶，沸点290℃，密度1.261 g/cm3，闪点177℃，可燃，无毒性，常用作保湿剂、溶剂。
2

丙二醇
无色黏稠液体，微有辛辣味，与水、乙醇、丙酮等多种有机溶剂混溶，沸点188.2℃，密度1.036 g/cm3，闪点99℃，可燃，低毒，常用作溶剂、保湿剂、防腐剂载体。
3
芦荟提取液

黄绿色至棕褐色液体，有特殊气味，主要含多糖、蒽醌类化合物等，与水混溶，常温下稳定，无毒性，具有保湿、抗炎、修复功能。
4
甘菊提取液

淡黄色至棕黄色液体，有特征香气，主要含挥发油、黄酮类化合物等，与水混溶，常温下稳定，无毒性，具有舒缓、抗炎、抗氧化功能。
5
吐温-20

黄色至琥珀色黏稠液体，有特臭，味微苦，易溶于水、乙醇、甲醇等，密度约1.1 g/cm³，闪点>100℃，可燃，低毒，常用作乳化剂、增溶剂。

6
苯氧乙醇
无色至淡黄色油状液体，有轻微气味，与水混溶，沸点245℃，密度1.102 g/cm³，闪点>100℃，可燃，低毒，常用作防腐剂。

7
苯甲酸钠
白色结晶性粉末或颗粒，易溶于水，水溶液呈微碱性，常温下稳定，低毒，常用作防腐剂。

8
柠檬酸
无色结晶或白色粉末，易溶于水、乙醇，水溶液呈酸性，常温下稳定，无毒性，常用作pH调节剂、螯合剂。

9
香精
淡黄色至棕黄色透明液体，有特征香气，由多种香料调配而成，与乙醇混溶，部分溶于水，常温下稳定，可燃。

10
苯扎氯铵
无色至淡黄色澄清液体，有芳香气味，味极苦，易溶于水、乙醇，水溶液呈碱性，常温下稳定，常用作防腐剂。

11
尼泊金酯
白色结晶性粉末，微溶于水，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，常温下稳定，低毒，常用作防腐剂。

12
甘油
无色无臭透明黏稠液体，味甜，具有吸湿性，与水、乙醇混溶，沸点290℃，密度1.261 g/cm3，闪点177℃，可燃，无毒性，常用作保湿剂、溶剂。
13
氯苯甘醚
白色结晶性粉末，无气味，熔点77~79°C，沸点约291°C，微溶于水，微溶于乙醇、甲醇，常温下稳定，低毒，常用作防腐剂

14
聚山梨醇酯
淡黄色至琥珀色油状黏稠液体，有轻微醇类气味，凝固点-25°C，沸点>100°C，密度1.08 g/mL，溶于水、乙醇，常温下稳定，用作乳化剂

15
司盘60
白色至淡黄色蜡状固体，稍带脂肪气味，熔点54~57°C，沸点约465°C，密度1.00，可分散于热水，溶于油类及有机溶剂，常温下稳定，用作乳化剂

2.2.4主要生产设备

项目扩建前后的主要生产设备详见表2.2-5。

表2.2-5  扩建前后全厂主要生产设备一览表

序号

设 备 名 称

单位
扩建前数量

扩建后数量

变化情况

功能
湿巾生产线
1
家庭装全自动湿巾生产线
条
0
1
+1
折叠、加液、切断、堆垛、包装
2

高速婴儿湿巾生产线
条
0
1

+1
折叠、加液、切断、堆垛、包装
3
全自动湿巾生产线
条
0

1
+1

折叠、加液、切断、堆垛、包装
5
双排标准湿巾生产线
条
0

1
+1
折叠、加液、切断、堆垛、包装
7
全自动湿巾生产线
条
0

1
+1
折叠、加液、切断、堆垛、包装
9
粘盖机
台
0

1
+1
湿巾桶盖粘贴
10
湿巾往复式包装机
台
0

1
+1
湿巾外包装
11
机器人装箱机
台
0
1
+1
成品装箱
12
桶装湿巾复卷机
台
0
1
+1
桶装湿巾原料复卷
乳霜纸生产线
13
乳霜涂布机
台
0
1
+1
复圈、加液
14
全自抽式面巾纸生产线（直出/底部抽两用）
台
0
1
+1
折叠
15
单通道抽纸切断机
台
0
1
+1
切断
16
软轴叠层高速中包机
台
0
1
+1
包装、码垛
干巾生产线（现有工程）
17
全自抽式面巾纸生产线

条
1
1
0
折叠
18
单通道抽纸切断机
台
1
1
0
切断
19
软轴叠层高速中包机

台
1
1
0
包装、码垛
20
全自抽式面巾纸生产线（底部抽）

台

1
1
0
折叠
21
底部抽切断机
台
1
1
0
切断
22
底部抽包装机

台
1
1
0
包装、码垛
23
复卷机

台
1
1
0
复卷
24
3米卷纸带锯切纸机

台
1
1
0
切断
25
卷纸多道多层中包机

台
1
1
0
包装、码垛
26
棉柔巾整线设备

台
1
1
0
折叠、切断、包装、码垛
27
全自动餐巾纸折叠机

台
1
1
0
折叠、分切
28
软轴单包机

台
1
1
0
包装
29
随身包折叠机

台
1
1
0
折叠
30
全自动随身包单包机

台
1
1
0
包装
2.2.5水平衡

（1）生活用排水
本项目新增职工25人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，年工作300天，本项目新增生活用水量为1.25 t/d（375t/a），全厂生活用水量为4.5t/d（1350t/a）。根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2021），居民生活污水定额可按用水定额的80%计算（其余20%蒸发损耗等），本项目新增生活污水产生量为1.0t/d（300t/a）。则全厂生活污水产生量为3.6t/d（1080t/a）。

食堂每日提供两餐，每日新增就餐人数为25人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）中食堂用水量以20L/人次计，新增食堂用水量约为1.0t/d（300t/a），全厂食堂用水量约为3.6t/d（1080t/a）。食堂废水产污系数按80%计，新增食堂废水产生量约为0.8t/d（240t/a），全厂食堂废水产生量约为2.88t/d（864t/a）。食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂进一步处理。

（2）生产用排水
①清洗废水

A.湿巾配液桶及上液机清洗废水

项目设置湿巾药液配液桶7个、上液机4台。根据建设单位提供资料，配液桶及上液机每5天清洗一次，每个配液桶单次清洗用水量约1.05t，每台上液机单次清洗用水量约0.35t，则单次清洗总用水量约8.75t。项目年工作300天，年清洗次数60次，则项目清洗用水量约1.75t/d（525t/a），因蒸发损耗约10%，则项目清洗废水排放量1.58t/d（472.5t/a）。湿巾配液桶及上液机清洗废水直接排入市政污水管网，接入闽侯县城关污水处理厂。
B.乳霜涂布机清洗废水

项目设置乳霜涂布机1台，根据建设单位提供资料，涂布机每天早晚各清洗1次，单次清洗用水量50L则项目清洗用水量约0.1t/d（30t/a），因蒸发损耗约10%，则项目涂布机清洗废水排放量0.09t/d（27t/a）。乳霜涂布机清洗废水直接排入市政污水管网，接入闽侯县城关污水处理厂。

②湿巾混合液稀释用水

本项目湿巾生产采用外购已调配的湿巾混合液（原液），厂内不再进行各单组分的调配混合，仅将外购成品与自制纯水按1:55的比例稀释后使用。根据建设单位提供资料，湿巾混合液（原液）年用量合计39.32t/a，则湿巾添加用纯水量为7.21m³/d（2162.6m³/a）。

③纯水制备产生的浓水
本项目设置1台纯水制备设备，制备能力为5m³/h，可满足生产需求。项目纯水制备采用石英砂过滤-活性炭过滤-RO反渗透工艺，产生的废水主要为制备过程产生的浓水。纯水制备过程中，产水系数47%，则项目纯水机自来水用量为15.34m³/d（4601.28m³/a），纯水制备浓水产生量为8.13m³/d（2438.7m³/a）。浓水主要含无机盐类，属于清净下水，直接排入市政污水管网，接入闽侯县城关污水处理厂。
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图2.2-2扩建后全厂水平衡图（t/d）

2.2.6项目平面布置合理性分析

项目扩建工程依托现有的厂房进行，生产车间设备布置根据生产工艺流程依次布设，便于工艺流程的进行和成品的堆放。各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，项目生产区与办公区等相对独立，有利于安全生产，便于管理。本项目按照远离敏感目标的位置进行分布，可降低废气对周边环境的影响；拟将危险废物暂存间设置于2#楼一层，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目平面布置基本合理可行。项目总平布置图及车间平面布置图详见附图7。

	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍 

（1）片抽湿巾
工艺流程：
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图2.3-1  片抽湿巾工艺流程及排污节点图

工艺流程介绍

①竖向切割：无纺布进料，竖向切割成若干条相同宽幅的无纺布条。本环节产生噪声、边角料，边角料收集于一般固废间后，外售综合利用。

②折叠：将切割好的无纺布条折叠成所需的厚度。
③横向切割：无纺布条进入横向切割段，被横向切割成块状。本环节产生噪声、边角料，边角料收集于一般固废间后，外售综合利用。

④稀释：外购已调配的湿巾混合液原液与自制纯水按1:55的比例，通过计量装置精确计量后，在密闭不锈钢调液罐中混合均匀，配制成喷淋用工作液。该过程仅为成品药液的稀释，不涉及化学反应及原辅材料的合成调配。搅拌均匀的混合液泵送至储液罐，用于喷淋浸泡工序。
⑤喷淋浸泡：折叠后的无纺布由自动传送带输送至喷淋区，经密闭喷淋区喷淋后挤压出多余喷淋液，多余喷淋液回流至储液罐循环使用。经喷淋后的无纺布进一步进入浸泡槽，在混合液中充分浸润，确保液体均匀分布。浸泡工序在常温下进行，由于液体表面与空气接触，产生少量有机废气（非甲烷总烃）经车间新风系统通风换气后无组织排放。本项目使用的湿巾混合液为外购已调配的配方产品，主要成分为丙二醇（沸点188.2℃）、苯氧乙醇（沸点245℃）、苯扎氯铵、芦荟提取液、甘菊提取液等，各组分沸点均远高于常温操作条件，且工序无加热环节，本环评仅作定性分析。配液桶及上液机清洗废水直接排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理。

⑥包装：用塑料膜自动包装后并将不干胶自动贴合在顶端，作为湿巾抽取口。

⑦检测：对包装后的湿巾进行外观、重量、密封性，采用目视检查、电子秤称重、负压密封性测试仪。此过程产生不合格品，收集于一般固废间后，外售综合利用。
（2）桶装湿巾
工艺流程：
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图2.3-2  桶装湿巾工艺流程及排污节点图

工艺流程介绍

①折叠：将切割好的无纺布折叠成所需的厚度。
②横向切割：将折叠好的无纺布进入横向切割段，被横向切割成块状。本环节产生噪声、边角料，边角料收集于一般固废间后，外售综合利用。

③稀释：外购已调配的湿巾混合液原液与自制纯水按一定比例，通过计量装置精确计量后，在密闭不锈钢调液罐中混合均匀，配制成喷淋用工作液。该过程仅为成品药液的稀释，不涉及化学反应及原辅材料的合成调配。搅拌均匀的混合液泵送至储液罐，用于喷淋浸泡工序。

④喷淋浸泡：折叠后的无纺布由自动传送带输送至喷淋区，经密闭喷淋区喷淋后挤压出多余喷淋液，多余喷淋液回流至储液罐循环使用。经喷淋后的无纺布进一步进入浸泡槽，在混合液中充分浸润，确保液体均匀分布。浸泡工序在常温下进行，由于液体表面与空气接触，产生少量有机废气（非甲烷总烃），经车间新风系统通风换气后无组织排放。本项目使用的湿巾混合液为外购已调配的配方产品，主要成分为丙二醇（沸点188.2℃）、苯氧乙醇（沸点245℃）、苯扎氯铵、芦荟提取液、甘菊提取液等，各组分沸点均远高于常温操作条件，且工序无加热环节，本环评仅作定性分析。配液桶及上液机清洗废水直接排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理。
⑤包装：将满足要求的产品进行包装封口，本产品采用塑料桶包装。
⑥检测：对包装后的湿巾进行外观、重量、密封性，采用目视检查、电子秤称重、负压密封性测试仪。此过程产生不合格品，收集于一般固废间后，外售综合利用。

（3）乳霜纸
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图2.3-3  乳霜纸工艺流程及排污节点图

工艺流程介绍

①涂布：本项目原料为木浆纸和乳霜，木浆纸为中空卷装，乳霜为液体（成分详见表2.2-3），采取桶装。涂布时用泵将乳霜通过管道抽至涂布机，使用涂布机对木浆纸进行料体涂布。涂布机一天早晚各清洗一次，采用自来水对涂布设备作业区进行冲洗。此过程会产生涂布清洗废水、涂布废气。本项目使用的乳霜液为外购已调配的成品（成分详见表2.2-3），主要成分为甘油（占比99%，沸点290℃、闪点177℃），其余为氯苯甘醚（沸点约291℃）、聚山梨醇酯、司盘60等常温下稳定的防腐剂及乳化剂。涂布过程无加热工序，常温操作条件远低于上述组分的沸点及闪点，因此乳霜液中各组分几乎不挥发，非甲烷总烃产生量极小，本环评仅作定性分析。涂布清洗废水直接排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理；涂布废气经车间新风系统通风换气后无组织排放。
②熟化：涂布完成后的半成品需用保鲜膜全面缠绕，并静置熟化，目的是为了让乳霜与纸充分润湿。

③分切折叠：人工将静置熟化后的乳霜纸及包装膜放入乳霜纸生产线，自动进行分切、折叠。此过程产生边角料，收集于一般固废间后，外售综合利用。

④喷码包装：将折叠、分切后的乳霜纸使用生产线自带封口机进行封口，封口温度约100℃，低于聚乙烯分解温度（约250℃），且单次封口时间极短，封口过程聚乙烯几乎不发生热分解，非甲烷总烃产生量极小，本环评仅作定性分析。对包装后的乳霜纸通过激光喷码系统在包装袋上打印日期等产品信息，激光喷码是利用激光束直接作用于包装材料表面，通过高温使表层材料形成永久性标记，无需使用油墨、溶剂等有机耗材，不产生有机废气。包装工序产生的少量有机废气（仅来自封口过程）经车间新风系统通风换气后无组织排放。
⑤检验：包装后的乳霜纸进行检测。此过程产生不合格品收集于一般固废间后，外售综合利用。
⑥入库外售：将通过检验的产品按照产品特性、数量进行装箱封箱，入仓库等待出售。
2.3.2 产污环节分析

项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。
表2.3-1  本项目产污环节说明一览表

类别

产污环节

污染物名称

主要污染物

环保措施

废水

员工生活

生活污水

pH、SS、COD、BOD5、氨氮

依托园区现有化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理
食堂
食堂废水
COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油
经隔油池预处理后与生活废水一起经厂区化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理
设备清洗
设备清洗废水
COD、SS
经直接排入市政污水管网，最终纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理

纯水制备
纯水制备产生的浓水

COD、SS、钙、镁、钠等离子
废气

喷淋浸泡工序
有机废气
非甲烷总烃

经车间新风系统通风换气后无组织排放
+
包装、涂布工序

有机废气

非甲烷总烃

固废

包装

废包装材料
废纸箱、废塑料桶等废包装材料

属于一般工业固废，收集后出售给物资公司
分切
边角料

无纺布、木浆纸边角料

检验

不合格品

不合格的产品
调液、涂布
废溶剂桶
湿巾混合液原液、乳霜包装桶
设备运作、设备维护
废润滑油
废矿物油
属于危险废物，密封容器收集后，分类在危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位统一处理
噪声

生产设备

噪声

厂房隔声、设备基础减振


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.4现有工程概况和污染源分析

2.4.1现有工程相关环保手续履行情况
现有干巾项目以水刺无纺布为原料，经折叠、切断、包装等工序制成，属于仅分割、组装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“十九、造纸和纸制品业22—38纸制品制造223*”规定，不纳入环评管理。

建设单位于2026年6月18日进行了固定污染源排污登记，登记编号：9135011157474296X2001P（详见附件6）。

2.4.2现有工程工艺流程及产物环节
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图2.4-1 现有工程工艺流程及产物环节图
1.折叠：外购成品水刺无纺布经开卷后，通过折叠机进行机械折叠，该工序产生设备运行噪声。
2.切割：折叠后的无纺布通过切割机按规格进行切断，该工序产生设备运行噪声及边角料。

3.包装：切割后的干巾通过包装机进行自动包装，该工序产生设备运行噪声及废包装材料。

4.检验：对包装后的成品进行外观及质量检验，该工序产生不合格品。

5.装箱入库：检验合格的产品装入纸箱，堆垛入库待售。

2.4.3现有工程污染源

2.4.3.1废水
现有工程无生产废水产生。项目用水为职工生活用水，现有员工65人，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T 772-2023），不住宿员工用水量按 50 L/人·d 计算，年工作300天，则现有工程生活用水量为3.25t/d（975t/a）。根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版），居民生活污水定额可按用水定额的80% 计算（其余20%蒸发损耗等）。则现有工程生活污水排放量为2.6t/d（780t/a）。
食堂每日提供两餐，现有就餐人数为65人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）中食堂用水量以20L/人次计，则现有工程食堂用水量约为2.6t/d（780t/a）食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂进一步处理。

因现有工程不纳入环评管理，未开展竣工环境保护验收，无实测水质数据，故现有工程生活污水与食堂废水源强采用产污系数法重新核算，并在第四章与新增生活污水一并进行污染物核算。

2.4.3.2废气
现有工程仅涉及折叠、切断、包装工序，无废气产生。

2.4.3.3噪声
现有工程噪声源主要为干巾生产线设备运行噪声，包括全自抽式面巾纸生产线、单通道抽纸切断机、软轴叠层高速中包机、底部抽切断机、包装机、复卷机、切纸机、棉柔巾整线设备、全自动餐巾纸折叠机等，设备噪声源强约70~80 dB(A)。建设单位厂房安装塑钢隔音门窗，墙壁采用240mm厚砖混墙，高噪声设备尽量布置在车间中部并设置基础减振，夜间不生产，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响很小。

2.4.3.4固体废物
现有项目固体废物主要为一般工业固废，包括切割工序产生的无纺布边角料、包装工序产生的废包装材料以及检验工序产生的不合格品。切割工序边角料产生量约占原料用量的0.1%，现有工程水刺无纺布用量约8000t/a，则边角料产生量约为8t/a；包装工序废包装袋、纸箱等产生量约为6t/a；检验工序不合格品产生量约占产量的0.05%，现有工程干巾产量20000t/a，则不合格品产生量约为10t/a。上述一般工业固废均外售综合利用。生活垃圾产生量9.75t/a，由环卫部门定期进行清运处置。

2.4.3.5现有工程污染物排放总量核算

表2.4-1  现有工程主要污染物排放汇总表

类别

污染物名称

现有工程排放量

废水（生活污水）
废水量(t/a)

1404
COD(t/a)
0.393
氨氮(t/a)
0.048
固废

一般工业固废

废包装材料(t/a)

6

边角料(t/a)

8
不合格品(t/a)
10
生活垃圾(t/a)

9.75
2.4.4 存在问题及整改措施

根据向建设单位了解的情况和网络查询，项目投产以来，未收到周边居民及企业的环境污染投诉事件，也未受到生态环境行政主管部门的处罚，未发生环境风险事故等。建设单位应加强日常环保设施的维护与管理。

2.5.1“三本账”分析

本项目建成后全厂主要污染物“三本账”核算见表2.5-1
表2.5-1 扩建工程全厂“三本账”分析一览表 单位：t/a
类别
项目
现有工程许可排放量①

现有工程已建实际排放量（固废产生量）②

已批在建工程排放量③
本项目排放量④
以新带老削减量⑤
扩建后全厂排放量⑥
增减量⑦
废水
生活污水
废水量
/
1404t/a
0
540t/a
0
1944t/a
+540t/a
COD
/
0.393t/a
0
0.151t/a
0
0.544t/a
+0.151t/a
氨氮
/
0.048t/a
0
0.018t/a
0
0.066t/a
+0.018t/a
生产废水
废水量
/
0
0
2938.2t/a
0
2938.2t/a
+2938.2t/a
COD
/
0
0
0.372t/a
0
0.372t/a
+0.372t/a
氨氮
/
0
0
0.012t/a
0
0.012t/a
+0.012t/a
固废
生活垃圾
0
9.75t/a
0
3.75t/a
0
13.5t/a
+3.75t/a
一般工业固体废物
废包装材料
0
6t/a
0
4t/a
0
10t/a
+4t/a
边角料
0
8t/a
0
3.7t/a
0
11.7t/a
+3.7t/a
不合格品
0

10t/a
0
6.5t/a
0
16.5t/a
+6.5t/a
废溶剂桶

0

0

0

64.18t/a
0

64.18t/a
+64.18t/a

危险废物

废润滑液
0
0
0
0.1t/a
0
0.1t/a
+0.1t/a
备注：本项目产生源强计算详见第四章；⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-③-②




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气功能区划和质量现状
3.1.1环境空气质量功能区划

项目所在区域属二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1二级过渡阶段浓度限值；项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。

表3.1-1 项目环境空气标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表1的二级标准（过渡阶段浓度限值）
24小时平均

120μg/m3
PM2.5
年平均

30μg/m3
24小时平均

60μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
非甲烷总烃

1小时均值
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)

3.1.2区域大气环境质量现状

①常规污染因子

根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。根据福建省生态环境厅网址(http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/kjjc/hjzl/zlph/202001/t20200116_5181966.htm)发布的关于2025年12月和1-12月福建省城市环境空气质量通报显示：2025年1-12月，福州市达标天数比例在97.5%，环境空气质量综合指数在2.4，在福建省城市中排名第八。闽侯县达标天数比例在100%，环境空气质量综合指数在2.32。由此可知，闽侯县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，同时也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值，闽侯县属于达标区域。
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图3.1-1 2025年1-12月福建省设区、县级城市环境空气质量状况截图

根据福州闽侯县人民政府网址(https://www.minhou.gov.cn/xjwz/hdjl/znhd/gysy/202512/t20251226_5262271.htm)发布的关于闽侯县环境监测站公益性常规监测数据统计显示：闽侯县2025年1-12月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级水平，同时也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值。

②其他污染因子

根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。

本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。
③引用数据的有效性分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。

本次评价选取福建省生态环境厅发布的福建省城市环境空气质量状况数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据可行。

3.2地表水环境功能区划和质量现状
3.2.1地表水功能区划

项目周边水体为荆溪，根据福州市人民政府榕政综〔2019〕316号批《福州市水功能区划》，所处“关东汇合处至入闽江口”断面，该准断面功能为农业用水、工业用水，水质保护目标为IV类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，详见表3.2-1。

表3.2-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L（pH除外）
序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH（无量纲）

6～9

2
溶解氧（DO）≥
6
5
3
2
3

CODMn≤

4

6

10

15

4

DO≤

6

5

3

2

5

NH3-N≤

0.5

1.0

1.5

2.0

6

BOD5≤

3

4

6

10

7

TP

0.1

0.2

0.3

0.4

8

石油类

0.05
0.05
0.5
1.0
3.2.2地表水环境质量现状

（1）地表水水质现状调查

根据福建省生态环境厅发布的《福建省流域水环境质量状况（2025年1-12月）》（https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202601/t20260126_7085252.htm）可知，2025年1-12月，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例84.8％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例83.5％，各类水质比例如下：Ⅰ类占4.5％，Ⅱ类占78.9％，Ⅲ类占16.5％，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水。水环境质量状况截图详见图3.2-1。

[image: image9.png]HEWESHBIT Sm mRER BSAF D0k HEES SEeR

sthit.fujian.gov.cn

BENEEAE Q

BiEl: 2026

A A
— EEREKFERR

2025%1-12R» 2EE
T~ I 2OKMIEHI8a. 5% » BANBILBINT: 12644, 6%, 12476, 0%, MK H16.6%, KNV E, VAL VIO

/I§,45%

M, 165%

%£,78%

2026551 - 12 A EEEREKFRR

2025%1-12R, 2EEE)

SHKFIEHEFMR: BT 35T (81D »

o e 4

S KEN EIEEE [~ M2k FHHI100%, 1~ 120K Fthlad. 8% s EIRRERME [ ~ 20K BLHI100% » Hh




图3.2-1福建省流域水环境质量状况（2025年1-12月）查询截图
根据福州市生态环境局发布的《2025年1-12月福州市水环境质量状况》，2025年1-12月，主要流域9个国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。
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图3.2-2 2025年1-12月福州市水环境质量状况截图

（2）引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅及福州市生态环境局网站发布的水环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

根据福州市生态环境局关于印发《福州市城区声环境功能区划》的通知（榕环保综〔2021〕77号），本次项目所在区域为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准值详见表3.3-1。

表3.3-1  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）

标准类别

适用区域

等效声级Leq（dB（A））

昼间

夜间

3
工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域
≤65
≤55
3.3.2声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。”，根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。
3.4生态环境现状调查

本项目拟利用从岁金智谷福州大健康产业园定购的已建标准厂房作为生产经营场所，无需开展生态环境现状调查，且项目用地周边以城市道路、其他工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等；因此本项目不属于“环办 环评〔2020〕33号”中“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标”的情况，无需对生态环境现状进调查和评价。
3.5地下水、土壤环境质量现状

根据“环办 环评〔2020〕33号”规定，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇关口村街道金智谷·福州大健康产业园内，该园区地面均已全部硬化，且设置有围墙。项目基本上不存在土壤、地下水环境污染途径，且厂区周边以工业企业为主；不涉及地下水、土壤环境保护目标；故本评价无需开展地下水、土壤环境现状调查及评价。
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	3.6环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、地表水环境、声环境（厂界外50m）、地下水环境（厂界外500m）等环境保护目标情况见表3.6-1和附图5

表3.6-1  项目主要保护目标一览表

环境要素

环境保护

对象名称

相对项目的方

位和最近距离

目标规模

环境功能

环境空气

项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标

地表水

荆溪

东北侧1297m

大型河流

荆溪（关东汇合处至入闽江口）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标

地下水

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
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	3.7污染物排放标准

3.7.1水污染物排放标准

（1）项目水污染物排放标准

项目湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水、纯水制备浓水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值），直接排入市政污水管网。上述生产废水与经化粪池处理的生活污水一并排入市政污水管网，进入闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）处理。排放标准详见表3.7-1。

表3.7-1  项目污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6~9（无量纲）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

NH3-N

45mg/L

动植物油

100mg/L

备注：三级标准限值氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值

（2）污水处理厂排放标准

根据调查，闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1中及其修改单（公告2025年第24号）表4中的一级A标准，具体详见表3.7-2。

表3.7-2  污水处理厂尾水排放标准一览表  

序号

污染物名称

一级标准A标准
最高允许排放浓度（瞬时值）
标准来源

1

pH

6～9（无量纲）
6～9（无量纲）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1及其修改单（公告2025年第24号）表4
2

COD

50mg/L

75mg/L

3

BOD5
10mg/L

/

4

SS

10mg/L

/

5

NH3-N
5（8）mg/L

10（15）mg/L

6

TN
15mg/L

20mg/L

7

动植物油
1mg/L
/

备注:括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。
3.7.2大气污染物排放标准

（1）生产废气排放标准
项目生产过程中喷淋浸泡、包装、涂布废气工序产生的非甲烷总烃经车间新风系统通风换气后无组织排放，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中“企业边界大气污染物浓度限值”。

同时，根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气〔2019〕6号）文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次NMHC浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求。

表3.7-3 项目废气污染物排放标准

污染源

污染物

排放限值（mg/m3）

执行标准

无组织

非甲烷总烃

厂区内1h监控点浓度限值

10

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值

厂区内监控点处任意一次浓度值

30

企业边界

4.0

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

（2）饮食业油烟排放标准
项目拟建食堂排气罩面投影面积为4m2，则基准灶头数为2个，建设单位属于小型规模的饮食业单位，油烟净化设施最低处理效率为60%。食堂油烟排放的废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2的标准，详见表3.7-4。
表3.7-4食堂油烟排放标准
规模

小型

中型

大型

基准灶头数
≥1，＜3
≥3，＜6
≥6
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
3.7.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体详见表3.7-5。

表3.7-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（摘录）
时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

单位

3类

≤65
≤55
dB（A）

3.7.4固体废物

运营期项目产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行处理处置。项目危险废物标识按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求进行；生活垃圾参照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T 50337-2018）中的要求进行综合利用和处置。
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	3.8总量控制指标

3.8.1总量控制指标

根据《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》、《福建省大气污染防治条例》和《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》（闽环发[2014]13号），“十四五”期间国家对二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

同时根据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》（闽政[2014]1号文）中“二、重点工作（五）严格节能环保准入，优化产业空间布局”中的第2小点可知，国家强力推行强化节能环保指标的约束，严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

3.8.2废水总量

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。项目产生的生活污水依托厂区内已建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）后接市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂进行进一步处理；闽侯县城关污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准：COD为50mg/L、氨氮为5mg/L。根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发[2014]12号），生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此，无需申请总量控制指标。

湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水以及纯水制备浓水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，接入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理，项目污染物排放总量详见3.8-1。
表3.8-1  本项目水污染物排放总量指标  单位：t/a

项目
企业出水
建议最终排入环境控制指标
建议申报指标t/a
污染物名称
排放浓度mg/L
排放量t/a
排放浓度mg/L
总排放量t/a
由污水处理厂中调配
生活污水量
——
540
——
540
——
COD
280
0.823
50
0.027
——
NH3-N
33.95
0.0998
5
0.0027
——
生产废水量
——
2938.2
——
2938.2
——
COD
500
1.469
50
0.147
0.147
NH3-N
25
0.0735
5
0.0147
0.0147
本项目生产废水COD、氨氮的排放总量分别为：COD≤0.147t/a、氨氮≤0.0147t/a。因此，本项目排放的COD、氨氮总量由建设单位向福州市闽侯生态环境局申请区域倍量替代。建设单位承诺在项目投产前取得各污染物总量的倍量替代，并依法办理排污许可手续。

3.8.3废气总量

本项目废气污染因子为非甲烷总烃。喷淋浸泡、涂布工序均为常温操作，操作温度远低于物料沸点与闪点，包装热封温度远低于聚乙烯分解温度，有机废气产生量极为微小，仅作定性分析。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目厂址位于福建省福州市闽侯县荆溪镇关口村街道岁金智谷·福州大健康产业园2#、3#、5#标准厂房内，无需进行改造，项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。因此本评价不对施工期环境保护措施开展具体分析。
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	4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.1.1运营期废气源强核算

项目产生的废气主要来自于喷淋浸泡、涂布、包装产生的有机废气。

（1）喷淋浸泡废气：
本项目湿巾生产在十万级无尘车间进行，为独立、密闭车间，生产过程中保持微正压状态。根据企业提供的原辅材料资料（详见表2.2-3、表2.2-4），湿巾混合液中可能涉及挥发的组分主要为丙二醇（占比65.90%，沸点188.2℃、闪点99℃）、苯氧乙醇（占比8.81%，沸点245℃、闪点>100℃）、吐温-20（占比3.83%，闪点>100℃）及香精（占比1.55%）；其余组分如苯扎氯铵、芦荟提取液、甘菊提取液、苯甲酸钠、柠檬酸、尼泊金酯等均为常温下稳定的非挥发性或低挥发性物质。本项目喷淋浸泡工序在常温（20~25℃）下进行，操作温度远低于上述有机组分的沸点及闪点，因此各组分几乎不挥发。生产车间产生的少量原料挥发废气由无尘封闭车间的新风系统排出，无组织排放。综上，项目原料挥发废气产生量极少，故本环评仅作定性分析。
（2）涂布废气：

本项目乳霜纸生产采用常温涂布工艺，使用外购已调配的乳霜液对木浆纸进行表面涂布。根据企业提供的资料（详见表2.2-3、表2.2-4），乳霜液主要成分为甘油（占比99%，沸点290℃、闪点177℃），其余为氯苯甘醚（沸点约291℃）、聚山梨醇酯、司盘60等常温下稳定的防腐剂及乳化剂。涂布过程无加热工序，常温操作条件远低于上述组分的沸点及闪点，因此乳霜液中各组分几乎不挥发，非甲烷总烃产生量极小，本环评仅作定性分析。

（3）包装废气：
本项目乳霜纸包装袋采用聚乙烯材质，采用电加热，热封口工序电加热温度控制在100℃左右，低于聚乙烯热分解温度（300℃）及聚乙烯薄膜常用助剂挥发温度，仅使薄膜表层软化实现密封，不会发生高分子热裂解；正常生产工况下无明显有机废气产生。本项目湿巾及乳霜纸生产均在十万级无尘车间内进行，车间为独立、密闭空间，设有新风系统，生产过程中保持微正压状态，因此热封工序非甲烷总烃产生量极小，故本环评仅作定性分析，不设置VOCs收集及治理设施。
4.1.2运营期大气影响和污染防治措施合理性分析
（1）无组织废气防治措施分析

项目无组织废气主要为喷淋浸泡废气、包装、涂布废气。采取的防止无组织气体排放的主要措施有：

A、加强车间密闭管理，确保无尘车间门窗关闭，减少废气无组织逸散。

B、定期检查密闭车间的密闭情况、负压情况，定期检查车间密闭情况，确保门窗关闭，减少废气无组织逸散。
C、加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放。

综上，通过采取以上废气治理措施后，本项目废气可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织限值标准，对周边环境影响较小。

（2）环境防护距离分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求可知，目前不对项目大气环境防护距离及卫生防护距离进行要求。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南（以下简称技术指南）不作要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算”。本项目不涉及大气专项评价，因此，在企业落实有效的废气处理措施的前提下，本项目可不设置环境防护距离。
4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废水源强核算

（1）生活污水
本项目现有员工65人，扩建新增职工人数25人，则现有工程生活污水产生量为2.6t/d（780 t/a），本项目新增生活污水产生量1.0t/d（300t/a）。现有食堂污水产生量2.08t/d（624t/a），新增食堂废水产生量约为0.8t/d（240t/a）。食堂废水经隔油池处理后与生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂进一步处理，根据《给水排水设计手册》（第5册）中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L，动植物油：120mg/L。
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	表4.2-1 项目生活污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

类别

污染源产生

治理措施

污染物排放

排放

方式
排放去向
排放规律
排放标准
污染种类
核算

方法

产生废水量/m3/a

产生浓度

/mg/L

产生量

/t/a
处理能力

治理效率

是否为可行技术
核算

方法
排放废水量/m3/a
排放浓度/mg/L

排放量

/t/a

职工生活污水

现有工程
pH
产污系数法
1404
6-9
/
隔油池+化粪池

/
是
产污系数法
1404
/
/
间接排放

排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理集中处理

间歇排放

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

CODCr
400
0.562
30%
280
0.393
BOD5
220
0.309
30%
154
0.216
SS
200
0.281
15%
170
0.239
NH3-N
35
0.049
3%
33.95
0.048
动植物油
120
0.168
30%
84
0.118
扩建工程

pH
540
6-9
/
/
540
/
/
CODCr
400
0.216
30%
280
0.151
BOD5
220
0.119
30%
154
0.083
SS
200
0.108
15%
170
0.092
NH3-N
35
0.019
3%
33.95
0.018
动植物油
120
0.065
30%
84
0.045
扩建后全厂

pH
1944
6-9
/
/
1944
/
/
CODCr
400
0.778
30%
280
0.544
BOD5
220
0.428
30%
154
0.299
SS
200
0.389
15%
170
0.330
NH3-N
35
0.068
3%
33.95
0.066
动植物油
120

0.233

30%

84

0.163



	
	生产废水

①清洗废水

A.湿巾配液桶及上液机清洗废水

项目设置湿巾药液配液桶7个、上液机4台。根据建设单位提供资料，配液桶及上液机每5天清洗一次，每个配液桶单次清洗用水量约1.05t，每台上液机单次清洗用水量约0.35t，则单次清洗总用水量约8.75t。项目年工作300天，年清洗次数60次，则项目清洗用水量约1.75t/d（525t/a），因蒸发损耗约10%，则项目清洗废水排放量1.58t/d（472.5t/a）。

B.乳霜涂布机清洗废水

项目设置乳霜涂布机1台。根据建设单位提供资料，涂布机每天早晚各清洗1次，单次清洗用水量50L，则项目清洗用水量约0.1t/d（30t/a），损耗按10%计，则项目涂布机清洗废水排放量0.09t/d（27t/a）。

上述清洗废水（湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水）合计1.67t/d（499.5t/a），本项目清洗废水水质类比威海市消毒产品生产扩建项目（医用消毒湿巾）验收监测报告中的设备清洗废水水质：COD：332mg/L、氨氮：19.9mg/L、BOD₅：250mg/L、SS：200mg/L。本项目湿巾混合液含有丙二醇（65.90%）、苯氧乙醇（8.81%）等水溶性有机物，且配液桶每5天清洗、涂布机每天清洗，清洗频次高于类比项目，主要污染因子为COD、BOD₅、SS、NH₃-N，产生浓度取COD：500mg/L、BOD₅：250mg/L、SS：200mg/L、NH₃-N：25mg/L。清洗废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD≤500mg/L、BOD₅≤300mg/L、SS≤400mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值（NH₃-N≤45mg/L），直接排入市政污水管网，接入闽侯县城关污水处理厂。

②纯水制备浓水

本项目设置1台纯水制备设备，制备能力为5m3/h，可满足生产需求。项目纯水制备采用石英砂过滤—活性炭过滤—RO反渗透工艺，产生的废水主要为制备过程产生的浓水。纯水制备过程中，原水利用率约47%，则项目纯水机自来水用量为15.34m³/d（4601.28m³/a），纯水制备浓水产生量为8.13m³/d（2438.7m³/a）。浓水主要含无机盐类（COD≤50mg/L、SS≤30mg/L），属于清净下水，直接排入市政污水管网。


	
	表4.2-2 项目生产废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
产排污环节

类别

污染物

种类

污染源产生

治理措施

污染物排放

排放
方式

排放去向

排放规律

排放标准

核算

方法

产生废水量/m3/a

产生浓度

/mg/L

产生量

/t/a

处理能力
治理效率
是否为可行技术
核算

方法

排放废水量/m3/a

排放浓度/mg/L

排放量

/t/a

设备清洗废水
本项目

pH
类比法

499.5

6-9
/

/
/
/
类比法

499.5

6-9
/

间接排放

排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理

间歇排放

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

CODCr
500
0.250

/
500
0.250

BOD5
250
0.125

/
250
0.125

SS
200
0.100

/
200
0.100

NH3-N
25
0.012

/
25
0.012

纯水制备浓水
本项目

pH
物料衡算法

2438.7
6-9
/

/

/
/

物料衡算法

2438.7
6-9
/

间接排放

间歇排放

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

CODCr
50
0.122
/
50
0.122
SS
30
0.073
/
30
0.073



	
	4.2.2废水治理措施及可行性分析

4.2.2.1生活污水处理可行性分析

根据建设单位提供的岁金智谷·福州大健康产业园厂区现有的化粪池（在园区1#号楼北侧）容积为100m3，本项目预计生活污水排放量为6.48m3/d，占该化粪池处理能力的6.48%（可满足污水停留时间不低于12h），现有化粪池的处理规模完全能满足本项目生活污水处理的需求。

4.2.2.2生产废水处理可行性分析

本项目生产废水主要为设备清洗废水和纯水制备浓水。

湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水，产生量小（约1.67m³/d），水质简单，主要污染因子为COD、BOD₅、SS、NH₃-N，不含重金属、持久性有毒有害物质，可生化性较好。清洗废水产生浓度为COD 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L，均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD≤500mg/L、BOD₅≤300mg/L、SS≤400mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值（NH₃-N≤45mg/L）要求。因此，本项目清洗废水可直接排入市政污水管网。

纯水制备浓水主要含无机盐类，污染物浓度低（COD≤50mg/L、SS≤30mg/L），属清净下水，可直接排入市政污水管网。

项目生活污水及生产废水最终均经市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂集中处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

4.2.2.3依托集中污水处理厂的可行性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

（1）闽侯县城关污水处理厂基本情况
闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）位于闽侯县甘蔗街道洽浦村，主要收集处理闽侯县城及闽侯县经济发展中心园区、荆溪镇以西等范围内的生活污水及少量生产废水，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1及其修改单(公告2025年第24号)表4中的一级A标准（COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L），本项目废水排放可达闽侯县城关污水处理厂设计出水水质要求。

（2）处理工艺

污水处理工艺流程详见图4.2-2。
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图4.2-2 污水处理厂处理工艺流程图

（3）依托可行性分析

①接管可行性

本项目位于福州市闽侯县荆溪镇关口村街道岁金智谷·福州大健康产业园2#、3#、5#厂房内，位于闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）服务范围内，根据现场勘查，项目所在区域市政污水管网已经铺设至本项目所在地，本项目废水可直接接入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）集中处理。

②水质负荷

根据工程分析预测可知，项目生活污水及食堂废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值）。
项目生产废水包括湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水及纯水制备浓水。其中清洗废水水质简单，主要污染物为COD、BOD₅、SS、NH₃-N，产生浓度分别为COD 500mg/L、BOD₅ 250mg/L、SS 200mg/L、NH₃-N 25mg/L，均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD≤500mg/L、BOD₅≤300mg/L、SS≤400mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值（NH₃-N≤45mg/L）；纯水制备浓水主要含无机盐类，COD≤50mg/L、SS≤30mg/L，属清净下水。因此，项目生产废水可直接排入市政污水管网，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

项目外排废水（含生活污水、食堂废水及生产废水）均不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）可接纳项目废水水质。

③水量负荷

闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）现阶段设计总处理规模为3.0万m3/d，根据福建省污染源监测信息综合发布平台监测年报及相关调查数据，闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）实际处理水量约为2.76万m3/d，尚有余量约0.24万m3/d。本项目废水排放量约16.28m3/d，仅占闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）剩余处理规模的0.68%，占比不大，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。

（3）小结

根据上述分析，项目生产废水直接排入市政污水管网，生活污水、食堂废水依托园区现有化粪池预处理达标后可经化粪池排入市政污水管网，最终统一送往闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。

4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.3.1运营期噪声源强核算

本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，本项目噪声源强调查清单详见表4.3-1~4.3-2。


	运营期环境影响和保护措施
	表4.3-1  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

序号

声源名称

数量

声源源强

距声源1m/dB（A）
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离m

室内边界声压级dB（A）

运行时段

h/a

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级dB（A）

建筑物外距离m
2号楼
1
乳霜涂布机 

1

80
车间隔声，设备隔声减振

15
21
0

3
70.46
4800
15
55.46
1

2

单通道抽纸切断机    

1
80

17
14
24
3
70.46
15

55.46
1

3

全自抽式面巾纸生产线（直出/底部抽两用）
1
80
32
21
24
3
70.46
15

55.46

1

4

软轴叠层高速中包机
1
80
32
19
24
3
70.46
15

55.46
1

5号楼
5

家庭装全自动湿巾生产线
1

80
16
9

26.5
3
70.46
15

55.46

1

6

双排标准湿巾生产线
1
80
8

8

26.5
3
70.46
15

55.46
1

7

全自动湿巾生产线
2

80
7

20
26.5
3
70.46
15

55.46

1

8

高速婴儿湿巾生产线
1

80
2

20
26.5
3

70.46

15

50.46

1

9

粘盖机
1

75
42
22
26.5
3

65.46

15

50.46
1

10

湿巾往复式包装机
1

75
45
22
26.5
3

65.46
15

50.46
1

11
机器人装箱机
1

75
50
23
26.5
3

65.46

15

50.46
1

12
桶装湿巾复卷机
1

75
53
22
26.5

3

65.46

15
50.46

1

注：厂内生产车间西南角边界作为原点（X，Y，Z=0，0，0），各车间正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。

激光喷码机
表4.3-2  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级dB（A）

1

洁净车间风机
/
3.2
20

13.2
/

设备减振

16h

2
洁净车间风机  

/
4.2
20
13.2
/

设备减振

16h

备注：以厂房西南侧为原点（0,0,0），正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。
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	4.3.2运营期声环境影响分析
项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。
（1）噪声源调查

根据现场勘查，项目噪声主要来自设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。
（2）噪声预测分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下：
1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下：

Lp（r）=Lp（r0）+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
式中：

Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB；

Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB；

Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； 

Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB，本项目为硬质地面，Agr=0；

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB，Abar=TL=25 dB；

Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则附录A相关模式计算。

预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

[image: image17]
式中：

LA（r）—距离声源r处的A声级，dB（A）；

Lpi（r）－－预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

△Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。

2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image18]
式中：

Lp1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2－靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

[image: image12.jpg]



室内声源等效室外声源图例
也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image19]
式中：

Lp1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw－点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q－指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R--房间系数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image20]
式中：

Lp1i（T）---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N---室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image21]
式中：

Lp1i（T）---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2i（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带的声功率级：

[image: image22]
式中：

Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp1i（T）---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

S---透声面积，m2。

⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image23]
式中：

Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

ti--在T时间内i声源工作时间，s；

M--室内声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式为：

[image: image24]
式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqb---预测点的背景值，dB。
（5）预测结果

①厂界噪声预测结果
利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-3所示。
表4.3-3 厂界噪声预测结果 单位：dB（A）

编号

测点位置

降噪措施
影响贡献值

标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间
夜间

1

厂界西北侧
设备基础减振、车间隔声
54.2
47.8
65

55
达标

2
厂界西南侧

54.8
48.5
3

厂界东北侧

55.0
48.7
4

厂界东南侧

53.7
47.5
厂界达标分析：根据表4.3-3预测结果，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），项目建成后夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A），夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

②敏感点噪声预测结果分析

根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

4.3.3运营期噪声防治措施

（1）噪声源控制措施
为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施：

①项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

②加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。

③加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

④加强厂区内部车辆运输管理，物料运输时控制车速，禁止鸣笛，减少厂区内车辆噪声对生产办公环境的影响。

通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，措施可行。

4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.4.1运营期固体废物源强核算

（1）一般工业固废

①废包装材料

主要指水刺无纺布、木浆纸、卷膜、纸箱等原辅材料使用后产生的废包装袋、废纸箱等，类比同类型项目，预计产生量约4.0t/a，一般固废代码为900-003-S17，收集后外卖综合利用。

②不合格品

类比同行业，不合格品约占产量的0.1%，本项目新增湿巾4000t/a、乳霜纸2500t/a，则不合格品产生量约6.5t/a，一般固废代码为900-007-S17，企业收集后出售给物资公司。

③边角料

本项目分切过程会产生少量边角料，产生量按基材用量的0.1%计，项目新增水刺无纺布用量1800t/a、木浆纸用量1900t/a，则边角料产生量约3.7t/a，一般固废代码为900-007-S17，企业收集后出售给物资公司。

④废溶剂桶
企业生产过程会产生湿巾药液、乳霜液等原料包装桶。本项目使用的湿巾混合液、乳霜液均为外购已调配的成品，不在厂内进行化学合成或调配，原料包装桶内残留量极少。本项目所用原料（丙二醇、苯氧乙醇、苯扎氯铵、尼泊金酯、氯苯甘醚等）均为化妆品及日用品行业常用原料，且产品为婴儿级湿巾及乳霜纸。原料包装桶经排空后仅沾染微量残留，不属于沾染毒性危险废物的废弃包装物。因此，本项目废原料包装桶按一般工业固体废物管理，废物代码为900-003-S17，产生量约64.18t/a，收集后暂存于一般工业固废暂存区，由原料供应厂家回收再利用。

表4.2-2 包装桶产生情况一览表
原辅料名称
年用量（t/a）
包装规格
空桶重量（kg/个）
包装桶产生量（t/a）
湿巾药液

39.32
25kg/桶

2.5

3.93
乳霜液
602.5
25kg/桶

2.5

60.25
合计

/

/

/

64.18
（2）危险废物

①废润滑油
本项目在设备保养、检修等过程中会产生废润滑油，产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，妥善收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

（3）生活垃圾

按G=K·N计算

式中：G——生活垃圾产量（kg/d）；

K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d；

N——人口数（人）。

本项目现有职工人数65人，新增职工定员25人，均不住厂，年工作300天，则新增生活垃圾产生量为3.75t/a，全厂生活垃圾产生量为13.5t/a。产生的生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门统一清运处置。




	
	表4.4-1 项目新增固体废物源强核算结果一览表

序号

固体废物名称

类别

废物代码

产生量

（吨/年）

产生工序及装置

形态

有害成分（危险废物）

危险废物特性

产废周期

暂存

方式

处置方式及去向

1

废包装材料
一般工业固废

（Ⅰ类）

900-003-S17

4
拆包

固态

/

/

每天

暂存于一般工业固废暂存间

交由合规物资回收单位回收利用

2

不合格品

900-007-S17

6.5
检验

固态

/

/

每天

3

边角料

900-007-S17

3.7
分切

固态

/
/
每天

4

废溶剂桶
900-003-S17
64.18
调液、涂布
固态
/
/
每天

由原料供应厂家回收处置
5
废润滑油
危险废物
HW08

900-249-08
0.1
设备维修
液态

废矿物油

T，I
/

密闭容器装存，分区暂存于危废贮存库
定期委托危险废物资质单位清运处置

6
生活垃圾

3.75
职工生活

固态

/

/

每天

厂区设置垃圾桶

委托环卫部门处理




	
	4.4.2运营期固体废物影响分析及环境管理要求

4.4.2.1一般工业固废

根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到：
①不允许将危险废物和生活垃圾混入；

②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用；

③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；

④将暂存间设置于厂房内，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；

⑤暂存间场地应采用水泥铺设地面，以防渗漏。

⑥为加强管理监督，暂存间应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护。

⑦暂存间的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。 
4.4.2.2危险废物

建设单位拟在厂区内设置一处危废贮存库，危险废物收集后分类分区贮存于危废贮存库并委托有资质单位处置。危险废物在厂区内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
①危险废物的收集和临时贮存要求

危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物：

a.加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。

b.建设单位必须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

c.规范建设危废贮存库。危废贮存库应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危废混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。

d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。

②危险废物规范化管理要求

根据《危险废物规范化管理指标体系》的规定，本项目在生产中产生的危险废物具体管理要求如下：

a.污染防治责任制度：

在危废暂存场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

b.标识制度：

危险废物标签、贮存分区标志和物贮存、利用、处置设施等标志根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的要求设置。危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。
c.管理计划制度：

制定危险废物管理计划。管理计划应包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；报当地环保部门备案，若管理计划内容有重大改变，及时报当地环保部门重新备案。管理计划内容有重大改变的情形包括：①变更法人名称、法定代表人和地址；②增加或减少危险废物产生类别；③危险废物产生数量变化幅度超过20%；④新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。

d.申报登记制度：

如实向当地生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。可提供证明材料，如环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等；申报事项有重大改变的，应当及时申报；按照危险废物特性分类进行收集，且不同类废物之间有明显的间隔（如过道等）；危险废物转移采取网上申报；对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训；参加培训人员对本单位的危险废物管理制度、工作流程等各项要求，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；贮存场所地面硬化及防渗处理；装载危险废物的容器完好无损；建立危险废物贮存台账，并如实规范记录危险废物贮存情况。

③危险废物转移

建设单位按照危废转移要求，在转移危废前通过登录福建省固体废物环境监管平台申请电子转移联单，申报转移计划。

④制定危险废物管理计划和危险废物台账管理

建设单位按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259 —2022）制定危险废物管理计划和危险废物台账管理。

a.建设单位制定年度危险废物管理计划，危险废物管理计划中记录了上年度产生的和本年度计划产生的危险废物名称、危废代码、废物类别、有害物质名称、危险特性、危废产生来源及生产工序。

b.制定危险废物减量化的计划和措施。

c.填报危险废物转移情况，包括危险废物贮存措施、运输措施和转移计划等。

d.填报危险废物委托利用或处置措施。

4.5地下水、土壤环境影响和保护措施

4.5.1 地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水环境

项目生产废水主要为湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水直接接入市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂集中处理；生活污水依托园区已建化粪池预处理达标后，排入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）集中处理。本项目生产废水、生活污水及食堂废水不含有毒有害、重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏进入地下水和土壤。根据调查，项目周边区域已全部开通自来水管网，项目用水均采用自来水，未对地下水进行开采，不会对地下水水位产生影响。项目液态危险化学品存放在生产厂房一层专用化学品仓库内，仓库地面防腐防渗，装存容器底部加设防渗托盘，一般不会发生液态化学品泄漏而渗入地下水和土壤的情况。项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。正常工况下，不会对评价区地下水产生影响。

综上，项目正常运行工况下，对地下水环境影响不大，但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。

（2）土壤环境影响分析

项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”。

①废气对土壤环境的影响

废气中的污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透入土壤，进而污染土壤环境。根据分析，项目废气污染物主要为非甲烷总烃，项目废气产生量极小，经车间新风系统通风换气后无组织排放，正常工况下排放量较小，对周边土壤环境影响小。

②废水对土壤环境的影响

项目生产废水主要为湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水直接接入市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂集中处理，生活污水依托园区已建化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）集中处理。项目外排废水不含有毒有害、重金属等污染物，正常情况下，项目运营期废水对土壤环境影响较小。

③固体废物对环境的影响

项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，基本不会泄漏或被淋溶产生淋溶液进入土壤。

④污染物进入土壤的影响

根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并将影响到作物生产发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心、头晕现象。根据核算，本项目非甲烷总烃产生量极小，经车间新风系统通风换气后无组织排放，对土壤富集作用影响很小。
4.5.2防渗措施

（1）合理进行防渗区域划分

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点项目防渗防治分区见表4.5-1。

表4.5-1  地下水、土壤污染防治分区一览表

防治分区

装置或者构筑物名称

防渗区域

重点污染防治区

危险废物贮存库
地面、裙角

一般污染防治区

一般工业固废暂存间、生产区、化学品仓库、调液、喷淋浸泡区、涂布区
地面

简单污染防治区

办公区等除重点、一般污染防治区外的区域

地面

防渗要求：

重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；

一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。

简单污染区防渗要求：一般硬化。

（2）监控措施

①项目危险废物贮存库、化学品仓库应设置防渗措施，防止危险废物、危险化学品等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③设置专门管理制度，加强对原辅材料的规范化管理；

④建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中；

⑤加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外提供企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。

⑥项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

（3）跟踪监测要求

本项目周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，项目无需对地下水、土壤环境进行跟踪监测。

4.6环境风险影响和防范措施

4.6.1项目危险物质调查

（1）危险物质

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》 HJ941-2018附录A可知，项目涉及环境风险物质如下：

表4.6-1 风险物质数量级临界量比值表

序号

原辅材料

厂内最大储存量t

危险物质成分

危险物质含量

危险物资厂内最大储存量/t

临界量/t

比值Q

1

机油

0.2

机油

100%

0.2

2500

0.00008

合计

0.00008
根据表4.6-1可知，项目Q值的和＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不涉及重大风险源，因此本项目仅做简单分析。

4.6.2环境风险识别

项目可能出现的环境风险事故包括以下几个方面：

表4.6-2  项目危潜在环境风险事故一览表

潜在事故类型

事故相关区域

事故原因

危险物质向环境转移的可能途径

影响程度

液态化学品泄漏

化学品仓库

因储存容器或人为操作不当等原因导致化学品泄漏

若地面防渗漏措施不到位，泄漏的物质可能会漫流进入地表水、下渗进入土壤和地下水产生不利影响；含有挥发性物质的化学品会产生挥发性有机物对周边大气环境产生不利影响

对大气、水、土壤环境等产生不利影响

火灾事故

生产

厂房

电线短路、静电火花等，易燃可燃包装材料或塑料遇明火等引发火灾事故

火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水直接排入周边水体；若燃烧波及易燃可燃包装材料或塑料存放区，可能因加热而产生挥发性气体排放污染周边大气环境。

对大气、水、土壤环境等产生不利影响

危废泄漏

危险废物贮存库
因储存容器破裂、人为操作不当等原因导致危废泄漏
若地面防渗漏措施不到位，泄漏的物质可能会渗入土壤、地下水产生不利影响；若泄漏在露天区域，遇雨水容易产生淋溶水，漫流进入地表水、下渗进入土壤和地下水产生不利影响；吸附或沾染有挥发性物质的危险废物会产生挥发性有机物对周边大气环境产生不利影响。

对大气、水、土壤环境等产生不利影响

4.6.3环境风险防范措施

防范措施的目的是保证系统建设和运行的安全性，防止事故的发生；一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故扩大，减少对环境可能带来的影响，防范措施是围绕项目本身而采取的。本项目主要环境风险防范措施包括以下几个方面：

（1）一般事故性排放对策

①加强对操作人员的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。

②制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最低程度。

③对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。

（2）火灾事故风险防范措施

①加强安全管理：普及火灾知识，使员工了解原辅材料的可燃性和危险程度，并掌握应急措施，提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立防火工作的长效机制。

②加强对项目塑料、机油等可燃易燃原辅材料及产品的管理，划定禁火区，严禁各类明火。严禁乱拉私接临时电线，电气线路应符合行业标准。消防用电设备的电气线路应与非消防用电线路分开布置。

③厂区严格按消防规范进行设计，配备必要的消防通道、消防栓、灭火器材，并配备应急物资防护服、应急灯等。

④建筑周围要有通畅的消防救灾道路。建筑物消防必须报请政府主管消防部门的审批，按消防要求建成后必须报有关部门进行消防验收，并按要求做好防范，确保消防安全。

⑤项目为租赁厂房性质，应加强与厂区内企业的联动，事故发生时利用好厂区公共应急设施降低环境风险影响。

（3）液态化学品泄漏事故防范措施

①液态化学品暂存于专用化学品仓库，仓库防风防雨防渗漏，化学品用密闭容器桶装存，底部设置防渗托盘。

②储存区设置防火范围，范围内禁止明火等火源，并设置警示标识。

③贮存场所的消防设施、用电设施等必须符合国家规定的安全要求。

④配置砂土、活性炭、吸油毡等吸附材料以及防护服、灭火器等应急物资。

项目储存的液态化学品可通过容器底部防渗托盘和仓库防渗措施（如门栏）拦截，仓库有专人管理，可及时发现泄漏并用砂土、活性炭、吸油毡等吸附材料收集，因此厂内无需自行设置应急池。项目为购置厂房性质，若发生火灾事故产生消防废水等可依托园区厂区内公用应急设施进行截流。

（4）危废泄漏事故防范措施

①危险废物贮存库设置遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，对各类危险废物采用相容容器装存，分区存放，危险废物贮存库设专人管理，门上锁，地面硬化防渗，定期检查储存容器完好性和地面防渗层完好程度。

②本单位签订危废处置协议，对危险废物进行定期及时清运处置。

③危险废物严格按照《危险废物转移管理办法》进行危废转移。危险废物的转移有专人记录登记，其中包括存放量、转移量、日期等信息。

4.7自行监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》（HJ 821-2017）等相关要求，结合项目污染物排放特点，制定本项目自行监测计划，具体详见表4.7-1。

表4.7-1本项目自行监测计划
类别

监测位置

监测项目

监测频次

监测负责单位

废气

无组织废气

厂界上风向1个监控点；下风向2个监控点
非甲烷总烃
1次/年
委托专业检测单位
厂区内
非甲烷总烃
1次/年

废水
生活污水、食堂废水
生活污水、食堂废水排放口（DW001）
pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N、动植物油
1次/季度

委托专业检测单位
生产废水
生产废水排放口（DW002）
pH、COD、BOD₅、SS、NH₃-N
噪声

厂界四周外1m

等效A声级
1次/季度
委托专业检测单位



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	标准名称
	标准限值

	大气环境
	食堂油烟(DA001)
	油烟
	食堂油烟通过油烟净化器处理达标后通过高于楼顶的排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
	2.0mg/m3

	
	厂界
	非甲烷总烃
	加强废气的收集及净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	车间密闭，加强有机废气的收集装置维护保养
	《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）
	非甲烷总烃
	1h平均浓度值≤10mg/m³

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	任意一次浓度值≤30mg/m³

	地表水

环境
	生活污水、食堂废水排放口（DW001）
	pH
	食堂污水经隔油池处理后同生活污水依托园区已建的化粪池预处理达标后接入市政污水管网，最终排入闽侯县城关污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
	pH
	6 ~ 9(无量纲)

	
	
	COD
	
	
	COD
	500mg/L

	
	
	BOD5
	
	
	BOD5
	300mg/L

	
	
	SS
	
	
	SS
	400mg/L

	
	
	NH3-N
	
	
	NH3-N
	45mg/L

	
	
	动植物油
	
	
	动植物油
	100mg/L

	
	生产废水排放口（DW002)
	pH
	湿巾配液桶及上液机清洗废水、乳霜涂布机清洗废水直接排入市政污水管网，进入闽侯县城关污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
	pH
	6 ~ 9(无量纲)

	
	
	COD
	
	
	COD
	500mg/L

	
	
	BOD5
	
	
	BOD5
	300mg/L

	
	
	SS
	
	
	SS
	400mg/L

	
	
	NH3-N
	
	
	NH3-N
	45mg/L

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施
	满足厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	一般工业固废
	边角料
	设置一般工业固废暂存区，暂存后外售综合利用
	一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	不合格品
	
	

	
	
	废溶剂桶
	设置一般工业固废暂存区，暂存后由原料厂家回收处置
	

	
	危险废物
	废润滑油
	设置危废贮存库，妥善分类收集暂存后定期委托有资质的单位进行处置
	危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。危废转移应严格按《危险废物转移管理办法》要求


	
	生活垃圾
	生活垃圾
	收集后由环卫部门清运处理
	验收措施落实情况

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	危废贮存库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。

	其他环境管理要求
	（1）排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15563.1-1995），要求各排放口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。

表5.1-1  排污口图形符号（提示标志）一览表

  排放部位
项目
污水排放口
废气排放口
噪声排放源
一般工业固废
危险废物
图形符号
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形状
正方形边框
正方形边框
正方形边框
三角形边框
三角形边框
背景颜色
绿色
绿色
绿色
黄色
黄色
图形颜色
白色
白色
白色
黑色
黑色
（2）排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目纸制品制造涉及工业废水排放或者废气排放，属于简化管理类别。因此本项目实行排污许可简化管理（详见表5.1-2）；建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。

表 5.1-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录）
序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

十七、造纸和纸制品业22
38
纸制品制造223
/
有工业废水或者废气排放的

其他*
（3）自主竣工环境保护验收要求

根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。
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六、结论

	产品车间生产线技术改造项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇长龙中路19号岁金智谷大健康产业园2#、3#、5#厂房，符合当地和国家产业政策；项目用地手续合法，选址合理，符合福建省生态环境分区管控要求；采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。项目污染物排放总量符合总量控制的要求；同时项目区环境容量满足项目建设的需要。因此，在建设单位严格执行”三同时”制度、落实本报告提出的各项环保措施，确保污染防治设施稳定运行和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

编制单位：福建新时代环保科技有限公司
编制时间：2026年8月



附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废水
	废水
	1404t/a
	/
	0 t/a
	3478.2t/a
	0 t/a
	4882.2t/a
	+3478.2t/a

	
	CODCr
	0.393t/a
	/
	0 t/a
	0.523t/a
	0 t/a
	0.916t/a
	+0.523t/a

	
	BOD5
	0.216t/a
	/
	0 t/a
	0.208t/a
	0 t/a
	0.424t/a
	+0.208t/a

	
	SS
	0.239t/a
	/
	0 t/a
	0.265t/a
	0 t/a
	0.504t/a
	+0.265t/a

	
	NH3-N
	0.048t/a
	/
	0 t/a
	0.030t/a
	0 t/a
	0.078t/a
	+0.030t/a

	
	动植物油
	0.118t/a
	/
	0 t/a
	0.045t/a
	0 t/a
	0.163t/a
	+0.045t/a

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	6 t/a
	/
	0t/a
	4t/a
	0 t/a
	10t/a
	+4t/a

	
	边角料
	8 t/a
	/
	0t/a
	3.7t/a
	0 t/a
	11.7t/a
	+3.7t/a

	
	不合格品
	10 t/a
	/
	0t/a
	6.5t/a
	0 t/a
	16.5t/a
	+6.5t/a

	
	废溶剂桶
	0 t/a
	/
	0 t/a
	64.18t/a
	0 t/a
	64.18t/a
	+64.18t/a

	危险废物
	废润滑油
	0 t/a
	/
	0 t/a
	0.1t/a
	0 t/a
	0.1 t/a
	+0.1t/a

	生活垃圾
	9.75t/a
	/
	0 t/a
	3.75t/a
	0 t/a
	13.5t/a
	+3.75t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件7 公开建设项目环评信息情况的说明
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附件8 涉密说明
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