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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	福州创洁科技有限公司年产1500吨PE塑料袋生产项目

	项目代码
	2609-350121-04-01-178233

	建设单位联系人
	李*河
	联系方式
	152*****52

	建设地点
	福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座

	地理坐标
	（东经119度10分20.041秒，北纬26度9分2.669秒）

	国民经济
行业类别
	C2923（塑料丝、绳及编织品制造）
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	闽侯县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2026]A080810号

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	11
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	租赁厂房面积1924m2，无新增用地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价，具体见表1-1。

表1-1  项目专项评价设置表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染物清单里的污染物

否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不涉及工业废水直排，不属于污水集中处理厂项目
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质存储量未超过临界量，根据表4-22可知，公司环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q为0.18028（Q＜1）
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程

否

地下水
原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。

	规划情况
	1、规划名称：《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》

审批机关：闽侯县自然资源和规划局

审批文件名称及文号：侯政文〔2022〕2号2022年1月17日
2、规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》
审批机关：闽侯县自然资源和规划局
审批文号：闽政文〔2024〕420号

3、规划名称：《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》

审批机关：福州市自然资源和规划局
审批文件名称及文号：无

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》符合性分析

根据《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》可知，规划研究范围包含闽侯经济开发区一、二、三期、陈店湖工业园和关口工业区，南至峰福铁路、北至闽侯县城北部山体、东至石井路、西至闽侯大桥，涉及甘蔗、荆溪两个街道（镇），总用地面积912公顷。

闽侯经济技术开发区的发展功能定位为：园城融合、产业集聚、生态友好、配套完善，以“制造+智造”为核心的福州市近郊型工业园区转型升级样板，具体内涵包括福州市都市型工业示范区、福州市智能制造基地、闽侯县“制造+智造”转型示范园区。

本片区规划形成“一核、三心、一轴、两带、四区”的空间布局结构。“一核”为园区综合服务中心，依托克姆湖水库山水环境与周边可开发用地资源，打造园区产城融合公服配套综合中心，布局商业商务、居住、公园绿地等混合功能，完善片区配套，满足不同层次人群需求；“三心”为西部陈店湖创意家居荟聚中心、中部智能制造示范区管理服务中心、东部都市型工业示范区服务中心；“一轴”为沿北环通道发展轴，依托规划北环快速通道串联三个产业园区融合发展，东西向快速与福州城区、竹岐对外联系；“两带”为沿陈店湖山体的景观带、沿荆溪及西侧山体的景观带；“四区”为陈店湖国际创意家居生产聚集区、克姆湖产城融合综合发展区、铁岭二期智能制造工业示范区及铁岭一期都市型工业集聚区。

本项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，所在地位于该规划的“四区”中的铁岭一期都市型工业集聚区。闽侯铁岭一期都市型工业集聚区主导产业包括食品加工、纺织服装、绿色建材和模具制作‌，同时涵盖机械电子、轻纺服装、轻工食品等行业。项目属于塑料制品业，属于能耗低、污染小的工业生产企业。PE塑料袋为各产业的重要配套用品，广泛应用于各产业的包装车间等场景，是各产业不可或缺的配套产品，同时项目用地为工业用地。项目各污染物经妥善处理后，不会对周边环境质量造成影响，符合《闽侯经济技术开发区规划提升（控制性详细规划和城市设计）》的要求。（闽侯经济技术开发区规划提升土地利用规划图见附图6）

2、与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心”的国土空间总体格局，两轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。

国土空间三条控制线划定：严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标135平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。科学划定生态保护红线：闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。

合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，因国家重大战略调整、自国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的、按国土空间规划修改程序进行。

③符合性分析
本项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，根据闽侯经济技术开发区规划提升土地利用规划图见附图6、项目用地不动产权证（详见附件5）及厂房租赁合同（详见附件4），项目所在地用地性质为工业用地，项目建成后主要从事PE塑料袋生产，生产过程不涉及生产用水，不在划定城镇开发边界外，地块不涉及永久基本农田，不涉及闽侯县划定的生态保护红线区域，因此本项目的建设符合《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》的要求。

3、与《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析

《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》指出国土空间开发保护目标与战略为：以山海廊道联通和流域治理为重点，筑强生态功能本底。以多向开放和创新转化为引领，全面提升区域中心城市地位。以陆海联动与“三区”协同为重点，优化全域空间格局。以文化彰显与宜居品质建设为核心，提升城市魅力和宜居吸引力。其中“三区”协同指福州主城区、福州新区、平潭综合实验区协同发展。根据《福州市国土空间总体规划（2021—2035年）》中市域国土空间总体格局规划图，本项目所在区域为福州主城区，符合开放式、网络化、集约型、生态化的“一主一副”的国土空间总体格局。根据市域国土空间控制线规划图，本项目所在位置属于城镇开发边界，不属于陆域生态保护红线，不属于海洋生态保护红线，不属于基本农田，符合统筹划定国土空间控制线的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目从事塑料袋的生产加工，塑料袋厚度≥0.025毫米，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关内容，本项目不属于该目录中的“淘汰类”，亦不属于该目录中的“鼓励类”和“限制类”，属于允许类建设项目。对照国家发展改革委商务部市场监管总局关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知(发改体改规〔2025〕466号)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。

根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号），本项目不涉及产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺、设备。

此外，项目闽侯县发展和改革已于2026年8月7日为本项目出具备案证明（编号：闽发改备[2026]A080810号），符合当前相关产业政策要求。
因此，本项目的建设符合国家当前的产业政策。

2、选址合理性分析

根据业主提供的房权证（侯房权证H字第1200669号）可知，项目属于工业用地（详见附件5），项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，符合闽侯县土地利用规划要求。项目厂区所在区域的资源、交通、供水和排水设施方面较为完善，是较理想的建设用地。根据现场踏勘，项目厂区附近无珍稀动植物、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及文物古迹等。因此，项目选址合理。

3、与周边相容性分析

项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，根据现场勘查，北侧为福州康信机电制造有限公司；东侧为福建亿浦昇户外用品有限公司；西侧为福建保创机械实业有限公司；南侧为福州集锦电工设备有限公司其他厂房，项目500米范围内无居民区，产生的“三废”污染物通过配套环保治理措施，污染物的排放对环境的影响可降至最低程度，不会改变项目所在区域的环境功能，建设单位在实施相应的环保措施以后，周边敏感点及区域环境功能能够达标，因此本项目建设与周边环境相容。

4、环境功能区划符合性分析

项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值；本项目不涉及工业废水直排。项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。几乎不会对周边水体环境造成影响；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。

5、与国家及地方挥发性有机物污染防治政策符合性分析

（1）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析

该政策要求VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中，鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

本项目不使用涂料、油墨。项目吹膜工序均在密闭车间内进行，不露天作业，经收集的VOCs废气采用两级活性炭吸附装置处理后达标排放，有效减少无组织废气排放与逸散。因此，项目VOCs污染防治措施符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）中相关要求。

（2）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-2  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析

要求（摘录）

本项目情况

符合性

VOCs物料储存

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储库、料仓应满足密闭空间的要求

本项目原料日常存储在原料区，PE颗粒常温存储过程不会挥发出有机废气

符合

工艺过程VOCs控制要求

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

本项目生产车间密闭，有机废气通过收集系统收集，收集效率可达80%，收集的有机废气经一套两级活性炭

符合

有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

符合

有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

符合

企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

企业需记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

符合

工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs废料的废包装容器应加盖密闭。

本项目产生的废活性炭等含VOCs废料（渣、液），作为危废处置，储存、转移和运输均符合危废管理要求。盛装过VOCs料的废包装容器能满足加盖密闭要求。

符合

VOCs废气收集处理系统要求

VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

本项目废气收集处理系统与工艺设备同步运行。两级活性炭吸附装置发生故障或检修时，生产设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

符合

对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

本项目非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h。“两级活性炭吸附装置”装置对有机废气的净化效率为80%。

符合

企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。

企业需设置台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。且台账保存期限不少于3年。

符合

企业厂区内及周边污染监控要求

企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。

经分析，本项目在采取相应废气处理措施后，企业厂区内、厂界VOCs浓度可符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A排放限值

符合

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度要求参见附录A。（1h平均浓度值≤10mg/m3，厂区内无组织排放限值（任意一次浓度值）≤30mg/m3）

符合

（3）与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）相符性分析

表1-3  与《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）相符分析

文件要求

项目

相符性

大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

项目主要从事PE塑料袋生产，生产过程中有吹膜工序。原料主要为PE颗粒，不属于高VOCs含量的原辅材料。

符合

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。在处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃....

项目原料日常存储在原料区，存储、装卸、转移和输送环节过程中不会挥发出有机废气

符合

企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。

本项目生产车间密闭，有机废气通过收集系统收集，收集效率可达80%，收集的有机废气经一套两级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。

符合

（4）与《福建省空气质量持续改善实施方案》(闽政文〔2024〕361号)相符性分析

表1-4  与《福建省空气质量持续改善实施方案》(闽政文〔2024〕361号)相符分析

序号

文件要求

项目

符合性

（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低（无）VOCs含量的胶粘剂。加大室外构筑物防护和城市道路交通标志使用低（无）VOCs含量涂料推广力度。

项目主要从事PE塑料袋生产，原料主要为PE颗粒，不属于高VOCs含量的原辅材料。

符合

（5）与《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（闽环保大气〔2020〕6号）符合性分析

①大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

②全面落实标准要求，强化无组织排放标准。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理.....。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。

本项目不涉及涂料使用，项目所用原理为PE颗粒。项目产生的有机废气均通过配套的集气罩点对点进行收集，同时作业时吹膜区进行局部密闭，形成微负压状态，有利于集气罩集气，减少了废气无组织排放与逸散。

（6）与《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号)符合性分析

严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

项目拟使用VOCs物料主要为PE颗粒，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。

6、与生态环境分区管控符合性分析
根据2024年7月24日福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）。本项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座。不涉及优先保护单元、海岸线、近岸海域、永久基本农田。项目涉及闽侯县重点管控单元3（ZH35012120005）。具体项目与福州市陆域总体准入要求符合性分析见表1-5。项目与闽侯县生态环境总体准入要求符合性分析见表1-6。项目与福建省生态环境分区管控叠图，详见附图7。福建省生态环境分区管控综合查询报告见附件7。



福州

		陆域

	空间布局约束

	其他要求

	1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

	项目从事PE塑料袋生产，不涉及化工新材料产业。

	符合


					2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

	项目从事PE塑料袋生产，项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，不涉及制革项目和植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

	符合



3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建
成区大气重污染企业搬迁或

	级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

	项目不属于大气重污染企业，且周边均为工业企业。

	符合


					4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

	项目不涉及高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂。原料主要为PE颗粒
	符合


					5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

	项目不涉及建陶产业。

	符合



6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金
	属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

	项目不涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造。不涉及新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。

	符合


					7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

	项目从事PE塑料袋生产，项目不属于对水体污染严重的建设项目类别，且根据《环境保护综合名录（2021年版）》查询可知，生产项目不属于中高污染项目，故项目不属于重污染企业和项目。
	符合


					8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其他可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

	项目不涉及重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。

	符合



9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产

置换、煤炭消费减量替代、

	域污染削减等相关要求。

	项目从事PE塑料袋生产，不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。

	符合



10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田

	审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

	项目不涉及永久基本农田。

	符合


			污染物排放管控

	1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

	项目运营期主要废气为非甲烷总烃、臭气浓度排放，项目无需对SO2、NOx、化学需氧量、氨氮进行交易。

	符合


				2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

	项目从事PE塑料袋生产，企业承诺区域VOCs内倍量替代。

	符合



3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应

	行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

	项目从事PE塑料袋生产，项目不涉及钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工工业项目。

	符合


				4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

	项目从事PE塑料袋生产，项目不涉及氟化工、印染、电镀等行业，项目无外排生产废水。

	符合



5.新、改、扩建重

行业建设项目要遵循重点重金
	属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

	项目从事PE塑料袋生产，项目不涉及重金属污染物排放。
	符合


				6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

	项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉。

	符合



7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、

	效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。

	项目从事PE塑料袋生产，项目不涉及水泥行业。
	符合


				8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

	项目从事PE塑料袋生产，项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，不在化工园区内。
	符合


			资源开发效率要求

	1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

	不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉。

	符合


				2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

	本项目采用能源为电，不涉及陶瓷行业。

	符合




项目从事PE塑料袋生产，不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放

	项目。

	符合


				污染物排放管控

	1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

	项目生活污水直接依托厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。不涉及农田灌溉。
	符合


					2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
	企业承诺区域VOCs内倍量替代。
	符合


				环境风险防控

	单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

	项目不涉及化学原料和化学制品制造。

	符合



	
	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

福州创洁科技有限公司（营业执照详见附件2、法人身份证详见附件3）位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座。本项目租用福州集锦电工设备有限公司2#厂房面积1924m²，项目总投资100万元，年产1500吨PE塑料袋。该项目于2026年8月7日通过了闽侯县发展和改革局的备案，备案编号：闽发改备[2026]A080810号（详见附件6）。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，项目主要为PE塑料袋生产，属于塑料制品业。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”中的“其他”，需编制环境影响报告表。详见表2-1。

因此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表（委托书详见附件1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）
      环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

二十六、橡胶和塑料制品业29

53
塑料制品业292

以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶黏剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

/

2、依托企业基本情况

（略，涉密删除）

3、园区环境管理现状

（略，涉密删除）
4、项目概况

（1）项目名称：福州创洁科技有限公司年产1500吨PE塑料袋生产项目
（2）建设单位：福州创洁科技有限公司

（3）建设地点：福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座

（4）项目性质：新建
（5）建设规模：年产1500吨PE塑料袋
（6）投资概况：总投资100万元，其中环保投资11万元。
（7）生产定员：员工15人，均不住厂（厂内不设食堂）
（8）工作制度：每日1班，每班8小时，年工作300天。项目夜间不生产。
3、项目主要建设内容

项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目组成见表2-3。

表2-3  本项目组成及建设内容一览表

项目名称

建设内容

主体工程

1

生产

车间
2#厂房为单层框架结构，占地面积为1924m2，主要设有混料机、吹膜机、制袋机等
辅助工程
1
办公室
办公室位于2#厂房东侧约40m2，主要用于办公
贮存工程
1

原料仓库
原料库位于2#厂房北侧，约250m2
2

成品仓库
成品仓库位于2#厂房西侧，约250m2
公用工程
1

供电

系统

由园区供电网供给
2

给水

系统

由开发区市政供水管网集中供水。
4
排水

系统

雨污分流：雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管网；本项目生活污水依托出租方30m³化粪池处理后通过市政管网进入闽侯县城关污水处理厂
环保工程

1

废水

处理

本项目生活污水依托出租方30m³化粪池处理后通过市政管网进入闽侯县城关污水处理厂
2

废气

处理

吹膜产生的非甲烷总烃经顶吸集气罩且吹膜区密闭形成微负压收集后引至二级活性炭设备处理后通过一根15米高排气筒（DA001）排放
3

减振、防噪措施

采用低噪声设备；高噪设备均置于厂房内，基础减振等，确保厂界噪声达标

4

固废

处理

1、设一般固废暂存区，位于厂房东侧面积约5m2，生产固废统一分类收集后外售。

2、设一处危险废物贮存库，位于厂房东侧面积约5m2，储存间贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗，危险废物收集后委托有资质的单位处置。
3、设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置。

4、产品方案

福州创洁科技有限公司产品方案见表2-4。

表2-4  本项目产品方案说明表

序号

主要产品名称

产品规模

备注
1

PE塑料袋
（略，涉密删除）
项目生产的塑料袋厚度均大于0.025mm

5、项目原辅材料消耗

项目的原辅材料年用量详见项目基本情况表2-5。

表2-5  项目原辅材料使用情况一览表

（略，涉密删除）

表2-6  项目原辅材料成分一览表
原辅材料名称
理化性质
危险特性
毒理特性
PE颗粒
英文名Polyethylene，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的聚合物。聚乙烯手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯的分子是长链线性结构或支结构，为典型的结晶聚合物。在固态状态下，结晶部分与无定型共存。结晶度视加工条件和原处理条件而异，一般情况下，密度高结晶度越大。LD普通结晶度通常为55%～65%，HD 普通结晶度为 80%～90%。
可燃；粉末有粉尘爆炸风险；温度＞300℃热裂解产生VOCs烟气；燃烧产物CO、CO₂
本体无毒，LD50＞5000mg/kg；粉末、热解烟气刺激呼吸道；无致癌性
色母粒
英文名 Color Master Batch，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（PigmentPreParation），主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（PigmentConcentration），所以它的着色力高于颜料本身。专用色母的载体与制品的塑料品种相同，具有良好的匹配性，加热熔融后颜料颗粒能很好地分散于制品塑料中。
可燃；高温加工裂解产生VOCs及烟尘；合规产品无重金属风险
颗粒低毒；热加工烟气刺激呼吸道；合规产品无重金属毒性
纸箱
纸质固体，吸湿性强，干燥易燃烧
可燃固体，非危险化学品，大量堆放注意防火
基本无毒，纸质粉尘少量刺激呼吸道
矿物油（机械润滑油）
淡黄色至棕褐色油状透明液体，带有轻微石油气味；密度0.83～0.89g/cm³（20℃）；不溶于水，可与烃类有机溶剂互溶；闭口闪点≥160℃；沸点＞300℃，常温挥发性弱；化学性质稳定
不属于危险化学品，为可燃液体；高温下挥发形成油蒸气，达到爆炸极限遇明火、高温热源可燃烧；流动性较强，泄漏易扩散；遇强氧化剂可加速氧化燃烧；高温热分解产生CO、烃类刺激性烟气；泄漏易污染土壤、水体
急性低毒，大鼠经口LD50＞2000mg/kg；长期反复皮肤接触易造成皮肤脱脂、干燥、皮炎；高温油雾吸入可刺激呼吸道，大量吸入可诱发脂质性肺炎；溅入眼睛引发结膜刺激；深度精制矿物油无明确人体致癌性
6、物料平衡及有机废气平衡
（略，涉密删除）
图2-1  项目总物料平衡及有机废气平衡图

7、项目能源消耗

项目使用的能源主要是电、水情况见表2-7。

表2-7  能源消耗量
序号

名称

年用量
备注
1

电

60万kW·h/a
市政供电
2

自来水

225m3/a
市政供水
项目用水主要为职工生活用水，本项目职工人数15人（包括生产人员、管理人员等），员工均不住在厂内，根据《福建省地方标准行业用水定额》（DB35/T772—2023），住厂职工生活用水定额取150L/（人·d），不住厂职工生活用水定额取50L/（人·d），本评价不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为0.75m³/d（225m³/a），排放系数取0.8，则项目生活污水产生量约0.6m³/d（180m³/a）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  项目水平衡图  单位：m3/a
8、项目主要生产设备

项目主要的生产设备详见表2-8。

表2-8  项目主要生产设备

（略，涉密删除）

本项目产品产能匹配性分析见下表。
表2-9  产品产能匹配性分析一览表

序号

产品

名称

产能核算

年工作时间（h）

设备产能核算量（t/a）
设计产能重量（t/a）

备注

1

PE塑料袋
吹膜机台每小时进料0.081t
2400
1555.2
1500
项目有边角料及不合格品损耗
9、厂区平面布置图

项目共设1栋厂房，其中厂房主要设有生产区、原料区、成品区等；从整个平面布局而言，项目功能分区合理，厂区整齐美观，总图布置合理。生产车间根据生产实际需要进行划分，功能分区明确，总平面布置见附图4。

总体而言，项目各车间内整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅；功能分区明确；所在厂房与周围建筑物间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。厂区总平面布局基本上做到按照生产工艺流程布置，功能区布局明确，物流顺畅，基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

	工艺流程和产排污环节
	生产工艺流程

PE塑料袋生产工艺流程

项目PE塑料袋生产工艺流程图具体如图2-3。
（略，涉密删除）
图2-3  PE塑料袋生产工艺流程图

工艺流程简介：
（1）混料：按照客户要求，将聚乙烯颗粒与色母粒按照一定比例在混料机中进行配料搅拌。该工序所用原料粒径3mm-5mm左右，粒径较大，投料过程中，颗粒下落碰撞、摩擦及空气扰动，使颗粒表面附着的微量碎屑、粉末剥离扬起微量颗粒物，颗粒物粒径偏粗，大部分在车间内沉降，仅少量微细颗粒扩散至外环境。本评价仅对该工序颗粒物产生情况进行定性分析，不进行定量源强核算。
（2）吹膜：根据客户需要，将混合均匀的原料通过吹膜机自带的吸料机吸入吹膜机中，使用吹膜机将混合好的颗粒加热融化（温度180℃左右），利用吹膜机吹制成型。吹出的薄膜利用传动装置向上进行牵引，同时进行冷却（自然冷却），得到半成品塑料薄膜。由于聚乙烯颗粒在300℃以上才开始分解，项目电加热温度低于300℃，因此原材料不分解。项目加热温约为度达不到分解温度，因此，项目吹膜机组内加热过程中，产生的挥发性有机废气以非甲烷总烃计，加热过程中会伴随一定异味产生，本项目臭气主要为低级有机烃类物质等，以臭气浓度表征，臭气浓度为无量纲，无法定量分析，故本环评以定性分析。仅对臭气浓度的排放标准及监测计划进行分析。此工序会产生吹膜废气（以非甲烷总烃、臭气浓度计）、设备噪声。
（3）制袋：通过制袋机热合刀进行制袋，温度控制在100℃左右，形成产品。由于制袋工艺电加热进行粘接后迅速冷却，温度较低，塑料本身性质稳定，挥发性有机物产生量极少，可忽略不计，且《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中未提及制袋工艺产污情况，因此，本次环评不再分析制袋废气。在裁切塑料袋提手时，会产生边角料。
（4）检验：人工对产品进行检验。该工序主要产生不合格品。
（5）成品：合格品为成品，进入成品库等待外售。
主要产污环节

具体产污环节详见表2-10。

表2-10  主要产污环节一览表
污染因素

污染源/产污源名称

产污环节

污染因子

采取的措施及排放方式

废水

生活污水

生活用水

pH、COD、BOD、SS、NH3-N、总磷、总氮
生活污水经化粪池处理后，接入市政管网进入闽侯县城关污水处理厂。

废气

吹膜废气
吹膜工序产生有机废气
非甲烷总烃、臭气浓度
经顶吸集气罩且吹膜区密闭形成微负压收集后经风机抽气后经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。

噪声

生产设备噪声

设备传动

Leq(A)
采取适宜的减振、降噪措施

固体废物

废包装袋
废包装材料

废包装袋
厂区集中收集于一般固废区后外售
边角料
制袋工序
边角料
厂区集中收集于一般固废区后外售
不合格品
检验工序
不合格品
厂区集中收集于一般固废区后外售
废活性炭
废气处理设备
废活性炭
收集于危险废物贮存库由资质的单位进行处置
废矿物油桶
维修机器

废矿物油桶
废矿物油机油
维修机器
废机油
生活垃圾

职工生活

生活垃圾

生活垃圾在厂内定点收集后，由环卫部门统一清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有污染源。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	（2）环境质量现状

根据福建省生态环境厅发布的《福建省流域水环境质量状况（2025年）》（https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/qshjzljtb/202601/t20260126_7085252.htm）可知，2025年1-12月，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，Ⅰ～Ⅱ类水质比例84.8％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例83.5％，各类水质比例如下：Ⅰ类占4.5％，Ⅱ类占78.9％，Ⅲ类占16.5％，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水。
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图3-2  福建省流域水环境质量状况（2025年）查询截图
由此可知，项目周边水环境质量现状良好，项目污水排入市政污水管网后引至闽侯县城关污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省流域水环境质量状况（2025年）》，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。
声环境

（1）环境功能区划及环境质量标准
项目所在区域环境噪声质量功能类别为3类功能区，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体详见表3-3。

表3-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1（摘录）
标准类别
等效声级Leq（dB（A））
昼间
夜间
3类
65
55
（2）环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。

根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。

4、生态现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，本项目未新增用地且用地范围内未含有生态保护目标，故不进行生态现状调查。根据调查，项目评价区域以工业企业为主；评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，主要为常见的蛙类、鸟类和昆虫类。调查区域没有发现国家重点保护的野生动植物。

5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

对照《环境影响技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目报告表地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”，因此不展开地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）中“污染影响型评价工作等级划分表”，项目属于“Ⅲ类小型不敏感”，因此不展开土壤环境影响评价。

根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。
	

	环境

保护

目标
	根据现场勘探调查，本项目主要环境保护目标如表3-4所示。

表3-4  主要保护目标一览表

（略，涉密删除）



	污染

物排

放控

制标

准
	废水

本项目外排废水为生活污水。本项目生活污水产生量不大，水质简单，经化粪池处理接入市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂。生产废水及生活污水均经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N、总磷、总氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准“45mg/L”）后通过市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂集中处理。闽侯县城关污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1一级A排放标准，见表3-5、表3-6。

表3-5  生活污水及生产废水排放标准
类别

标准名称

项目

标准限值

生活污水
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表4三级标准

pH

6~9

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

NH3-N

45mg/L

总磷
8
总氮
70
表3-6  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单  单位：mg/L（pH除外）
污染物名称

pH

COD

BOD5
SS

氨氮（以N计）

总氮
总磷
一级A标准

6~9

50
10
10

5
15
0.5
废气

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)，本项目所在地福建省不属于挥发性有机物重点地区，本项目吹膜工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单中表4大气污染物排放限值。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。详见表3-7。

根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知（闽环保大气〔2019〕6号），吹膜产生的无组织挥发性有机物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9中标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1标准限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物排放标准值。具体详见表3-8。

表3-7  本项目有机废气有组织排放标准一览表
标准
污染物

最高允许排放浓度

排气筒

最高允许排放速率

污染物排放监控位置

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
非甲烷

总烃

100mg/m3
15m

/

车间或生产设施的排气筒

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

臭气浓度
6000（无量纲）

15m
车间或生产设施的排气筒

表3-8  无组织排放大气污染物浓度限值
监控点

污染物项目

限值

限制含义

标准来源

全厂厂界

非甲烷总烃

4.0mg/m3
边界外浓度最高点

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9
臭气浓度
20（无量纲）
边界外浓度最高点

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

厂区内监控点

非甲烷总烃

10mg/m3
监控点处1h平均浓度值

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准
30mg/m3
监控点处任意一次浓度值

3、噪声
项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见下表3-9。

表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3
65
55
4、固废
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。


COD

		BOD5
	NH3-N 

	SS

	总磷
	总氮
	

排放浓度（
	mg/L)

	50
	10
	5
	10
	15
	0.5

	年排放量（(t/a)

	0.0090 
	0.0018 
	0.0009 
	0.0018 
	0.0027 
	0.0001 

	污水排放量（m3/a）
	180


	根据本项目排污特点，本项目污染物排放废气总量控制对象为：非甲烷总烃。本项目污染物排放废水总量控制指标见表3-11。

表3-11  废气污染物排放总量指标

污染物
产生量（t/a）
削减量（t/a）
排放量（t/a）
总量核算指标（t/a）
非甲烷总烃

5.64
3.6096
2.0304
2.0304

2、总量指标来源

本项目的污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)可知，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，考虑到与现有国家排污许可证管理工作的衔接，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向，不核定初始排污权。厂区排放的生活污水及清净水排放量可纳入闽侯县城关污水处理厂统一管理，无需总量申请。
项目废气不涉及SO2、NOx，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》(榕环保综〔2018〕386号)可知：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施；根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》(榕环委办〔2022〕49号)可知：实施新建项目VOCs排放区域内1.2倍及以上倍量替代。因此，本项目排放的VOCs总量由建设单位向福州市闽侯生态环境局申请区域倍量替代。目前建设单位承诺在项目投产前取得各污染VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代（承诺函见附件8）。
由工程分析可知，只要企业落实各项污染治理措施，并加强其运行管理，其污染物排放总量控制指标可以实现。


	


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座。本项目租赁现有生产厂房，只需进行厂房内部隔间、设备安装以及设备管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响施工噪声、施工废气、些许建筑垃圾以及施工人员生活污水、生活垃圾等。

（1）废水项目只需厂房内部隔间、设备安装以及设备管道铺设，没有土建施工，因此没有施工废水，废水主要是施工人员的生活污水。根据业主介绍，预计施工期有建筑人员5人，依托现有办公室及卫生间，不在厂内住宿，施工生活用水量为0.5m³/d，产污系数取0.8，则生活污水排放量为0.4m³/d。依托厂内现有化粪池预处理后接入闽侯县城关污水处理厂统一处理，对周边地表水体影响较小。

（2）废气施工期大气污染物主要来源于施工扬尘及运输车辆燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。施工产生的扬尘主要是在设备的装卸及车辆运输过程中。项目只要控制车速以及保持厂区道路清洁，车辆运输扬尘量影响不大；设备装卸过程轻放，厂房内保持清洁，此过程产生扬尘也很少；运输车辆燃油燃烧时产生污染物随车辆熄火时随之消失，对周边环境影响不大。

（3）噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，且均在车间内进行，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，项目周边无声环境保护目标，噪声对周围影响不大。

（4）固体废物施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为管道切割产生废金属边角料，统一收集后可外售废品收购站回收利用；生活垃圾产生量为2.5kg/d。厂区配置生活垃圾桶，由环卫部门每日统一收集、清运，对区域卫生环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

污染源分析

①吹膜废气

本项目在吹膜过程中会产生非甲烷总烃及臭气浓度，本项目臭气主要为低级有机烃类物质等，以臭气浓度表征，臭气浓度为无量纲，无法定量分析，故本环评以定性分析。仅对臭气浓度的排放标准及监测计划进行分析。吹膜配备的吹膜机上方设置集气罩且吹膜区密闭形成微负压收集，废气收集后经一套二级活性炭吸附装置后由一根15m高排气筒（DA001）有组织排放，且车间生产期间关闭门窗，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），密闭空间顶吸+吹膜区密闭形成微负压收集效率为80%，风量为15000m³/h，本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）要求，蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m²/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m²/g，气体流速宜低于1.15m/s，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂。根据《工业源重点行业VOCs治理技术处理效果的研究》（苏伟健、徐绮坤、黎碧霞、罗建忠，《环境工程报》2016年第34卷增刊），活性炭吸附平均效率为73.11%，考虑到活性炭吸附过程中日趋饱和，吸附效果会有所下降，活性炭的碘值约为800mg/g，因此，一级活性炭吸附装置处理效率按60%计算，二级活性炭吸附装置处理效率按80%计算。本项目采用的“二级活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的吸附效率按80%计。
非甲烷总烃产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.6.11）中的》“292塑料制品行业系数手册”中“2923塑料丝、绳及编织品制造行业系数表”，非甲烷总烃产污系数为3.76kg/t-产品”，项目年产1500吨PE塑料袋。项目吹膜工序非甲烷总烃产生量为5.64t/a。其中有组织产生量为4.512t/a，无组织产生量为1.128t/a。

吹膜废气产排情况见表4-1。

表4-1  项目吹膜废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生状况

治理

措施

去除率

排放状况

排气量

浓度

(mg/m³)

速率

(kg/h)

产生量

(t/a)

浓度

(mg/m³)

速率

(kg/h)

排放量

(t/a)

(m³/h)

有组织

非甲烷总烃

268.571 
1.88
4.512
集气设备+二级活性炭吸附设备+15mDA001排气筒
80%

53.714 
0.376
0.9024
7000

无组织

非甲烷总烃
/
0.47
1.128
车间密闭降低无组织排放

0%

/
0.47
1.128
/
表4-2  项目有组织废气产排情况一览表

污染源

污染物

产生状况

治理

措施

去除率

排放状况

排气量

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

产生量

(t/a)

浓度

(mg/m³)

速率

(kg/h)

排放量

(t/a)

(m³/h)

DA001
非甲烷总烃

268.571 
1.88
4.512
集气设备+二级活性炭吸附设备+15mDA001排气筒
80%

53.714 
0.376
0.9024
7000
表4-3  项目无组织废气产排情况一览表

产污环节

污染物

速率

排放量
面源参数

排放工况

年排放小时数（h）

kg/h

t/a
长度

宽度

高度

吹膜废气
非甲烷总烃
0.47
1.128
50m

35m

8m
间断排放

2400
表4-4  大气排放口基本情况

排放口编号
产生源
预测

因子
排放

速率（kg/h）
点源参数
地理坐标

排气量（m3/h）
高度（m）
内径（m）
温度（℃）
DA001
吹膜废气
非甲烷总烃

0.376
(119°10′19.307″,26°9′2.881″)
7000
15
0.6
30
（2）环境影响分析
污染物排放量核算结果见表4-5、表4-6。

表4-5  大气污染物有组织排放量核算表
排放口编号
产生源
污染物
核算排放浓度

(mg/m³)

核算排放速率

(kg/h)

核算年排放量

(t/a)
一般排放口

DA001
吹膜废气
非甲烷总烃

53.714 
0.376
0.9024
有组织排放总计

有组织排放总计

非甲烷总烃

0.9024
表4-6  大气污染物无组织排放量核算表
产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

核算排放速率

(kg/h)

核算年排放量

(t/a)

标准名称

浓度限值mg/m³

吹膜废气

非甲烷总烃
车间密闭降低无组织排放
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9
4.0
0.47
1.128
无组织排放总计
非甲烷总烃
1.128
吹膜废气通过顶吸集气罩且吹膜区密闭形成微负压收集后通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放。非甲烷总烃排放低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中标准限值要求，同时低于《大气污染物综合排放标准详解》中的说明取值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据推荐的估算模式预测本项目各无组织排放源预测值均未超过环境质量浓度限值，因此本项目无需设置大气防护距离。
本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障导致污染物治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。本环评非正常工况取废气处理效率为0%，非正常工况情况废气污染源排放核算结果详见表4-7。

表4-7  项目非正常排放参数一览表
序号

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施
非正常工况一
DA001排气筒

活性炭吸附装置吸附接近饱和
非甲烷总烃

268.571
1

1

立即停止作业，及时更换活性炭

项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱，活性炭吸附装置处理效率，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。平日应加强机械的日常检查维修及加强设备的正常维护，定期更换活性炭及布袋，避免非正常工况下排放污染物，尽量杜绝事故排放。
（3）污染治理措施评述

①治理措施

吹膜废气通过顶吸集气罩且吹膜区密闭形成微负压收集后通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放。


[image: image6]
图4-1  项目废气处理流程示意图
②工艺原理

活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，本项目活性炭吸附工艺图见图4-2。
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图4-2  活性炭吸附工艺图
③达标可行性分析

根据工程实践经验，建设单位严格落实上述要求后，非甲烷总烃排放低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中标准限值要求，同时低于《大气污染物综合排放标准详解》中的说明取值。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中吹塑机废气产生非甲烷总烃可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目采用措施为二级活性炭吸附设施，属于废气污染防治可行技术。

4-8  废水处理可行性分析表

行业类别

污染物项目

可行技术

本项目

橡胶和塑料制品工业
挥发性有机物

喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
本项目非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置进行处理，属于可行技术

④无组织废气治理情况

为了进一步降低少量无组织粉尘和VOCs（以非甲烷总烃计）的逸散，建设单位应加强以下措施：

a加强生产车间的密闭性设计，采用合理的生产布局，加强生产废气的集气收集，提高废气收集效率。

b提高集气罩收集效率，最大程度减少烟尘无组织逸散。

c建议建设单位在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故发生，保证设施的正常运行。

d加强日常作业管理，在作业过程中规范操作，以减少无组织源的产生；

e工艺过程中产生的含VOCs废料(渣、液)，如本项目产生的废活性炭和盛装过VOCs物料的废包装容器在贮存、转运过程中应加盖密闭；

f加强厂区、厂界的绿化工作，创造清洁生产工艺和文明生产企业。

通过采取上述治理措施，可有效降低项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。因此，采取上述环境空气治理措施是可行的。

⑤排气筒高度设置的合理性

根据《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）：排气筒的最低高度不低于15m。本项目所在建筑为一层钢架结构厂房高10m，本项目设置1根15m高废气排气筒，符合排气筒高度设置要求。

⑥风量计算

集气罩按照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）设计。为保证收集效率为80%，集气罩的设计参考《环境工程设计手册》（修订版）中的集气罩的设计规范。企业拟在产生废气工位设置集气罩，其中吹膜工序8处。

根据《环境工程设计手册》（修订版），对于外部吸气罩排风量的计算，常用的方法是控制风速法，对于集气罩在污染源上方的排风量可按下式计算：

L=kPHVx

式中：P—排风罩口敞开面的周长，m；

H—罩口距污染源距离，m；

Vx—污染源边缘控制风速，m/s；

k—安全系数，一般取 k=1.4。

项目排风量计算情况一览表：

表2-9  项目排风量计算情况一览表

集气罩工位

集气罩个数（个）

k

罩口长度（m）

罩口宽度（m）

P（m）
H（m）
Vx（m/s）

L（m3/s）

排风量（m3/h）

吹膜工序工位

8
1.4
1.5
0.5
4
0.1
0.3
0.168
4838.4
通过计算，本项目吹膜工序各集气罩总需求风量为4838.4m3/h，有机废气收集管道参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）6.1.2要求，设计风量按照最大废气排放量的120%进行设计，故排气筒DA001配套风机最小设计风量为5806.08m³/h。本项目排气筒DA001风机设计风量取15000m3/h，符合排风罩排风量要求。

（4）废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目运营期废气的环境监测计划，具体详见表4-9。

表4-9  废气常规监测计划

监测项目
监测项目
监测负责单位
监测频次
监测点位
废气
DA001
非甲烷总烃、臭气浓度
委托专业监测单位
半年一次

排气筒出口
厂界
非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
委托专业监测单位
半年一次

上风向3个点，下风向1个点
厂内监控点
非甲烷总烃

委托专业监测单位
半年一次

车间内选3个点
2、废水

（1）污染源分析

项目用水主要为职工生活用水，本项目职工人数15人（包括生产人员、管理人员等），员工均不住在厂内，根据《福建省地方标准行业用水定额》（DB35/T772—2023），住厂职工生活用水定额取150L/（人·d），不住厂职工生活用水定额取50L/（人·d），本评价不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为0.75m³/d（225m³/a），排放系数取0.8，则项目生活污水产生量约0.6m³/d（180m³/a）。参照《给排水设计手册》及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，项目生活污水的污染物浓度值为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：40mg/L、总氮：45mg/L、总磷：5mg/L。生活污水经过化粪池处理排入市政污水管网，最终由闽侯县城关污水处理厂处理达标排放。

表4-10  项目生活污水污染物产排情况一览表

污染物
COD

BOD5
NH3-N

SS

总氮
总磷
产生浓度（mg/L）
400

200

40

220

45
5
年产生量（t/a）
0.0720 
0.0360 
0.0072 
0.0396 
0.0081 
0.0009 
化粪池后
排放浓度（mg/L）
260

130

40

143

26
3
年排放量（t/a）
0.0468 
0.0234 
0.0072 
0.0257 
0.0047 
0.0005 
污水处理厂后
排放浓度（mg/L）
50
10
5
10
15
0.5
年排放量（t/a）
0.0090 
0.0018 
0.0009 
0.0018 
0.0027 
0.0001 
污水排放量（m3/a）

180
表4-11  废水类别、污染物及污染治理措施信息表
废水

类型
污染治理措施
排放去向
排放方式
排放规律
排放口名称
排放口类型
排放口地理坐标
污染治理设施名称
是否为可行技术
污染物治理设施地理坐标
生活

污水
化粪池
是
(119°10′21.181″E,26°9′2.485″N)
闽侯县城关污水处理厂
间接排放

间接排放，流量不稳定，但有周期性规律
DW001
生活污水废水排放口
(119°10′21.876″E,26°9 ′4.484″N)
（2）环境影响分析
①废水的介绍
项生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后排入市政污水管网最终进入闽侯县城关污水处理厂统一处理。本项目地表水环境影响评价项目类别为三级B。

②废水产生量核算及水质分析

根据工程分析，本项目生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入闽侯县城关污水处理厂。项目主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。生活污水产生量为180m3/a。
③项目废水处理措施及可行性分析

Ⅰ与市政管网的衔接性
本项目位于闽侯县城关污水处理厂服务区范围，本项目建设可与闽侯县城关污水处理厂衔接。项目污水通过项目北侧的市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂统一处理后达标排放。
Ⅱ项目废水排入闽侯县城关污水处理厂的可行性
闽侯县城关污水处理厂现状规模为3.0万m3/d，闽侯县城关污水处理厂服务范围为闽侯县城区的甘蔗片区及铁岭工业集中区及陈店湖工业区。本项目位于福建省闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭西路7号2#厂房整座，属于闽侯县城区的铁岭工业集中区，属于闽侯县城关污水处理厂服务范围内。

闽侯县城区污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）主要负责现状服务范围为甘蔗街道及铁岭工业集中区。闽侯县城关污水处理厂近期规模3万m3/d，远期总规模为11万m3/d，其中近期工程再分期建设，一期工程规模1.5万m3/d，2009年建成并投入运行，于2009年8月23日通过闽侯县环境保护局竣工环保验收；二期工程规模1.5万m3/d，2014年建成并投入运行，2015年9月11日通过闽侯县环境保护局竣工环保验收。2018年完成污水处理厂提标改造，2018年10月28日通过了自主竣工环境保护验收。
A、废水水质的影响
项目运营期外排污废水主要为生活污水，由于项目生活废水所含的污染因子浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，区内生活污水经过化粪池处理后水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准要求后（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，且不含有毒污染物成分，项目污水排放不会对闽侯县城关污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，项目产生的废水经过预处理后排入闽侯县城关污水处理厂处理是可行的。
B、废水水量的影响
闽侯县城关污水处理厂现状规模3.0万m3/d，根据福建省污染源监测信息综合发布平台监测年报及相关调查数据，闽侯县城关污水处理厂（福建侯官海峡环保有限公司）实际处理水量约为2.76万m3/d，尚有余量约0.24万t/d，本项目外排污水量为0.6m3/d/d，占剩余处理规模的0.002%，占比不大。由此可见本项目的生活污水纳入闽侯县城关污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。
综上所述，本项目的生活污水经化粪池处理后，洗瓶废水和洗罐废水经过混凝沉淀池处理后，可符合闽侯县城关污水处理厂的进水水质要求。由于该项目废水主要为生活污水及生产废水，生活污水及生产废水可生化性强，污水排放不会对处理工艺产生影响，因此，从闽侯县城关污水处理厂的服务范围、处理工艺、处理能力要求上分析，项目的废水排入闽侯县城关污水处理厂进行集中处理是可行的，不会对当地地表水环境造成明显的影响。
（3）污染治理措施评述

生活废水经化粪池处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准后纳入市政污水管网，经闽侯县城关污水处理厂集中处理。

三格化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第1池、第2池、第3池的容积比应为2：1：3，粪便在第一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和。

（4）废水监测计划

项目不涉及生产废水排放，生活污水经预处理后排入市政管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等要求可知，未对间接排放生活污水自行检测作出要求，因此，本评价不对生活污水提出自行检测要求，企业根据后期实际运行及管理需要，定期自行委托有资质的第三方进行检测。
2、噪声

（1）污染源分析

项目运营期噪声污染源主要为制袋机、空压机、吹膜机等设备运转时产生的机械噪声，本项目具体噪声源详见表4-12。

表4-12  项目主要生产设备噪声级一览表
（略，涉密删除）
（2）环境影响分析
项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下：

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

③只考虑几何发散衰减时，点声源在预测点产生的A声级计算公式：
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式中：Lp（r）——距离为r处的声级，dB（A）；

Lp（r0）——参考距离ro处的声级，dB（A）

r0     ——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。

△L  ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。

在采取降噪措施后，运营期设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-19。


	运营期环境影响和保护措施
	表4-13  项目噪声源强调查清单（室外声源）
（略，涉密删除）
表4-14  项目噪声源强调查清单（室内声源）
（略，涉密删除）
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	在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表 4-15。

表4-15  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

编号

测点位置

影响贡献值

等效到室外声源与厂界的距离

标准值昼间

达标情况

1

东侧厂界

61.75
1m
（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（昼间≤65）
达标

2

南侧厂界

58.85
1m
达标

3

西侧厂界

59.72
1m
达标

4

北侧厂界

56.52
1m

达标

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测和评价内容为建设项目在运营期厂界的噪声贡献值以及声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标分布，且项目夜间不进行生产，因此本项目厂界的噪声的达标情况根据厂界贡献值来评价。

本项目对高噪声设备采取有效的降噪措施后，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（3）污染治理措施评述

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位应采取如下环保治理措施：

①合理安排运营时间，尽可能避免大量高噪声设备同时运营；

②对于噪声相对较大的设备、车间要选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、隔声门窗密封装置，以减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响；

③加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补，减少噪声透射；

④做好厂房及厂界附近的环境绿化，达到美化、降噪目的。车间布置时，将噪声较大的设备摆放至远离居民区处，减少噪声对居民点的影响；

⑤控制声源，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声往往增高的现象发生。

通过以上降低噪声源强和控制噪声声波传播途径等措施能确保厂界噪声达标排放。因此，本项目的噪声治理措施技术上可行。

（4）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），本项目运营期噪声的环境监测计划，具体详见表4-16。

表4-16  噪声常规监测计划

监测项目
监测项目
监测负责单位
监测频次
监测点位
噪声
等效连续A声级
委托专业监测单位
每季度一次
厂界
4、固体废物
（1）污染源分析

①一般工业固体废物

Ⅰ边角料
项目制袋过程中会产生边角料，边角料主要为废塑料膜。废塑料膜约占原料的2.25%，边角料产生量约为35t/a，边角料收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

Ⅱ不合格品
项目检验工序会产生不合格品，主要为废塑料等，不合格品产量约为产品产量的1%，则不合格品产生量约为15t/a，项目不合格品产生量约为15t/a，不合格品收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

Ⅲ废包装材料
本项目生产过程中产生的废包装材料，主要为废编织袋等，本项目包装袋数量约为4万个，单个重量0.025kg，废包装材料产生量约为1.0t/a，废包装材料收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用。

②危险废物
Ⅰ废活性炭
本项目采用二级蜂窝状活性炭作为吸附剂，根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）要求，蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m²/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m²/g，气体流速宜低于1.15m/s，每1.0kg活性炭纤维吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，根据《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号）附件1《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行)》，“建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；二级蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量”。本项目按1t活性炭附0.2t有机废气计算，根据分析，项目活性炭使用量约18.048t/a，废活性炭产生量为21.6576t/a。项目活性炭吸附装置可放置0.4t的活性炭，本项目预计每一个月更换一次活性炭。

表4-17  活性炭产生及更换一览表

序号

参数项目

数值/说明

1
项目活性炭装载量

1.6t/次

2
废气吸附量

3.6096t/a
3
吸附比

1t活性炭吸附0.2t有机废气

4
活性炭使用量
18.048t/a
4
废活性炭产生量

21.6576t/a
5
活性炭更换周期

每1个月更换1次

Ⅱ废矿物油

本项目机械设备使用的矿物油一年更换两次，根据建设单位提供的资料，每年约产生0.5t的废矿物油。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处置。

Ⅲ废矿物油桶
本项目涉及的废矿物油桶，根据建设单位提供资料，此类固废产生量约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油桶属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处置。
项目危险废物汇总见表4-18。

表4-18  危险废物汇总表

危废名称

危废类别

危废代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险特性

污染防治措施

废活性炭

HW49

900-039-49

21.6576
有机废气治理

固态

活性炭、非甲烷总烃

非甲烷总烃

1次/月
T

收集贮存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置

废矿物油

HW08
900-249-08
0.5
废矿物油

液态

废矿物油

废矿物油

1次/年
T

废矿物油桶
HW08
900-249-08
0.01
废矿物油桶
固态
废矿物油桶
废矿物油
1次/年
T
③生活垃圾
生活垃圾：按G=K·N计算

式中：G——生活垃圾产量（kg/d）；

      K——人均排放系数（kg/人·d），不住宿员工按0.5kg/人·d计；

      N——人口数（人）。

该厂有员工15人，则生活垃圾每天产生量为7.5kg/d（约2.25t/a）。由环卫部门统一清运。
综上所述，项目运营期产生的固体废物情况详见表4-19。

表4-19  项目固废产生情况及处置方式一览表

固废种类

废物类别

废物代码

产生量

排放量

最终处置方式

边角料
SW59
900-003-S17

35t/a
0 t/a

收集于一般固废暂存间后外售进行综合利用

不合格品
SW59
900-003-S17

15t/a

0 t/a
废包装袋
SW59
900-099-S17

1t/a

0 t/a
废活性炭

HW49

900-039-49

21.6576t/a

0t/a

暂存于危险废物贮存库，定期由有资质单位处置
废矿物油

HW08
900-249-08
0.5t/a
0t/a
废矿物油桶
HW08
900-249-08
0.01t/a
0t/a
生活垃圾

生活垃圾

--

2.25t/a

0t/a

环卫部门统一清运处置
（2）环境影响分析
①生产固废

项目工业固体废物对周边环境的影响主要是项目运营期。
本评价要求项目内一般工业固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等国家的固废贮存、堆放污染控制等有关标准，建有围墙和顶棚，以防日晒、风吹、雨淋，地面应做防渗处理。

②危险废物
本项目危险废物为定期更换的废活性炭、废矿物油，收集存于危险废物贮存库内，定期由有资质的危险废物处置单位统一处置。危废处置要求如下：
Ⅰ产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
Ⅱ产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
Ⅲ禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。应和有资质单位签订合同。
Ⅳ危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

Ⅴ危险废物贮存
a.一间危险废物贮存库（危险废物贮存库面积5m2）。
危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）有关规定：
A.按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。本项目危险固废产生量较小，可按要求设定分类暂存区，危险废物贮存库面积约为5m2，周边设置警示标志。
B.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。
C.采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
D.要有隔离设施或其他防护栅栏。
E.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。
b.危险废物贮存库由专人管理；管理人员必须对入库和出库的危废种类、数量造册登记，并填写交接记录，由入库人、管理人、出库人签字，防止危废流失。根据危废性质确定危废暂存时间。
Ⅵ转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。
Ⅶ运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
Ⅷ危废由有该类别危险固废处理资质单位运输和处置。项目产生的危险废物均可得到妥善处置，不会造成二次污染。
项目危险废物贮存库的相关设置情况见表4-20。

表4-20  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存
能力
贮存
周期
1

危险废物贮存库
废活性炭

HW49

900-039-49

厂房内东侧
5m2
桶装
2.0t

1月
2

危险废物贮存库
废矿物油

HW08
900-249-08
桶装
1月
3
危险废物贮存库
废矿物油桶
HW08
900-249-08
桶装

1月
③生活垃圾

项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综上所述，该项目产生的固体废弃物基本上得到了综合利用和有效处置，对环境的影响较小。

（3）污染治理措施评述

①一般工业固废

项目生产过程中产生的边角料属于一般性固废，且回收可利用价值高，经收集后由相关单位回收。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，项目一般固体废物临时堆放场应做到以下几点：
Ⅰ贮存场所位于车间内，为防风防雨封闭式；
Ⅱ为了便于管理，贮存场应按GB15562.2要求设置环境保护图形标志；
Ⅲ做明显的标志，对不同的固废进行分类堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。
②危险废物

建设单位拟在厂房外设置专门的防风防雨防渗漏危险废物贮存间，废活性炭、废矿物油、废胶桶、废油墨桶、废矿物油桶均须全部委托有资质单位进行安全处置。危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准要求。
Ⅰ危险废物贮存间应设置明显的专用标志，危险废物贮存间内各种危险废物均分类堆放在各自的堆放区域内，不同性质的危险废物存放于不同的容器，各容器都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，各堆放区之间均保持一定的间距，可以保证空气畅通。
Ⅱ贮存间内地面基础及内墙均采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），地面、地沟及集水池均做防腐处理。
Ⅲ贮存间防火等级按可燃固体设计，并采取全面通风措施，设置安全照明设施，配备干粉灭火器，车间外设置室外消火栓。
Ⅳ建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
Ⅴ危险废物的收集运输采用专用密闭容器盛放，定期由危废处置单位采用专用车辆外运处置，运输过程需防止洒落。

③生活垃圾

员工产生的生活垃圾统一交由当地环卫部门处置，对环境影响很小。

综上分析可知，本项目固体废物采取的措施可行。

5、地下水、土壤

（1）污染源及污染途径分析

通过工程分析，本项目运营期对地下水、土壤的污染源为生产车间、危险废物贮存库；主要污染物类型及污染途径为生产装置或储存装置损坏，导致生产所用的物质泄漏，各类危险废物出现泄漏、下渗等。

（2）污染防治措施

根据地下水、土壤污染源，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控、分区防控方面进一步加强土壤环境的保护措施。

源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

过程防控：本项目定期更换的废活性炭、废矿物油，属于危险废物，危险废物贮存库设置硬化地面并设置围堰或托盘；根据分区防渗原则，危险废物贮存库等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的防渗要求。

分区防控措施：为了进一步减少项目运行对地下水环境的污染影响，按照分区防控的要求对全厂进行分区防渗，全厂划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区；对于重点防渗区，项目应重点监控，加强巡查、维护，防止发生地下水污染风险。

①重点防渗区

需采取重点防渗的区域有：危险废物贮存库。重点防渗区地面采用防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防渗，要求能满足重点防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区

需采取一般防渗的区域有：生产车间。一般防渗区地面采用抗渗等级不低于P6的抗渗混凝土硬化，要求能满足一般防渗技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

③简单防渗区

除重点防渗区、一般防渗区外的厂内区域需进行一般防渗，一般防渗要求采用混凝土进行地面硬化即可。

表4-21  项目防渗分区及采取的防渗措施一览表

序号

区域

防渗分区

防渗措施要求

1

危险废物贮存库
重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

2

生产车间

一般防渗区

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

3

原料存放区、成品存放区域及一般固废暂存间

简单防渗区

地面混凝土硬化

环境风险

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、减缓和应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本次评价内容为风险识别、最大可信事故及源项分析、风险管理及减缓风险措施等。
（1）评价依据

①风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，并结合《企业突发环境事件风险分级方法》附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，对本项目进行对照识别，本项目涉及的风险物质是矿物油。本项目环境风险物质危险性识别见表4-22。

表4-22  项目涉及的化学品危险性识别表
物质

名称

有毒物质识别

易燃物质识别

爆炸物质识别

识别界定

特征

结果

特征

结果

特征

结果

矿物油

LD50：无资料；

LC50：无资料

不属于毒性物质

闪点210℃

可燃

物质

无特殊燃爆特性

不属于爆炸性物质

可燃物质

②风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-27确定环境风险潜势。

表4-23  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

③环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018）对项目使用的化学品进行环境风险潜势判断，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1, q2, …, qn——每种危险物质的最大储存量，t；

      Q1, Q2, …, Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当 Q≥1时，将Q值划分为：

(1)1≤Q＜10；（2)10≤Q＜100；（3)Q≥100。

对照附录B突发环境事件风险物质及临界量清单，结合各风险物质的最大储存量，则本项目环境风险物质相对应的临界量见表4-24。

表4-24  项目环境风险物质数量与临界量比值

风险物质

最大贮存量q（t）

临界量Q（t）

qi/Qi

矿物油
0.2
2500
0.00008

废矿物油

0.5
2500

0.0002

废气处理产生的废活性炭
1.8
10
0.18
合计

0.18028
通过上表可知，计算得到公司环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q为0.18028（Q＜1）。
表4-25  评价工作等级划分
环境风险潜势
IV/IV+

III
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析
因此，对照表4-22可知，项目风险潜势为Ⅰ的仅需要进行简单分析即可。

环境敏感目标概况

项目周边环境风险受体见表4-26。

表4-26  项目周边环境风险受体
环境

要素

环境保护目标
相对项目的方位

最近距离

目标规模

环境功能

环境空气
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标

地表水

荆溪
西侧

700m

大型河流

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标

地下水

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

（3）环境风险识别
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产设施、公用工程、环保设施、储运设施等；物质风险识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。根据现场勘察，本项目生产过程中所涉及的物料见表4-27。

表4-27  生产过程中所涉及的物料一览表

序号

物料类别

物料名称

1

原辅材料

PE颗粒、色母等
2

燃料

/

3

中间产品

/

4

副产品

/

5

最终产品

PE塑料袋
6

污染物

废水

生活污水
废气

吹膜废气

固废

边角料、不合格品、废包装物、废矿物油、废活性炭、废矿物油桶
（4）环境风险分析
①火灾事故

火灾时，灭火会产生消防废水，处理不当，将会对地表水及地下水环境造成污染。

②废气事故排放

废气处理设施发生故障时，产生废气事故性排放。废气事故排放是事故瞬间废气处理设施发生故障导致事故有机废气等直接排入大气。当废气治理设施出现故障时，废气污染源排放量会明显增加，对厂区周围环境空气及环境敏感目标会产生一定的影响，企业必须立即停产。

③危废泄漏

废机油具有易燃性，若发生泄漏，遇明火可能会引起火灾事故；废机油含有毒有害成分，从危废贮存间搬运至危废转移车时，由于员工的搬运失误，导致危险废物掉落地上，造成泄漏事故；遇到自然灾害时，暴风骤雨将危险废物贮存库门掀开，雨水进入危废暂存仓库，造成危废浸泡、淋溶。以上危废泄漏事故均可能造成周边环境污染，影响周边环境质量。

（5）环境风险防范措施
针对项目可能存在的环境风险，采取的风险防范措施如下：

①化学品储存区、危险废物贮存库地面采取防腐防渗处理，设置围或托盘。

②严禁在生产车间内吸烟和使用明火，车间及化学品储存区内必须配备灭火设施。

③厂区配备消防砂、应急桶、应急泵、个人防护设施等应急物资储备急救箱。

④废气处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作：每天一次对废气处理设施进行巡检，如管道是否发生泄漏、设施是否运行正常等，发现问题及时解决。

⑤按自行监测计划对废气排放浓度进行监测，保证达标排放。

⑥对职工进行岗前培训，定期组织应急演练。

（6）分析结论
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势初判为Ⅰ，风险评价等级为简单分析，在采取有效环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平，不对周围环境造成较大影响。项目因场地原因无法设置应急事故水池，项目近期不设置应急事故水池，后期改扩建后场地允许后建设单位应完善风险防控措施，设置应急事故水池。
7、环保投资及环境经济损益分析
本项目主要环保投资见表4-28。

表4-28  环保投资一览表

项目

内容

投资（万元）
废水处理措施

三格化粪池（依托出租房）
0
固废处置

垃圾桶、固废暂存间（约5㎡）、危险废物贮存库（约5㎡）
3
废气处理措施

吹膜废气通过顶吸集气罩且吹膜区密闭形成微负压收集后通过二级活性炭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放

7
噪声处理措施

隔声、减震措施

1
合计

/

11
项目环保总投资为11万元，项目如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到废水和废气治理达标排放，同时减少固废对周围环境的影响，将可使企业做到各种污染物达标排放。同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业率和地方税收，具有良好的社会和经济效益。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒/

吹膜废气
	非甲烷总烃、臭气浓度
	吹膜废气通过顶吸集气罩收集后通过二级活性炭装置（风量15000m³/h）处理后通过15m高DA001排气筒排放
	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5（非甲烷总烃最高允许排放浓度≤100mg/m3）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值（≤6000(无量纲)）

	
	厂界无组织
	非甲烷总烃、臭气浓度
	生产车间密闭，加强有机废气的收集；定期更换活性炭以保证处理设备达到最佳处理效果
	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物排放标准值（臭气浓度≤20(无量纲)

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值标准（非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，进入闽侯县城关污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值），即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L

	声环境
	厂界
	连续等效A声级
	采用低噪声设备；高噪设备均置于厂房内，基础减振等
	厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）

	电磁辐射
	——
	——
	——
	——

	固体废物
	1、项目新增设一处危险废物贮存库，位于厂房内东侧，面积约5m2；原储存间贴明显警示标志并设好围堰和地面防渗；废活性炭、废矿物油、废矿物油桶，收集存于危废间内，定期由有资质的危险废物处置单位统一处置。项目活性炭装载量1.6t/次，活性炭更换周期每1个月更换1次。
2、项目新增一处一般固废暂存间，位于厂房内东侧，面积约5m2；项目一般固废主要为边角料、不合格品、废包装袋，统一分类收集后定期外售给生物质燃料加工企业综合利用。
3、设置生活垃圾桶，生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	1、控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；

2、针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可能泄漏的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。

3、从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。

	生态保护措施
	——

	环境风险防范措施
	1、建立、完善安全管理制度，严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

2、为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性检测并做好值班记录，实行岗位责任制。

3、加强作业现场的安全管理，很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力。

4、设立安全标识、规范安全操作，在作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志。

灭火设施：应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。

	其他环境管理要求
	排污口规范化管理
一切排污单位的污染物排放口（源）必须实行规范化整治，按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及其修改单的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。一般性污染物排放口（源）可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色用绿色，图形颜色用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表5-1  各排污口（源）标志牌设置示意图

  排放部位

项目

污水

排放口

废气

排放口

噪声

排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号
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形状

正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

三角形

边框

三角形

边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

环保竣工验收内容

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行），《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此自2017年10月1日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需自行验收，在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。
根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号，自2017年11月22日起施行），建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，应依法对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
排污许可管理
本项目主要从事PE塑料袋，年PE塑料袋1500吨，小于1万吨，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中十二十四、橡胶和塑料制品业29-62.塑料制品业292的其他，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。

表5-2  固定污染源排污许可分类管理名录

       行业类别

项目类别

重点管理
简化管理
登记管理
二十四、橡胶和塑料制品业29

62
塑料制品业292

塑料人造革、合成革制造2925

年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929

其他

4、环保信息公开要求
根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：
（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
（2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
（3）防治污染设施的建设和运行情况；
（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
（5）其他应当公开的环境信息；
列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
5、退役期环境影响
项目所使用的原料可返回原厂家或出售给其他企业，对周围环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。
项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：
（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。
（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物资回收单位。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	2.0304t/a
	/
	2.0304t/a
	+2.0304t/a

	废水
	废水总量
	/
	/
	/
	180m³/a
	/
	180m³/a
	+180m³/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.009t/a
	/
	0.009t/a
	+0.009t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0009t/a
	/
	0.0009t/a
	+0.0009t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.0001 t/a
	/
	0.0001 t/a
	+0.0001 t/a

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.0027 t/a 
	/
	0.0027  t/a 
	+0.0027 t/a 

	一般工业
固体废物
	边角料
	/
	/
	/
	35t/a
	/
	35t/a
	+35t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	15t/a
	/
	15t/a
	+15t/a

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	21.6576t/a
	/
	21.6576t/a
	+21.6576t/a

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废矿物油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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新鲜水
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生活用水
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化粪池





闽侯县城关污水处理厂





吹膜废气





二级活性炭装置





风机





15m排气筒（DA001）





顶吸集气罩+吹膜区密闭形成微负压收集
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