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附件
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附图

删除，涉及商业秘密

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目

	项目代码
	2608-350121-04-01-433184

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	**

	建设地点
	福州闽侯县祥谦镇林森大道8号C地块

（租赁福建海通轩辕实业有限公司13#厂房内）

	地理坐标
	经度：119°21'1.991"，纬度：25°55'12.425"，地理位置图详见附图1

	国民经济

行业类别
	C1953(塑料鞋制造)
	建设项目

行业类别
	十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19-32 制鞋业195*

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	闽侯县发展和改革局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备[2026]A080773号

	总投资(万元)
	800
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比(%)
	6.25
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	租赁厂房面积9877.08

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，土壤、声不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。

表1-1  专项评价设置原则表
专项评价类别

设置原则
本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目2。

本项排放的废气主要为非甲烷总烃、臭气浓度等，不涉及左列废气污染物。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；

新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不涉及工业污水排放，生活污水经预处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)。
否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

本项目危险物质存储量Q值小于1，未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程建设项目。

否

地下水
地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
本项目区域地下水不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。
根据上表分析，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《闽侯县青口镇总体规划(2010-2030)》 

审批机关：福州市人民政府 

审批文件名称及文号：《福州市人民政府关于闽侯县青口镇总体规划(2010-2030年)的批复》(榕政综〔2010〕197号) 

规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》

审批机关：福建省人民政府

审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《福州青口投资区环境影响报告书》 

召集审查机关：原福州市环境保护局 

审查文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响报告书审批意见的函》(榕环保函〔2004〕39号)

规划环评文件名称：《福州青口投资区环境影响跟踪评价报告》
召集审查机关：原福州市环境保护局

审查文件名称及文号：《福州市环境保护局关于福州青口投资区环境影响跟踪评价报告书审查工作有关意见的复函》(榕环保函〔2016〕40号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与规划符合性分析
1.1 与《闽侯县青口镇总体规划(2010-2030)》符合性分析
根据《闽侯县青口镇总体规划(2010-2030)》及批复(榕政综〔2010〕197号) 可知，规划范围：镇域为青口镇行政区划范围，总面积127平方公里。镇区东到青圃岭、升旗村，西到洋厝、船尾村，北至陶江，南至东台、西台村，总面积30.8平方公里；城镇性质：福州市东南部以汽车研发、整车及其零部件生产为主导的汽车产业新城。

根据青口镇、尚干镇及祥谦镇的城市总体规划，其规划定位分别如下：

青口镇城镇性质：福州市南部汽车产业重镇，集汽车产业、行政、生活居住、金融贸易、文化娱乐于一体的现代化、综合性汽车城。

尚干镇城镇性质：福州市南部汽车产业重镇，以汽车销售、售后服务、展示为主体，发展汽车零配件产业，集文化、休闲娱乐、生态居住于一体的现代化、综合性汽车服务城。

祥谦镇城镇性质：青口投资区中心镇之一，以发展汽车配套产业、光电信息产业、旅游休闲产业为主的工贸型城镇。

本项目位于祥谦镇，主要从事塑料鞋的生产加工，属于轻工行业，租赁已建合法的厂房作为生产经营场所，未新增用地，所在地现状为工业用地，项目入驻可以激活产业、提振人气、增添活力，带动区域就业，实现高品质人居环境与高新产业的联动发展，因此，本项目入驻不会造成与规划相冲突。
1.2与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》可知，闽侯县国土空间规划范围为：闽侯县行政辖区除高新区以外的范围，总面积1935平方公里（高新区范围包含南屿镇、上街镇的厚庭、建平、马排、新洲、马保等5个村）。将构建“中心城区——重点镇——一般镇”的城镇等级结构，引导人口集聚和公共设施合理布局。其中中心城区：包含甘蔗、竹岐、荆溪、上街、南通、青口、祥谦、尚干等8个乡镇范围；重点镇：白沙镇、鸿尾乡、大湖乡、洋里乡；一般镇：廷坪乡、小箬乡。

根据《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》内容：“5.1构建特色产业体系：全面融入福州现代化国际城市建设，着力发展壮大战略性新兴产业，优化升级传统优势产业，繁荣发展现代服务业，构建具有区域竞争力的现代化产业体系。发展壮大三大战略性新兴产业：创意创新与数字经济、生物与新医药产业、新材料产业；优化升级六大传统优势产业：汽车、机电、传统工艺制造、鞋帽服装纺织、建材、现代化农业；繁荣发展四大现代服务业商贸服务业、现代物流业、文旅产业、总部经济”。
项目主要从事塑料鞋的生产加工，属于六大传统优势产业的鞋帽服装纺织，项目符合《闽侯县国土空间总体规划(2021-2035年)》要求。

2.与规划环评及审查意见符合性分析

本项目位于福建闽侯青口投资区规划范围内(详见附图14)，根据规划环评审查意见要求：“同意按照福州市青口投资区建设领导小组办公室提出的福州青口投资区环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物排放总量控制要求。请福州市青口投资区建设领导小组办公室加强对投资区的环境监管力度，严格控制入区项目”(审查意见详见附件六)。
根据规划环评及跟踪规划环评中可知，规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区项目详见表1-2。

表1-2  限制入规划区项目

序号

项目（行业）类别

1
钢铁、冶金等大气污染严重行业

2
屠宰及肉类、蛋类加工

3
味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品

4
含洗毛、染整、脱胶工段的纺织项目；含有蚕蛹废水、精炼废水等的丝绸项目

5
制革，毛皮鞣制

6
纸浆制造，造纸（含废纸造纸）

7
基本化学原料制造，化学肥料制造，化学农药制造，化学染料制造，合成染料制造，助剂及其它有机产品制造，有机化工原料及中间体制造，合成材料制造，合成树脂及其它高分子材料制造，专用化学品制造，生物化工，感光材料制造，磁性记录材料制造，日用化学品制造等

8
化学药品制造，生物制品
9
化学纤维制造
10
规模化畜禽养殖
11
电镀（区域内允许建设一个规模化的电镀中心，并要求采用清洁生产工艺）
本项目为塑料鞋的生产，租赁已建厂房进行生产加工，不属于新增用地规模的企业，项目不属于表1中所限制入规划区的行业类别，同时，项目在采取合理的大气污染控制措施后，对大气环境影响较小。因此本评价认为该项目与规划环评、跟踪规划环评及规划环评审查意见要求不相冲突。

	其他符合性

分析
	1.产业政策适宜性分析

经对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止准入类事项，也不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）限制类和禁止类建设项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，且该项目于2026年8月18日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2026]A080773号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。

2.土地利用规划符合性分析
根据业主提供的不动产权证，项目土地用途为工业用地(详见附件四)；根据《青口汽车城控制性详细规划 土地利用规划图》可知(规划图详见附图13)，项目所在规划为工业用地，项目从事塑料鞋的生产，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求。

3.与“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2207号)，福建省已按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据，根据《福州市国土空间总体规划(2021-2035年) 市域三条控制线图》可知(详见附图15)，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程区位于城镇开发边界范围内；本项目租赁已建工业厂房作为生产经营场所，不涉及新增用地，用地权属合法，项目不属于新建连片工业，不新建产业园区，符合城镇开发边界管控要求。由此可知，项目符合国土空间规划“三区三线”划定成果要求。
4.环境功能区划符合性分析

项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气不会产生显著影响，不会改变区域环境空气质量等级；项目不涉及生产废水排放，生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边环境造成影响；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，在采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，因此，项目建设符合环境功能区划要求。

5.与周边相容性分析

根据调查，项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。

根据现场勘查，项目周边以工业企业为主，项目500m范围内环境空气保护目标为北侧412m处的双龙村、东侧476m处的闽侯七里学校（学校操场）及南侧330m的洋下村，项目距离周边环境保护目标较远，且中间有其他厂房阻隔，项目生产期间车间门窗关闭，废气经收集治理后引至高空排放，高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施，项目对周边环境保护目标影响很小。项目周边环境示意图详见附图2，周边环境现状拍摄图详见附图3；建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

6.生态环境分区管控要求的符合性分析

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知(榕政办规〔2024〕20号)及《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(榕环保综〔2025〕1号)，项目与福州市生态环境分区管控符合性分析如下：

(1)生态保护红线与一般生态空间

①生态保护红线

完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。项目位于陆域范围，根据福建省生态环境分区管控数据应用平台查询截图、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图可知(详见附图11、附图12)，项目建设区未涉及生态保护红线。
②一般生态空间

一般生态空间面积为5022.51平方千米，其中陆域面积为3703.34平方千米、海域面积为1319.17平方千米。一般生态空间将随生态保护红线最终发布成果做调整。陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。根据福建省生态环境分区管控数据应用平台查询截图、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图可知(详见附图11、附图12)，项目不涉及生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。
(2)环境质量底线 

①地表水环境质量底线

到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。

到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。

项目不涉及废水直排周边地表水体，项目不涉及生产废水排放，生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边环境造成影响，不会改变区域海域环境质量现状，项目建设不会突破区域地表水环境质量底线。
②近岸海域环境质量底线

到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于84.0%）。

到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。

项目不位于近岸海域；项目不涉及生产废水排放，生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，几乎不会对周边环境造成影响，不会改变区域海域环境质量现状，项目建设不会突破区域海域环境质量底线。
③大气环境质量底线

到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。

到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。

项目废气经采取有效的污染防治措施后，项目废气源强较低，各污染物均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。
④土壤环境风险防控底线

到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。

到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。

(3)资源利用上线 

①水资源利用上线

到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。

项目运营期用水均来自市政供水，项目不属于高耗水项目，不会突破水资源利用上线。

②土地资源利用上线

到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。

本项目租赁已建厂房，厂房性质合法，项目土地用途为工业用地，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。

③能源资源利用上线

到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 

项目使用电能、天然气作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。
(4)生态环境分区管控
本项目与生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-3、1-4。



	其他符合性分析
	表1-3  与区域总体管控要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业；

2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业；

3.项目不属于热电联产项目及煤电项目；

4.项目不属于氟化工产业；

5.项目所在区域水环境质量能稳定达标排放，项目不涉及生产废水排放，生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理。

6.项目不属于大气重污染企业。

7.项目不涉及重点重金属污染物排放。
符合

污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。

2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。
3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。

4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
1.项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目不属于（环办环评〔2020〕36号）中规定的重点行业建设项目，且不涉及生产废水排放。
2.项目不属于钢铁、火电、水泥项目。

3.项目不涉及生产废水排放，生活污水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，污水处理厂尾水排放执行一级标准A排放标准。

4.项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化项目。

5.项目不属于石化、涂料、纺织印染、医药等行业。该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别为简单分析；本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动。
符合

环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求

1.实施能源消耗总量和强度双控。

2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。

3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。

4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
1.项目不属于高耗能、高耗水的项目。

2.项目租赁已建厂房，厂房性质合法。

3.项目不属于钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，也不属于电力、化工、石化等行业。

4.项目不涉及锅炉。

5.项目不属于陶瓷行业。

符合
福州市

陆域
空间布局约束
一、优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

三、其它要求

1.福州市石化中上游项目重点在福建闽侯青口汽车工业园区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
一、优先保护单元中的生态保护红线

项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，项目建设区未涉及生态保护红线。

二、优先保护单元中的一般生态空间

项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，不属于优先保护单元中的一般生态空间。

三、其它要求

1.项目不属于石化项目。

2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.项目不属于大气重污染企业。

4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的项目。

5.项目不属于建陶产业。

6.项目不涉及重点重金属污染物排放；不属于低端落后产能项目；不涉及用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀行业。

7.项目不属于重污染企业和项目。

8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。

9.不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。

10.项目选址不涉及永久基本农田。

符合
污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
1.项目不涉及生产废水排放，不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。

2.项目VOCs排放实行区域内倍量替代。

3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工、石化等工业项目。

4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。

5.项目不属于重点行业建设项目。

6.项目不涉及燃煤锅炉。

7.项目不属于水泥行业。

8.项目不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物。

符合
环境风险防控
无
/
/
资源开发效率要求
1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
1.项目不涉及锅炉建设。

2.项目不属于陶瓷行业。
符合

产业集聚类重点管控单元
空间布局约束
对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件。
项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，已经依法开展规划环境影响评价，不属于环境风险隐患突出工业园区。
符合
污染物排放管控
1.以福州江阴工业区和环罗源湾区域、厦门市岛外工业园区、漳州市周边工业区和台商投资区、泉州市泉港和泉惠石化工业区、莆田华林和西天尾工业园区、宁德漳湾工业区和湾坞钢铁集中区等为重点，削减现有企业氮氧化物和挥发性有机物排放量，新增氮氧化物和挥发性有机物排放应实施区域等量或倍量替代削减。

2.各类开发区、工业园区应全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置；现有化工园区、涉重金属工业园区内企业污水接管率必须达到100%。

3.新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

4.大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区，以及规模化的皮革、合成革、电镀专业集中区，应配套建设危险废物贮存处置设施。

5.鼓励国家级和省级开发区在符合依法、合理、集约用地和环境保护的要求下，整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区及其环境保护设施（包括污水、固废集中治理设施）。

6.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。
1.项目不属于福州江阴工业区和环罗源湾区域，不涉及氮氧化物排放，项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。

2.项目工业园区已全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置。

3.项目园区已建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
4.项目园区不属于大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区。

5.项目园区周边无整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区。
6.项目园区不属于化工园区。
符合
环境风险防控
所有石化、化工园区均应健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力。
项目园区不属于石化、化工园区。该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别为简单分析；本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动。
符合
资源开发效率要求
无
无
无
备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 
［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 
［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 
［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。
表1-4 与环境管控单元准入要求符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
管控要求
本项目

符合性

ZH35012120001
福建闽侯青口汽车工业园区
重点管控单元

空间布局约束

1.禁止在园区及其上游汇水区域内新建畜禽养殖项目。

2.现有电镀企业不得进行改、扩建，限制新建电镀企业。

3.严格限制新建、扩建食品、轻工、石材、建材等与园区规划产业不符的项目。

4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。

1.项目不属于畜禽养殖项目。
2.项目不涉及电镀工艺。
3.项目不属于食品、石材及建材等行业，根据前文表1-2可知，项目不属于规划环评及跟踪规划环评中限制入规划区的轻工行业。
4.项目距离周边最近的环境敏感点为南侧330m处的洋下村居住区，不与居住区相邻，且中间有其他厂房间隔，项目废气排放源强较低，对周边环境影响较小，不会潜在废气扰民。
符合
污染物排放管控

1.完善建设污水收集管网，做到雨污分流，保证园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。

2.根据区域发展需要择机建设电镀中心，实现污染物集中控制。

3.落实新增VOCs排放总量控制要求。

1.项目出租方厂区实行雨、污分流，目前园区市政污水管网已经铺设到位，本项目生活污水可直接纳入污水处理厂处理并达标排放。
2.项目不涉及电镀工艺。

3.项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
符合
环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。

2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
1.本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别为简单分析；本项目将严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动，可防止消防废水、废液直接排入水体。
2.项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径。
符合
资源开发效率要求

使用燃煤锅及燃油锅炉企业尽快进行能源改造，近期可使用生物质颗粒，远期鼓励以LNG或电能替代其它能源。
4.项目使用电为能源，不涉及燃煤锅及燃油锅炉，不使用生物质颗粒。
/
综上所述，项目符合生态环境分区管控要求(项目福建省生态环境分区管控数据应用平台截图详见附图11、福建省生态环境分区管控综合查询报告附图详见附图12)。

7.与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-5。

表1-5  挥发性有机物污染防治政策相关内容

序号

相关文件名称

相关内容（摘录）
项目情况

符合性

1

《空气质量持续改善行动计划》

(国发〔2023〕24号)
（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准）。
符合
（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理

........企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

项目开停工、检维修期间，将产生废气设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭，然后再进行开停工、检维作业。
符合
2
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年 第31号)
1.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

2.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

4.企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
1.本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。
2.本项目废气排放量较少，属于低浓度VOCs的废气，项目废气采用“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放；

3.项目拟将更换的废过滤棉、废活性炭、喷淋塔沉渣及废浓缩液等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；

4.项目将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，定期更换过滤棉、活性炭，定期清捞喷淋塔沉渣及更换废浓缩液，定期委托检测，确保废气设施正常稳定运行。
符合
3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
项目含VOCs的原辅材料采用密闭桶装暂存在仓库。
符合
6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

6.1.2 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
6.1.1 项目含VOCs的原辅材料采用密闭桶装暂存在仓库。VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
6.1.2 项目不涉及粉状VOCs物料。EVA颗粒常温下不产生VOCs，采用密闭袋装暂存在仓库内。
符合
7.3.1 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

7.3.3 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统:清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。
7.3.1 项目将严格按照要求制定含VOCs原辅材料购买台账，台账保存期限不少于3年。

7.3.3 项目在退料过程废气将排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。
符合
10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

10.4 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
10.1.2 项目废气收集处理系统将与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

10.2.1 本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。

10.4 项目将严格按照要求制定废气收集系统、VOCs处理设施运行台账，台账保存期限不少于3年。
符合
4
《福建省空气质量持续改善实施方案》(闽政文〔2024〕361号)
(四)优化含VOCs 原辅材料和产品结构

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低(无)VOCs含量的胶粘剂。
本项目使用电能为能源，不使用高污染物燃料，项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准），本项目将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。
符合
(十七)加强VOCs全过程综合治理

……企业开停工、检维修期间及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
项目设备及其管道在开停工车、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料废气、清洗及吹扫等作业产生的VOCs废气将排至VOCs废气收集处理系统处理达标后排放。
符合
5
《福建省“十四五”空气质量改善规划》

(2022年)
推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......电缆桥架制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。
项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准），项目排放的VOCs较少，不属于高VOCs排放项目；项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。
符合
6
《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号)
(1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；

(2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃；

(3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
(1)项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准）；
(2)项目含VOCs的原辅材料采用密闭桶装暂存在仓库；本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，拟将更换的废过滤棉、废活性炭、喷淋塔沉渣及废浓缩液等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位统一处置；

(3)本项目将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，项目设置密闭的生产区域，采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。
符合
7
《福建省臭氧污染防治工作方案》（闽环保大气〔2018〕8号）

（一）加大产业结构调整力度

1.严格建设项目环境准入。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

推动产业布局和结构优化调整。严格执行国家产业政策，控制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放重点行业的工业项目必须进入工业园区。

项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准）；本项目将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。项目位于福建闽侯青口汽车工业园区，且不属于高VOCs排放项目。
符合
8
福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)
二、主要任务

（三）加快推进重点行业VOCs专项整治

（2）加强化工企业污染综合整治

提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。
本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，设计净化效率≥80%。
符合
9
《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)
(1)工艺过程控制要求

含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施；

(2)其他控制要求

产生有机废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。
(1)项目含VOCs的原辅材料采用密闭桶装暂存在仓库；

(2)本项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，拟将更换的废过滤棉、废活性炭、喷淋塔沉渣及废浓缩液等当作危险废物，密闭暂存于危险废物贮存库内；本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，VOCs设计收集效率≥80%。
符合

10
《关于印发 2025年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划的通知》（榕环委办〔2025〕47号）
1.持续推进重点产业转型升级。

......严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，鼓励制鞋行业推广使用无溶剂聚氨酯热熔胶、水性聚氨酯等低（无）VOCs 含量的胶粘剂，提高低（无）VOCs含量产品比重。全市新建、改建、扩建工业涂装、包装印刷、制鞋项目应实现低VOCs涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料应用尽用。......新建涉VOCs项目应当进入工业园区。
项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准）；项目位于福建闽侯青口汽车工业园区。
符合
9.深化VOCs排查整治。

......要求涉VOCs重点排污单位全覆盖，淘汰光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等落后低效VOCs处理装置。对完成整治的企业，指导企业进一步巩固提升整治成果；对达不到相关标准要求的企业，督促企业及时更换设备或实施升级改造，不断提高企业污染治理和环境管理水平。
项目拟将产生的VOCs收集后通过“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放，不使用光催化、光解（光氧化）、低温等离子、单一水喷淋等落后低效VOCs处理装置。
符合
16.强化监测监管执法联动。
......规范 VOCs 在线监控安装，因 VOCs 排放量较大原因纳入福州市大气环境监管重点单位的企业，所有 VOCs 年排放量大于等于 5 吨的排气筒均要求安装 VOCs 在线监控设施并与生态环境部门联网，新改扩建涉 VOCs排放建设项目参照执行。
项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准），项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合
11
《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123 号)
强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。
项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代。项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准），项目不涉及所需的VOCs原料的生产，全部外购。
符合

12
《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》(侯政办发〔2022〕10号)
(2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
项目使用的水性胶粘剂、水性油墨均属于低VOCs含量的原辅料（照射剂、处理剂等属于溶剂，无低VOCs判断标准），项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代。项目VOCs年排放量远小于10吨，不需安装VOCs在线监控设备。
符合
8.与其他相关文件符合性分析
本项目其他相关文件符合性分析详见表1-6。
表1-6 与其他相关文件符合性分析一览表
序号

相关文件名称

相关内容（摘录）
项目情况

符合性

1
《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函〔2025〕197号）

二、低效类技术
VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术；VOCs光催化及其组合净化技术；VOCs低温等离子体及其组合净化技术；VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术。
项目拟将产生的VOCs收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附”处理后排放，不属于《国家污染防治技术指导目录》所列的低效类技术。
符合
2

《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(环境保护部公告2013年第59号)

应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。
项目将严格按照要求，对环保设施进行维护管理，确保污染治理设施稳定运行；项目使用低VOCs含量的原辅材料，可降低废气污染物产生量。
符合
产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。
本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，废气经收集后采用“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附”处理引至对应的排气筒排放。

符合
3

《固体废物综合治理行动计划》

（国发〔2025〕14号）
（一）加强工业固体废物源头减量。

严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。
项目符合产业、环保、节能等政策，不属于淘汰落后产能。项目采用先进的生产工艺和装备，加强生产精细化管控，可降低固体废物产生强度。
符合
加强工业固体废物规范化管理。

完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
项目将严格按照要求设置工业固体废物管理台账制度，设置一般工业固废贮存场，一般工业固废等妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；设置危险废物贮存库，危险废物分类收集后定期委托有资质的单位进行处置。
符合
4

《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）

（一）积极推动塑料生产和使用源头减量。

1.积极推行塑料制品绿色设计。禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。

2.持续推进一次性塑料制品使用减量。

落实国家有关禁止、限制销售和使用部分塑料制品的规定。
项目主要从事EVA塑料鞋，不属于超薄塑料购物袋、聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等。不属于不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等国家规定的禁止、限制销售和使用部分塑料制品。
符合

5

《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）

二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用

（四）禁止生产、销售的塑料制品。

禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

（五）禁止、限制使用的塑料制品。

1.不可降解塑料袋。2.一次性塑料餐具。3.宾馆、酒店一次性塑料用品。

4.快递塑料包装。......全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
项目主要从事EVA塑料鞋，不属于超薄塑料购物袋、聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等。不属于不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等国家规定的禁止、限制销售和使用部分塑料制品。
符合

四、规范塑料废弃物回收利用和处置

（九）加强塑料废弃物回收和清运。......结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。

（十）推进资源化能源化利用。......推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。

项目产生的EVA塑料次品、塑料边角料等一般工业固废分类收集后直接外售回收企业综合利用，项目将严格按照要求设置工业固体废物管理台账制度，设置一般工业固废贮存场，不随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。
符合

6
《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）
二、狠抓重点领域推进落实

（一）加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查。

各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等行为......。

（二）加强对零售餐饮等领域禁限塑的监督管理。

......各地要结合实际，明确餐饮行业禁限塑的具体监管部门并加强监督管理，引导督促相关企业做好产品替代并按照《意见》规定期限停止使用一次性塑料吸管和一次性塑料餐具。

（三）推进农膜治理。

......各地农业农村部门要会同相关部门对市场销售的农膜加强抽检抽查，将厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、违规用于农田覆盖的包装类塑料薄膜等纳入农资打假行动

（四）规范塑料废弃物收集和处置。

......加大塑料废弃物分类收集和处理力度，推动将分拣成本高、不宜资源化利用的低值塑料废弃物进入生活垃圾焚烧发电厂进行能源化利用，减少塑料垃圾的填埋量。
项目主要从事EVA塑料鞋，不属于超薄塑料购物袋、聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等。不属于不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装等国家规定的禁止、限制销售和使用部分塑料制品。
项目产生的EVA塑料次品、塑料边角料等一般工业固废分类收集后直接外售回收企业综合利用，项目将严格按照要求设置工业固体废物管理台账制度，设置一般工业固废贮存场，不随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来

福州鑫连昇科技有限公司成立于2026年8月11日，主要经营范围为服装服饰零售、服饰制造、制鞋原辅材料销售、鞋帽零售、鞋帽批发、鞋制造、箱包销售、箱包制造等(营业执照和法定代表人身份证详见附件十一)。

福州鑫连昇科技有限公司拟投资800万元，租用位于福州闽侯县祥谦镇林森大道8号C地块福建海通轩辕实业有限公司13#厂房内作为生产经营场所，租赁厂房面积9877.08m2，项目计划从事塑料鞋的生产，预计年生产塑料鞋800万双，该项目于2026年8月18日通过了闽侯县发展和改革局的备案(闽发改备[2026]A080773号，附件二)。

根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19
32

制鞋业195*

/

有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的

/

备注：依据《制鞋机械 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）注射发泡成型机》（QB/T 4789-2015）定义可知，注射发泡成型机(即“注射机”)，即行业俗称的射出成型机；依据《塑料 术语》（GB/T 2035-2024）中3.655定义可知，注射成型（注塑）工艺即行业俗称的“射出发泡、射出成型”工艺。
2026年9月3日，我司邀请了专家对该项目进行审查，按照专家审查意见，我司对报告表进行了修改、补充完善后，于2026年9月6日通过专家复审（详见附件十二），现形成《福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目生态环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

2.2工程概况

2.2.1 依托企业基本情况
删除，涉及商业秘密

2.2.2 园区环境管理现状
删除，涉及商业秘密

2.2.3 项目基本概况

（1）项目名称：福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目
（2）建设单位：福州鑫连昇科技有限公司
（3）建设地点：福州闽侯县祥谦镇林森大道8号C地块（租赁福建海通轩辕实业有限公司13#厂房内）

（4）企业性质：内资企业
（5）投资概况：总投资800万元
（6）建设规模：租赁厂房面积9877.08m2
（7）生产规模：年生产塑料鞋800万双
（8）职工人数：本项目职工人数50人，不设置职工宿舍及食堂
（9）工作制度：年工作日300天，实行双班制，24h/d
2.2.4 项目产品方案

删除，涉及商业秘密

2.2.5 项目组成及建设内容

项目工程组成及建设内容见表2.2-2。
表2.2-2  项目组成一览表

工程

类别

项目组成

具体建设内容

备注

主体

工程

生产区
厂房1层作为射出成型及修边车间等车间，设置9台射出成型机
依托现有已建厂房
厂房5层作为照射、贴合成型、压合、印刷、热转印、打扣等车间
厂房6层作为照射、贴合成型、压合、包装及验车等车间
辅助

工程

原料仓库

位于厂房1层的西南侧及东南侧区域，作为原料仓库
中转仓库
位于厂房5层西侧区域，作为半成品中转仓
成品仓库
位于厂房2层~4层内，作为成品仓库
办公区及样品室
位于厂房7层内，作为行政办公及样品室等
化学品仓
位于厂房5层西侧区域，作为化学品仓使用
辅材仓库
位于厂房5层南侧区域，作为仓库使用
公用

工程

供水系统

接市政供水管网，依托出租方厂区供水管网
依托现有
排水系统
实行雨污分流，依托厂区内现有的排水系统
依托现有
供电系统
接市政供电系统，依托厂区内现有的供电系统
依托现有
环保工程

废水治理

项目不涉及生产废水排放，生活污水依托厂区内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理
依托现有
废气治理

本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根35m高排气筒排放(DA001)
本次新建
固废处

理处置
拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用

本次新建
拟设置规范化的危险废物贮存库，危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置

本次新建
厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后委托环卫部门每日清运处置
依托现有
噪声控制

选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施

本次新建
2.2.6 项目主要原辅材料

删除，涉及商业秘密

2.2.7 主要生产设备

删除，涉及商业秘密

2.2.8 物料平衡和水平衡分析
2.2.8.1 物料平衡分析
删除，涉及商业秘密

2.2.8.2 水平衡分析
项目不设置冷却塔，采用风冷冷冻机对设备及产品进行冷却降温。项目用水主要为喷淋塔补充用水及职工生活用水。
①喷淋塔补充用水

本项目废气处理设施配套1套喷淋塔，喷淋塔储水量约为0.9t，参考《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》(王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版)，结合类比分析，单存仅用于废气降温的喷淋塔液气比按1L/m3设计，项目废气设计总风量为30000m3/h，则总的循环喷淋用水量约180000t/a（喷淋塔总运行时间6000h），参照《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）5.0.7规定“闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的1.0%”。本项目喷淋塔主要对废气进行降温，高温工况下，喷淋塔水蒸发损耗变大，循环水持续蒸发，因此补充水量会明显高于常温废气喷淋塔。因此，本项目喷淋塔每天补充用水量按循环水水量的2%计，则项目喷淋塔补充新鲜水量为12t/d(3600t/a)。喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔沉渣、浓缩废液等进行清捞、更换后当作危险废物委托有资质的单位处置，浓缩废液预计每年更换一次，则更换的喷淋塔浓缩液为0.9t/a。

②职工生活用水

根据业主提供的资料，本项目职工人数50人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为2.5t/d(750t/a)，根据《室外排水设计标准》(GB 50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则生活污水量为2.25t/d(675t/a)。

项目给排水量见表2.2-6，项目水平衡图详见图2.2-2。

表2.2-6  项目给排水量情况表
用水类型

用水量

系数

日用水(t/d)

年用水量(t/a)

排放

系数

日排量(t/d)

年排水量(t/a)

喷淋塔补充水
/
12
3600
--
0
0
喷淋塔更换用水
/
0.003(折合)
0.9
--
0
0
职工生活用水
50L/人·班
2.5
750
0.9
2.25
675
合计

--

14.503
4350.9
0.9
2.25
675
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2.2.9 项目平面布置合理性分析

项目生产区主要包括射出成型、修边、照射、贴合成型、压合、印刷及热转印等，其中射出成型及修边位于厂房一层内，照射、贴合成型、压合分别位于厂房五层及六层内，印刷及热转印位于厂房五层内，厂房二层至四层作为成品仓库，办公区位于厂房七层，项目车间布局根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，互不干扰，车间平面布置图详见附图9。

项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向(西北侧)受污染的几率最高，项目拟将废气排气筒设置在厂房屋顶北侧区域，排放口朝内，不在年主导风向上风向，项目周边以工业企业为主；将危险废物暂存场所设置于厂房一层东南侧角落区域，方便危险废物的分类收集，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备噪声经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。本项目依托现有厂房布局，建设单位已按环评要求对危废贮存库、废气收集系统、危险废物贮存库防渗、导流收集等进行改造完善，可满足环保管理要求。

综上，本项目厂区功能分区清晰，工艺流程顺畅；废气、噪声产污单元、危险废物贮存、风险防控设施布置总体符合环保要求；落实雨污分流、分区防渗、风险防控措施后，废气、噪声、废水、固废及环境风险均可得到有效控制。从环境保护角度，本项目厂区平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍 

删除，涉及商业秘密

2.3.2 产污环节分析
项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。

表2.3-1  项目产污环节说明一览表

序号

类别

污染源或

污染工序

主要污染物

环保措施
1
废水

职工
pH、COD、SS、BOD5、氨氮等
依托厂区内现有的化粪池预处理后，排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理
喷淋塔
pH、COD、SS、BOD5等
喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔沉渣、浓缩废液等进行清捞、更换后当作危险废物委托有资质的单位处置
2
废气
射出成型
非甲烷总烃、

臭气浓度
本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根35m高排气筒排放(DA001)
照射、预处理、贴合成型、固化
非甲烷总烃
印刷、

热转印
非甲烷总烃
3
固废

投料
废塑料包装袋
属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用

射出成型
塑料次品
修边
塑料边角料
检验
塑料次品
包装
废包装材料(废纸箱、胶带等)
热转印
废转印纸
射出成型
脱模剂空桶
属于危险废物，分类收集、暂存后定期委托有资质单位统一处理
照射
照射剂空桶、

UV含汞灯管
预处理
处理剂空桶
贴合成型
胶粘剂空桶
印刷、热转印
油墨空桶
废气处理

装置
废活性炭、废过滤棉、喷淋塔沉渣、喷淋塔浓缩液
设备维护
废润滑油、盛装废润滑油的废油桶
‘’
生活垃圾

纸屑、塑料等

分类收集后由环卫部门每日清运

4

噪声

生产设备
Leq

厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	无




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准限值。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

污染物

项目
平均时间

二级过渡阶段浓度限值(2026.3.1~2030.12.31)
标准来源

PM10
年平均

60μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表1
24小时平均

120μg/m3
PM2.5
年平均

30μg/m3
24小时平均

60μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
污染物

项目
平均时间
二级浓度限值
标准来源

TSP
年平均
200μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2
24小时平均
300μg/m3
污染物

项目
平均时间
标准浓度限值
标准来源
非甲烷

总烃
1小时平均
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司，1996年8月)
3.1.2区域大气环境质量现状

(1)城市达标区域判断
城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福建省生态环境厅网站发布的关于2025年12月福建省城市环境空气质量通报显示：2025年1―12月，9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.3%，同比持平。环境空气质量综合指数范围为2.19～2.84，首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.5%，同比下降0.2个百分点；环境空气质量综合指数为1.94，首要污染物为臭氧，细颗粒物浓度为14μg/m3。2025年1―12月，福州市环境空气质量综合指数为2.40，优良天数比例97.5%，各污染物浓度SO2为4μg/m3、NO2为15μg/m3、PM10为32μg/m3、PM2.5为17μg/m3、CO为0.6mg/m3、O3为136μg/m3，首要污染物为臭氧(详见附图4、附图5)。

2025年1―12月，58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%，同比下降0.1个百分点；环境空气质量综合指数范围为1.24～2.47，首要污染物为细颗粒物、臭氧。2025年1―12月，福州市闽侯县环境空气质量综合指数为2.09，优良天数比例99.7%，PM2.5为15μg/m3、首要污染物为臭氧(详见附图6)。

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价常规污染因子选取福建省生态环境厅网站发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。
(3)其他污染因子

删除，涉及商业秘密

3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

本项目废水经预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)进行处理，污水处理厂尾水排入中房溪支流（中房溪支流）汇入中房溪(陶江)。

根据福州市人民政府榕政综〔2019〕316号批准《福州市水功能区划》，本项目纳污水域处于“三溪口水库坝址-与中房溪汇合口”断面，该断面功能排序为工业、景观用水，水质保护目标为Ⅲ类，水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见表3.2-1。
表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录)  单位：mg/L(pH除外)

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6～9

2
溶解氧(DO)≥
6
5
3
2
3
CODMn≤

4

6

10

15

4
COD≤
15
20
30
40
5
 NH3-N≤
0.5
1.0
1.5
2.0
6
TN≤
0.5
1.0
1.5
2.0
7
BOD5≤
3
4
6
10
8
石油类≤
0.05
0.05
0.5
1.0
9
TP≤
0.1
0.2
0.3
0.4
3.2.2地表水环境质量现状

（1）城市区域地表水水质现状调查

为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福州市人民政府网站发布的2025年1―12月福州市水环境质量状况可知，2025年1―12月，主要流域9个国控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省控及以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；小流域54个省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100%(详见附图7)。

（2）陶江地表水体补充现状检测调查
删除，涉及商业秘密

（3）引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福州市人民政府网站发布的水环境质量状况，以及福建华远检测有限公司对陶江地表水体检测数据进行分析，检测数据为周边地表水体近3年的常规检测数据，检测断面属于所在流域控制单元内地方控制断面，且与本项目属同一断面，因此基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

根据福州市生态环境局关于印发《福州市城区声环境功能区划》的通知(榕环保综〔2021〕77号)，项目所在区域划为3类功能区（详见附图16），声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，详见表3.3-1。

表3.3-1  《声环境质量
标准》(GB3096-2008)(摘录)

标准

类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

3
指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
≤65
≤55
3.3.2声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。
3.4 生态环境现状调查

本项目租用已建厂房作为生产经营场所，未新增土地用地面积，根据调查，项目用地周边以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。
3.5 电磁辐射环境质量现状 
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)，不开展电磁辐射现状监测与评价。
3.6地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目租用已建厂房作为生产经营场所，项目建设后，项目车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物；根据调查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，严格按照要求进行分区防渗防控，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境

保护

目标
	3.7 环境保护目标

3.7.1 大气环境、地表水环境、声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)、地下水环境(厂界外500m)环境保护目标见表3.7-1和附图2。

表3.7-1 环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护对象

保护

内容

环境功

能区

相对厂址方位

相对厂界距离(m)
X

Y

大气环境
双龙村
东经

119°21'0.44"
北纬

25°55'26.87"
居住区
约220户/850人
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)

二级标准
北侧
412
洋下村
东经

119°20'57.58"
北纬

25°55'1.10"
居住区
约70户/245人
南侧
330
闽侯七里学校
东经

25°55'7.28"
北纬

25°55'7.28"
文教区
在线师生约500人
东侧
475
地表水
中房溪支流
东经

119°20'37.84"
北纬

25°55'3.83"
地表水体水文、水质；河宽10~30m，小型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
西南侧
665
中房溪（陶江）
东经

119°20'49.53"
北纬

25°54'6.67"
地表水体水文、水质；河宽20~60m，小型河流
东南侧
797
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
地下水环境
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等
3.7.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号) “产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于工业园区内，租赁用已建厂房作为生产经营场所，未新增用地面积，根据现场调查，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等。

3.7.3 环境关心点

本项目评价范围内出租方厂区宿舍楼用地规划为工业用地，属于园区配套倒班住宿设施，不属于以居住为主的环境敏感区；同时参考2022年8月10日江苏省生态环境厅回复：“企业配套的不具备长期居住条件、仅用于职工倒班休息的宿舍通常不作为环境敏感目标，但也应做好相关职业卫生防护工作，确保员工身体健康”。因此本评价园区内的宿舍楼不列入本项目环境保护目标；本次评价将其作为环境关心点，项目出租方厂区宿舍楼位于项目园区南侧，本项目距离最近距离为185m，距离较远，且中间有其他厂房等阻隔，正常情况下，废气、噪声、环境风险对其影响很小。宿舍楼人员健康防护同时应落实职业卫生相关管理要求。
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	3.8 污染物排放标准

3.8.1 水污染物排放标准
(1)项目水污染物排放标准

本项目不涉及生产排放，生活污水依托出租方化粪池预处理后统一经出租方厂区总排口排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，详见表3.8-1。

表3.8-1  项目污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4三级标准值
COD

500mg/L
BOD5
300mg/L
SS

400mg/L
NH3-N
45mg/L
《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
(2)污水处理厂排放标准

根据调查，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)于2023年进行提标改造，出水水质提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准限值，2024年1月完成交工验收投产，根据福建省污染源监测信息综合发布平台可知，目前已达到一级标准A标准限值，具体详见表3.8-2。

表3.8-2  污水处理厂尾水排放标准一览表  

序号

污染物名称

一级标准A标准
标准来源

1

pH

6～9(无量纲)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

及其修改单表1
2

COD

50mg/L

3

BOD5
10mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

3.8.2 大气污染物排放标准
本项目运营期大气污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度。项目EVA射出成型工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表4大气污染物排放限值；项目照射、预处理、贴合成型、固化等工序产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准限值；项目印刷、热转印等工序产生的非甲烷总烃参照排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)标准限值；本项目废气分别收集后集中通过1根排气筒排放，经对比后，本项目非甲烷总烃有组织排放从严参照执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1中的排放限值。

根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知(闽环保大气〔2019〕6号)，项目无组织挥发性有机物排放需要同时执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)中表2、表3标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，详见表3.8-3~3.8-4。

表3.8-3 本项目有组织废气排放标准

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒

(m)

最高允许排放速率(kg/h)

污染物排放监控位置

标准依据
非甲烷总烃

50

35
1.5

车间或生产设施的排气筒

《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1

臭气

浓度
15000

(无量纲)
35
/
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2

备注：(1)当非甲烷总烃去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。

(2)（DB35/1784-2018）使用范围包括2017年国民经济行业分类代码C2311书、报刊印刷，C2312本册印制，C2319包装装潢及其他印刷。本项目涉及印刷，因此参照C2319包装装潢及其他印刷执行。
表3.8-4  无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3

污染物

无组织排放监控浓度限值

标准依据

监控点

浓度

非甲烷

总烃

企业边界

≤2.0mg/m3
《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)中表3标准限值

厂区内

厂内监控点1h平均浓度值≤8.0mg/m3
《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)中表2标准限值

厂内监控点任意一次浓度值≤30mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1
3.8.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，具体详见表3.8-5。

表3.8-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)

          时 段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

单 位

3类

≤65
≤55
dB(A)

3.8.4 固体废物

运营期项目内产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行；项目产生的危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行；项目生活垃圾分类收集、处置执行《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)标准要求。
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3.9.1 总量控制指标
根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发〔2014〕13号)、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政〔2016〕54号)等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》的通知(环办综合函〔2022〕350号)，挥发性有机物(VOCs)也纳入实施总量控制污染物。

3.9.2 废水总量

本项目不涉及生产废水排放；职工生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标；本项目生活污水总量由福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)统一控制，由此可知，本项目不需要申请废水总量控制指标。
3.9.3 废气总量
项目不涉及燃料等使用，不涉及SO2、NOx污染物排放，因此，本项目总量控制指标为VOCs，废气污染物排放总量见下表3.9-1。

表3.9-1 项目废气污染物排放总量指标一览表

污染源

污染物

允许排放浓度

预测排放浓度

预测排放量

总量控制
有组织排放(DA001)
VOCs

(NMHC)
50mg/m3
4.4mg/m3
0.791t/a
0.791t/a
无组织排放
VOCs

(NMHC)
2.0mg/m3
/
0.989t/a
0.989t/a
合计
VOCs

(NMHC)
/
/
1.780t/a
1.780t/a
3.9.4 总量来源
项目新增VOCs(以非甲烷总烃计)1.780t/a，根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》(榕环保综〔2018〕386号)可知：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施；根据《2022年度福州市蓝天碧水碧海净土保卫战行动计划》(榕环委办〔2022〕49号)可知：实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。因此，本项目排放的VOCs总量由建设单位向生态环境行政主管部门申请区域倍量替代。

目前建设单位承诺在项目投产前取得各污染VOCs(以非甲烷总烃计)总量的倍量替代，并依法办理排污许可手续(承诺函详见附件八)。




四、主要环境影响和保护措施
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	4.1 施工期环境保护措施
本次租赁已建现有厂房作为生产经营场所，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随之消失，不会对周边环境噪声影响。项目施工期环境保护措施如下：

4.1.1施工期水环境的影响分析及保护措施
本项目车间装修、设备安装、调试等施工作业人员产生的少量生活污水可直接经厂内现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，不会对周边地表水环境产生大的影响。

4.1.2施工期废气环境影响分析及保护措施

本项目装修期间大气主要污染物为粉尘，来源于装修场地电抛、粉刷及切割的扬尘，以及在装修过程中所造成的二次扬尘污染，其次，室内装修时使用涂料、油漆时产生的挥发性有机废气污染。要求建设单位合理安排施工时间、施工工序，降低施工周期，装修过程中应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)标准规定的建筑材料和装饰材料，并通过加强车间排气通风。项目施工不连续，且施工期较短，产生的少量废气在大气中很快稀释扩散，对周边造成的环境影响是短暂的，且不会对周边造成显著的环境影响。

4.1.3施工期噪声环境影响分析及保护措施
项目噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，夜间不施工，严格按照施工噪声管理的有关规定执行；

（2）尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法；

（3）施工机械设备布置在车间中间区域；严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的有关规定，合理安排施工工序，文明施工，加强环境的监督管理。

4.1.4施工期固废环境影响分析及保护措施
施工固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建议采取以下污染防治措施：

（1）施工人员产生的生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。

（2）施工建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用。建筑垃圾中石子、混凝土块、砖头、石块、废木料等回收再利用。

（3）装修阶段产生的少量固废应分类收集妥善委托处置。
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	4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废气源强核算

本项目废气主要来源于射出成型、照射、预处理、贴合成型、印刷及热转印等工序。根据《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)的要求：“污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法”，项目为新建，评价主要采用物料衡算法、产污系数法对源强进行核算。同时结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1123-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》(HJ 1123-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)等相关要求进行。
(1)EVA射出成型废气
本项目外购改性好的EVA颗粒（粒径在2.5~3.5mm左右）作为原料，通过人工投入原料桶后自动吸入射出成型机内，该投料工序不添加其他辅料，也不涉及粉料原料使用，因此，EVA颗粒投料工序几乎无粉尘（颗粒物）产生，本评价不对深入分析。
项目EVA射出成型工序产生的废气参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2021年)中的“292塑料制品行业系数手册-2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”进行计算，产污系数详见表4.2-1。

表4.2-1  2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表(摘录)

产品

名称

原料

名称

工艺

名称

规模

等级

污染物类别

污染物

指标

单位

产污系数

塑料

零件
树脂、助剂

配料混合挤出/注塑
所有

规模

废气

挥发性有机物*

千克/
吨-产品
2.7
删除，涉及商业秘密，项目EVA射出最高温度控制在180℃~200℃之间，小于EVA颗粒热分解温度230～250℃，在该温度下，不会发生原料分解，但由于在设备剪切挤压力作用下，原材料中残存的少量未聚合的反应单体及其他有机成分会冲破颗粒壁挥发出来，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“292塑料制品行业系数手册-2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”可知，挥发性有机物直接以非甲烷总烃计，则预计非甲烷总烃产量为3.24t/a(1200×2.7/1000=3.24)。项目射出成型平均日工作时间按20h计算(不含物料上、下料时间等)。
本项目脱模剂的主要成分为去离子水、硅油、乳化剂、防腐剂等组成，水性脱模剂产生的挥发性有机物很少，本评价不定量分析，直接与射出成型废气一并收集后治理后排放，不会对周边环境造成显著影响。
(2)照射、预处理、贴合成型废气
根据客户需要，需要将少量的塑料鞋半成品通过照射、预处理后进行贴合成型，由于项目照射、预处理、贴合成型等各工序产生的废气全部统一收集后处理排放，因此，本评价不单独计算各工序挥发的有机废气量直接统一核算，根据前文原辅材料性质介绍表，结合项目原料使用情况，项目照射、预处理、贴合成型等废气情况详见下表。

表4.2-2  项目照射、预处理、贴合成型废气情况一览表 单位：t/a

删除，涉及商业秘密

(3)印刷及热转印废气
本项目印刷及热转印年新增消耗水性油墨0.7t，由前文表2.2-4可知，本项目水性油墨不涉及“三苯”成分，根据VOCs含量检测报告可知，本品VOCs含量为未检出，属于低VOCs含量的水性油墨，考虑不利因素，本评价按《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)中表1中水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物类油墨VOCs限值≤5%的最高值计算，即本评价以5%计，则预测项目印刷及热转印废气有机废气(以非甲烷总烃计)为0.035t/a。

(4)臭气
本项目在EVA颗粒射出成型工序会有异味产生，主要为项目原料受热情况下，原料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，其组分较复杂，因此本项目用臭气浓度指标来衡量项目生产过程中产生的恶臭污染程度，本项目臭气经收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”后高空排放，能够减轻项目加热过程中的臭气，对周边环境不会造成显著影响，因此，本评价不对其进行深入分析。

(5)废气收集及治理措施要求
本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集；项目射出成型机位于车间一层内，在项目车间一层中间顶部设置1根废气收集主管，在各射出成型机上方分别设置集气罩+软帘+废气收集支管，再将每根支管分别汇入主管道，由主管道汇合后将废气通过1根废气管道进入废气处理设施；在车间五层、六层北侧顶部分别设置1根废气收集主管，在照射、预处理、粘合工位上方分别设置集气罩+软帘+废气收集支管，再将每根支管分别汇入主管道，将车间五层、六层的各自主管道收集的废气合并通过1根废气管道进入废气处理设施；本项目分别收集后的废气进入1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”集中处理后引至1根35m高排气筒排放(DA001)。
项目设置9台射出成型机，需要设置9个集气罩，废气产生点集气罩平均面积0.48m2（1.2m*0.4m）；项目设置2条照射、贴合成型流水线，每条成型生产线除固化箱进、出口外其余均为密闭，而固化箱的进、出口直接与每个预处理、粘合工位紧邻，因此，本项目拟直接在照射、预处理、粘合工位上方设置集气罩+软帘；根据生产线布置情况，共需要设置6个集气罩，每个罩口面积约0.4m2（0.4m*1m）；项目设置3台小型的印刷，需要设置3个集气罩，集罩面积约0.04m2（20cm*20cm）；项目设置1套小型的热转印机，需要设置1个集气罩，集罩面积约0.12m2（50cm*20cm）。本项目拟采用上吸式集气罩，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T 4274-2016)表1可知，采用上吸式集气罩设计风速不低于1.0m/s，本评价按1.0m/s计算，则集气罩设计风量25056m2；根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求可知，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，因此，本评价引风机风量按30000m3/h计算。
根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上，为降低无组织废气的排放，确保项目废气收集效果，要求项目废气收集系统与生产设备自动同步启动，作业期间关闭门窗。根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》(环办综合函〔2022〕350号)中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数可知，采用密闭空间(含密闭式集气罩)负压收集的废气收集效率为80%~90%；因此，本评价采用集气罩+软帘收集，收集效率按80%计算。
根据福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件要求可知，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。本评价“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”对有机废气去除效率按80%计算。

综上所述，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-3。
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	表4.2-3  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
污染源

污染物

种类

污染物产生
排放

方式

治理措施

污染物排放

排放口基本信息
排放

时间

h

排放标准
核算

方法

废气量/m3/h

产生

浓度/

mg/m3
产生速率/

kg/h

产生量/t/a

处理能力及工艺

收集

效率

工艺去除率
是否可行技术
废气量/ m3/h

排放

浓度/

mg/m3
排放速率/

kg/h

排放量/t/a
排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理

坐标

浓度/

mg/m3
速率/kg/h
射出成型、照射、预处理、贴合成型、印刷及热转印等
射出成型机、照射机、贴合成型流水线、印刷机及热转印机等
NMHC

物料衡算法、产污系数法
30000

21.97
0.659
3.956
有组织

喷淋塔+过滤棉+二级活性炭
80%
80%
是
30000
4.40
0.132
0.791
H=35m、内径0.85m、温度25℃

DA001、一般排放口
经度：

119°21'2.24"纬度：

25°55'12.57"
6000

50
1.5
臭气

浓度
/
/
/
/

/

是
/
/
/
15000

(无量纲)
/

NMHC

/

/

0.165
0.989
无组织

/

/

/

/

/

/

0.165
0.989
/
/
/
6000

2.0
/

臭气

浓度
/

/

/
/
/

/

/

/

/

/

/
/
20

(无量纲)
/
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	4.2.2 非正常排放
项目生产设备开工时，首先运行废气处理装置，然后再开始作业，使在生产中产生的废气污染物都能得到处理。停工时，将生产设备先停止，所有的废气处理装置继续运转，待车间内的废气净化完全后关闭。这样，车间在开、停车时排出的污染物均得到有效处理。如果全厂停电，则停止生产，无污染物继续产生；如果风机、废气处理装置出现故障，则停止生产，待废气处理装置修复正常后再重新投产。
本项目生产设施按要求进行正常开停机顺序，不会造成废气非正常排放。因此，本项目的非正常排放情况主要考虑如集气系统破损、集气罩失效、管道泄漏或者废气处理设施发生故障等情形，废气污染物未经处理就直接排放的情景。本项目发生非正常情况废气排放，应立即停产，非正常排放时间按1h计算，项目废气污染物非正常排放量核算见表4.2-4。

表4.2-4 项目废气污染物非正常排放核算表

序号
污染源

非正常排放原因
污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)
非正常排放速率/(kg/h)
单次持续时间/h
排放量kg
年发生频次/次
应对

措施
1
厂界
集气系统破损、集气罩失效、管道泄漏等
NMHC
/
0.824
1
0.824
1
立即停止作业、立即维修
1
DA001
喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置故障等
NMHC
22.14
0.664
1
0.664
1
备注：（1）集气系统破损、集气罩失效、管道泄漏等非正常排放情形全部按无组织排放考虑。
（2）废气处理设施发生故障非正常排放情形不考虑无组织排放情形。
由表4.2-4可知，本项目发生非正常情况废气排放，非正常排放源强较大，会对周边环境造成较大影响，建设单位应立即停产，待设备修复正常后再重新投产，因此，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，随着停产后，影响将消失，但是建设单位依然要尽量避免。
4.2.3 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析
(1)废气处理措施
①工艺流程
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本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根35m排气筒排放(DA001)，具体处理工艺流程详见图4.2-1。
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②工艺可行性

本评价废气可行技术直接参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)附录A废气和废水污染防治可行技术参考表、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》(HJ 1123-2020)附录F废气和废水污染防治可行技术参考表、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)表A.1 废气治理可行技术参考表等进行分析，具体详见表4.2-5~4.2-7。
表4.2-5 表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表(摘录)
产排污

环节
污染物

种类
过程

控制
可行技术

本项目
是否

可行
其他塑料制品制造废气

非甲烷

总烃
密闭过程 

密闭场所 

局部收集

喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置
是
臭气浓度、恶臭特征物质(氨、二硫化碳)
喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术
是
表4.2-6 表F.1 排污单位废气污染防治可行技术参考表(制鞋工业，摘录)

主要污染物
可行技术

本项目
是否可行
苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物
水基型胶粘剂源头替代、吸附法、生物法、吸附法与低温等离子体法或光催化氧化法组合使用

采用水基型胶粘剂、水性油墨等原料，废气收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放
是

表4.2-7  废气治理可行技术参考表 (印刷工业，摘录)
工艺

名称
废气来源
适用污染

物情况

可行技术

本项目
是否

可行
印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元 

调墨、供墨、凹版印刷、平版印刷、凸版(柔版)印刷、孔版印刷、复合(覆膜)、涂布等

挥发性有

机物浓度<1000mg/m3 

活性炭吸附(现场再生)、浓缩+热力(催化)氧化、直接热力(催化)氧化、其他

采用水基型胶粘剂、水性油墨等原料，采用喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置
是
③去除率及达标可行性分析
根据福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号)文件要求可知，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%；根据《吸附法工业治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；对于一次性吸附工艺，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂；参考《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》(厦环大气〔2022〕15号)中要求：“采用不具备脱附功能的吸附法治理废气的，每万立方米/小时设计风量的吸附剂装填量应不小于1立方米，废气停留时间不得低于3秒”；本评价要求建设单位活性炭吸附装置严格按照《吸附法工业治理工程技术规范》(HJ2026-2013)及《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》(厦环大气〔2022〕15号)要求进行设计安装，并确保项目活性炭吸附装置内活性炭填充量。

参考深圳市生态环境局关于印发《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引(试行)》的通知(深环办〔2023〕66号)附录A表A.2可知，单级颗粒物活性炭对四氯化碳吸附率60%(四氯化碳吸附率是评价气相吸附用颗粒活性炭性能的主要指标之一，用于衡量活性炭对挥发性有机物(VOCs)的吸附能力)。因此项目“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭装置”去除效率可达84%，本项目按80%计算是可行的；根据表4.2-3预测可知，项目排气筒排放的各污染物均可以满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1784-2018)表1中标准限值(即非甲烷总烃≤50mg/m3，最高允许排放速率为1.5kg/h)。因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。
④排气筒设置合理性分析
本项目拟设置1根排气筒( DA001)，位于车间屋顶北侧区域，项目废气排放口朝内，不在年主导风向上风向；根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中7.4规定：新污染源的排气筒一般不应低于15m，项目拟设置排气筒高度为35m；项目DA001排气筒引风机设计风量为30000m3/h，拟设置排气筒内径直径为0.85m，则排气筒风量流速为14.69m/s；根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)中5.3.5表述：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，则项目排气筒引风机风量和排气筒管径符合要求，由此可知，从项目排气筒拟设置的位置、管径大小及高度等方面分析，项目排气筒设置是合理的。
(2)无组织排放控制要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》(HJ 1123-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)等要求，对本项目废气运行管理提出以下要求：

①挥发性有机物物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中；盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

②挥发性有机物物料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。

③液态挥发性有机物物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态挥发性有机物物料时，应采用密闭容器。

④挥发性有机物质量占比大于等于10%的含挥发性有机物原辅材料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。

⑤所有废气收集系统应采用技术经济合理的密闭方式，具有耐腐、气密性好的特性，同时考虑具备阻燃和抗静电等性能，并结合其他专业设备的运行、维护需要，设置观察口、呼吸阀等设施。

⑥载有挥发性有机物物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至挥发性有机物废气收集处理系统：清洗及吹扫过程排气应排至挥发性有机物废气收集处理系统。

⑦本项目针对装置开停机、检维修全过程落实VOCs管控：企业应编制开停车及检维修专项VOCs管控操作规程，合理安排检修时序，尽量避开臭氧高发季节开展大型开停车及检维修作业。检维修作业减少设备敞口时间，开盖拆解作业设置局部集气；开车投料前确保VOCs治理设施先启后投，气密、投料初期废气全部导入治理设施，开车阶段不合格物料密闭收集。建立完整开停车、检维修VOCs管理台账。

⑧废气处理设备应先于或与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转。采用吸附工艺的，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂。加强废气处理设备巡检，定期维护、消除设备隐患；废气收集系统或处理设备故障，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

⑨废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。

⑩项目生产车间整体封闭，门窗正常生产期间保持关闭，减少车间废气外逸、外界空气对流扩散。

⑪各产污点位集气罩、管道、接口定期检查、查漏紧固，保证管道无破损、无漏风、无废气外泄。废气治理设施定期更换耗材、定期运维，保证处理效率稳定，避免低效运行导致车间蓄积无组织废气。

综上所述，项目采取以上治理措施后，项目废气排放源强较低，可实现达标排放。项目距离最周环境保护目标最近距离为330m，距离很远；距离项目出租方厂区宿舍楼也达到185m，项目中间有其他厂房阻隔，项目生产期间车间门窗关闭，废气经收集治理后引至高空排放，高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施，项目对周边环境保护目标及出租方厂区宿舍楼影响很小。项目区域常年气象条件稳定，大气扩散稀释能力良好，废气污染物治理达标后高空排放后可快速扩散、稀释、降解，污染物落地浓度随距离增加快速衰减，因此，项目不会对周边大气造成显著环境影响，采取的措施合理可行。

(3)环境防护距离分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，未对大气环境防护距离进行要求。结合环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南(以下简称技术指南)不做要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算。判定为不需要设置大气专项的项目，不再要求开展等级判定和模型预测，按照技术指南要求明确环境影响和污染防治措施即可”
本项目不涉及大气专项评价，本评价不进行开展等级判定和模型预测，因此，本项目不计算大气环境防护距离。在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，项目排放的废气对周边环境保护目标的影响很小，因此，本项目不设置大气环境防护距离。

4.2.4 自行监测计划

本评价参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》(HJ 1123-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-7。
表4.2-7  项目废气自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

DA001出口

非甲烷总烃
1次/半年

臭气浓度

1次/年

2
厂界监控点

非甲烷总烃、臭气浓度
1次/年
3
厂内监控点
非甲烷总烃

1次/年

4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.3.1运营期废水源强核算

本项目不涉及生产废水，项目生活污水排放量为675t/a，项目厂区内不设置职工宿舍及食堂，参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“第一分册城镇生活源水污染物产污校核系数表6-4四区城镇生活源水污染物产污校核系数”可知，项目生活污水中各主要污染物浓度平均值按COD：345mg/L，BOD5：131mg/L，NH3-N：26.2mg/L，SS参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)典型生活污水水质，取200mg/L计算。

项目COD、BOD5、NH3-N的去除率参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“第二分册农村居民生活水污染物产排污系数表6-4四区二类区生活污水污染物产生及排放系数”可知，经初级处理排放系数(化粪池预处理后)去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原环境保护部发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%~70%，本评价按60%计算。
项目生活污水经化粪池预处理后，直接排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理。预测项目水污染物的产生及排放源强情况见表4.3-1。
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	表4.3-1 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

类别

污染物

种类

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放

方式
排放去向

排放规律
排放口基本情况

排放

时间

h

排放标准
核算

方法

产生量/m3/a

产生

浓度

/mg/L

产生量

/t/a

处理

能力

治理

效率

是否为可行技术

排放量/m3/a

排放

浓度/mg/L

排放量

/t/a

编号及

名称
类型
地理

坐标

浓度

/mg/L

职工
生活

污水
pH

产污系数法
675
6-9

6-9

化粪池，容积400m3
/
是
675
/

/

间接排放
排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理
间歇排放
编号DW001，

生活污水排放口
一般排放口
经度：

119°21'3.40"纬度：
25°55'3.62"
7200
6-9

(无量纲)
COD
345
0.233 
19.3%
278.4
0.188 
500

BOD5
131
0.088 
12.7%
114.4
0.077 
300

SS
200
0.135 
60.0%
80.0
0.054 
400

NH3-N
26.2
0.018 
/
26.2
0.018 
45
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	4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析

4.3.2.1 生活污水污染防治措施
本项目生活污水直接依托福建海通轩辕实业有限公司厂区内现有的排水系统，目前厂区排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，厂区内已建设4个容积为100m3的化粪池，总容积为400m3/d。根据调查，目前厂区部分厂房处于闲置状态，厂区生活污水排放量为80~100m3/d左右，本项目生活污水排放量约为2.25t/d，则本项目投入使用后，预计厂区最大生活污水排放量约为102.25t/d，仅占厂区总化粪池容积的25.56%，由此可知，出租方厂区化粪池剩余足够的容量，因此厂区内的化粪池可满足污水停留时间不低于12h，本项目入驻不会对厂区生活污水处理造成影响，因此本项目生活污水依托福建海通轩辕实业有限公司已建的化粪池进行处理可行(污水依托证明详见附件九)，项目出租方厂区平面布置图详见附图10。

4.3.2.2 依托集中污水处理厂的可行性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

(1)福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)基本情况
①基本概况
福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)属于祥谦镇西南侧的洋下片区，位于辅洲路北侧，洋洲路西侧。2023年启动扩能及提标改造，利用现有土建，在进水泵房、细格栅与曝气沉砂池、改良型Carrousel-2000氧化沟、二沉池、加药间及机修车间、污泥撇水池和污泥脱水机房等现有构筑物基础上增加设备，污水处理能力扩能至3.0万吨/日。本次扩能新建高效沉淀池及精密过滤器的土建、设备安装规模为3.0万吨/日，接触消毒池的土建规模为6.0万吨/日、设备规模为3.0万吨/日。本次对污水处理厂扩能的同时一并实施提标改造，生化系统采用“改良型Carrousel-2000氧化沟+二沉池”工艺，深度处理系统采用“高效沉淀池+精密过滤器+接触消毒池”。本次扩能及提标改造工程实施后，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)处理规模达到3.0万吨/日，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2024年1月完成交工验收投产，根据福建省污染源监测信息综合发布平台可知，目前已达到一级标准A标准限值，污水处理进、出水水质见表4.3-2。

表4.3-2 污水处理厂进、出水水质标准(mg/L  pH除外)

水质指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质
6~9(无量纲)
≤300
≤160
≤200
≤35
≤45
≤4.5
出水标准

6~9(无量纲)

≤50
≤10

≤10

≤5
≤15
≤0.5
②处理工艺

污水处理厂生化系统采用“改良型Carrousel-2000氧化沟+二沉池”工艺，深度处理系统采用“高效沉淀池+精密过滤器+接触消毒池”，属于城镇污水处理厂通用工艺，[image: image25.jpg]KT BN E PSR PP S
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污水处理工艺流程详见图4.3-2。
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(2)依托可行性分析

①接管可行性
根据调查，青口新区污水处理厂位于祥谦镇西南侧的洋下片区，主要收集和处理青口投资区的生活和工业污水，设计的服务范围包括青口镇、尚干镇和祥谦镇三个镇域部分。本项目属于福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)服务范围，根据勘察，项目所在区域市政污水管网已经铺设至本项目所在地(出租方厂区总平图详见附图10，厂外市政污水管网详见附图3），因此，本项目废水可直接接入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理。
②水质负荷
根据源强核算可知，项目废水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.3-3。
表4.3-3  本项目污水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)
       项目

污染物

污水

排放量

污水产生浓度

污水排放浓度

污水处理厂进水水质
排放标准

限值

达标

情况

生活污水

pH(无量纲)

2.25m3/d
6～9

6～9
6～9
6～9

达标

COD

345
278.4
300
500

达标

BOD5
131
114.4
160
300

达标

SS
200
80.0
200
400

达标

氨氮

26.2
26.2
35
45

达标

根据上表所列数据，本项目废水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值，也可以符合污水处理厂进水水质要求。
项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、一类污染物等重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目废水经处理达标后，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

③水量负荷

根据调查，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)目前处理规模3万吨/日，目前实际运行规模为2.0万吨左右，剩余处理能力1.0万吨左右。本项目新增生产废水排放总量约2.25t/d，仅占福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)剩余处理规模的0.0225%，因此，福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)可接纳项目污水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。

4.3.2.4小结

根据上述分析，本项目废水经预处理达标后排入市政污水管网，最终送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目废水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
4.3.3 自行监测计划

项目不涉及生产废水排放，项目生活污水经预处理后排入市政管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，属于间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》(HJ 1123-2020)、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019)、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ1246-2022)等可知，未对间接排放生活污水自行检测作要求，因此，本评价不对生活污水提出自行检测要求，企业根据后期实际运行及管理需要，定期自行委托有资质的第三方进行检测。

4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施

根据2023年12月19日福建省生态环境厅《关于环境影响评价报告编制过程中的问题》回复可知：“对于污染影响类的项目，《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中明确声环境不开展专项评价，因此噪声评价按照技术指南要求编制。对于生态影响类的项目，应先根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》判定是否需要设置噪声专项评价；如判定为需要设置噪声专项评价的，应按照《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)开展噪声评价工作；如判定为无需设置噪声专项评价的，则按照技术指南要求编制”。本项目属于污染型项目，根据指南要求，应明确噪声源、产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间，分析厂界和环境保护目标达标情况，提出监测要求（监测点位、监测频次）。
4.4.1 运营期噪声源强核算
本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，本项目室内噪声源强调查清单详见表4.4-1。室外噪声源强调查清单详见表4.4-2。
表4.4-1 项目主要噪声源强调查表（室内声源）

删除，涉及商业秘密

表4.4-2 项目主要噪声源强调查表（室外声源）

删除，涉及商业秘密

4.4.2运营期声环境影响分析
项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。
⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：

Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。
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②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：

Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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式中：

Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级​​：
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式中：

Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

(2)户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

①基本公式

某个声源在预测点处声压级的计算公式如下：

Lp(r)＝Lw+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
Lp(r)＝Lp(r0)+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：

Lp(r)—预测点处声压级，dB； 

L​​w—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。
[image: image8.emf]                       

式中：

LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；
Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

△Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。

衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。

(3)噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； 
T——用于计算等效声级的时间，s； 
N——室外声源个数； 
ti——在T时间内i声源工作时间，s； 
M——等效室外声源个数； 
tj ——在T时间内j声源工作时间，s。
(4)噪声预测值计算
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式：

[image: image10.emf]            (2)

式中：

Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

(5)隔声量的确定
项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15~20dB(A)以上。

(6)预测结果
①厂界噪声预测结果
利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.4-3所示。

表4.4-3  厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

编号

测点位置

厂界预测值
厂界噪声最大值及位置

标准值

达标

情况

昼间
夜间
昼间
夜间

昼间
夜间
1

北侧厂界
61.2
54.5
北侧厂界61.2
北侧厂界54.5
65
55
达标

2

东侧厂界
58.9
51.1
达标

3
南侧厂界
59.7
52.6
达标

4
西侧厂界
60.1
53.3
达标
备注：项目根据建设单位介绍，夜间项目射出成型机等高噪声设备不会全部开启，夜间正常开启一半设备。
厂界达标分析：根据表4.4-3预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

②敏感点噪声预测结果分析

根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

4.4.3 运营期噪声防治措施

(1)噪声源控制措施 
①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺，夜间减少高噪声设备运行；
②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫；

③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行；
④优先选用低噪声车辆，车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或少鸣喇叭。

(2)噪声传播途径控制措施 
①合理规划平面布置，将高噪声设备设置于厂区中间，设备运转期间，关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强。
②设置声屏障等措施，将高噪声设备设置专门设备隔间，对引风机采用隔声罩等降噪措施。
通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求，措施可行。
4.4.4 自行监测计划

本评价根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301-2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-4。
表4.4-4 项目噪声自行监测计划

噪声点位

名称
厂界外声环境功能区类别
监测指标
限值dB(A)

监测

技术
监测

频次

昼间
夜间
厂界四周
3
等效A声级Leq、最大A 声级Lmax
65
55
手工
1次/季

4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.5.1 运营期固体废物源强核算

（1）一般工业固废
①投料固废
项目EVA颗粒采用塑料袋包装，因此，在投料过程中会产生废塑料包装袋，根据估算，预计产生废包装袋2.5t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。

②射出成型、检验固废
项目EVA射出成型、检验过程中会产生少量的塑料次品，根据估算，预计产生塑料次品45t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。

③修边固废
塑料鞋半成品在进行修边过程中会产生少量的塑料边角料，根据估算，预计产生塑料边角料20.6t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业综合利用。

④包装固废
项目在包装过程中会产生少量的废包装材料(废纸箱、胶带等)，根据估算，其年产生量约0.8t。项目产生的废包装材料(废纸箱、胶带等)属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。

⑤热转印固废
项目热转印过程中会产生废转印纸，预计产生量为0.3t/a，属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业综合利用。

项目一般工业固废源强核算结果一览表详见表4.5-1。
表4.5-1 一般工业固体废物源强核算结果一览表

产生工序/装置

固体废

物名称

废物种类
废物代码

固废

类别
产生量

处理与处置措施

最终去向

产生量

/(t/a)

工艺

处置量/(t/a)

投料

废塑料

包装袋
SW17

可再生类废物

900-003-S17  
第I类
2.5
综合

利用

2.5
外售综合利用

射出成型、检验

塑料次品
SW17

可再生类废物

900-003-S17
第I类
45.0
45.0
外售综合利用

修边
塑料

边角料
SW17

可再生类废物
900-003-S17
第I类
20.6
20.6
外售综合利用

包装

废包装

材料

SW17

可再生类废物

900-003-S17  
第I类

0.8

0.8

外售综合利用

热转印
废转印纸

SW17

可再生类废物

900-003-S17  
第I类

0.3
0.3
外售综合利用

（2）危险废物

①废活性炭
参考《厦门市生态环境局关于加强挥发性有机物污染防治工作的通知》(厦环大气〔2022〕15号)中要求：“采用不具备脱附功能的吸附法治理废气的，每万立方米/小时设计风量的吸附剂装填量应不小于1立方米，废气停留时间不得低于3秒”；本项目废气量为30000m3/h，为确保项目废气停留时间和吸附效果，本评价要求活性炭的吸附剂装填量按3.0立方米计算，一般情况下颗粒柱状活性炭的密度在0.45g/cm3~0.65g/cm3左右，本评价取0.5g/cm3，则本项目活性炭吸附装置内活性炭不低于1500kg。

参考高等学校建筑环境与设备工程专业规划教材《工业通风》孙一坚 沈恒根主编第四版(2010年3月)，对吸附剂不进行再生的吸附器，吸附剂的连续工作时间按下式计算。
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式中：W—吸附层内吸附剂的质量，kg；
S—平衡保持量，活性炭对VOCs的平衡保持量在15%～30%，本评价取25%（对于含量高、成分复杂的VOCs废气，建议取低值15%，以确保数方活性炭的稳定吸附效果；而对于单一成分、浓度较低的废气，可以适当提高吸附值，本项目属于单一成分、浓度较低的废气，取25%计算）。
η—吸附效率，通常取η=1.0；
L—通风量，m3/h；
y1—吸附器进口处有害气体浓度，mg/m3；
E—动活性与静活性之比，近似取E=0.9。
根据工程分析可知，本项目废气产生浓度为21.97mg/m3，本项目有机废气采用1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”净化处理，根据计算，项目活性炭吸附装置内活性炭填充量为1.5t时的连续工作时间为512h左右，项目活性炭吸附装置日平均工作时间为20h，则活性炭更换周期约为26天左右；项目年工作300天，则项目年需要更换活性炭12次，则项目年需要更换活性炭量为18t，活性炭吸附有机废气量为3.161t，则废活性炭量为21.165t/a。

②废过滤棉

本项目废气采用喷淋塔预处理降温，为降低有机废气含水率，项目采用纤维过滤棉进行除湿，为后续活性炭吸附装置创造良好的运行条件，避免活性炭被水包裹，提高活性炭去除效率，确保废气可达标排放，根据分析，预计产生废弃纤维过滤棉量约为0.4t/a，与活性炭同步更换。
③喷淋塔浓缩液、沉渣
项目废气采用喷淋塔预处理进行降温，确保废气进入活性炭吸附装置的温度，项目设置1套喷淋塔，根据前文水平衡分析，预计产生喷淋塔浓缩液0.9t/a。项目需要定期对喷淋塔底部进行清渣，预计产生喷淋塔沉渣量约0.1t/a。
④化学品空桶
项目照射剂、处理剂、胶粘剂、油墨、脱模剂年用量为7.8t，每桶25kg，则预计产生涂料空桶312个，每个重量按1kg计算，则预计产生废油漆桶0.312t/a。
⑤废润滑油及盛装废润滑油的废油桶
项目生产过程中定期对机械设备润滑过程中会产生少量的废润滑油及盛装废润滑油的废油桶，预计每半年更换维护一次，根据估算，预计产生废润滑油约为0.15t/a，盛装废润滑油的废油桶0.05t/a。 

⑥UV含汞灯管
本项目UV照射线采用短波UV低压汞灯管照射，会产生少量的UV含汞灯管，根据建设单位建设，预计每2年更换一次UV低压汞灯管，每次更换的预计UV含汞灯管产生量为0.015t/a（每次最多更换30根左右，每根按0.5kg计算）。
综上所述，项目危险废物源强核算结果一览表详见表4.5-2。
表4.5-2 危险废物源强核算结果一览表

危险废物名称

危险废物类别

废物

代码

产生量(吨/年)
产生工序及装置

形态

主要

成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废活

性炭
HW49
900-039-49
21.165
废气处理装置
固态
挥发性有机物、活性炭、废过滤棉等
挥发性有机物、活性炭、废过滤棉等
每25天
T
设置规范化的危险废物贮存库，自行暂存后，委托有资质单位统一处置
废过

滤棉
HW49
900-041-49
0.4
固态
T
喷淋塔浓缩废液
HW49
900-041-49
0.9
液态
有机物、废液、沉渣等
有机物、废液等
每年

T
喷淋塔沉渣
HW49
900-041-49
0.1
固态
不定期
T
化学品空桶
HW49

900-041-49

0.312
照射、预处理、贴合、印刷、射出成型等
固态
挥发性有机物、溶剂、铁桶等

挥发性有机物、溶剂、铁桶等

每日

T

废润

滑油
HW08
900-217-08
0.15
设备润滑维护
液态
烷烃、烯烃等烃类混合物、铁桶等
烷烃、烯烃等烃类混合物、铁桶等
不定期
T，I
盛装废润滑油的废油桶
HW49
900-041-49
0.05
固态
T，I
UV含汞灯管
HW29

900-023-29

0.015
UV照射线
固态

含汞灯管

含汞灯管
每2年
T
（3）生活垃圾
生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共50人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为25kg/d，年产生量约为7.5t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求
4.5.2.1一般工业固废

(1)环境管理要求
本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行规范化的处理处置，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。项目应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施，产生工业固体废物的单位应当取得按要求进行排污许可手续办理。

(2)一般工业固体废物污染防控技术要求
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(3)委托处置要求
根据《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）要求，产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。涉及转委托的，应按照民法典相关规定履行有关义务。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，应依法履行申请批准程序。在涉及多个委托环节、多个受托方的情况下，应分别与每个受托方签订书面合同。

(4)塑料废弃物资源化综合利用可行性分析

项目产生EVA塑料次品、塑料边角料不合格品为热塑性乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物，未被危险物质污染，材质单一；废塑料袋包装材质干净，无危险化学品沾染；物料经过简单分选、除杂后，可进行物理再生（破碎‑熔融‑造粒），再生颗粒可回用于鞋材、缓冲发泡制品等领域；本项目不设置造粒工序，塑料废弃物分类收集打包后外售规范化再生资源企业进行物理再生利用。国内EVA 再生颗粒市场需求稳定，区域具备合规废塑料再生利用企业，回收渠道可保障。资源化利用可减少固体废物填埋量，节约原生树脂资源，具备良好环境效益。

(5)环境影响分析
本项目一般工业固体废物严格按照要求暂存，定期外售综合利用，可以得到有效的处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.5.2.2危险废物

项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。危险废物贮存库基本情况表具体详见表4.5-3。

表4.5-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

危险废物贮存库
废活性炭
HW49
900-039-49
厂房一层东南侧经度：

119°21'3.09"

纬度：

25°55'11.99"
25m2
密闭袋装
25t

每年
废过滤棉
HW49
900-041-49
密闭袋装
喷淋塔

浓缩废液
HW49
900-041-49
密闭桶装
喷淋塔

沉渣
HW49
900-041-49
密闭桶装
化学品

空桶
HW49
900-041-49
密闭暂存
废润

滑油
HW08
900-217-08
密闭桶装
盛装废润滑油废油桶
HW49
900-041-49
密闭贮存
UV含汞灯管
HW29
900-023-29
密闭桶装
本项目建成后全厂危险废物最大产生量约为23.092t/a，本项目拟设置25m2的危险废物贮存库，高度在2.5m，危险废物贮存及储存量由建筑地面承重、危废形态、包装方式、安全堆码规范、通道利用率四大因素共同决定，通用合规储存量如下：

液态危险废物（废润滑油等）采用200L塑料铁桶包装贮存的，储量为0.5~0.6t/m2，最多2层，易燃易爆液态仅限单层；半固态危险废物（污泥等）采用吨袋/密封桶贮存的，贮存量为0.6~0.9t/m2，最多2层，人工堆高≤1.5m；固态危险废物（废活性炭、废过滤、废包装桶等）采用吨袋或纸箱包装，储存量为0.8~1.2t/㎡，最多2~3层，机械堆高≤2m。同时参考《电池废料贮运规范》(GB/T26493-2011)中危险废物电池废料采用隔开贮存、隔离贮存防止贮存危险废物的，平均单位面积的贮存量1.0~2.0t/m2，本项目危险废物主要为固态危险废物，本项目危险废物密闭袋装、密闭桶装等贮存，综合估算，本项目危险废物贮存间贮存量按平均1.0t/m2计算是可行的，因此，则预估危险废物贮存库最大贮存能力为25.0t。本项目计划每半年对危险废物进行转移一次，由此可知，本项目危险废物贮存库可满足本项目建成后全厂危险废物的暂存需求。
(2)危险废物污染防控技术要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》(HJ1200-2021)要求，排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年等。

(3)危险废物转移要求

根据《危险废物转移管理办法》，危险废物转移过程应满足以下要求：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。

③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

(4)危险废物管理要求
①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准。
④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
(5)危险废物贮存设施污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 

(6)危险废物暂存标志设置要求
项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行，具体要求如下：
①危险废物标签的设置要求

A.危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照标准要求设置合适的标签，并按标准要求填写完整。

B.危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。

C.对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。

②危险废物贮存分区标志的设置要求

A.危险废物贮存分区的划分应满足GB 18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。

B.危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。

C.宜根据危险废物贮存分区标志的设置位置和观察距离按照标准制作要求设置相应的标志。

D.危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。 

E.危险废物贮存分区标志中各贮存分区存放的危险废物种类信息可采用卡槽式或附着式（如钉挂、粘贴等）固定方式。

③危险废物贮存、利用、处置设施标志的设置要求

A.危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 

B.对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。

C.位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。

D.对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可以根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。

(7)制度台账 

根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》，原则上危废管理计划按年度制定。

a）危险废物产生、贮存、处置信息：严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，并建立台账记录报告。排污单位应每月汇总危险废物贮存、处置情况，包括记录时间、废物名称、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称及其危险废物经营许可证编号等。

b）危险废物贮存、处置设施运行管理信息 危险废物贮存设施台账应包括记录时间、贮存设施名称以及贮存危险废物名称、代码、入库量、出库量等。 危险废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处 置危险废物名称、自行处置量等。

(8)危险废物收运、包装、贮存、处置要求

①根据废物形态选用包装：液态危废采用密闭耐腐塑料桶/铁桶；固态危废采用密闭桶、防渗包装袋；包装材质与危险废物相容，不发生腐蚀、反应。

②包装容器必须完好无破损、无锈蚀、无渗漏；容器口密封严实。

③每个包装容器外壁粘贴规范危险废物标签：标明废物名称、危险废物代码、产生单位、产生日期、重量、危害特性。

④不相容危险废物不得共用同一包装；不同类别危废分桶盛装。

⑤车间至暂存库转运采用密闭周转容器，防止撒落泄漏；危险废物转运配备防护用品，发生泄漏立即就地收集处置。危险废贮存库上锁专人管理，危险一般工业固废贮存场与危险废贮存库进行物理隔离，严禁混存。危险废物全部交由持证单位处置，严禁擅自倾倒、丢弃。
⑥落实固体废物年度申报登记；明确固废管理责任人，开展从业人员培训；定期开展贮存设施、包装容器隐患排查。
综上，项目危险废物严格按照要求暂存，定期委托有资质单位统一运输及处置，可以得到有效的处理处置，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.5.2.3生活垃圾

项目职工产生的生活垃圾采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。

4.6地下水、土壤环境影响和保护措施

4.6.1 地下水、土壤环境影响分析

(1)地下水环境影响分析

本项目不涉及生产废水排放，生活污水经处理达标后排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目周边区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。项目未对地下水进行开采，运营期间用水由市政管网供水，不会对地下水水位产生影响。
建设单位采取分区防渗防控措施后，在正常工况下，建设项目防渗设施充足，不会发生污水泄漏；非正常工况下，会对地下水下游造成一定的污染。为了避免污染事故，评价要求建设单位应严格落实评价提出的各项防治措施及相关设计规范的要求，同时做好地下水监控及污染事故应急方案。
(2)土壤环境影响分析
项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。
①废气对土壤环境的影响
废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。
②废水对土壤环境的影响
项目废水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。

③危险废物对土壤环境的影响
危险废物泄漏或危险废物未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。
④污染物进入土壤产生的影响
根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。
4.6.2 地下水、土壤环境防控措施
(1)分区防渗措施

本项目污染物类型为一般类型，不涉及重金属、持久性有机污染物，项目废水处理设施等为地下构筑物，污染控制难易程度属于难，其余均不属于埋地式储罐及地下构筑物，污染控制难易程度属于易，项目所在区域天然包气带防污性能分级为中，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表，对项目区域进行分区防渗，并针对不同的区域提出相应的防渗要求，具体详见表4.6-1。
表4.6-1  项目分区防渗判定一览表

区域

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物

类型

防渗

分区

防渗技术要求

危险废物

贮存库*

中

易
其他

类型

重点防

渗区

地面采用水泥+环氧树脂进行防渗，危险废物采用专用的收集桶，底部采用塑料托盘，并且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
一般工业固废贮存场

(Ⅰ类场)*
中
易

其他

类型
一般防渗区
地面采用水泥+环氧树脂进行防渗，并且按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求执行，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
化学品仓

中
易
其他

类型
简单防渗区
位于厂房二层西侧，不与土地地面直接接触，车间地面采用水泥+环氧树脂进行防渗，槽体采用不锈钢、耐腐蚀材质进行防渗漏。
其余生产区域

中
易
其他

类型
简单防渗区
一般地面硬化
注*：危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，直接按重点防渗区执行。一般工业固废贮存场(Ⅰ类场)、原料堆场参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，直接按一般防渗区执行。
(2)监控措施

①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

②设置专门管理制度，加强对原辅材料及危险废物的规范化管理，定期巡查维护环保设施的运行情况，及时处理非正常运行情况；

③建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。

④项目危险废物贮存库等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

⑤加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外，提高企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。

综上所述，加强项目运行过程中环境管理，则项目实施对厂区及周边地下水、土壤环境的影响可控。

4.6.3 跟踪监测要求
本项目周边以工业企业、城市道路等为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目建设后，项目厂区车间地面全部硬化，生产过程中不排放重点重金属或持久性有机污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，采取有效的防渗措施后，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。

4.7 环境风险影响和防范措施

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。
4.7.1项目危险物质调查

(1)危险物质

根据对各原料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A可知，项目涉及的环境危险物质情况详见表4.7-1。
表4.7-1  主要环境危险物质数量、有害因素分布表 
物质

名称

形态

年用量/产生量t
储量

危险物质

成分

危险物质含量
危险物质储量t
临界量t
Q值
贮存位置
*
*
*
*
丁酯
*
*
*
*
化学品仓
丁酮
*
*
*
*
甲酯
*
*
*
*
*
*
*
*
醋酸甲酯
*
*
*
*
丁酮
*
*
*
*
环己烷
*
*
*
*
*
*
*
*
危害水环境物质（急性毒性类别1）

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
危险废物(UV含汞灯管)
固态
0.015
0.015
汞
10%
0.0015
0.5
0.003
危险废物贮存库
危险废物(废润滑油)
液态
0.15
0.15
油类物质
100%
0.15
2500

0.00006
其他危险废物
液态、固态
22.927
22.927
含VOCs活性炭等
100%
22.927
50

0.45854
合计
0.4976

/
备注：①根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中，按照“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”分别进行计算Q值。

②未列入(HJ941-2018)附录B 表B.1表格内的风险物质的主要原辅材料根据其性质，参考(HJ 169-2018)附录B 表B.2其他危险物质临界量推荐值进行分析；

③危险废物(废润滑油除外)参照(HJ 169-2018)附录B 表B.2其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)“限值50”进行分析。
根据表4.7-1计算可知，项目环境风险物质数量与临界量比值Q=0.4976＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。

4.7.2 环境风险识别

通过对项目危险物质及环保设施等的识别，项目潜在环境风险事故详见表4.7-2。
表4.7-2  项目潜在环境风险事故一览表

序号

系统
风险单元
事故原因及潜在风险事件类型
环境影响情况
1

生产

系统
生产

区域
射出成型机
风机故障或者管道破损，废气未经收集，废气事故排放
可能影响大气环境
照射、预处理贴合处理线
风机故障或者管道破损，废气未经收集，废气事故排放
印刷机及热转印机
风机故障或者管道破损，废气未经收集，废气事故排放
生产车间
电线短路泄漏、静电火花等，产品等遇明火或高热发生火灾事故遇到明火等引发火灾产生次生衍生环境事件
可能影响大气环境、周边地表水环境等
2

储运

系统

储存区

化学品

仓库
化学品原料桶装事故破裂等，原料等事故泄漏

可能对周边土壤、地下水及周边地表水环境造成影响
3
环保

系统

废气处理装置
喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置
喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置废气设施故障等，废气未经处理直接排放
可能影响大气环境
固废处理处置
危险废物贮存库
危险废物收集桶等桶事故破裂等，危险废物未按照规范要求进行分类、分区贮存，危险废物事故泄漏或随意堆放引发的环境风险
可能影响周边土壤、地下水、地表水环境等
一般工业贮存场
废塑料包装袋、塑料次品、塑料边角料、废包装材料(废纸箱、胶带等)、废转印纸等一般工业固废遇明火或高热发生火灾事故遇到明火等引发火灾产生次生衍生环境事件

可能影响大气环境、周边地表水环境等
4.7.3 环境风险防范措施

(1)废气事故排放风险防范措施

①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。

②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。
③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量；定期更换布袋，按废气自行检测要求，定期委托有资质单位进行检测。
(2)危险废物暂存事故风险防范措施

①危险废物贮存库周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等，设置专人管理。
②危险废物贮存库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。

③贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)。

④危险废物暂存区应按照重点防渗要求进行建设，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)等。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，具备防风、防雨、防晒、防止流失及扬散、防渗、防漏等。
⑤根据危险废物的特性进行分区、分类、分库贮存。危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存。

⑥危险废物等不得露天存放，并不得设有地下室。

(3)危险化学品库物料泄漏风险防控措施

①危险化学品仓周围设置围堰，地面采取防渗，设置导流沟，设置警示标识等，设置专人管理。危化品仓库管理人员应该具备相关专业知识和技能，了解危险化学品的特性和安全操作规程。仓库内的工作人员应该接受相关的安全培训和教育，确保操作规范、安全可靠。

②危化品仓库内的货物应该分类存放，标识清晰，堆放整齐。危险化学品应该按照生产日期、规格型号、危规编号等分类登记，建立严格的出入库管理制度。危化品仓库应该定期进行检查和维护，确保设施设备完好、安全可靠。对发现的问题要及时进行整改，消除安全隐患。
③危险化学品仓防火间距应符合国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；且不能与易燃、易爆、腐蚀性等物品仓库建在一起。仓库的布局应该合理，保证物流畅通，减少交叉混杂，方便人员进出。
④危化品仓库的建筑应该采用耐火、防爆、防腐、防盗等材料，仓库内地面应该防滑、平整、无裂缝，墙面和天花板也应该采用防火材料。仓库内应设置自动喷水灭火系统、火灾报警系统等消防设施。并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140）的要求设置符合的灭火器数量和类型。
⑤危化品仓库应该定期进行检查和维护，确保设施设备完好、安全可靠。对发现的问题要及时进行整改，消除安全隐患。
(4)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

(5)其他风险防范措施
项目无生产废水外排，仅少量生活污水外排，直接接入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理，不会排入周边水体环境；项目化学品库、危险废物贮存库内做好防渗及围堰，设置导流沟及收集池等，可防止泄漏物等排入外环境；项目厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；项目仅租赁出租方很少量厂房作为生产经营场所，项目无单独的雨水收集系统，不具备单独建设埋地式事故应急池条件，由园区统一考虑建设，项目通过配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)，发生事故泄漏，可将泄漏物空置在泄漏区域内；建设单位将严格建立健全环境风险防控体系，严格落实环境风险事故防范措施，并做好与园区的应急联动，可确保项目事故泄漏物不外，控制在企业厂区内部。当企业事故废水排出厂区，应立即上报园区管委会及生态环境主管部门，推动与相邻企业间应急池、企业与园区公共应急池互联互通，对流出事故企业的污水进行拦截、转运、处置，防止污水进入园区河道，最后再充分利用园区内的坑塘、河道、沟渠以及周边水系等构建环境应急防控空间，对进出园区的水体实施封闭或分段管控，确保不对园区外重要水体造成影响。

企业应急人员参加园区组织的应急培训，每年至少参与一次园区组织的突发环境事件联合演练；定期更新应急联络通讯录并报送园区；企业风险源发生重大变化及时告知园区。事故处置完毕后，配合园区开展现场清理、事件复盘，完善风险防控措施。

4.7.4 风险分析结论

本项目应配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，在完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。

4.8 环保投资估算 
本项目环保投资估算具体明细见表4.8-1。
表4.8-1  环保措施投资明细表
序号

污染源

治理措施或设施

投资金额(万元)

1

废水

生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后直接排入市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理
/
喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔沉渣、浓缩废液等进行清捞、更换后当作危险废物委托有资质的单位处置
纳入固废投资
2

废气

本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根35m高排气筒排放(DA001)
40.0
3

噪声

厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施
5.0
4

固体

废物

垃圾收集装置，一般工业固废贮存场、危险废物贮存库

及委托处置等
5.0
合  计

50.0



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	废气排放口(编号DA001)/射出成型机、照射机、贴合流水线、印刷机及热转印机等
	非甲烷总烃、臭气浓度
	本项目生产车间为封闭车间，拟在废气产生点上方设置集气罩+软帘，将产生的废气密闭收集后通过1套“喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至1根35m高排气筒排放
	非甲烷总烃满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表1标准限值(即非甲烷总烃≤50mg/m3，排放速率为≤1.5kg/h)；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准限值(排气筒高度为35m时，臭气浓度≤15000(无量纲))

	
	厂界
	非甲烷总烃、臭气浓度
	设置密闭生产区域，加强有机废气的收集、定期对废气设施进行维护保养等
	非甲烷总烃满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)中表3企业边界监控点(即非甲烷总烃≤2.0mg/m3)；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值(即臭气浓度≤20(无量纲))

	
	厂内
	非甲烷总烃
	
	企业厂内监控点1h平均浓度值满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)中表2厂区内监控点浓度限值(即非甲烷总烃≤8.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值(非甲烷总烃≤30.0mg/m3)

	地表水

环境
	/
	pH、COD、SS、BOD5等
	喷淋塔喷淋水循环使用不外排，定期对喷淋塔沉渣、浓缩废液等进行清捞、更换后当作危险废物委托有资质的单位处置
	验收落实

	
	污水总排口(DW001)/

职工生活
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮等
	项目生活污水经依托出租方已建化粪池预处理后统一排入厂外市政污水管网，送往福建青口海峡环保有限公司(青口新区污水处理厂)集中处理
	满足《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4三级标准值及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值(即pH6 ~ 9(无量纲)、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L)

	声环境
	厂界四周外1m/生产机械设备
	等效A

声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))

	电磁

辐射
	/
	/
	/
	/

	固体

废物
	一般工业固废：设置一般工业固废贮存场，废塑料包装袋、塑料次品、塑料边角料、废包装材料(废纸箱、胶带等)、废转印纸等妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求；

危险废物：设置危险废物贮存库，废活性炭、废过滤棉、喷淋塔浓缩废液及沉渣、化学品空桶、废润滑油、盛装废润滑油废油桶、UV含汞灯管等妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》要求；
生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理；项目生活垃圾分类收集、处置执行《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)标准要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危险废物贮存库等地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废贮存场等按一般污染区防渗要求进行建设，其余区域按简单污染区防渗要求进行建设，危险废物贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	危险废物贮存库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(沙袋、吸油毡等)等。

	其他环境管理要求
	1.竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，开展自主竣工环保验收，经自主验收合格后，方可正式投入运行。
2.排污许可管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表5-1)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记申报。

表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19
32

制鞋业195

纳入重点排污单位名录的

除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的

其他*

3.排污口规范化管理要求

（1）排污口(源)图形标志要求
项目各排污口(源)图形标志按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995)及修改单要求进行，具体详见下表5-2。同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ 1297-2023)，设置规范的排放口二维码标识。

表5-2  各排污口(源)图形标志一览表
排放部位

项目

污水排

放口

废气排

放口

噪声排

放源

一般固体

废物
危险废物

提示图形

符号
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/
警告图形

符号





功能

表示污水向水体排放
表示废气向大气环境排放
表示噪声向外环境排放
表示一般固体废物贮存、处置场
表示危险废物贮存、处置场
提示标志
正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

正方形

边框

/
背景颜色
绿色
绿色
绿色
绿色
/
图形颜色
白色
白色
白色
白色
/
警告标志

三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
三角形

边框
背景颜色
黄色
黄色
黄色
黄色
黄色
图形颜色
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（2）排放口监测点位设置技术规范要求

本评价根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024），提出排放口监测点位设置技术规范要求，主要内容具体如下：

①监测断面包含手工监测断面和自动监测断面，应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。

②自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。

③在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。

④监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。

⑤排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上1个排污单位只保留1个污水排放口。监测点位宜设置在厂界内或厂界外10m范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测。

⑥在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留。

⑦标志牌底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。

⑧标志牌信息内容字体为黑体。

⑨标志牌边框尺寸为480mm（长）×300mm（宽），二维码按照HJ 1297执行。

⑩废气监测点位信息应包括排污单位名称、排污许可证/登记表编号、点位编号、排气筒高度、生产设备及其投运时间、废气处理工艺及其投运时间、监测断面尺寸、污染物种类、排放规律等。

⑪污水监测点位信息应包括排污单位名称、排污许可证/登记表编号、点位编号、排放去向、污水来源、污水处理工艺及其投运时间、监测断面尺寸、污染物种类、排放规律等。

4.环保信息公开要求

参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（4）生态环境违法信息；

（5）本年度临时环境信息依法披露情况；

（6）法律法规规定的其他环境信息。

企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。



六、结论
	6.1 总结论
本项目符合国家产业政策，符合规划及规划环评要求，符合生态环境分区管控要求，选址基本合理。通过对本项目的环境影响分析，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物会对周围环境空气质量、水环境、声环境、地下水和土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。

   编制单位：福建星月达环保科技有限公司

                                编制时间：2026年9月


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量

（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	废气量(万m3/h)
	0
	0
	0
	18000
	0
	18000
	+18000

	
	非甲烷总烃(t/a)
	0
	0
	0
	1.780
	0
	1.780
	+1.780

	生活

污水
	废水量(t/a)
	0
	0
	0
	675
	0
	675
	+675

	
	COD(t/a)
	0
	0
	0
	0.188 
	0
	0.188 
	+0.188 

	
	BOD5(t/a)
	0
	0
	0
	0.077 
	0
	0.077 
	+0.077 

	
	SS(t/a)
	0
	0
	0
	0.054 
	0
	0.054 
	+0.054 

	
	氨氮(t/a)
	0
	0
	0
	0.018 
	0
	0.018 
	+0.018 

	一般工业固体废物
	废塑料包装袋(t/a)
	0
	0
	0
	2.5
	0
	2.5
	+2.5

	
	塑料次品(t/a)
	0
	0
	0
	45.0
	0
	45.0
	+45.0

	
	塑料边角料(t/a)
	0
	0
	0
	20.6
	0
	20.6
	+20.6

	
	废包装材料(t/a)
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	+0.8

	
	废转移纸(t/a)
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	危险

废物
	废活性炭(t/a)
	0
	0
	0
	21.165
	0
	21.165
	+21.165

	
	废过滤棉(t/a)
	0
	0
	0
	0.4
	0
	0.4
	+0.4

	
	喷淋塔浓缩废液(t/a)
	0
	0
	0
	0.9
	0
	0.9
	+0.9

	
	喷淋塔沉渣(t/a)
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	化学品空桶(t/a)
	0
	0
	0
	0.312
	0
	0.312
	+0.312

	
	废润滑油(t/a)
	0
	0
	0
	0.15
	0
	0.15
	+0.15

	
	盛装废润滑油的废油桶(t/a)
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	UV含汞灯管(t/a)
	0
	0
	0
	0.015
	0
	0.015
	+0.015


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
建设项目环境影响评价文件报批申请书

福州市闽侯生态环境局：

我单位申请《福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目》环评文件审批，本项目选址在福州闽侯县祥谦镇林森大道8号C地块（租赁福建海通轩辕实业有限公司13#厂房内）。建设规模：租赁厂房面积9877.08m2，年生产塑料鞋800万双。
根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，本单位委托福建星月达环保科技有限公司编制了环境影响报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告!

                申请单位(盖章)：

                      法定代表人(盖章或签字)：

                  2026年8月25日
关于建设项目环境影响评价文件中删除

不宜公开信息的说明

福州市闽侯生态环境局：

我司《福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目》已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，因环境影响评价报告表部分内容涉及商业秘密、个人隐私，我司删除了环境影响评价报告表中相应内容，具体删除内容如下：

1.删除报告所有附件、附图内容，删除理由：涉及商业秘密。

2.删除报告中姓名、身份证信息、联系电话等，删除理由：涉及商业秘密、个人隐私。

3.删除产品方案、原辅材料、设备清单、工艺流程、检测数据内容等，删除理由：涉及商业秘密。

4.删除依托企业基本情况介绍，删除理由：涉及商业秘密。

删除以上信息后，我司同意对《福州鑫连昇科技有限公司塑料鞋生产项目》的环境影响评价报告表内容进行公示，特此说明！

建设单位（盖章）

                                          2026年8月25日
公开建设项目环评信息情况的说明报告
福州市闽侯生态环境局：

我单位已按照《中华人民共和国生态环境法典》《环境影响评价公众参与办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关规定，通过生态环境公示网(https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=536361)公开公示了建设项目环评信息(具体见下图)。
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 建设单位（盖章）

2026年8月25日 
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当做危险废物委托处置
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图2.2-2  项目工程水平衡图  单位：m3/a 








引风机





射出成型废气





集气罩+软帘





印刷及热转印废气





35m排气筒DA001





喷淋塔+过滤棉+二级活性炭吸附装置





照射、预处理、贴合及固化废气





集气罩+软帘





集气罩+软帘





图4.2-1  项目废气治理工艺示意图





图4.3-2 污水处理厂处理工艺流程图





图4.4-1 室内声源等效室外声源图例





附图10 项目网络公示与厂区内现场公示截图





 网络公示截图
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