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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站

	项目代码
	2407-350121-04-01-461790

	建设单位联系人
	****
	联系方式
	0591-********

	建设地点
	闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150 米处

	地理坐标
	（经度：119°12′34.643″，纬度：26°7′26.021″），地理位置图详见附图1

	国民经济

行业类别
	7820 环境卫生管理
	建设项目

行业类别
	105 生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站（含生活垃圾分拣项目）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建


□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	闽侯县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	闽发改备[2025]A080656号

	总投资（万元）
	3842.25
	环保投资（万元）
	270

	环保投资占比（%）
	7.03
	施工工期
	2026年8月—2028年8月，

24个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	占地面积5636 平方米

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体详见下表：
表1.1-1  项目专项评价设置表

专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2的建设项目
本项目排放的废气不涉及规定中的有毒有害气体

否

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
生产废水和生活污水分别预处理后，排入市政污水管网纳入闽侯县城关污水处理厂
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3的建设项目
本项目涉及危险物质，但储量未超过临界量

否
生态
取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及

否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及

否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 《有毒有害大气污染物名录》中污染物为：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。

根据上表分析，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》草案

机关：县自然资源和规划局
文号：侯自然综[2022]397号

说明：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》是闽侯县面向2035年的空间发展蓝图和战略部署，是落实新发展理念、实施高效能空间治理、促进高质量发展和高品质生活的空间政策，也是闽侯县开展国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。该规划贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持生态优先、绿色发展，秉承习近平总书记在福州工作期间的创新理念，围绕省、市、县对闽侯发展要求和战略部署，立足“地理区位拱卫省城、山水城市基底良好、科技创新要素集聚、生态人文资源丰富”的发展优势，积极主动融入福州中心城区发展，依托福州副中心、中国东南科学城、东南汽车城建设，实施“轴带布局、科创引领、山水江城、全域旅游”战略，目标将闽侯建设成为“科教名城、产业强城、宜居新城”。

规划于2020年4月正式启动编制，草案已于2022年8月23日至9月22日完成公示，广泛征求公众意见。截至“十四五”末，该规划已完成编制，并推动全域纳入福州中心城区规划，为城乡融合、交通互联、产城协同提供了法定空间保障。此外，多项重大工程（如闽江流域闽侯青口段防洪工程）已明确纳入该规划，体现其作为全县各类专项规划和建设项目空间依据的法定地位。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.与《闽侯县国土空间总体规划(2021—2035年)》符合性分析

《闽侯县国土空间总体规划(2021—2035年)》简介：
(1)国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心”的国土空间总体格局，双轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。

(2)国土空间三条控制线划定：

严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标135平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。

科学划定生态保护红线：闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。

合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里。城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，[因国家重大战略调整、自国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的、按国土空间规划修改程序进行。

符合性分析：本项目位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150米处，项目占地位于荆甘竹新城县域中心，不涉及永久基本农田、生态保护红线、且位于城镇开发边界内，因此项目符合国土空间总体规划的用途管制要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策适宜性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单（2019年3月29日起实施），本项目行业代码为“7820环境卫生管理”。经查询，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类，且项目已取得项目建设书批复，因此，项目的建设内容符合国家和地方当前的产业政策。

2.选址符合性分析

本项目位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150米处，”因此项目选址符合用地规划，符合用地性质要求。
3.环境功能区划符合性分析

①水环境：本项目附近地表水体为闽江，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，根据水环境质量现状可知，闽江能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。项目生产废水经一体化处理处理系统预处理排放，生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理，对区域水环境质量影响较小。

②大气环境：项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准，根据大气环境质量现状可知，项目区域大气环境达到《环境空气质量标准》《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准，区域大气环境具有一定的容量。项目废气经采取有效的治理措施后达标排放，对区域大气环境质量影响较小。

③声环境：项目声环境功能区划为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。根据预测结果，采取相应的减振、隔声措施后，项目对周边声环境影响较小。

④土壤环境、地下水：根据“环办环评〔2020〕33号”规定，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。根据后文表三，3.5小节分析可知，因此，项目基本上不存在土壤、地下水环境污染途径，不涉及地下水、土壤环境保护目标。因此本项目的建设对区域土壤环境和地下水环境影响较小。
综上分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。

3.与周边相容性分析

根据现场勘查，项目位于京台高速和X112县道甘小线之间，周围1km范围内无居民点。项目周边环境示意图详见附图2，项目周边环境现状拍摄图详见附图3。
本项目通过采取污染防治措施确保不会对邻近的办公产生不良影响。且项目区域环境质量（空气、声、地表水）有一定容量，因此，建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

与生态环境分区管控要求的符合性分析

（1）与福建省生态环境分区管控要求符合性分析

对照全省生态环境分区管控要求，本项目符合全省陆域的空间布局约束、污染物排放管控的准入要求。项目与全省生态环境分区管控要求符合性 分析见表1.1-2。

表1.1-2  全省陆域生态分区管控要求（摘录）略

（2）与福州市生态环境分区管控要求符合性分析

根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023 年更新)》及《福州市生态环境局关于发布福州市 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），并通过“福建省生态环境分区管控数据应用平台”查询本项目涉及的管控单元为“闽侯县重点管控单元3”(ZH35012120005)（详见附件五），属于重点管控单元，详见表1.1-3。

表1.1-3  福建省生态环境分区管控查询结果

闽侯县重点管控单元3
陆域生态环境管控单元
ZH35012120005
市级行政单元
福州市
县级行政单元
闽侯县
管控单元分类
重点管控单元
项目与福州市“生态分区"管控要求符合性分析详见表1.1-4。项目与“分区管控平台”要求符合性分析详见1.1-5。

根据上述分析，本项目符合福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023 年更新)》及《福州市生态环境局关于发布福州市 2024 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中的相关规定是符合的。且符合“福建省生态环境分区管控数据应用平台”涉及的管控单元准入要求。



建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来

福州市首邑交通建设投资有限责任公司，地址位于福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道71号第17- 18层，统一社会信用代码：91350121MA33NGHB2C，由闽侯县建设投资集团有限公司100%控股。主要经营范围为交通、市政、公共设施等基础设施项目的投资、建设、运营和管理，以及县国有资产保值增值的经营和监管。

根据闽侯县人民政府办公室文件（侯政办项〔2025〕83 号）项目会审纪要可知，为实现闽侯县生活垃圾无害化全覆盖处理，满足县城及周边生活垃圾转运处理需求，实施闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站项目十分必要。因此福州市首邑交通建设投资有限责任公司拟投资3842.25万元于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北 150 米处（原闽侯县食品公司甘蔗屠宰场地块），新建“闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站”。该项目总投资及资金来源：项目估算总投资3842.25万元，其中工程费用2642.83万元，工程其他费用1052.65万元，基本预备费146.77万元，项目建设资金由项目业主多渠道筹措。本项目建设内容主要包括以下内容(总图工程、转运站房、垃圾压缩设备、除臭处理设备、综合楼(数字化指挥中心)、污水处理设备、给排水工程、供电工程等)；建设规模为200t/d，其中其他垃圾150t/d，厨余垃圾50t/d。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托福建中森亚环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。
表2.1-1  《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）(摘录)

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

四十八、公共设施管理业
105 
生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站

/

日转运能力150吨及以上的

/

备注：本项目生活垃圾转运站的建设规模为200t/d，其中其他垃圾150t/d，厨余垃圾50t/d。仅转运，不集中处置。
    本项目仅对垃圾转运过程进行评价，垃圾收集、外运过程不在本次评价范围内。
2.2工程概况

2.2.1项目基本概况

⑴项目名称：闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站
⑵建设单位：福州市首邑交通建设投资有限责任公司

⑶行业类别：7820 环境卫生管理

⑷项目性质：新建

⑸企业性质：内资企业

⑹总 投 资：工程总投资 3842.06万元，其中工程费用 2639.97万元，工程建设其他费 1090.19 万元，基本预备费 111.90 万元。本项目投资规模表详见表2.2-1。
表2.2-1    项目投资规模表

序号
项目名称
指标
单位
备注
1
工程总投资
3842.06
万元
/

2
工程费用
2639.97
万元
/

2.1
建筑工程费用
1215.13
万元
/

2.2
设备购置及安装工程
1424.84
万元
/

3
工程建设其他费用
1090.19
万元
/

4
工程预备费
111.90
万元
/

⑺建设地点：闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150 米处（原闽侯县食品公司甘蔗屠宰场地块）。
⑻建设规模：垃圾转运200t/d，其中其他垃圾150t/d，厨余垃圾50t/d。根据《生活垃圾转运站技术规范中型》（CJJT47-2016），设计转运量≥150t/d，＜450t/d，属于中型规模。
⑼建设内容：主要包括以下内容(总图工程、转运站房、垃圾压缩设备、除臭处理设备、综合楼(数字化指挥中心)、污水处理设备、给排水工程、供电工程等)。
⑽服务范围：本工程服务为闽侯县甘蔗片区，包括福龙社区、三福社区、双福社区、滨江社区、滨河社区、滨城社区、瀛洲社区、兴福社区，青岐村、十字村、长江村、大元村、双池村、五福村、化龙村、三英村、山前村、横屿村、昙石村、洽浦村、南山村、流洋村。

⑾劳动定员及生产工作制：劳动动员26人，工作日365天。其中生产部15人，三班两倒制，其他均为单班制。
2.2.2项目组成及建设内容

本项目建设规模为 200t/d ，其中其他垃圾 150t/d ，厨余垃圾 50t/d ，站址位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北 150 米处（原闽侯县食品公司甘蔗屠宰场地块），现状地面标高约为 19.26m-27.91m ，规划用地面积为 5636m2 。根据工程总平面布置和工艺要求，本项目主要建筑物包括转运站厂房和综合楼（数字化指挥中心），本项目主要技术经济指标详见下表：
项目主要技术经济指标见下表2.2-2。
表2.2-2  项目主要技术经济指标表

序号
项目名称
指标
单位
备注
1

征地总面积
5636
㎡

2

建筑指标
/
2.1
建、构筑物占地面积
974.63
㎡

2.2
建筑系数
17.29
%
2.3
容积率
0.50
2.4
绿地面积
1690.80
㎡

2.5
绿地率
30
%
3

劳动定员
26
人

4

能耗
/
4.1
年用电量
259.26×104
kw·h
4.2
年用水量
4088
t

4.3
年耗油量
97038.9
L

本项目建设组成情况详见表2.2-3。主要构筑物建设情况详见表2.2-4。

表2.2-3  本项目建设组成一览表
项目类别
建设内容
主体工程
垃圾转运站
包括主要建筑物包括转运站厂房和综合楼（数字化指挥中心）；①转运站厂房1座：29m×28m× 16.2m（二层），钢筋砼框排架结构，部分轻钢屋面。

②数字指挥中心1座：16.7m×9m×8.1m（二层），钢筋砼框架结构
垃圾转运车

3辆（垃圾容器装填垃圾重量按 15t 计）

地磅
1个
停车场
泊车位10个
辅助工程

办公室、门卫

1个

一体化污水处理站

本项目垃圾渗沥液、冲洗废水等进入一体化污水处理系统处理，污水处理量为20m3/d，处理工艺为：隔油+混凝气浮+AOAO+MBR生化法

消防泵房

消防水池位于转运站一层内，180T

储运工程

垃圾运输

采用垃圾转运车运输，配备15t转运车12辆
危废暂存间

位于一层东北角，建筑面积21m2
公用工程

供电
场地东侧X112县道旁可接入10kv电源，红线外配套10kV电源进线接至转运站房配电间10kV开关柜距，接线长度约200m。

供水
本项目给水水源来自市政管网，由取水点给水管网引入一根DN150生活进水管，接至红线外1米，取水点位于本项目东侧的X112县道，距离本项目红线外约30米，接入点高程为15.83m。

排水
厂区雨污分流。厂区污水经污水管网收集至一体化污水处理站进行处理，尾水达标排入位于本项目红线外东北侧约50米处现有屠宰场专用污水井内，经倒虹井排至河对岸铁岭工业园区污水管网。红线外排水管径DN300，设3座检查井，总长度约120米。

环保工程

废气

卸料大厅、转运大厅设置植物液喷雾除臭设施，卸料口附近和压缩转运间、污水池采用负压收集废气，末端废气处理设施工艺为“过滤除尘+生物洗涤+UV光解 ”，处理后经20m高排气筒（DA001）排放
废水

一体化污水处理站，见辅助工程介绍

噪声

选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施
固体废物

生活垃圾分类收集，进入压缩转运车间与收运的生活垃圾一并压缩处理后，由转运车统一清运至闽侯县垃圾焚烧处理厂处理。一般固体废物污泥、废MBR膜、普通废包装物送至垃圾焚烧处理厂。危险废物废液压油、废油桶、废化学试剂包装物、UV含汞废灯管暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。
表2.2-4  主要建筑物一览表

序号
项目
建筑尺寸
建筑高度
结构形式
数量
单位
1

转运站厂房

1648.66m2
h= 18.00m（规划）；h= 16.30m（消防）

框排架

1

座

2

数字化指挥中心
300.60m2
h=9.00m（规划）； h=8. 10m（消防）

框架
1

座

3

化粪池(10T)
2. 1m×2.9m
埋地深-3.0米

玻璃钢
1

座

4

地磅
/

/

钢筋砼基础
1

座

5

洗车台
7.5m×4.50m
/

1

个

6
一体化污水处理系统
1
座
2.2.3项目工艺设备
本项目采用竖式压缩工艺，设置4个泊位，配1套压实器系统，拟配备31t转运车辆3辆，垃圾容器7个，监控系统、除尘除臭系统、应急发电设备、维修设备等各1套。

表2.2-5  主要工艺设备清单一览表
序号
设备种类
设备名称
主要性能参数及功能说明
数量
单位
1

竖式压缩设备
实器系统

最大压缩力≥350kN
压缩密度≥650kg/m3
主电机功率≤30kw
1

套

2

受料系统
操作方式：液压控制，动力源自泊位动力系统油缸数量≥2台/泊位
系统压力≥20MPa
4

套

3

泊位动力系统
泊位动力系统由执行机构、控制机构、动力机构组成。每相邻两个泊位共用1套液压系统，系统压力≥20MPa；每个卸料泊位一套泊位控制箱，工作电压：380±10V，电机功率≥4kW/台。
动力系统需满足本项目设置4个泊位的动力要求。
1

套

4

设备支撑平台
设备支撑平台主要用于主体设备的支撑，及泊位间的密封作业，由支撑结构和封闭结构两部分组成。
主体钢结构（柱、梁、连接板及加劲板、支撑、系杆、拉条等）材质均采用Q355B热轧 H型钢，屈服强度≥355MPa。其化学成分及力学性能符合GB/T1591中有关规定。其余构件采用Q235B钢，其化学成分及力学性能符合GB700中有关规定。
1

套

5

垃圾箱
容积≥24m3；
外廓尺寸（长×宽×高）≤6200×2550×2700mm；箱体自重≤4100kg；
7

个

6

中央控制系统
视频监控系统
对站内各泊位、卸料场地、转运场地、车辆进出口、称重、以及其它所需位置的视频监控及录像。
1

套

7

交通指挥系统
车辆进出站称重信息采集、垃圾车辆智能派位和指引、除尘系统共享收集车辆到位信号、转运车换垃圾箱指引、垃圾处理报表查看等功能。
1

套

8

中控室辅助系统
中控室辅助系统包括LCD拼接屏电视墙及中控操作台等辅助设备。
1

套

9

除臭系统设备
负压除尘除臭系统
处理风量为100000m3/h，用于卸料大厅、卸料口/设备间、转运车间等区域的臭气负压抽风处理。负压除尘除臭系统由生物洗涤+UV光解构成，处理后排放标准达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准。
1

套

10
植物液喷
淋除臭系统

站内空间实时喷淋除臭。植物液除臭系统由控制系统、供液系统、雾化系统以及相关的管路、配件等组成。
1

套

11
料口喷淋
降尘系统
料口喷淋降尘系统由水雾炮、输送管、输送泵、自动化控制系统组成。
1

套

12
快速卷帘门

快速卷帘门主要包括：雷达感应系统、卷帘门或自动门、安全气囊、PLC控制器，通过地磁线圈控制，可实现卷帘门自动开/闭。
安装位置：压实器出入口、卸料口、转运口、卸料大厅出入口等位置。
1

批

13
一体化污水处理系统设备
真空吸污系统
吸污系统主要由真空泵组、罐体、管路及阀门、控制系统组成，用于解决压缩渗滤液积聚，臭气挥发等问题，系统根据站内污水点用电磁阀将管路分多路布置提升器，通过PLC自动控制实现污水点自动抽污，能将转运站压滤废水及时吸走，避免渗滤液臭气挥发，减少二次污染。
1

套

14
一体化污水处理系统

本项目垃圾渗沥液、冲洗废水等进入一体化污水处理系统处理，污水处理量为 20m3/d，出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准，最终排入市政污水管网。
1

套

15
辅助类设备

称重计量系统
称重计量系统由1台50吨数字式静态电子汽车衡、传感器、承重仪表、称重计算机、打印机、配套管理软件、射频读卡装置、红绿灯、车辆自动识别系统等组成，与中心控制室联网，称重计算机将称重数据和视频实施传输、保存到控制中心。
1

套

16
高压清洗机

冲洗站内地面及设备，移动式
2

台

17
壁挂式高
压清洗机
冲洗站内地面及设备，固定式
3

台

18
场地清洗车

冲洗站内道路，移动式
1

辆

19
维修设备
用于转运站设备设施维修（维护）需要的设备（工具）
1

批

20
备品备件
指专用设备的易损件、常用备件，在正常使用约一年的时间内，按照设备供应商工程经验而提供的品种、数量。
1

批

2.2.4项目原辅材料使用情况
本项目主要原辅材料见下表2.2-6。

表2.2-6  项目主要原辅材料一览表

序 号
名称
年用量（t/a）
最大储存
量（t）
主要成分
使用环节
1

其他垃圾

150t/d

日产日，不储存

无机物、有机物等

/

2

厨余垃圾

50t/d

/

4

植物液除臭剂

0.50

0.10

天然植物提取液

除臭系统

5

碱液

0.15

0.15

20-30%氢氧化钠

除臭系统

6

次氯酸钠

0.022

0.10
10%次氯酸钠

除臭系统

7

PAC
0.5
0.10
聚合氯化铝

废水处理

8

PAM
0.007
0.10
聚丙烯酰胺

废水处理

9

碱液

0.15
0.10
20-30%氢氧化钠

废水处理

10

营养剂
1.05
0.10
磷酸二氢钾

废水处理

11
杀菌剂

0.022
0.10
10%次氯酸钠

废水处理

12
液压油
6
0.2
矿物油
设备维护
项目主要原辅材料理化性质详见下表。

表2.2-7    项目主要原辅材料理化性质一览表

序号

原辅材料名称
理化性质
1
植物液
本项目使用的除臭生物制剂溶液是一种天然植物提取液，是从各种植物根、茎和花果中提取的有效成分，在高能射线激活作用下产生具有较强除臭效果，能与各种有害、有异味分子迅速发生聚合、取代、置换、吸附等化学反应，使异味分子结构发生改变，变成五毒、无味分子。天然植物提取液广泛应用于垃圾除臭和各种除异味喷淋塔具有较好除臭效果。
2

氢氧化钠
片状或颗粒形态，熔点 318℃、沸点 1388℃；相对密度（水=1）：2.130 。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。 LD50：40mg/kg（小鼠腹腔） ；LC50：180ppm（24h） （鲤鱼）。
4
次氯酸钠
浅黄色液体，有似氯气的气味。熔点-6℃、沸点 40℃（分解）；相对密度（水=1）：1.21 。可溶于水。不燃，无特殊燃爆特性；受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气；具有腐蚀性。毒性：LD50：8500mg/kg（大鼠经口）。
6

营养剂
成分为磷酸二氢钾，白色结晶性或无定形粉末，易溶于水，微溶于醇。LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮）；LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入）。
7

液压油
烃类碳数分布约为 C20～C40；沸点范围约为 350～530℃ ,低毒。
2.2.5 物料平衡和水平衡

2.2.5.1物料平衡

本项目为闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站，不涉及生产和产品，故不进行物料平衡的分析。

2.2.5.2项目水平衡
（1）用水情况

本项目用水环节来自于：场地冲洗水、道路清洗、洗车用水、绿化用水、药剂制备用水、员工生活用水等，日最高用水量约为11.20m3/d ，即年用水量约为4088t。本项目用水情况详见下表。

表2.2-8   本项目用水情况汇总表

序号
用水单位
用水数量
用水标准
最高日用水量 m3/d
小时变
化系数
使用
时间
最大时用水量 m3/h
1
员工
26 人
50L/人·班
1.3
1.5
8
0.12
2

厂房冲洗
406m2
10L/m2·d
4.1
2.0
8

1.03
3

车辆冲洗
30 辆·次
100L/辆·次
3.0
1.2
4

0.9
4

道路
914m2
2L/m2·d
1.8
1.2
2

1.1
5

绿化及未预见量
/
/
1

/
/
/
6

合计
/
/
11.2
/
/
3.15
（2）排水情况

本项目污水总量约21.2m3/d ，由三部分组成：垃圾渗滤液、生产废水、生活污水。

①生活垃圾压缩产生的渗滤液：一般约为垃圾转运量的8～10% ，本项目按转运其他垃圾量150t/d的8%计，约12m3/d。生活垃圾压缩产生的渗沥液排入渗滤液一体化处理站处理。

②其他生产废水：包括厂房冲洗水、道路冲洗水、车辆冲洗水等，生产废水按用水量的90%计算，则生产废水量为 8m3/d。生产废水汇集后经隔油池处理后排入渗滤液一体化处理站处理。

③生活污水：生活污水按人员生活用水量的90%计算，生活污水量1.2m3/d 。生活污水经化粪池处理后，与渗滤液一体化处理尾水一并排入市政污水管。
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图2.2-1  本项目水平衡示意图（单位：t/d）

2.2.5.3雨水系统

①暴雨公式：i＝5019.517（1+0.8lgTe）/（t+9.97521.9）0.882（L/S·公顷），汇水面积为5636㎡，暴雨设计重现期采用3年，降雨历时15min，径流系数为Ψ=0.53，设计雨水排放量约为84.16L/s。

②室内雨水系统为独立系统，屋面雨水设专管收集后，排入调蓄设施，超出调蓄设施调蓄量的雨水溢流至室外雨水井。

③室外雨水系统为独立系统。场地雨水经开口路缘石及植草沟排至下凹绿地。屋面雨水超出调蓄设施调蓄量的雨水溢流至室外雨水井。初期雨水截流后的栈桥雨水导流排至下凹绿地。超出雨量控制的雨水量，接至市政雨水管网，雨水管道采用HDPE双壁波纹排水管。

2.2.5.4海绵城市设计

本地块综合径流系数为0.57。本项目低影响开发需要控制的降雨量为V=HΨF=5636×20.4/1000×0.57=65.42m3。

本项目设置下凹式绿地908.65m2，下凹式绿地蓄水水深0.1m；设置雨水罐10个，单个雨水罐调蓄容积0.5m3。海绵设施总调蓄容积77.69m3。该项目年径流总量控制率为75.13%，满足有关海绵指标的年径流总量控制率不低于70%的要求。

2.2.6 项目平面布置合理性分析

本项目平面布置图详见附图4~附图14。站址地位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150米处（原闽侯县食品公司甘蔗屠宰场地块），场地东南侧与甘小线衔接，交通较为便利。
本工程红线内主要处理建（构）筑物及辅助设施有：垃圾转运站房、综合楼（数字化指挥中心）、渗滤液一体化处理站、上料坡道及栈桥、地磅、洗车台、大门及围墙等。本项目功能分区明确，生产系统、辅助生产系统的布置科学合理。结合厂址地形、地貌、风向等自然条件，合理布局，形成具有良好的朝向、日照和通风条件。合理确定通道宽度，满足有关防火规范和运输要求。合理组织人流、物流，保证生产安全。节约用地、节省投资。项目选址利用甘小线、凤仙路、铁岭西路的行道树，形成了天然的生态屏障。
从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。



	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍

本项目建成后，从闽侯县各处内收集生活垃圾和厨余垃圾。本项目工艺流程和产污环节示意图详见图2.3-1。
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图2.3-1  本项目工艺流程及产污环节示意图

（一）工艺流程说明：

（1）称重计量

垃圾收集车驶入地磅，自动计量垃圾重量，数据存档；计量完成后驶入卸料工位。

收集车卸料

收集车倒车至卸料仓上方，将生活垃圾倾卸至压缩仓投料口。

垂直压缩

垃圾落入地下压缩箱体，上方垂直压缩头下行挤压垃圾，减小体积；多仓循环压缩，填满箱体。

该模式的压缩方向为自上而下垂直式压缩，由顶盖、保险挂钩、压缸头、三节压缩油缸、压缩箱体、立柱、电气控制柜、液压工作站、降尘除臭系统、污水排放系统等组成。工作时，垃圾由收集车倒入地坑，通过压头的反复压缩，把垃圾压装成块，然后箱体整体提升，水平推卸料装置在油缸的作用下将所有的垃圾块推入垃圾转运车的车箱内或直接将整体提升的箱体运走，垃圾转运车将垃圾运往垃圾无害化处理场所。如下图2.3-2所示。

满容器装车

转运车倒车对位，将装满压缩垃圾的密闭箱体吊装、平移至转运车厢固定。

转运车运输

满载垃圾箱体的转运车密闭外运至闽侯县垃圾焚烧发电厂。

处置场卸料

转运车在处置场卸出压缩垃圾箱体，倾倒垃圾。

空容器运回转运站

空箱体重新吊装至转运车上，返程运回垃圾转运站。

空容器复位

空箱体运回站内压缩工位，对位落位，进入下一轮卸料压缩循环。
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图 2.3-2    竖式（垂直）装箱压缩转运工艺流程示意图

2.3.3产污环节分析

综上所述，将本项目运营期产污环节进行梳理后汇总，见下表2.3-4。

表2.3-4   项目运营期产污环节汇总表

序号

类别

污染源或污染工序

主要污染物

环保措施
1

废水

职工生活污水

pH、COD、SS、BOD5、氨氮

经化粪池处理后接入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂统一处理

2
生产废水、渗滤液
pH、色度、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总锌、总锰、总汞、总铅、总镉

经一体化污水处理站处理后接入市政污水管网，纳入闽侯县城关污水处理厂统一处理
3
废气

卸料、压缩转运废气
颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
卸料大厅、转运大厅设置植物液喷雾除臭设施，卸料口附近、压缩转运间及污水处理站采用负压收集废气，末端废气处理设施工艺为“过滤除尘+生物洗涤+UV 光解 ”，处理后经20m高排气筒排放
4
污水处理站废气
氨、硫化氢、臭气浓度
5

危险废物
废UV灯管

含汞灯管

分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置
废液压油
废矿物油
废油桶

废矿物油

废化学试剂包装物

废化学试剂
6
一般工业固废
污泥
污泥、细菌

收集后送闽侯县垃圾焚烧发电厂

7

废MBR膜

废MBR膜
8

普通废包装物

纸质、塑料等

9

生活垃圾
职工生活垃圾
纸屑等
分类收集后由环卫部门每日清运，收集后送闽侯县垃圾焚烧发电厂
10

噪声

压缩设备、污水处理设备提升泵、风机、废气处理设施风机等设备运行
Leq

墙体隔声、设备基础减振等综合降噪措施


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

本评价区域处于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150 米处，根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1和表2的二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值执行。以上具体详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

序号
污染物

项目
平均时间
过渡阶段

浓度限值
浓度限值
单位
标准来源
一级
二级
一级
二级
1
二氧化硫(SO₂)
年平均
20
60
20
20
μg/m³
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1和表2的二级标准，自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目(表1)实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目(表1)浓度限值
日 平均
50
150
50
50
1小时平均
150
500
150
150
2
二氧化氮(NO₂)
年平均
40
40
30
30
日平均
80
80
50
50
1小时平均
200
200
200
200
3
一氧化碳(CO)
日平均
4
4
4
4
mg/m³
1小时平均
10
10
10
10
4
臭氧(O₃)
日最大8小时平均
100
160
100
160
μg/m³
1小时平均
160
200
160
200
5
颗粒物(粒径小于等于10μm,PM10)
年平均
40
60
20
50
日平均
50
120
50
100
6
颗粒物(粒径小于等于2.5μm,PM2.5)
年平均
15
30
10
25
日平均
35
60
25
50
7

总悬浮颗粒物(TSP)
年平均
/

/

80

200

μg/m3
24小时平均
/

/

120

300

8

非甲烷总烃
1小时均值
2.0
mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)
3.1.2区域大气环境质量现状

略
3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

⑴水环境

项目周边主要水系为闽江上游支流，本项目运营期废水经预处理后通过市政污水管网进入闽侯县城关污水处理厂处理，污水处理厂尾水排入安平浦，最终汇入排放闽江。根据福州市人民政府榕政综〔2019〕316号批准《福州市水功能区划》，项目所在纳污水域属于“荆溪闽侯开发利用区”水功能区，功能排序为工业、景观用水，水质保护目标为Ⅲ类；执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见表3.2-1。
表3.2-1  地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录)   单位：mg/L

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6～9

2

溶解氧≥
6

5

3

2

3

高锰酸盐指数≤

4

6

10

15

4

化学需氧量(COD)≤

15

20

30

40

5

氨氮(NH3-N)≤
0.5

1.0

1.5

2.0

6

五日生化需氧量(BOD5)≤
3

4

6

10

7

总氮≤
0.5
1.0
1.5
2.0
8

总磷≤
0.1

（湖、库0.025）
0.2

（湖、库0.05）
0.3

（湖、库0.1）
0.4

（湖、库0.2）
9

石油类≤
0.05
0.05
0.5
1.0
3.2.2地表水环境质量现状

略

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

本项目位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区。根据《福州市城区声环境功能区划》(榕环保综〔2021〕77号)的规定，项目所在区域划为2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，周边居住区声环境质量执行2类标准；具体标准值详见表3.3-1。
表3.3-1  《声环境质量标准》(GB3096-2008)（摘录）

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

2

以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、

商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域

60

50

3
指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

65

55

4a

一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通、内河航道两侧区域

70

55

3.3.2声环境质量现状

略

3.4 生态环境现状调查

略

3.5地下水、土壤环境质量现状

略

	境

保护

目标
	3.6 环境保护目标

3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目厂界外500m范围内不涉及大气环境保护目标，厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标，地表水环境敏感目标见表3.6-1和附图2、附图3。
表3.6-1  环境敏感目标一览表

环境

要素

环境保护对象名称

与项目厂界的方位和最近距离

环境基本

特征

环境功能

环境

空气
周边500m范围内不涉及大气环境保护目标

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准
地表水
闽江上游支流

东侧约30m
大型河流
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
地下水

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

3.6.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150 米处（原为闽侯县食品公司甘蔗屠宰场），不涉及新增用地，无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.7 污染物排放标准

3.7.1 水污染物排放标准
(1)项目水污染物排放标准

本项目运营期生产废水经一体化污水处理系统处理，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往闽侯县城关污水处理厂集中处理。项目污水污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)，且应满足闽侯县城关污水处理厂进水水质的要求，重金属污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1中第一类污染物最高允许排放浓度具体详见表3.7-1。
表3.7-1  项目废水污染物排放标准

(单位：pH无量纲，其他为mg/L)
污染物名称

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准标准值

闽侯县城关污水处理厂进水水质的要求
pH

6～9(无量纲)

6～9(无量纲)
COD
500
300

BOD5
300
160

SS
400
200

石油类
20

——

动植物油

100

——

磷酸盐(以P计)

1.0

——
总锌
5
——
LAS

20

——
氟化物

20

——

NH3-N
45*
35

TN

——
40

总锌

5.0

——
总锰

5.0

——
污染物名称
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表1-第一类污染物最高允许排放浓度
——
总汞

0.05
——
总铅
1.0

——

总镉
0.1
——

NH3-N≤45mg/L*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

②污水处理厂排放标准

闽侯县城关污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)以及修改单（公告2025年第24号）表1的一级标准A标准。详见表3.7-2。

表3.7-2   污水处理厂尾水排放标准一览表  单位：mg/L(pH除外)

序号

污染物名称

排放标准限值
标准来源

1

pH(无量纲)

6～9

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1一级标准A标准
2

COD

50
3

BOD5
10
4

SS

10
5

动植物油

1

6
石油类

1

7

阴离子表面活性剂

0.5

8

总氮

15

9

氨氮

5（8）

10

总磷

0.5

11

色度（稀释倍数）

30

12

粪大肠菌群数（个/L）

103
13

NH3-N
15
14

石油类
3
15

TP
1.0
注:1括号外数值为水温＞12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。

3.7.2 大气污染物排放标准
本项目运营期废气污染物为：颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度，分为有组织和无组织排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值，硫化氢、氨气和恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值和表2恶臭污染物排放标准值；上述标准详见表3.7-3。

表3.7-3   本项目废气排放标准

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒

高度(m)

最高允许

排放速率(kg/h)
无组织排放监控浓度限值(mg/m3)
颗粒物

120

20

5.9

周界外浓度最高点
1.0

硫化氢

/

20

0.58
企业边界
0.06

氨

/

20

8.7

企业边界
1.5

臭气浓度

/
20
6000(无量纲)
企业边界
20(无量纲)
备注：按照屋面高度（18m），排气筒高度取20m。 对于排气筒高度20m（位于15m和25m之间），依据《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中第6.1.2条的规定：“凡在表２所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度”，并参照生态环境部在部长信箱回复中的解释：“排气筒实际高度位于标准所列两种高度之间时，若实际高度≥标准所列两种高度的平均值时，排气筒排放限值取高值，若实际高度<标准所列两种高度的平均值时，排气筒排放限值取低值”。因此，排气筒高度20m时，臭气浓度应执行 25m 对应的标准值，即 6000（无量纲）

3.7.3厂界噪声

项目所在声环境功能区划为2类区，因此，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体详见表3.7-5。

表3.7-5  工业企业厂界环境噪声排放标准限值   (单位dB(A)) 
                        时段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

2

≤60dB(A)
≤50dB(A)
3.7.4 固体废物

运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行暂存管理。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2023)的要求进行贮存和处理处置。

3.7.5施工期排放标准

(1)废水及废气执行标准如下：

表3.7-6  施工期废水及废气执行标准

项目

标准

类别

评价标准值

废水

施工期生产废水经隔油池、沉淀池收集处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排；施工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管。

废气
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
NMHC：4.0
NOX：0.12
颗粒物：1.0
(2)固体废物：一般固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定进行综合利用和处置。
(3)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值如下：

表3.7-7 施工期噪声排放标准

昼间

夜间

70dB（A）

55dB（A）



	总量

控制

指标
	3.8.1 废水总量
根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财〔2017〕22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，本项目属于环境卫生管理，不是工业排污单位，项目污废水排放不需要购买相应的排污权指标，因此，无需申请废水污染物总量控制指标。
3.8.2 废气总量

项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；项目不涉及VOCs总量调剂指标，因此，无需申请废弃污染物总量控制指标。
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	施工

期环

境保

护措

施
	项目厂址位于福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150 米处内，该地块原为闽侯县食品公司甘蔗屠宰场，甘蔗屠宰场从2024年7月16日起停止使用，内部设备、原辅材料等已经腾空，因此需要进行拆除，重建。闽侯县食品公司甘蔗屠宰场内建有建筑物等，场地均为水泥硬化，场地内有部分植被覆盖，种植有绿化树，地表植被部分人工种植部分为野生杂草，场地内无珍稀濒危野生植物，地块无野生动物存在。本项目位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区，项目场地周边主要为工厂、住宅区、公路等，生态环境主要为人工生态环境、山地、菜地等，不涉及生态环境敏感目标。

项目施工期的污染主要以施工机械噪声、施工扬尘和施工机械运输车辆等产生的尾气、施工污废水以及一定量的建筑垃圾。
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	4.1 运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.1.1 运营期废气源强核算

本项目运营期废气主要为主要来源于垃圾卸料口倾倒垃圾过程产生的粉尘，垃圾收集车卸料、压缩、装箱、污水处理过程产生的恶臭。

此外，垃圾转运及停车场车辆行驶中会产生汽车尾气，主要污染物为NOx 、CO 及非甲烷总烃。一般情况下，这种污染源较分散且有一定的流动性，各种污染物的排放量不大，且为间断排放，本次环评仅对垃圾转运、污水处理系统运行过程中产生的粉尘和恶臭进行重点分析。

（1）源强核算

①转运站内卸料、压缩、装箱过程

根据《垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》及《社会区域类环境影响培训教材》，垃圾转运站每吨垃圾产生粉尘量约为8.83g ，常温下每吨垃圾的废气排污参数 NH3 为60.59g 、H2S为6.20g ，本项目垃圾转运站设计转运规模为200t/d ，则本项目粉尘产生量为1.766kg/d（0.645t/a），恶臭气体中NH3产生量约为12.118kg/d （4.423t/a），H2S 产生量约为1.24kg/d（0.453t/a）。

本项目为全密闭式转运站，采用负压抽风除尘除臭系统，废气收集效率按90%计，则有组织废气粉尘产生量为0.581t/a，NH3产生量为3.981t/a，H2S产生量为0.408t/a；无组织废气粉尘产生量为0.064t/a，NH3产生量为0.442t/a，H2S产生量为0.045t/a。
②污水处理过程
污水处理过程中由于伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3，主要发生在调节池、各污水处理池和污泥脱水间等。本项目配套使用一体化污水处理设备，为全密闭式，恶臭气体产生较少，为便于统计，从最不利角度（即按照地面非一体化的污水处理站考虑），参考美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目进入厂区污水处理系统处理的污水量为20m3/d（7300m3/a），进水BOD5浓度按设计方案15000mg/L计，出水BOD5浓度按160mg/L计，则本项目污水间BOD5削減量为108.332t/a。经计算可得，本项目NH3和H2S产生量分别为0.336t/a、0.013t/a。废气收集效率按90%计，则有组织废气NH3产生量为0.302/a，H2S产生量为0.012t/a；无组织废气NH3产生量为0.034t/a，H2S产生量为0.001t/a。

（2）有组织废气达标排放分析
本项目卸料大厅、转运大厅设置植物液喷雾除臭设施，卸料口附近和压缩转运间采用负压收集废气，将废气引入末端废气处理设施；污水池体通过风管与废气处理设施风机相连，从而使污水处理池内呈负压状态，臭气进入末端废气处理设施。废气处理设施工艺为“过滤除尘+生物洗涤+UV光解”。车间密闭、微负压，污染物收集效率按90%计。根据设计资料，颗粒物采取“过滤除尘+生物洗涤+UV光解”处理工艺，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，过滤除尘效率99%，生物洗涤除尘效率80%，综合除尘效率为99.8%，但鉴于本项目除尘除臭设施中的生物洗涤后未采取除雾配置，因此保守估算，颗粒物去除效率取95%；参照《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（**********************************************************************************）的研究成果，本项目植物液喷淋除臭系统对废气中的NH3、H2S的平均去除率分别能达到61%、72%，根据《河南科技》（总605期第2期）中《污水处理设施恶臭气体处理综述》（******************），化学吸收法除臭效率为85%，根据《恶臭污染治理技术指南（试行）》、《光催化材料及制品空气净化性能测试方法甲硫醇的去除》（GB/T46587-2025），UV光解对单一组分恶臭去除率为98%~99.5%；臭气浓度降解率接近99%，本项目废气经“过滤除尘+生物洗涤+UV光解”治理，则除臭效率按95%考虑（保守估算）。根据本项目初步设计方案可知，一体化除臭系统配套风机风量为100000m3/h，废气经处理后通过1根20m高排气筒排放。
臭气处理量计算如下表：

表4.1-1   除尘除臭系统处理量计算

序 号
构筑物名称
尺寸 m
（长×宽×高）
数量
（座）
换气次数
（次/h）
换气空间体积（m3）
换气量（m3/h）
1

泊位区
10*5*8
4

30
1600
48000
2

转运车间
20* 10*7
1

8

1400
11200
3

卸料大厅
27* 17* 10
1

8

4590
36720
4

污泥脱水间
10*5*6
1

8

300
2400
5

系统处理风量
预留设计余量计算结果取整
100000
综上所述，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-2。污染物达标排放分析详见表4.1-3。
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	表4.1-2   项目废气污染源源强核算结果
产排

污环节
污染源
污染物

种类
污染源产生
排放

方式
治理措施
污染物排放
排放口基本信息
排放

时间
h
排放标准
核算

方法
废气量

/(m3/h)
产生

浓度/
(mg/m3)
产生

速率
/kg/h
产生量/t/a
处理能力及工艺
收集效率
工艺去除率
是否为可行技术
废气量/(m3/h)
排放浓度/
mg/m3
排放

速率/kg/h
排放量/t/a
排气筒内径、高度、温度
编号及名称、类型
地理

坐标
浓度/
mg/m3
速率

kg/h
DA001

卸料、压 缩、装箱

颗粒物
产污系数法
100000

1.137 
0.114 
0.581

有组织
过滤除尘+生物洗涤+UV光解
90%
95%
是
100000

0.057 
0.006 
0.029 
D=1.2，H=20m，温度：20℃
DA001，一般排放口
经度119°12′35.803″，纬度26°7′25.891″,
5110

120

5.9

NH3
7.791 
0.779 
3.981

90%
95%
是
0.390 
0.039 
0.199 
5110
/

8.7

H2S
0.798 
0.080 
0.408

90%
95%
是
0.040 
0.004 
0.020 
5110
/

0.58

一体化污水处理设备

NH3
0.591 
0.059 
0.302

90%
95%
是
0.030 
0.003 
0.015 
5110
/

8.7
H2S
0.023 
0.002 
0.012

90%
95%
是
0.001 
0.0001 
0.001 
5110
/

0.58
项目边界
垃圾卸 料、压 缩、装箱和一体化污水处理设备
颗粒物

产污系数法
/
/
0.013 
0.064

无组织
密闭负压收集

/
/
/
/
/
0.013 
0.064
/
/
/
5110
1.0

/

NH3
/
/
0.007 
0.034
/
/
/
/
/
0.007 
0.034
/
/
/
5110
1.5
/

H2S
/
/
0.009 
0.046

/
/
/
/
/
0.009 
0.046
/
/
/
5110
0.06
/

经测算，排气筒DA001的出口流速V1为14.2m/s，可以满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)中“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取 15m/s 左右的要求”。因此排气筒管径设计合理。工作时长为14*365=5110h/a。
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	表4.1-3  项目废气污染物达标排放情况分析

排气筒编号
污染物
排放浓度/

mg/m3
排放

速率/kg/h
标准限值浓度/mg/m3
标准速率限值/kg/h
执行标准
达标情况
DA001
颗粒物
0.057 
0.006 
120

5.9
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2
达标

NH3
0.420 

0.042 

/

8.7
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2
达标

H2S
0.041

0.004 

/

0.58
达标

结论：根据上表可知，本项目运营期废气经“过滤除尘+生物洗涤+UV 光解 ”治理后，颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级排放限值，硫化氢和氨可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值的要求。

(3)臭气浓度达标排放分析
查询《环境恶臭评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年10月，李国发、黄翠花）中提及的方法：通过臭气强度分级确定臭气污染源源强。根据《恶臭污染物现场嗅辨技术规范》（DB32／T4869-2024）、《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJT243-2016）、《环境科学大辞典》等均划分了6级臭气强度分级法，见表4.1-5。

表4.1-5   臭气强度分级表

臭气强度（级）
内容
0
无臭
1

勉强感觉臭味存在（嗅觉阈值）
2

确认臭味存在（认知阈值）
3

极易感觉臭味存在
4
臭气明显存在
5

臭气强烈存在
日本于1972年 5月开始实施的《恶臭防治法》将臭气强度与其污染物浓度相结合，确定了臭气强度的限制标准值。恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表见下表。
表4.1-6  恶臭污染物质量浓度与臭气强度的对照（摘录）
臭气强度/级
污染物质量浓度（mg/m3）
氨
三甲胺
硫化氢
甲硫醇
二甲二硫
二硫化碳
1.0
0.0758
0.0002
0.0008
0.0003
0.0013
0.0003
2.0
0.455
0.0015
0.0091
0.0055
0.0126
0.0026
2.5
0.758
0.0043
0.0304
0.277
0.042
0.0132
3.0
1.516
0.0086
0.0911
0.1107
0.1259
0.0527
3.5
3.79
0.0314
0.3036
0.5536
0.4196
0.1844
4.0
7.58
0.0643
1.0626

2.2144
1.2588

0.5268
5.0

30.32
0.4286
12.144

5.536
12.588

7.902
根据上表可判断，按最不利情况本项目臭气排放强度等级为3.5级。根据《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》（耿静等，城市环境与城市生态，2014），臭气浓度和臭气强度关系式为： Y=0.5893InX-0.7877

其中，Y 为臭气强度，X 为臭气浓度。

经计算，臭气强度为 3.5 级时，臭气浓度为 1445（无量纲），即本项目臭气排放浓度为 1445（无量纲）。项目臭气浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2，20m排气筒排放限值的要求（臭气浓度≤6000（无量纲））。

4.1.2 非正常排放
本项目为闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站，不存在生产型企业的开停车等情况，在环保设备故障情况下，可通过及时停止操作等措施来保证废气污染物停止排放，减少污染物对环境的影响。项目非正常工况下大气污染物排放情况见下表4.1-7。

表4.1-7  项目废气污染物非正常排放核算表

序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度/(mg/m3)
非正常排放速率/(kg/h)
单次持续时间/h
排放量kg
年发生频次/次
应对措施
1

卸料、压缩、装箱
废气治理设施发生故障

颗粒物
11.37
0.114
0.5

0.057
1次

立即停止作业
2

NH3
83.82
0.838
0.419
3

H2S
8.21
0.082
0.041
4.1.3运营期大气影响和污染防治措施合理性分析
本项目车间采用密闭式建筑，卸料大厅、转运大厅设置植物液喷雾除臭设施，卸料口附近和压缩转运间采用负压收集废气，将废气引入末端废气处理设施；污水池体通过风管与废气处理设施风机相连，从而使污水处理池内呈负压状态，臭气进入末端废气处理设施。废气处理设施工艺为“过滤除尘+生物洗涤+UV 光解 ”。废气经处理后通过 1 根20m 高排气筒排放。

（一）工艺原理介绍：

（1）收集后的废气在抽吸口、输送风管和风机作用下被送至初效过滤段进行预处理。防止扬尘颗粒物对后续处理设备的覆盖黏结，去除恶臭气中的颗粒物，扬尘颗粒物同时也是部分恶臭的来源，进行过滤预处理也可减轻后续洗涤除臭单元的处理负荷。本级处理系统（主要作用：将废气中的大颗粒粉尘、杂质去除。）

（2）臭气经初效过滤段处理后送入一体化除臭设备的植物液洗涤段进行处理。本级喷淋洗涤选用植物液的稀释液为喷淋液，喷淋液通过雾化头，均匀喷洒在填料里。废气在穿透填料层时，与喷淋液逆向接触，从而到达一定的处理效果。最后经过设备顶部的高效脱水除湿层处理脱去气体中大部分的水汽，进入下一级除臭段。（主要作用：进一步去除废气中的颗粒物和恶臭成分、水溶性成分，同时可有效降低异味浓度。）

（3）经植物液洗涤段处理后的废气进入生物洗涤段进行处理。当臭气由下至上穿过洗涤填料，经过调解后的喷淋液（植物液）由上至下喷洒到洗涤填料上。当气体穿过填料层时，臭气成分被液膜拦截、阻滞、吸收，从气相转移到液相，臭气与喷淋液充分接触，使臭气得到加强净化。最后经过设备顶部的高效脱水除湿层处理脱去气体中大部分的水汽，进入下一级除臭段。（主要作用：进一步去除废气中的颗粒物和恶臭成分、水溶性成分，同时可有效降低异味浓度。）

（4）经过生物洗涤段处理后的废气，被送至复合光催化设备的金属镍网单元，在 C 波段紫外灯照射下，在 TiO2 表面生成活性羟基（•OH）和其他活性氧化类物质（•O2- ，•OOH， H2O2）。这些（•OH）基团的反应活性很高，具有高于有机物中各类化学键能的反应能，加上•O2- ，•OOH ，H2O2 活性氧化类物质的协同作用，能迅速有效地分解有机物。（主要作用：去除废气中的挥发性有机物成分，可处理气体范围包括大部分苯、烷烃、烯烃等）；

（5）经处理达标的废气，通过除臭风井引高排放。
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图 4.1-1   除尘除臭工艺流程图


综上，根据初步设计方案可知，本项目配套的一体化除臭设备参数表详见表4.1-8所示。
表4.1-8    一体化除臭设备参数表
序号
项目
单位
技术参数

1
型号
/
2
外形尺寸
m
13（L）×3.5（W）×4.0（H）
3
尺寸
（不含风道尺寸）
m

初效过滤段
植物液洗涤段
生物洗涤段
0.9*3.5*3.0
5.0*3.5*4.0
5.0*3.5*4.0
4
处理风量
m3/h
100000
5
数量
套
1
6
空塔停留时间
s
—
3.465
3.465
7
过滤流速
m/s
1.58
0.952
0.952
8
填料类型
/
PP球
PP球
煤质柱状活性炭
9
填料高度
m
—
1.2
1.2
10
填料体积
m³
—
21
21
11
填料有效停留时间
s
—
1.26
1.26
12
材质
/
SUS304
13
填料支撑
/
SUS304 立柱、方通、格栅板
（二）措施可行性分析：

根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A表A.1环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表，对比如下表所示：

表4.1-9   HJ1106-2020附录A摘录

主要生产单元
产污环节名称
污染物种类
可行技术(参考)
本项目
判定
接收单元
卸料
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附
过滤除尘+生物洗涤（填料为煤质柱状活性炭）+UV光解
可行
公用单元
渗滤液收集、废水处理
硫化氢、氨、臭气浓度
生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附
可行
综上，本项目运营期废气经负压收集后采用“过滤除尘+生物洗涤+UV光解”治理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，措施合理可行。

4.1.4 自行监测计划

本项目属于环境卫生管理，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“四十六、公共设施管理业78”中“104环境卫生管理782”—“日转运能力150吨及以上的垃圾转运站”，实行简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），项目运营期可按照下列方案开展废气自行监测。

表4.1-10   废气自行监测计划表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1
DA001

颗粒物、NH3、H2S
1次/半年
2

厂界上风向1个点位，下风向3个点位
颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
1次/季度
4.2 运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.2.1 运营期废水源强核算
(1)生活污水

本项目职工人数26人，项目不设置员工食堂和宿舍。根据《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）进行核算，员工用水量按 50L/d.人计，则员工生活用水量为1.3m3/d，474.5m3/a；生活污水产污系数取 0.90，则员工生活污水量为 1.2m3/d，438m3/a。
项目员工生活污水水质浓度较低，生活污水中 CODCr、氨氮的产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中《生活污染源产排污核算系数手册》的水污染物产生系数，由于该手册中未明确 BOD5、SS 的产生系数，因此生活污水中 BOD5、SS 的产生浓度参考《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表 4-1 典型生活污水水质示例的低浓度；因此，不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按CODcr：250mg/L，BOD5：110mg/L，SS：100mg/L，NH3-N：24mg/L计。生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)后，经市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂集中处理。化粪池处理效率参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-9），化粪池对污染物的去除效率为：COD：40%、BOD5：22%、SS：60%、NH3-N：10%。
(2)生产废水
①生活垃圾压缩产生的渗滤液：一般约为垃圾转运量的8～10%，本项目按转运其他垃圾量150t/d的8%计，约12m3/d。生活垃圾压缩产生的渗沥液排入渗滤液一体化处理站处理。

②其他生产废水：包括厂房冲洗水、道路冲洗水、车辆冲洗水等，生产废水按用水量的90%计算，则生产废水量为8m3/d。生产废水汇集后经隔油池处理后排入渗滤液一体化处理站处理。

综上，进入本项目进入厂区污水处理系统处理的污水量为20m3/d（7300m3/a）。根据初步设计方案可知，垃圾渗滤液和冲洗水混合后的水质情况详见表4.2-1。
表4.2-1   垃圾渗滤液和冲洗水混合后的水质一览表

项目
CODcr
mg/L
BOD5
mg/L
NH3-N
mg/L
TN
mg/L
SS
mg/L
pH
冲洗水进水
750
450
55
70
600
7.2
渗滤液进水
32000
18000
900
1100
1800
6-9
混合后水质
25750
14490
731
894
1560
6-9
渗滤液水质参数参照2018年2月福州市现有小型转运站检测指标以及省内外同类型城市垃圾转运站渗滤液水质情况，并参考《社会区域类环境影响评价（第三版）》（中国环境出版社环境保护部环境工程评估中心编）中生活垃圾渗滤液水质，预测本项目渗滤液水质常规参数如下表4.2-2所示：

表4.2-2    一体化污水处理系统设施的设计进水水质

项目
COD
（mg/L）
BOD5
（mg/L）
NH3-N
（mg/L）
TN
（mg/L）
SS
（mg/L）
动植物油
pH
进水
26000
15000
800
1000
1600
500
6-9
本项目运营期渗滤液重金属浓度参考：

①漳州市高新区垃圾中转站渗滤液执法监测数据（2025，漳州市政府官网，漳州市生态环境局《漳高环责改〔2025〕7号》行政处罚决定书，链接：https://www.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzgxkfq/2025-08-08/1776187059.html）：重金属实测数据（原生渗滤液应急池）为Hg：0.00057mg/L；As：0.0114mg/L；Pb：0.029mg/L；Cd：0.0047mg/L；总Cr：0.03mg/L；六价铬＜0.004mg/L；溢流稀释水样：Hg0.00025、As0.0088、Pb0.008、Cd0.0016mg/L；
    ②2026年第一季度福安市污染源执法抽查监测数据公示（2026，福安市生态环境局，链接：

http://www.fjfa.gov.cn/bm/hjbhj/zfxxgkml/sthj/wryjcjjp/202605/t20260509_2457001.htm），重金属检出值：Hg＜0.00004mg/L；Cd=0.00039mg/L；Zn=0.0482mg/L；六价铬＜0.004mg/L；
    ③文献《福建省城市垃圾及其渗滤液的重金属污染》（******************************************************************************************************************************************************************************************************）；
    ④文献《三维电催化处理村镇垃圾转运站渗滤液工艺技术研究》（******************************************************************************************************************************************************************************************************）渗滤液进行了实测，福建乡镇转运站重金属实测均值为******************************************************************************************************************************************************************************************************。
    综上所述，预测本项目运营期渗滤液重金属浓度情况如下表4.2-3所示。
表4.2-3  本项目运营期渗滤液预测浓度范围以及排放情况汇总表

项目
Hg
（mg/L）
Pb
（mg/L）
Cd
（mg/L）
Zn
（mg/L）
Mn
（mg/L）
产生浓度

0.00004 ~ 0.0012

0.008 ~ 0.038

0.00039 ~ 0.006

0.0482 ~ 0.56

0.78

排放浓度
（取最大值）)

0.0012

0.038

0.006

0.56

0.78

排放限值

0.05

1.0

0.1

5.0
5.0
达标判定

达标

达标

达标

达标

达标

排放量（t/a）

0.00000876
0.0002774
0.0000438
0.004088
0.005694
备注：本项目一体化污水处理系统设施对重金属的处理效率忽略不计。

    本项目一体化污水处理系统设施处理工艺为：隔油+混凝气浮+AOAO+MBR生化法。项目废水经一体化污水处理系统设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)后，经市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂集中处理。本项目一体化污水处理系统设施各单元去除效率分析详见表4.2-4，综合去除效率分析详见4.2-5。

表4.2-4  各单元技术去除效率汇总

处理单元
主要去除对象
参考去除效率
依据出处
隔油
动植物油、SS
动植物油去除率：对浮油可达70%以上；SS去除率：约20%~30%
******************************************************************************************************************************************************
混凝气浮
动植物油、COD、BOD₅、SS
动植物油去除率：约90%~95%；COD去除率：约60%~90%；SS去除率：约70%~90%
******************************************************************************************************************************************************
AOAO（两级A/O）
COD、BOD₅、氨氮、总氮
COD去除率：可达98%以上；氨氮去除率：可达98%以上；总氮去除率：可达90%以上
-******************************************************************************************************************************************************
MBR 生化法
SS、COD、BOD₅、氨氮
SS去除率：可达99%以上；COD去除率：≥90%；BOD5去除率：>98%；氨氮去除率：≥95%
******************************************************************************************************************************************************
根据上述单元技术数据，可推算出“隔油+混凝气浮+AOAO+MBR”组合工艺的综合去除效率大致范围，详见表4.2-5：

表4.2-5    本项目一体化污水处理系统去除效率汇总

污染物指标
估算综合去除效率
推算说明
COD
≥99%
混凝气浮（60%~90%）叠加AOAO（可达98%以上）及MBR的深度处理，整体去除率很高。
BOD₅
≥99%
生物处理（AOAO和MBR）对BOD₅的去除效率极高，结合前端的物化处理，可接近完全去除。
氨氮
≥98%
两级A/O和MBR均对氨氮有高效去除，尤其是AOAO工艺可达98%以上，MBR可达95%以上。
总氮 (TN)
≥96%
主要依赖AOAO工艺的脱氮能力，可达98%以上。物化和MBR对TN去除贡献较小。
SS
≥99%
混凝气浮（70%~90%）和MBR（>97%）对悬浮物有极高的截留能力，出水SS可极低。
动植物油
≥99%
隔油池（~70%）和混凝气浮（~95%）对油脂有极高的去除效果，后续生化也能进一步降解。
汇总

综上，本项目运营期渗滤液废水污染因子（包括重金属）浓度可以分别满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准）。项目位于闽侯县城关污水处理厂服务范围内，本项目运营期外排的废水为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池预处理，生产废水经一体化污水处理设备预处理，通过厂区总排放口排入市政污水管网，预测项目污废水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-6。
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	表4.2-6   项目污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
类别
污染物

种类
污染源产生
治理措施
污染物排放
排放

方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况
排放

时间
h
排放标准

浓度
/mg/L
核算

方法
产生废水量/m3/a
产生浓度

/mg/L
产生量

/t/a
处理能力
治理效率
是否为可行技术
排放废水量/m3/a
排放浓度/mg/L
排放量

/t/a
编号及名称
类型
地理

坐标
职工
生活

污水
pH
产污系数法
 .2t/d （438t/a）
6-9
/
化粪池，容积10m3
/
是
1.2t/d （438t/a）
6-9
/
间接排放
经化粪池预处理后，经市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂集中处理
间歇排放
编号DW001，污水总排口
一般排放口
经度119°12′35.040″，纬度26°7′23.801″
2920
6-9(无量纲)
CODCr
250
0.110 
40%
150
0.066 
500
BOD5
110
0.048 
22%
85.8
0.038 
300
SS
100
0.044 
60%
40
0.018 
400
NH3-N
24
0.011 
10%
21.6
0.009 
45
一体化污水处理设施

生产废水

pH

产污系数法
20m3/d（7300m3/a）
6-9

/

隔油+混凝气浮+AOAO+MBR生化法，20t/d
/

是

20m3/d（7300m3/a）
6-9

/

间接排放

经污水处理设备预处理后，经市政污水管网排入闽侯县城关污水处理厂集中处理
间歇排放
4380

6-9

动植物油

500

3.650 

99%

5

0.037 

100

CODCr
26000
189.800 

99%

260

1.898 

500
BOD5
15000
109.500 

99%

150

1.095 

300
SS
1600

11.680 

99%

16

0.117 

400
NH3-N
800
5.840 

98%

16

0.117 

35
TN

1000

7.300 

96%

40

0.292 

/

备注：本项目一体化污水处理系统设施对重金属的处理效率忽略不计，因此重金属污染物产生、排放量计算不体现在表4.2-6，具体产生情况详见前文的表4.2-3。
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	4.2.2 运营期废水治理设施可行性分析
4.2.2.1生产废水

本项目一体化污水处理系统设施处理工艺为：隔油+混凝气浮+AOAO+MBR生化法。查询《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A中的表A.2环境卫生管理业排污单位废水治理可行技术参考表，可知，本项目一体化污水处理系统采取的处理工艺属于可行技术。详见表4.2-6。根据前文分析可知，项目废水经一体化污水处理系统设施处理后，可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)。
表4.2-6  HJ1106-2020附录A（摘录）

废水类别
可行技术(参考)
本项目
判定
渗滤液
预处理+生物处理+深度处理；预处理+深度处理；生物处理+深度处理
预 处 理 ：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等
生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反
应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化
法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等
深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤，
混凝沉淀，高级化学氧化等
消 毒 ：加氯法、紫外线消毒法
隔油+混凝气浮+AOAO+MBR生化法
可行
餐厨废弃物上清液
预处理(间接排放);预处理+生物处理
油水分离废水
冲洗废水
工艺原理说明：

中转站渗滤液和冲洗废水经收集进入到调节池调匀水质，调节池内废水通过提升泵提升进入到加速混凝沉淀池，该处理段包含氢氧化钠、絮凝剂、助凝剂等多种加药装置。添加絮凝剂助凝剂的目的是使废水中的悬浮物进行絮凝沉降。通过加速混凝沉淀，可使垃圾渗滤液的悬浮物和色度得到去除，降低后续生化工艺的负荷，降低整个系统投资成本和运行成本。

经混凝沉淀加药处理后的垃圾渗滤液进入沉降阶段，其上清液通过溢流进入高效溶气气浮池，通过溶气的黏附作用进一步去除水中的悬浮物和油类。气浮出水进入中间水池，

废水在中间水池通过提升泵提升进入到后续的生化反应系统，由于废水 COD 以及氨氮较高，该生化处理段采用“生物絮凝+二级 A/O+MBR 工艺 ”，使垃圾渗滤液中的绝大部分 COD 、氨氮得以降解。生化段出水进入消毒池脱除氨氮、消灭细菌病毒。物化段、生化段产生的污泥进入到污泥池，通过叠螺脱水机脱水，脱水污泥外运处置，滤液回流至调节池。
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图4.2-1   本项目一体化污水处理系统工艺流程图

4.2.2.2生活污水

本项目排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，生活污水化粪池预处理(1个化粪池，有效容积约为10m3）。本项目员工生活污水产生量1.2t/d。生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，废水纳入管网排入闽侯县城关污水处理厂。本项目外排污水染物为COD、BOD5、氨氮、SS，经预处理后对地表水体环境影响程度小。

4.2.2.3 项目污废水依托集中污水处理厂的可行性分析 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

(1)闽侯县城关污水处理厂基本情况

闽侯县城区污水处理厂位于甘蔗街道洽浦村后岐坝处，占地面积5.8万m2，项目建设采用BOT形式，由福建侯官海峡环保有限公司全权负责项目的融资、建设及运营。

闽侯县城关污水处理厂始建于2008年7月，分三期建设，一期设计处理规模为1.5万吨/日，2008年12月通水运行，二期设计处理规模为1.5万吨/日，2014年9月通水运行。2018年2月启动一二期提标改造，同年6月通水运行，三期工程于2023年4月动工，土建按远期5.0万吨/日规模一次建成，设备按2.5万吨/日规模安装，2024年12月通水运行，一二期采用“卡鲁塞尔改良型氧化沟+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，三期采用”A2/O+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，全厂总设计处理量达到5.5万吨/日。
①设计进出水水质

污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，闽侯县城关污水处理厂进出水水质见表4.2-7。

表4.2-7   污水处理厂进出水水质标准(mg/L  pH除外)

水质指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质

6~9(无量纲)

≤250

≤150

≤200

≤30

≤40

≤3.5

出水标准

6~9(无量纲)

≤60

≤20

≤20

≤8

≤20

≤1.0

②处理工艺

污水处理工艺流程详见图4.2-2。
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图4.2-2  闽侯县城关污水处理厂处理工艺流程图

(2)依托可行性分析

①接管可行性

闽侯县城关污水处理厂服务范围覆盖县城中心城区及新区，具体包括：污水处理总面积为8.43平方公里，配套管网总长8.7公里；新区污水管网已建成，沿新区38米大道、新区中路、2号路至9号路铺设，管道总长13491米，汇集污水后通过进厂段管道（长365米）过洽浦河接入污水处理厂；旧城区配套管网总长8.49公里，分四条污水干管布局：北起福古东路，沿南山溪北岸至洽浦河；北起陈店湖工业区，沿安坪浦南岸至南山溪与安坪浦汇合处；洽浦河东岸截污管，北起昙石路，沿洽浦河东岸规划道路铺设；进厂主干管自新区中路和滨河路交叉口倒虹过洽浦河后进入厂区。

本项目位于闽侯县城关污水处理厂服务范围内。
②水质负荷
根据前文的分析可知，项目生产废水和员工生活污水分别经预处理后，通过一个排放口达标排放。项目废水经预处理后的综合水质情况、以及排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-8。

表4.2-8  本项目废水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)
项目

污染物

污水排放量

污水排放浓度
排放标准

限值
污水处理厂进水水质要求

达标

情况

pH(无量纲)
20t/d

（生产废水）

6-9
6-9
6-9

达标
COD
260
500
300

达标
BOD5
150
300
160

达标

SS
16
400
200

达标

氨氮

16
45
35

达标

动植物油

5

20

无

达标

TN

40

无

40

达标
pH(无量纲)
1.2/d

（生活污水）
6-9
6-9
6-9

达标
COD
150
500
300

达标
BOD5
85.8
300
160
达标
SS
40
400
200
达标
氨氮
21.6
45
35
达标
根据前文表4.2-5和上表4.2-4所列数据，本项目生活污水、生产废水分别经预处理后的水质、排放口综合废水的主要污染物排放浓度均可以分别满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。

项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性污染物、重金属产生浓度极低，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目废水经处理达标后，闽侯县城关污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

③水量负荷

目前闽侯县城关污水处理厂现状总处理规模5.5万t/d，经查询“福建省污染源监测信息综合发布平台”可知，2025年该污水处理厂日平均实际处理规模为46674t/d，剩余处理规模8326t/d，本项目新增废水排放量为21.145t/d，仅占闽侯县城关污水处理厂剩余处理规模的0.21%，污水处理厂一二期采用“卡鲁塞尔改良型氧化沟+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，三期采用“A2/O+高效沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，闽侯县城关污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。
(3)小结

根据上述分析，项目污废水经处理达标后可直接排入市政污水管网，最终统一送往闽侯县城关污水处理厂集中处理达标后排放，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
4.2.3 自行监测计划
本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）的要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体详见表4.3-9。

表4.3-9  项目废水自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂区总排口

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、动植物油
每年一次

4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.3.1 运营期噪声源强核算

（1）噪声源及治理措施
本项目噪声源主要有车间内压缩机、高压清洗机、自动洗车系统，污水处理站风机、水泵，废气处理系统排风机等，采取噪声治理前后的噪声级如下表所示。主要噪声治理措施如下：
①选择低噪声设备，定期对设备进行维修，使设备运行噪声维持在最低水平。
②生产设备安装在室内，尽量远离厂界，并通过墙体隔音。
③风机、水泵等噪声源安装减振台架，同时风机加装隔声罩等降噪措施；水泵连接处选用软连接。室外风机安装减振台座、隔声罩，与风管的连接采用柔性接头。
本项目室内产噪设备经墙体隔声，基础减振，可降噪至少 25dB（A）；对废气风机采取隔声、减振治理的情况下可降噪约 15dB（A）。项目设备噪声源及其治理前后的噪声级见下表。
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	表4.3-5  本项目噪声源强调查表
序号

建筑物名称

声源名称

数量(台或套)

声源强

/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行

时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声/dB(A)

建筑物外距离
X

Y

Z

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

1
室内
压缩机

1
65
柔性阻尼、基础减振(-5dB(A)
50.7
3.0
1.2
50.7
17.00
3.50
3
25.90
35.39
49.12
50.46
4
20
5.90
15.39
29.12
30.46
1m
2
高压清洗机

1
75
柔性阻尼、基础减振(-5dB(A))
8.6
1.5
1.2
8.6
18.50
8.60
1.5
51.31
44.66
51.31
66.48
5
20
31.31
24.66
31.31
46.48
1m
3
污水处理水泵

1
75
柔性阻尼、基础减振(-5dB(A))
10.1
1.5
1.2
10.1
18.50
10.10
1.5
49.91
44.66
49.91
66.48
5
20
29.91
24.66
29.91
46.48
1m
4
污水处理风机

1
75
柔性阻尼、基础减振(-5dB(A))
11.6
1.5
1.2
11.6
18.50
11.60
1.5
48.71
44.66
48.71
66.48
5
20
28.71
24.66
28.71
46.48
1m
5
自动洗车系统

1
75
柔性阻尼、基础减振(-5dB(A))
13.6
1.5
1.2
13.6
18.50
13.60
1.5
47.33
44.66
47.33
66.48
5
20
27.33
24.66
27.33
46.48
1m
6
废气风机

1
75
柔性阻尼、基础减振(-5dB(A))
15.6
1.5
1.2
15.6
18.50
15.60
1.5
46.14
44.66
46.14
66.48
5
20
26.14
24.66
26.14
46.48
1m
注：

①表中坐标以12#车间东北角作为坐标原点，北向为X轴正方向，东向为Y轴正方向。详见图7。

②粉碎机仅在白天运行。

③风机为废气治理设施配套的引风机。

④高等教育出版社的《环境噪声控制工程》（洪宗辉主编、潘仲麟副主编）中的表8-2，结合考虑项目生产所在厂房开小窗且密闭的情况，因此建筑物插入损失取值20dB。
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	车间隔声的插入损失值详见表4.3-6所示。

表4.3-6 车间隔声的插入损失值 等效声级Leq[dB（A）]

条件

A

B

C

D

△L值

20

15

10

5

A：场所围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：场所围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；C：场所围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：场所门、窗部分敞开。
4.3.2运营期声环境影响分析
项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

⑴声级的计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式：

[image: image6.emf]                  (1)
式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

       LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

        T — 预测计算的时间段，s；

        ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

[image: image7.emf]                          (2)

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

       Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。

⑵户外声传基本公式

①基本公式

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。

[image: image8.emf]            （3）
B.预测点的A 声级LA(r)可按公式(6)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。

[image: image9.emf]                       （4）
式中：L Pi(r ) — 预测点(r)处，第i 倍频带声压级，dB(A)；

        ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值(见附录B)，dB。

c)在只考虑几何发散衰减时，可用公式(7)计算：

[image: image10.emf]                           （5）
②几何发散衰减(Adiv)

A.点声源的几何发散衰减

如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7）

[image: image11.emf]                   （6）
[image: image12.emf]                   （7）
B.反射体引起的修正ΔL(r)

如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

[image: image13.emf]
图4.3-1 反射体的影响

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

1）反射体表面平整光滑，坚硬的。

2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。

3）入射角θ＜85º。

rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关(rr =IP、 rd =SP)，可按表7.4-2计算：
表4.3-7 反射体引起的修正量

rr /rd
dB(A)

≈1

≈1.4

≈2

＞2.5

3

2

1

0

③面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10 lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

[image: image14.emf]
图4.3-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

④空气吸收引起的衰减（Aatm） 

空气吸收引起的衰减按公式（8）计算： 

[image: image15.png]


   （8）

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-8。 

表4.3-8 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度℃

相对

湿度％

大气吸收衰减系数a，dB/ km

倍频带中心频率Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

32.8

117.0

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

22.9

76.6

30

70

0.1

0.3

1.0

3.1

7.4

12.7

23.1

59.3

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

28.8

202.0

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

36.2

129.0

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

23.7

82.8

⑤屏障引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如图4.3-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况做简化处理。

[image: image16.emf]
[image: image19.png]
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图4.3-3  无限长声屏障示意图

◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。

(1)厂界噪声预测结果分析
利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-4所示。

表4.3-9  厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

编号

测点位置

影响贡献值

标准值

达标情况
1

N1东侧厂界外1米处
37.17

昼间
60
达标

2

N2南侧厂界外1米处
38.19

昼间

60
达标
3
N3西侧厂界外1米处
37.80

昼间
60
达标
4

N4北侧厂界外1米处
56.58

昼间
60
达标
达标分析：根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界昼间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
4.3.3 运营期噪声防治措施

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，本报告建议采用以下降噪措施：

（1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

（2）加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。

（3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护

（4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。

通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，措施可行。

4.3.4 自行监测计划

本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)的要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体详见表4.3-4。

表4.3-10  项目噪声自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周外1m

等效A声级
1天/季度、1次/天(昼间)

4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期固体废物源强核算

本项目产生的固体废物主要包括职工的生活垃圾、一般工业固废、危险废物。
⑴一般工业固废

根据《固体废物鉴别导则（试行）》（GB34330-2017），本项目一般工业固体废物有：①污水处理站产生的污泥；②废 MBR 膜；③普通废包装物。

①污泥

根据建设单位提供的资料，本项目污泥包括生化单元产生的剩余污泥和沉淀气浮产生的污泥，含水率约98~98.5%，经脱水后干污泥的含水率不高于 80%，运送至闽侯县垃圾焚烧发电厂。

根据《排污许可证申请与 核 发 技 术 规 范  水 处 理 （试行）》（HJ978-2018），污泥产生量采用以下公式计算：E产生量=1.7×Q×W深×10-4
式中：
E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t；
Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；
W深—有深度处理工艺时按2计，无深度处理工艺时按1计，无量纲。本项目污水处理站实际处理量为7300m3/a，有深度处理工艺，W深按2计，污泥含水率为80%，则本项目污泥年产量计算如下：污泥年产量=1.7×7300×2×10-4÷（1-0.8）=12.41t/a。
②废 MBR 膜
根据设计单位提供的数据，产生量约 0.2t/a，更换收集后送闽侯县垃圾焚烧发电厂。

③普通废包装物
本项目植物喷淋液等废包装物年产生量约 0. 1t ，收集后送闽侯县垃圾焚烧发电厂。
综上，本项目运营期产生的①污水处理站产生的污泥；②废 MBR 膜；③普通废包装物，均属于一般工业固废，经妥善分类收集后暂存于一般工业固废间内。本项目一般工业固废间内，位于厂区西北部，面积6m2，有效暂存量约为6t，具体位置详见附图6。

(2)危险废物
本项目危险废物主要为废液压油、废油桶、废化学试剂包装物、UV含汞废灯管。

①废液压油及废油桶

项目垃圾压缩机每年需更换液压油，废液压油产生量约 2.0t/a ，废液压油桶产生量为 0.2t/a 。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废液压油及废油桶属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物。

②废化学试剂包装物

项目废水处理使用的PAC (混凝气浮前)、PAM (混凝气浮前)、NaOH (pH调节)、磷酸 (缺时补充)、次氯酸钠 (消毒)等包装物年产生量约1.25t。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废化学品包装物属于 HW49其他废物。

③UV含汞废灯管

项目废气处理配套8支UV灯管，灯管使用寿命约8000h，经核算年更换废紫外线灯管约4支，UV灯管为40W灯管，单支净重：0.2kg / 支，则折算成重量，废紫外线灯管重量为0.0008t/a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废紫外线灯管属于HW29 含汞危险废物。

综上所述，建设单位需设置危废贮存间，将废液压油、废油桶、废化学品包装物、UV含汞废灯管分类收集，采用专用容器密封包装，暂存于危险废物贮存间暂存，委托有资质单位定期转运、处置。项目危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

本项目危废贮存间设于厂区的西北部，面积4m2，贮存能力约为4.0t，共四个分区，因此本项目危废贮存间的贮存能力或分区贮存能力，可满足本项目危废贮存要求，危废贮存场所基本情况表详见下文的表4.4-3。

(3)生活垃圾

生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共26人，不在场内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为13kg/d，年产生量约为4.745t(按年工作365天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-2。

表4.4-1   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
产生

环节

固体废物名称

固废属性

一般固废代码
产生情况

处置措施

最终去向

产生量t/a

工艺

处置量t/a

废水处理

污泥
一般工业固废
900-001-S17
12.41

分类收集
12.41
送闽侯县垃圾焚烧发电厂
废水处理
废 MBR 膜
一般工业固废

900-002-S17
0.20

0.20
送闽侯县垃圾焚烧发电厂
废气处理

普通废包装物
一般工业固废

900-003-S17
0.1

0.1
送闽侯县垃圾焚烧发电厂
办公区

生活垃圾

生活垃圾

900-004-S64
4.745
清运

4.745
环卫部门统一处置

注：根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告 2024年 第4号)(2024年1月19日发布实施)：对本项目运营期产生的一般工业固体废物、生活垃圾设置分类代码。
表4.4-2   项目危险废物产生量及防治措施情况表

序号

固废

种类
产生量

(t/a)
产生工序/装置
形态
主要

成分
有害

成分

产废周期

危险废物类别

危险废物

代码

危险

特性

污染防治措施及去向
1

废液压油及废油桶
2.0

垃圾压缩
液
废矿物油

废矿物油
每年
HW08
900-214-08
T，I

建设规范化的危险废物贮存间，分类收集、贮存，定期委托有资质单位统一处置
2

废化学品包装物
1.25

废水设施
固
化学试剂

化学试剂
每天
HW49

900-047-49

T/C/I/R
3

UV含汞废灯管
0.0008

废气设施

固
汞

汞

每年
HW29

900‑023‑29
T

合计

3.251

/

/

/

/

/

/

/

/

/

注：T代表毒性、I代表易燃性、In代表感染性。

表4.4-3  全厂运营期危险废物贮存场所(设施)基本情况

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险

废物

代码

位置

占地面积

贮存

方式
分区贮存能力(t)
贮存

周期
1

TS001

废液压油及废油桶
HW08
900-214-08
1#厂房的一层南部，

经度：119°21′51.267″，纬度：26°10′35.6035″
4m2
桶装

2.0

一年
废化学品包装物
HW49
900-047-49

袋装

1.5

一年

UV含汞废灯管
HW29
900‑023‑29
袋装

0.1

一年

4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求
4.4.2.1一般工业固废

(1)一般工业固废去向核实

本项目运营期产生的①污水处理站产生的污泥；②废 MBR 膜；③普通废包装物，均属于一般工业固废，经妥善分类收集后暂存于一般工业固废间内，并及时转运至闽侯县垃圾焚烧发电厂焚烧处理。对外环境影响较小。
(2)一般固废暂存间贮存能力与产废量匹配性分析：本项目一般工业固废暂存区，位于厂区西北部，面积6m2，有效暂存量约为6.0t，一般工业固废统一分类收集后外售。本项目运营期一般工业固体废物年产生量12.70t/a，其中污泥每半年清运一次，因此本项目一般工业固废暂存区可以满足贮存需求。

(3)一般固废暂存间建设要求：本项目一般固废暂存区位于厂区西北部，独立设置的暂存间，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。且室内地面为水泥硬化地面，水泥厚度约为20cm，且本项目一般工业固废均为固态，不会产生渗漏的项目，因此本项目一般固废暂存区可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关亚欧：“ I类场技术要求 ：①当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s，且厚度不小于0.75 m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。②当天然基础层不能满足5.2.1条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。”

(4)一般固废暂存间环境管理要求：
①环境影响评价：

《固废法》第十七条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。——本项目已开展环境影响评价工作。

②环保自主验收

《固废法》第十八条建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。——本项目建成后，将按照有关要求开展环保自主验收工作。

③贮存场所

《固废法》第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。——本项目一般固废暂存场所符合上述要求。

④制度台账

《固废法》第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。——本项目一般固废暂存场所符合上述要求。

⑤排污许可

《固废法》第三十九条，产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。——本项目实行排污许可登记管理，将在许可登记中完善固体废物的管理要求。

综上所述，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。另外要求在厂内暂时存放固体废物期间应加强管理，严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成一定的环境影响。
4.4.2.2危险废物

(1)危险废物贮存间贮存能力与产废量匹配性分析
本项目危废贮存间设于厂区西北部，面积4m2，贮存能力约为4t，共4个分区，本项目危险废物产生量3.251t/a，合计最大暂存量3.251t＜有效贮存能力4.0t。因此本项目危废贮存间的贮存能力或分区贮存能力，可满足本项目危废贮存要求。

(2)危险废物暂存场所环境影响分析
本项目危废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。具体要求如下：

1）危险废物贮存间污染防治措施应满足以下要求：
①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
③同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 

④存放固态半固态物料可设置收料托盘，用于收集泄漏物料。

⑤危废间内应设置防泄漏收集导流沟渠，导流沟连接至收集池内。危废间内应设置防泄漏收集池，收集池容积不低于最大容器的最大量或储量的五分之一。

2）危险废物贮存设施的运行环境管理要求 
①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 
②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 
③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。
④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 
⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 
⑥ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
本项目危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。

(2)危险废物包装暂存要求

①UV含汞废灯管：存放在密封袋中。将UV含汞废灯管装入密封袋中，密封袋最好选择无印章的PE材质塑料袋，密封口封严，再装入编织袋或者吨袋中，整齐地堆码在危废间内的卡板或者塑料托盘上，用拉伸膜缠绕紧实，并贴上危废标签，该措施可以有效地保护UV含汞废灯管不受污染和潮湿，也可以防止UV含汞废灯管中的恶臭气体在贮存过程中挥发，经采取该措施后，危废间有机废气的产生量可忽略不计，且废活性炭暂存时间较短，因此无需对危废间有机废气进行收集净化处理。

②废液压油：建议可用200升全开口铁桶暂存，盖紧桶盖，不能有泄漏，桶身无破损无变形，放在卡板或塑料托盘上，用拉伸膜缠绕紧实，并贴危废标签(注意:液体不能装太满，只能装80%，预留20%左右的容积空间，防止膨胀和溢出)。
③废铁质油桶：盖紧桶盖，空桶放在卡板上堆叠整齐用拉伸膜围好，并贴上危废标签。

本项目危险废物经采取上述措施后，危险废物在危废间暂存期间不会产生挥发性有机物，且危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，故本评价认为危废贮存间无须设置废气收集装置和净化设施等环保措施。
(3)运输环节环境影响分析

①厂区内生产工艺环节运输到贮存场所可能产生散落、泄漏所引起的环境影响项目产生的危废从产生点到暂存场所运输过程中不遗漏、散落，厂区将制定严格的危险废物转运制度，正常情况下不会对厂区内部及厂区以外的环境产生不利影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落，可能对厂区土壤以及地下水产生一定影响。

②运输沿线环境敏感点的环境影响

厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，具体采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。

③委托处置环境影响分析

本项目危险废物委托有资质单位处置，要求建设单位在项目与有处理资质的单位签订委托处理协议，定期委托处理。建设单位应优先与闽侯县及周边地区范围内的危废处置单位签订委托处置协议，委托资质单位处理后，项目产生的危险废物将对周边环境不会产生影响。

(4)危险废物转移要求 

根据《危险废物转移管理办法》(2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行)，危险废物转移过程应满足以下要求：
①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

⑤接收人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接收。

运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。

⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

(5)危险废物环境信息化管理要求

根据《福建省固体废物环境信息化应用管理规定（试行）》（闽环保固体〔2021〕25号）的“第三章 固废（危废）相关单位使用管理”中的相关要求：

①本项目运营期产生的危险废物的产生、收集、运输、利用处置单位依托福建省固体废物环境信息化监管系统，建立管理台账，依法申报固废（危废）种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，实现可追溯、可查询，并对填报信息的真实性、准确性和完整性负责。

②危险废物产生、收集和利用处置单位每年1月底前依法完成当年危险废物管理计划线上申报备案，实时申报危险废物的种类、产生量、去向、贮存、利用、处置等有关资料，按规定运行电子转移联单，对省固废系统填报信息的真实性、准确性和完整性负责。”

4.4.2.3生活垃圾

项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置，日产日清。本项目员工不在厂内食宿，员工生活垃圾主要为办公产生的废纸、废塑料等，本项目在办公室设置垃圾桶，厂区门口设置垃圾分类收集桶。垃圾分类收集桶建议按照《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)对生活垃圾收集桶进行标志，区分“可回收物”、“有害垃圾”“厨余垃圾”、“其他垃圾”。放置垃圾分类桶的位置应保持清洁，位于通风处，并应设置消毒、杀虫、灭鼠等装置。塑料垃圾桶应符合现行国家标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T280的要求。
综上所述，本项目对工业固废进行分类收集、分别贮存，固体废物均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。另外要求在厂内暂时存放固体废物期间应加强管理，严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，堆放场地应设有防渗、防流失措施；在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成一定的环境影响。
4.5地下水、土壤环境影响和保护措施

4.5.1 地下水、土壤环境影响分析

(1)地下水环境

经查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016代替 HJ 610-2011)附录A，本项目为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目无需开展地下水环境影响评价。因此，本项目不再对地下水环境影响进行评价。

(2)土壤环境
经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录A“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”中的“其他行业”，属于Ⅳ类，且项目占地规模为小型(≤5 hm2)，周边土壤环境为不敏感，因此可不开展土壤环境影响评价。
  4.5.2 地下水、土壤环境防控措施

(1)防渗措施

①合理进行防渗区域划分

根据现场踏勘可知，根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。
表4.5-1  地下水、土壤污染防治分区一览表

防治分区

序号

装置或者构筑物名称

防渗区域

重点污染防治区

1

危险废物贮存间、车间地面
《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2023)的要求建设并做好防渗措施
一般污染防治区

2

一般工业固废间
地面，水泥硬化
②防渗要求

重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023代替GB 18597-2001)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求。

(3)监控措施
①建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

②在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施；

③项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

4.5.3 跟踪监测要求

本项目可能对土壤和地下水造成的影响主要为废气污染物引起的大气沉降，或者地面漫流或者垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。本项目选址于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150米处，周边以工业企业为主，本项目废气排放最大影响范围为下风向区域(即项目西北侧区域，该区域范围内主要为厂区内的其他工业企业以及厂区外的工业企业)，项目所在厂区地面全部硬化，因此项目废气排放不会对土壤和地下水造成影响，建设单位拟采取有效的防渗措施，故本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。
4.6环境风险影响和保护措施

4.6.1项目危险物质调查

(1)危险物质

根据本项目涉及的原辅材料、产品、污染物等种类，本项目原材料为塑料颗粒新粒(可燃)。根据对各原料成分性质分析，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B可知，涉及危险物质的是危险废物中的废液压油。详见表4.6-1。

表4.6-1   本项目Q值确定表

序号

化学品名称

CAS号

厂区最大暂存量t
在线量t
厂区最大存在量qn/t
临界量Qn/t

Q值
1
废液压油
无
2.0

/
2.0
2500
0.0008

2

次氯酸钠
0.022

/

0.022
5

0.0044

合计Q

0.0052
经计算可知，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不涉及重大风险源。因此本评价仅做简单分析。

4.6.2 环境风险识别

通过对项目危险物质、行业及生产工艺、生产设备的识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，评价给出风险识别结果见下表。

表4.6-2  本项目环境风险源分布及影响途径一览表

序号

危险单元

风险源

主要风险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响环境敏感目标

1

厂房
/

颗粒物、CO

事故排放、爆炸、火灾

大气扩散

周边大气环境

2

危废暂存间
废液压油
废液压油
泄漏、火灾、爆炸
土壤下渗、地表径流

周边土壤、地下水、地表水

3

废气处理装置
除尘除臭
超标废气
事故排放
大气扩散
周边大气环境
4.6.3 环境风险防范措施

4.6.3.1事故排放防范措施

生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如废气处理设施发生损坏时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。

4.6.3.2火灾风险防范措施

1）按照各种物资消防应急措施要求，车间配置一定数量的消防器材、防毒护具，如沙土、推车式灭火器和防火防毒服等。

2）制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。

3）加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。

4）工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。

4.6.3.3危废泄漏风险防范措施

1）危废暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求规范化建设，并采取重点防渗措施，设置导流沟；

2）禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

3）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

4）运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经检测合格。

5）为防止危险品发生泄漏污染附近的土壤及水体，应对其存放位置地面进行重点防渗处理。厂区内应有消防通道。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。采用桶、瓶等专用储存容器的密封性应良好，放置时须防破损。在不影响生产的情况下，尽可能减少有机易燃物质的贮存量。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。
4.6.3.4发生风险事故的应急措施 

(1)发生危废泄漏或消防事故时，应立即采取紧急堵漏措施，关闭雨水总闸，防止有毒有害物质、事故废水继续外泄，启动紧急防火措施。建议建设单位应配置应急水袋及管线、应急泵等配套设施，物料泄漏(主要是废液压油)、消防废水时应及时收集，不得排入雨水和污水收集管网。 

(2)建立处理紧急事故的组织机构，规范事故处理人员的职责、任务，组织抢 险队伍，保障运输、物资、通讯、宣传等应急措施顺利实施。建立公司、车间、 班组三级通讯联络网，保证信息畅通无阻。按照紧急事故汇报程序报告有关主管部门，并向消防系统报警。 

(3)成立应急救援小组，明确负责人及联系电话。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应。 

（5）事故发生时，应迅速将危险区的人员撤离至安全区，对中毒患者进行必要的处理和抢救，并迅速送往最近的医院救治。生产员工须了解各类化学物质的危险性、健康毒害性及所采取的安全和健康防范措施，生产车间应配备急救设备及药品，有关人员应学会自救互救。医务室要建立初期急救措施，以对中毒人员能迅速进行初期处理后送医院治疗。 

建设单位必须做好风险防范和减缓措施，杜绝风险事故的发生。 

4.6.5 风险分析结论

本项目涉及危险物质，但不构成重大危险源，环境风险主要为厂区火灾事故、危废暂存间废液压油的泄漏、废气治理设施事故排放。建设单位采取本评价建议的环境风险防范和减缓措施，可以杜绝风险事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围内。
4.7 环保投资估算

项目总投资3842.25万元。按本次环评要求全面落实各项污染防治措施，预计需投入的环保资金共270万元，占总投资比例的7.03%，具体见4.7-1。

表4.7-1  项目环保投资估算表

污染源

治理措施或设施

投资金额

(万元)

施工期
废气
取洒水、覆盖防尘网、防尘布、周边设置施工围档

等抑尘措施

20
废水
环保公厕、隔油沉淀池

20
噪声
设备减振、消声

5
固体废物
收集清运

5
运营期
废水
雨污分流；生活污水化粪池；本项目垃圾渗沥液、冲洗废水等进入一体化污水处理系统处理，污水处理量为 20m3/d，处理工艺为：隔油+混凝气浮+AOAO+MBR 生化法
90
废气
卸料大厅、转运大厅设置植物液喷雾除臭设施，卸料口附近和压缩转运间、污水池采用负压收集废气，末端废气处理设施工艺为“过滤除尘+生物洗涤+UV 光解 ”，处理后经 20m 高排气筒（DA001）排放
120

噪声
厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施

5.0
固体

废物
垃圾收集装置，一般工业固废暂存间、危险废物贮存间及委托处置等
5.0
合  计

270



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/除尘除臭系统
	颗粒物
	建筑物密闭，负压收集废气，末端废气处理设施工艺为“过滤除尘+生物洗涤+UV 光解 ”，处理后经 20m 高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，20m排气筒，颗粒物的排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值；20m排气筒，氨的排放速率≤8.7kg/h，硫化氢的排放速率≤0.58kg/h，臭气浓度的排放限值≤6000(无量纲)

	
	厂界
	颗粒物
	建筑物密闭，负压收集废气，厂区设绿化带
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中，周界外浓度最高点，颗粒物≤1.0
mg/m3

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准限值，企业边界：氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20(无量纲)

	地表水环境
	DW001/厂区总排放口
	pH
	生活污水：化粪池预处理后排入市政污水管网，生产废水一体化污水处理系统处理（处理能力20t/d），两股污废水最终进入闽侯县城关污水处理厂
	废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
	6～9

	
	
	COD
	
	
	500mg/L

	
	
	BOD5
	
	
	300mg/L

	
	
	悬浮物
	
	
	400mg/L

	
	
	氨氮
	
	
	35mg/L

	
	
	总氮
	
	
	无

	
	
	动植物油
	
	
	无

	
	
	总锌
	
	
	5.0

	
	
	总锰
	
	
	5.0

	
	
	总汞
	
	废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度
	0.05

	
	
	总铅
	
	
	1.0

	
	
	总镉
	
	
	0.1

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、厂房隔声等措施
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
	昼间≤60dB(A)

	
	
	
	
	
	夜间≤50dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废
	①污水处理站产生的污泥；②废 MBR 膜；③普通废包装物
	新建一个一般工业固废暂存间，一般固体废物污泥、废MBR膜、普通废包装物送至垃圾焚烧处理厂
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求

	
	危险废物
	废液压油、废油桶、废化学品包装物、UV含汞废灯管
	新建一个危险废物贮存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求

	
	生活垃圾
	员工生活垃圾
	设置车间内设垃圾桶、厂区入口处设垃圾分类收集桶，生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运，日产日清
	验收落实

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危废暂存间按照重点污染区防渗要求进行建设，应符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB 18597-2023)的要求；其他区域按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	危险废物贮存间地面采取防渗等风险防范措施；厂区内严禁烟火，严格执行动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等)；配置应急水袋及管线、应急泵等配套设施，物料泄漏(主要是废液压油)、消防废水时应及时收集，不得排入雨水和污水收集管网

	其他环境

管理要求
	一、环境管理的主要内容

（1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：

①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况：

②限期治理执行情况：

③事故情况及有关记录：

④采用的监测分析方法和监测记录：

⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料：

⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。

二、排污许可证申请要求

企业应当按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限申请并取得排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“ 四十六、公共设施管理业 78” 中“ 104 环境卫生管理 782”—“日转运能力 150 吨及以上的垃圾转运站” ，实行简化管理。 
三、建设项目环境影响评价信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下：
(1)公开环境影响报告书（表）全本：本项目环境影响评价信息已于环评云助手生态环境公示网进行了全文信息公开公示(网址：https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=60701jmC8I，详见附图19)。

(2)公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

(3)公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

(4)公开建设项目建成后的信息:建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

四、排污口规范化管理要求

项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)要求进行，具体详见表5-2。

表5-2  排污口图形符号(提示标志)一览表

  排放部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号






形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

矩形边框
背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

备注：本项目应按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求设置规范的危险废物标签、危险废物贮存分区标志以及危险废物贮存设施标志。




六、结论
	闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站选址位于闽侯县甘蔗街道铁岭工业区凤仙路与铁岭西路交叉口西北150米处内，占地面积5636.50平方米，建设“闽侯甘蔗片区生活垃圾转运站”，建设规模为200t/d，其中其他垃圾150t/d，厨余垃圾50t/d。项目选址符合有关控制性详细规划、国土空间规划，以及“福州市生态环境分区管控方案”的控制要求。通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目环境保护“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护和污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。明确在各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。
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附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物r(t/a)
	——
	——
	——
	0.093
	——
	0.093
	+0.093

	
	NH3r(t/a)
	——
	——
	——
	0.248
	——
	0.248
	+0.248

	
	H2Sr(t/a)
	——
	——
	——
	0.067
	——
	0.067
	+0.067

	生活污水1.2t/d（438t/a）)
	CODcr(t/a)
	——
	——
	——
	0.066 
	——
	0.066 
	+0.066 

	
	BOD5(t/a)
	——
	——
	——
	0.038 
	——
	0.038 
	+0.038 

	
	SS(t/a)
	——
	——
	——
	0.018 
	——
	0.018 
	0.018 

	
	NH3-N(t/a)
	——
	——
	——
	0.009 
	——
	0.009 
	+0.009 

	生产废水20m3/d（7300m3/a）
	CODcr(t/a)
	——
	——
	——
	1.898 
	——
	1.898 
	+1.898 

	
	BOD5(t/a)
	——
	——
	——
	1.095 
	——
	1.095 
	+1.095 

	
	SS(t/a)
	——
	——
	——
	0.117 
	——
	0.117 
	+0.117 

	
	NH3-N(t/a)
	——
	——
	——
	0.117 
	——
	0.117 
	+0.117 

	
	动植物油(t/a)
	——
	——
	——
	0.037
	——
	0.037
	+0.037

	
	总氮(t/a)
	——
	——
	——
	0.292
	——
	0.292
	+0.292

	
	总锌(t/a)
	——
	——
	——
	0.004088
	——
	0.004088
	+0.004088

	
	总锰(t/a)
	——
	——
	——
	0.005694
	——
	0.005694
	+0.005694

	
	总汞(t/a)
	——
	——
	——
	0.00000876
	——
	0.00000876
	+0.00000876

	
	总铅(t/a)
	——
	——
	——
	0.0002774
	——
	0.0002774
	+0.0002774

	
	总镉(t/a)
	——
	——
	——
	0.0000438
	——
	0.0000438
	+0.0000438

	一般工业固体废物
	污泥(t/a)
	——
	——
	——
	12.41
	——
	12.41
	+12.41

	
	废 MBR 膜(t/a)
	——
	——
	——
	0.20
	——
	0.20
	+0.20

	
	普通废包装物(t/a)
	——
	——
	——
	0.1
	——
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废液压油及废油桶(t/a)
	——
	——
	——
	2.0
	——
	2.0
	+2.0

	
	废化学品包装物(t/a)
	——
	——
	——
	1.25
	——
	1.25
	+1.25

	
	UV含汞废灯管(t/a)
	——
	——
	——
	0.0008
	——
	0.0008
	+0.0008

	生活垃圾
	员工生活垃圾
	——
	——
	——
	4.745
	——
	4.745
	+4.745


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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厂房冲洗





车辆冲洗





道路冲洗





绿化用水





员工用水





自来水





损耗0.41





4.1





3.0





1.8





1.0





1.3





损耗0.3





损耗0.19





蒸发损耗1.0





损耗0.1





11.2





3.69





2.70





1.61





1.20





化粪池





渗滤液





一体化污水处理系统





12





8





市政污水管网





1.20





20





垃圾渗滤液、其他生产废水





洪 铨 路





佳宁化妆品有限公司





大





洪 宽 三 路









