
**闽侯县青圃初级中学校内建筑防坠网采购项目参数**

1. 项目名称：闽侯县青圃中学校内建筑防坠网采购安装项目
2. 单位地址：闽侯县青口镇青口村光园1号
3. 预算金额：42721.35元
4. 项目内容：



(防坠网安装在所要求安装的建筑物的二层走廊外侧，约294.63平方米，具体见现场)

五、投标人且在开标前将符合本次招标的防坠网样本一片（白色1M²）、镀锌方管一段（60厘米）送至学校。

**六、采购时间要求：30**个日历天安装完毕，开工日期以招标人开工令为准。

**七、材质要求：**涤纶绳防坠网粗12mm、孔洞120\*120；镀锌角铁L70\*5；高强化学螺栓@1000  M12\*150；热镀锌天津方管（贯通敷设）30\*30\*3；热镀锌天津方管@4200  40\*80\*3。另外钢构部分先除锈处理刷两遍防锈漆后上一层面漆。

**八、采购控制价依据：**上级部门询价按涤纶绳防坠网项目控制价最高价145元/平方米，以及我校测量本次工程量294.63平方米，确定投标最高价为42721.35元。

**九、合同签订：**开标后，公示5天，同时我校向主管局提请采购审批，审批结束且公示期无疑义向中标人发送中标通知书，中标人在接到中标通知书后三天内，应派代表与招标单位签订供货合同。逾期未与招标单位签订合同，将视为自动放弃，且没收投标保证金。

**十、付款方式：**产品验收合格后发包人支付全额采购合同款项，项目保修期限为一年。

闽侯县青圃初级中学

2023 年4月7日